	
	













Технические требования на поставку МТР
ОКПД2 [24.33.20.000] Поставка профиля листового для нужд производственного участка в г. Рыбинск Лот № 











1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 [24.33.20.000] Поставка профиля листового для нужд производственного участка в г. Рыбинск  (далее – Продукция)».
1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Исполнение договора Фортификация сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро»
2. Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Профнастил оцинкованный Н60-902-1,0
	24.33.20.000
	м2
	480



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 [24.33.20.000] Поставка профиля листового для нужд производственного участка в г. Рыбинск  
	С даты подписания договора


	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора




[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Hlk163815134]Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
	Наименование продукции: ОКПД2 [24.33.20.000] Поставка профиля листового для нужд производственного участка в г. Рыбинск  

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	
Требование заказчика


	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Профнастил оцинкованный
	Тип 
	Трапециевидная форма с дополнительными рёбрами жёсткости в верхней части

	1.2. 
	
	Материал
	Сталь

	1.3. 
	
	ГОСТ
	В соответствии с ГОСТ 24045.

	
	
	Длина: м
	6

	
	
	Ширина: мм.
	902

	
	
	Толщина стальной основы, мм
	1

	
	
	Способ изготовления
	Методом холодного профилирования из ру-лонной холоднокатаной стали с цинковым покрытием

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	[bookmark: _GoBack]Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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