












Технические требования на поставку МТР
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	ТС
	Транспортное средство

	ЗИП
	Запасные части, инструменты и принадлежности
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Бульдозер
	Шт.
	2



[bookmark: __RefHeading___Toc17176_3680773314][bookmark: _Toc75446577]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Необходимость в сопутствующих услугах отсутствует 
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Бульдозер
	С даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней с даты заключения договора


[bookmark: __RefHeading___Toc17182_3680773314][bookmark: _Toc75446580][bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	отсутствуют
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Наименование продукции — бульдозер 
	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Требования к году выпуска продукции
	Не ранее 2028 г.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2
	Требования к новизне продукции
	Новая - под новым следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3
	Наименование транспортного средства
	-
	-//-
	Указать наименование в соответствии с ПТС
	

	1.4
	Производитель
	-
	-//-
	Указать производителя
	

	1.5
	Эксплуатационная масса, кг. не более:
	19200
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.6
	Двигатель, мощность л.с. не менее:
	Дизельный, 190 л.с. экологический класс не ниже EPA Tier 2 и EU Stage 2
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.7
	Трансмиссия
	Гидромеханическая, три передачи вперёд и три передачи назад, планетарная коробка переключения передач с электронным управлением, переключением передач под нагрузкой, с принудительной смазкой; гидротрансформатор трёхэлементный, одноступенчатый, однофазный; главная передача одноступенчатая, спирально-коническая передача, смазка разбрызгиванием; бортовая передача двухступенчатая, с прямозубыми
цилиндрическими шестернями постоянного
зацепления, смазка разбрызгиванием.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.8
	Поворот
	Многодисковая фрикционная муфта в масляной
ванне, постоянно разомкнутого типа
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.9
	Тормозная система
	Ленточного типа в масляной ванне с
гидравлическим приводом
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.10
	Ходовая часть
	Полужёсткая подвеска с балансирной балкой, А-
образной тележкой; башмак с одиночным грунтозацепом шириной не менее 560 мм; давление на грунт не более 59 кПа.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.11
	Кабина
	Кабина с интегрированной системой безопасности ROPS/FOPS, с солнцезащитной шторкой переднего стекла, стеклоочиститель и стеклоомыватель переднего и заднего стекл кабины, заднее стекло кабины с электрическим обогревом, сиденье оператора, оборудованное ремнём безопасности
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.12
	Система отопления 
	2 отопителя кабины: 1 работающий от системы охлаждения двигателя, 2 работающий автономно воздушный;
 Кондиционер.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.13
	Климатическое исполнение
	Двойной стеклопакет кабины.
Система предпускового подогрева двигателя.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.14
	Рабочее оборудование
	Отвал прямой с перекосом, объёмом не менее 3,5 м.куб.; рыхлитель с тремя зубьями.
	Указать характеристики
	-//-
	

	1.15
	Температурный режим эксплуатации
	от -40°С до +40°С
	Указать характеристики
	-//-
	

	2.
	Требования к безопасности

	2.1
	Требования безопасности ТС
	Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
	-//-
	Предоставить сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011
	

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Поставка
	Доставка ж/д транспортом, автотранспортом. Не допускается доставка своим ходом.
	Указать характеристики
	-//-
	

	3.2.
	Место поставки
	Республика Саха (Якутия) г. Алдан
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 

	4.1
	Гарантия 
	Не менее 24 месяцев. С момента поставки товара
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	5.
	Требования к происхождению поставляемой продукции 
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств.
Все заявки на участие в закупке, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, в отношении которого установлен запрет подлежат отклонению.
	-//-
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	6.1
	Комплектация:
	ЗИП согласно комплектации завода-изготовителя;
Проблесковый маячок оранжевого цвета с защитной решёткой;
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке;
Огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт.;
Аптечка первой помощи автомобильная 1 шт.
	Указать характеристики
	-//-
	

	6.2
	Дополнительная комплектация:
	Домкрат гидравлический, грузоподъемностью не менее 50 т. - 1 шт.;
Утеплитель передка – 1 шт.; 
Шприц рычажно-плунжерный – 1 шт.; 
Набор головок торцевых ½” (8-32) с воротком, трещоткой и удлинителями - 1 шт.;
Набор усиленных головок торцевых 3/4” и 1” (21-65) с воротком, трещоткой и удлинителями - 1 шт.;
Набор ключей, комбинированных (8-32) – 1 шт.;
Комплект применяемых фильтрующих элементов для проведения 1 и 2 ТО ТС (топливные, масляные, воздушные, гидравлические).
	Указать характеристики
	-//-
	

	6.3
	Необходимое наличие комплекта документов при поставке
	Паспорт самоходной машины;
Паспорта и руководства по эксплуатации;
Каталог сборочных единиц;
Сервисная книжка.
	Согласие с требованием
	-//-
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[bookmark: __RefHeading___Toc17188_3680773314][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
