	Заместитель директора –
Главный инженер Воткинского филиала
АО «Гидроремонт-ВКК»
	Зам. главного инженера Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	

	__________________ Э.В. Сальников
	__________________ Д.И. Новиков
	

	«_____» ______________ 2026  г.
	«_____» ______________ 2022  г.
	



 











Технические требования 
ОКПД 2 28.13.14.190. Поставка насоса 
для нужд Воткинского филиала
ЛОТ №































1. Общие сведения.

1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения.
	шт.
	штук (штука, штуки)



1.2. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2 28.13.14.190. Поставка насоса для нужд Воткинского филиала
[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Воткинской ГЭС для исполнения Договора №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений Воткинской ГЭС», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

2. Требования к продукции.
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Агрегат насосный центробежный самовсасывающий горизонтальный ФГС 25/14
	шт.
	1




2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.
Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Агрегат насосный центробежный самовсасывающий горизонтальный ФГС 25/14
	С даты заключения договора
	в течение 90 рабочих дней с даты заключения договора



	2.2.	Требования к качеству продукции.
Таблица 2 Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД 2 28.13.14.190. Поставка насоса для нужд Воткинского филиала


	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Агрегат насосный центробежный самовсасывающий горизонтальный ФГС 25/14
	обозначение насоса
	ФГС 25/14
	-

	
	
	исполнение насоса
	горизонтальное
	

	
	
	тип насоса
	центробежный
	

	
	
	подача, м3/ч
	25,0
	

	
	
	напор, м
	14,0
	

	
	
	мощность электродвигателя, кВт
	2,2
	

	
	
	подпор на всасывании, м
	10,0
	

	
	
	частота вращения, об/мин
	3000
	

	
	
	допускаемый кавитационный запас, м
	4,0
	

	
	
	напряжение сети при частоте 50Гц, В
	380
	

	
	
	масса насоса, кг
	40,0
	

	
	
	В комплект поставки насоса должны входить:
	Комплект ЗИП и комплект ответных фланцев
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	Поставка осуществляется по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край, г. Чайковский, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
- паспорт на изделие;
- руководство по монтажу и эксплуатации изделия;
- документ о качества на изделие;
- документ о качестве на ответные фланцы;
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.

	5. 
	Требования к экономическим параметрам

	5.1. 
	Соответствие стандартам
	Поставщик(производитель) должен быть готов за свой счет провести независимую экспертизу поставляемой продукции для подтверждения соответствия требованиям, указанным в документации.

	6. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	6.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
















