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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А.,

Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик. 

	ТТ
	Технические требования 

	ССОИ
	Системы сбора и обработки информации


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.33.13. Поставка изделий и материалов системы охранного телевидения для нужд Саратовского филиала.
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Поставка периферийного оборудования системы сбора и обработки информации (ССОИ) для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения работ по договору №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику: 

-    складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

1.4.2. Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.

                                        2. Требования к продукции
2.1. Требования к объёмам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции
	Марка, артикул
	Производитель
	Единица 

измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	
	4
	5

	1. 
	КДЗС-40 — комплект для защиты сварных соединений (уп. 100 шт.)
	COM0001254
	АО "Компонент"
	упаковка
	6

	2. 
	Адаптер оптический SC/UPC SM simplex
	COM0001241
	АО "Компонент"
	шт.
	240

	3. 
	Пигтейл оптический SC/UPC SM 0.9мм, 1.5м, 9/125мкм G652, одномодовый
	COM0001419
	АО "Компонент"
	шт.
	240

	4. 
	Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 0.5м
	COM0001898
	АО "Компонент"
	шт.
	240

	5. 
	Лента бандажная нержавеющая 19х0,75мм, 50м
	-
	-
	м
	550

	6. 
	Скрепа бандажная для ленты шириной 19мм
	130801-00332
	ЗАО "Связьстройдеталь"
	шт.
	547

	7. 
	Бирка кабельная маркировочная
	У-136
	ООО "КЭЗ КВТ"
	шт.
	2500

	8. 
	Стяжка нейлоновая
	КСС 3х100 (бел)
	ООО "КЭЗ КВТ"
	шт.
	2500

	9. 
	Маркировочный фломастер
	ФМ-1.0
	ООО "КЭЗ КВТ"
	шт.
	250

	10. 
	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5E (уп. 20шт.)
	CS3-1C5EF
	ООО "ИТК"
	упаковка
	50

	11. 
	Колпачок изолирующий для разъема RJ-45 PVC серый  (уп. 20шт.)
	CS4-11
	ООО "ИТК"
	упаковка
	50

	12. 
	Короб TA-GN 100x60х2000 мм
	01786
	АО "ДКС"
	шт.
	50

	13. 
	Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 100x60
	01713
	АО "ДКС"
	шт.
	20

	14. 
	Угол плоский NPAN 100x60
	01745
	АО "ДКС"
	шт.
	20

	15. 
	Заглушка LAN 100x60
	00874
	АО "ДКС"
	шт.
	20

	16. 
	Накладка на стык профиля SGAN 60
	00833
	АО "ДКС"
	шт.
	50

	17. 
	Накладка на стык крышки GAN 100
	00887
	АО "ДКС"
	шт.
	50

	18. 
	Рамка для ввода в стену/коробку/потолок RQM 100
	01776
	АО "ДКС"
	шт.
	20

	19. 
	Мини-канал TMC 50х20х2000 мм
	00313
	АО "ДКС"
	шт.
	43

	20. 
	Заглушка LM 50x20
	00651
	АО "ДКС"
	шт.
	43

	21. 
	Индустриальная гофрированная труба из полиамида (серия P F2 UF), DN 12мм
	PA611216F2
	АО "ДКС"
	м
	1650

	22. 
	Монтажный комплект муфта "труба-коробка", DN=12мм, M16×1,5мм
	PACM12M16N
	АО "ДКС"
	шт.
	24

	23. 
	Монтажный комплект муфта "труба-коробка", DN=12мм, M20×1,5мм
	PACM12M20N
	АО "ДКС"
	шт.
	12

	24. 
	Держатель оцинкованный двусторонний, DN=16-17мм
	53354
	АО "ДКС"
	шт.
	6600

	25. 
	Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке, DN=15мм
	6071R-015NP
	АО "ДКС"
	м
	7190

	26. 
	Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, DN=15мм, M16×1,5мм
	KIT6014-1616
	АО "ДКС"
	шт.
	1220

	27. 
	Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, DN=15мм, M20×1,5мм
	KIT6014-20A
	АО "ДКС"
	шт.
	484

	28. 
	Держатель оцинкованный двусторонний, DN=21-22мм
	53356
	АО "ДКС"
	шт.
	21460

	29. 
	Хомут из нержавеющей стали AISI 304 13х500
	27422
	АО "ДКС"
	шт.
	8740

	30. 
	Наконечник кабельный медный луженный для кабеля сечением 6,0 мм
	ТМЛ 6-8-4
	ООО "КЭЗ КВТ"
	шт.
	1252

	31. 
	Термошкаф (380х300х155мм, -60°-+50°С)
	ТШ-6
	ООО "Тахион"
	шт.
	14

	32. 
	Козырек для шкафов серии ТШ (для ТШ-6)
	К-6
	ООО "Тахион"
	шт.
	14

	33. 
	Настенное крепление для шкафов серии ТШ
	70013
	ООО "Тахион"
	шт.
	8

	34. 
	Крепление на опору для шкафов серии ТШ
	70014
	ООО "Тахион"
	шт.
	6

	35. 
	Замок для шкафов ТШ
	70012
	ООО "Тахион"
	шт.
	14

	36. 
	Кронштейн крепления металлорукава для ТШ-6
	КМР-2
	ООО "Тахион"
	шт.
	14

	37. 
	Дин-рейка (L=163 мм, 35х7,5мм)
	100002512017
	ООО "Тахион"
	шт.
	14

	38. 
	Клемма двухуровневая, винтовой зажим, 4 точки подключения, уровни соединены перемычкой, 2.5
кв.мм
	KRUK-3-PV
	АО "ДКС"
	шт.
	60

	39. 
	Изолятор торцевой для клемм KRUK-3-5
	D-KRUK-3-5
	АО "ДКС"
	шт.
	56

	40. 
	Гибкая двустенная гофрированная труба, DN=50мм
	121950
	АО "ДКС"
	м
	9710

	41. 
	Муфта соединительная, DN=50мм
	015050
	АО "ДКС"
	шт.
	195

	42. 
	Уплотнительное кольцо, DN=50мм
	016050
	АО "ДКС"
	шт.
	390

	43. 
	Кластер тройной, DN=50мм
	025050
	АО "ДКС"
	шт.
	986

	44. 
	Перфорированная монтажная лента 20x0,7 мм упак. 25 м
	-
	-
	шт.
	25

	45. 
	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов
	УКПт-75/22
	ООО "КЭЗ КВТ"
	шт.
	38


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 (тридцати)

календарных дней

с даты подписания договора




2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1-47 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Поставка изделий и материалов системы охранного телевидения для нужд Саратовского филиала.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.       
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1 
	Наименование
	КДЗС-40 — комплект для защиты сварных соединений (уп. 100 шт.)
	
	-

	
	Марка, артикул
	COM0001254
	
	-

	
	Длина гильзы КДЗС, мм
	40
	
	-

	
	Кол-во стержней в гильзе, шт
	1
	
	-

	1.2 
	Наименование
	Адаптер оптический SC/UPC SM simplex
	
	-

	
	Марка, артикул
	COM0001241
	
	-

	
	Ресурс включений
	500
	
	-

	
	Прямые потери, дБ
	менее 0.2
	
	-

	
	Рабочая температура, °С
	-40...+75
	
	-

	
	Тип коннектора
	SC
	
	-

	
	Тип полировки
	UPC
	
	-

	1.3 
	Наименование
	Пигтейл оптический SC/UPC SM 0.9мм, 1.5м, 9/125мкм G652, одномодовый
	
	-

	
	Марка, артикул
	COM0001419
	
	-

	
	Тип коннектора
	SC/UPC
	
	-

	
	Тип волокна
	SM 9/125мкм
	
	-

	
	Диаметр оболочки кабеля, мм
	0.9
	
	-

	
	Прямые потери, дБ
	≤0.3
	
	-

	
	Обратные потери, дБ
	≥-65
	
	-

	
	Рабочая температура, °С
	-40...+70
	
	-

	
	Количество циклов соединений
	1000
	
	-

	
	Тип оболочки
	LSZH
	
	-

	1.4 
	Наименование
	Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 0.5м
	
	-

	
	Марка, артикул
	COM0001898
	
	-

	
	Тип коннектора
	SC-SC/UPC
	
	-

	
	Длина патчкорда, м
	0.5
	
	-

	
	Диаметр оболочки волокна, мм
	3
	
	-

	
	Тип волокна
	одномодовое SM 9/125 G.652D
	
	-

	
	Материал оболочки/цвет
	LSZH, желтый
	
	-

	
	Прямые потери, дБ
	<0.3
	
	-

	
	Обратные потери, дБ
	<50
	
	-

	
	Рабочая температура, °С
	-20...+70
	
	-

	
	Температура хранения, °С
	-40...+70
	
	-

	
	Количество циклов соединений
	1000
	
	-

	1.5 
	Наименование
	Лента бандажная нержавеющая 19х0,75мм, 50м
	
	-

	
	Марка, артикул
	-
	
	-

	
	Ширина ленты
	19 мм
	
	-

	
	Толщина ленты
	0,75 мм
	
	-

	
	Метров в бухте
	50 м
	
	-

	
	Защитное покрытие
	Легирующие элементы
	
	-

	
	Антикоррозия
	Да
	
	-

	
	Материал
	Нержавеющая сталь
	
	-

	
	Пружинные свойства
	Нет
	
	-

	
	Марка стали
	AISI 201, AISI 304, AISI 430, AISI 321
	
	-

	
	Состояние стали
	Мягкая
	
	-

	1.6 
	Наименование
	Скрепа бандажная для ленты шириной 19мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	130801-00332
	
	-

	
	Тип товара
	Замок
	
	-

	
	Максимальная рабочая нагрузка, кН
	10
	
	-

	
	Материал
	Нержавеющая сталь
	
	-

	1.7 
	Наименование
	Бирка кабельная маркировочная
	
	-

	
	Марка, артикул
	У-136
	
	-

	
	Тип изделия
	Бирка кабельная
	
	-

	
	Форма
	Треугольный
	
	-

	
	Длина, мм
	62
	
	-

	
	Ширина, мм
	55
	
	-

	
	Крепление
	Стяжки
	
	-

	
	Материал
	полипропилен
	
	-

	
	Цвет
	белый
	
	-

	
	Температура эксплуатации, °C
	-40...+105
	
	-

	1.8 
	Наименование
	Стяжка нейлоновая
	
	-

	
	Марка, артикул
	КСС 3х100 (бел)
	
	-

	
	Тип изделия
	стяжка кабельная
	
	-

	
	Материал
	нейлон 6.6
	
	-

	
	Длина, мм
	100
	
	-

	
	Ширина, мм
	2.5
	
	-

	
	Цвет
	Белый
	
	-

	
	Максимальный диаметр охвата, мм
	22
	
	-

	
	Разрывное усилие, Н
	80
	
	-

	1.9 
	Наименование
	Маркировочный фломастер
	
	-

	
	Марка, артикул
	ФМ-1.0
	
	-

	
	Тип
	маркер
	
	-

	
	Цвет
	черный
	
	-

	
	Мах толщина линии
	1 мм
	
	-

	
	Перманентный
	есть
	
	-

	
	Быстросохнущий
	есть
	
	-

	
	Стираемый
	нет
	
	-

	
	Водостойкий
	есть
	
	-

	
	Основа чернил
	спиртовая
	
	-

	
	Светостойкий
	да
	
	-

	
	Самоисчезающий
	нет
	
	-

	1.10 
	Наименование
	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5E (уп. 20шт.)
	
	-

	
	Марка, артикул
	CS3-1C5EF
	
	-

	
	Исполнение
	Разъем(штекер)
	
	-

	
	Тип разъема
	rj45 8(8)
	
	-

	
	Категория
	5e
	
	-

	
	Экранированный
	Да
	
	-

	1.11 
	Наименование
	Колпачок изолирующий для разъема RJ-45 PVC серый  (уп. 20шт.)
	
	-

	
	Марка, артикул
	CS4-11
	
	-

	
	Цвет
	Серый
	
	-

	
	Диапазон рабочих температур
	-50…50
	
	-

	
	Материал изделия
	ПВХ
	
	-

	1.12 
	Наименование
	Короб TA-GN 100x60х2000 мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	01786
	
	-

	
	Цвет
	Белый
	
	-

	
	Материал
	Пластик
	
	-

	
	Глубина, мм
	60мм
	
	-

	
	Ширина, мм
	100
	
	-

	
	Длина, мм
	2000
	
	-

	
	Монтажная перфорация в основании
	Да
	
	-

	
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	
	-

	
	Количество отсеков
	1
	
	-

	
	Напряжение пробоя, В
	Более 2500
	
	-

	
	Пожаробезопасность
	Негорючий материал
	
	-

	
	Ударопрочность
	6 Дж
	
	-

	1.13 
	Наименование
	Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 100x60
	
	-

	
	Марка, артикул
	01713
	
	-

	
	Цвет
	Белый
	
	-

	
	Длина, мм
	125.9
	
	-

	
	Глубина
	60 мм
	
	-

	
	Ширина
	100 мм
	
	-

	
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	
	-

	
	Материал изделия
	Пластик
	
	-

	
	Угол, °
	Угол:70-120 градусов
	
	-

	
	Тип изделия
	Угол внешний
	
	-

	
	Степень защиты
	IP40
	
	-

	
	Монтажная перфорация в основании
	Да
	
	-

	1.14 
	Наименование
	Угол плоский NPAN 100x60
	
	-

	
	Марка, артикул
	01745
	
	-

	
	Цвет
	Белый
	
	-

	
	Материал
	Пластик
	
	-

	
	Ширина, мм
	100
	
	-

	
	Глубина
	60 мм
	
	-

	
	Угол, °
	90 град.
	
	-

	
	Степень защиты
	IP40
	
	-

	
	Направление
	Вверх/Вниз
	
	-

	1.15 
	Наименование
	Заглушка LAN 100x60
	
	-

	
	Марка, артикул
	00874
	
	-

	
	Цвет
	Белый
	
	-

	
	Материал
	Пластик
	
	-

	
	Глубина
	60
	
	-

	
	Ширина
	100
	
	-

	
	Способ монтажа
	Защёлкивание(под нажимом)
	
	-

	
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	
	-

	
	Степень защиты
	IP40
	
	-

	
	Тип изделия
	Заглушка
	
	-

	1.16 
	Наименование
	Накладка на стык профиля SGAN 60
	
	-

	
	Марка, артикул
	00833
	
	-

	
	Цвет
	Белый
	
	-

	
	Материал
	Пластик
	
	-

	
	Способ монтажа
	Защёлкивание(под нажимом)
	
	-

	
	Губина
	60
	
	-

	
	Ширина
	60
	
	-

	1.17 
	Наименование
	Накладка на стык крышки GAN 100
	
	-

	
	Марка, артикул
	00887
	
	-

	
	Цвет
	Белый
	
	-

	
	Материал
	Пластик
	
	-

	
	Глубина
	80 мм
	
	-

	
	Ширина
	100 мм 
	
	-

	
	Способ монтажа
	Защёлкивание(под нажимом)
	
	-

	1.18 
	Наименование
	Рамка для ввода в стену/коробку/потолок RQM 100
	
	-

	
	Марка, артикул
	01776
	
	-

	
	Цвет
	Белый
	
	-

	
	Материал
	АБС-пластик
	
	-

	
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	
	-

	
	Степень защиты
	IP40
	
	-

	
	Температура эксплуатации
	+5…+60 °С
	
	-

	
	Ширина
	100 мм
	
	-

	
	Глубина
	5 мм
	
	-

	1.19 
	Наименование
	Мини-канал TMC 50х20х2000 мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	00313
	
	-

	
	Цвет
	Белый
	
	-

	
	Материал
	Пластик
	
	-

	
	Глубина, мм
	20 мм
	
	-

	
	Ширина, мм
	50
	
	-

	
	Высота
	20 мм
	
	-

	
	Длина
	2000 мм
	
	-

	
	С соединителем
	Да
	
	-

	
	Степень защиты
	IP40
	
	-

	
	Температура эксплуатации
	от-5 до+60 °С
	
	-

	1.20 
	Наименование
	Заглушка LM 50x20
	
	-

	
	Марка, артикул
	00651
	
	-

	
	Цвет
	Белый
	
	-

	
	Материал
	АБС-пластик(ABS)
	
	-

	
	Ширина, мм
	50
	
	-

	
	Глубина, мм
	20
	
	-

	
	Тип крепления
	Защёлкивание(под нажимом)
	
	-

	
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	
	-

	
	Степень защиты
	IP40
	
	-

	1.21 
	Наименование
	Индустриальная гофрированная труба из полиамида (серия P F2 UF), DN 12мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	PA611216F2
	
	-

	
	Материал
	полиамид
	
	-

	
	Внешний диаметр
	15.8 мм
	
	-

	
	Внутренний диаметр
	12.2 мм
	
	-

	
	Количество в бухте
	50 м
	
	-

	
	Цвет
	черный
	
	-

	
	Степень защиты
	67 IP
	
	-

	
	Разрывная прочность
	300 Н
	
	-

	
	Устойчивость к ультрафиолету
	да
	
	-

	
	Температура эксплуатации
	от -40 до +150 °С
	
	-

	1.22 
	Наименование
	Монтажный комплект муфта "труба-коробка", DN=12мм, M16×1,5мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	PACM12M16N
	
	-

	
	Материал
	Полиамид(PA)
	
	-

	
	Исполнение
	Прямолинейный(-ая)
	
	-

	
	Номинальный диаметр трубы
	12 мм
	
	-

	
	Максимальный наружный диаметр трубы
	15.4 мм
	
	-

	
	Размер резьбы
	M16x1.5
	
	-

	
	Степень защиты IP
	IP67
	
	-

	
	Тип конструкции
	Наружная резьба
	
	-

	
	Тип подключения
	Мгновенное соединение
	
	-

	
	Тип резьбы
	Метрический(-ая)
	
	-

	
	Цвет
	Черный
	
	-

	1.23 
	Наименование
	Монтажный комплект муфта "труба-коробка", DN=12мм, M20×1,5мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	PACM12M20N
	
	-

	
	Материал
	Полиамид (PA)
	
	-

	
	Модель/исполнение
	Прямолинейный(-ая)
	
	-

	
	Максимальный наружный диаметр трубы
	15.4
	
	-

	
	Номинальный диаметр трубы
	12
	
	-

	
	Размер резьбы
	M20x1.5
	
	-

	
	Степень защиты (IP)
	IP67
	
	-

	
	Тип конструкции
	Наружная резьба
	
	-

	
	Тип подключения
	Соединение защелкиванием
	
	-

	
	Тип резьбы
	Метрический(-ая)
	
	-

	
	Цвет
	Черный
	
	-

	1.24 
	Наименование
	Держатель оцинкованный двусторонний, DN=16-17мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	53354
	
	-

	
	Материал
	оцинкованная сталь
	
	-

	
	Покрытие
	цинк
	
	-

	
	Диаметр кабеля
	16 мм
	
	-

	1.25 
	Наименование
	Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке, DN=15мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	6071R-015NP
	
	-

	
	Материал
	Сталь
	
	-

	
	Материал обшивки 2-го покрытия (внешн.)
	Поливинилхлорид (ПВХ)
	
	-

	
	Наруж. диаметр
	19.5
	
	-

	
	Номин. диаметр
	15
	
	-

	
	Прочность на разрыв
	1000
	
	-

	
	Прочность при сжатии
	1250
	
	-

	
	Рабочая температура
	-45...70
	
	-

	
	С протяжкой (зондом)
	Да
	
	-

	
	Степень защиты (IP)
	IP44
	
	-

	
	Цвет
	Черный
	
	-

	1.26 
	Наименование
	Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, DN=15мм, M16×1,5мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	KIT6014-1616
	
	-

	
	Модель/исполнение
	Прямолинейн.
	
	-

	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	-

	
	Конструктивное исполнение
	Наруж. резьба
	
	-

	
	Защитное покрытие поверхности
	Никелированное покрытие
	
	-

	
	Номин. диаметр
	15
	
	-

	
	Размер резьбы
	M16x1.5
	
	-

	
	Тип соединения резьбового сальника с корпусом
	Резьбовой (-ая)
	
	-

	1.27 
	Наименование
	Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, DN=15мм, M20×1,5мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	KIT6014-20A
	
	-

	
	Модель/исполнение
	Прямолинейн.
	
	-

	
	Материал корпуса
	Латунь
	
	-

	
	Конструктивное исполнение
	Наруж. резьба
	
	-

	
	Защитное покрытие поверхности
	Никелированное покрытие
	
	-

	
	Номин. диаметр
	15
	
	-

	
	Размер резьбы
	M20x1.5
	
	-

	
	Тип соединения резьбового сальника с корпусом
	Резьбовой (-ая)
	
	-

	1.28 
	Наименование
	Держатель оцинкованный двусторонний, DN=21-22мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	53356
	
	-

	
	Материал изделия
	Сталь
	
	-

	
	Диаметр, мм
	22 мм
	
	-

	
	Тип изделия
	Скоба
	
	-

	
	Цвет
	Светло-серый
	
	-

	
	Тип крепления
	Отверстие под винт/шуруп
	
	-

	1.29 
	Наименование
	Хомут из нержавеющей стали AISI 304 13х500
	
	-

	
	Марка, артикул
	27422
	
	-

	
	Материал 
	Нержавеющая сталь 304(V2A)
	
	-

	
	Ширина полосы, мм
	12 мм
	
	-

	
	Длина, мм
	500
	
	-

	
	Толщина полосы
	0.25 мм
	
	-

	
	Замок ленточного хомута
	Шариковый замок
	
	-

	
	Максимальный диаметр пучка
	157 мм
	
	-

	
	Минимальная сила натяжения
	2300 Н
	
	-

	
	Рабочая температура
	-80 … +538
	
	-

	1.30 
	Наименование
	Наконечник кабельный медный луженный для кабеля сечением 6,0 мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	ТМЛ 6-8-4
	
	-

	
	Материал
	медь луженая
	
	-

	
	Тип
	наконечник кольцевой прямой
	
	-

	
	Тип монтажа
	опрессовка/обжим
	
	-

	
	Сечение кабеля
	6 мм²
	
	-

	
	Диаметр кольца
	8.4 мм
	
	-

	
	Крепление винта
	М8
	
	-

	
	Изолированный
	Нет
	
	-

	1.31 
	Наименование
	Термошкаф (380х300х155мм, -60°-+50°С)
	
	-

	
	Марка, артикул
	ТШ-6
	
	-

	
	Вид установки
	навесной
	
	-

	
	Материал
	металл
	
	-

	
	Цвет
	светло-серый
	
	-

	
	Цвет RAL
	RAL 7035
	
	-

	
	Степень защиты
	55 IP
	
	-

	
	Тип передней двери
	одностворчатая глухой металл
	
	-

	
	Высота
	450 мм
	
	-

	
	Ширина
	500 мм
	
	-

	
	Глубина
	230 мм
	
	-

	
	ГОСТ
	ГОСТ 14254-96
	
	-

	1.32 
	Наименование
	Козырек для шкафов серии ТШ (для ТШ-6)
	
	-

	
	Марка, артикул
	К-6
	
	-

	
	Материал
	Оцинкованная сталь
	
	-

	
	Покрытие
	Порошковая краска
	
	-

	
	Цвет
	RAL 7035
	
	-

	1.33 
	Наименование
	Настенное крепление для шкафов серии ТШ
	
	-

	
	Марка, артикул
	70013
	
	-

	
	Материал
	оцинкованная сталь
	
	-

	1.34 
	Наименование
	Крепление на опору для шкафов серии ТШ
	
	-

	
	Марка, артикул
	70014
	
	-

	
	Материал изделия
	Металл
	
	-

	
	Крепление ТШ на опору
	от 40 до 190 мм
	
	-

	1.35 
	Наименование
	Замок для шкафов ТШ
	
	-

	
	Марка, артикул
	70012
	
	-

	
	Ключей в комплекте
	2
	
	-

	1.36 
	Наименование
	Кронштейн крепления металлорукава для ТШ-6
	
	-

	
	Марка, артикул
	КМР-2
	
	-

	
	Габаритные размеры
	370х130х55 мм
	
	-

	1.37 
	Наименование
	Дин-рейка (L=163 мм, 35х7,5мм)
	
	-

	
	Марка, артикул
	100002512017
	
	-

	
	Тип поверхности
	Оцинкованная
	
	-

	
	Исполнение
	DIN-рейка 35/7,5 мм
	
	-

	1.38 
	Наименование
	Клемма двухуровневая, винтовой зажим, 4 точки подключения, уровни соединены перемычкой, 2.5

кв.мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	KRUK-3-PV
	
	-

	
	Способ монтажа
	DIN-рейка (с -профилем)/G-рейка (с G-профилем)
	
	-

	
	Рабочая температура, °C
	-40...105
	
	-

	
	Расположение присоединения
	Сбоку
	
	-

	
	Тип электрического присоединения
	Винтовое соединение
	
	-

	
	Номин. ток In, А
	32
	
	-

	
	Номин. напряжение, В
	1000
	
	-

	
	Цвет
	Серый
	
	-

	
	Длина, мм
	56
	
	-

	
	Ширина/размер ячейки, мм
	5,2
	
	-

	
	Высота (на мин. возможной высоте установки), мм
	62
	
	-

	
	Материал изоляции корпуса
	Термопласт
	
	-

	1.39 
	Наименование
	Изолятор торцевой для клемм KRUK-3-5
	
	-

	
	Марка, артикул
	D-KRUK-3-5
	
	-

	
	Цвет
	Серый
	
	-

	
	Толщина, мм
	2.5
	
	-

	
	Длина, мм
	56.5
	
	-

	1.40 
	Наименование
	Гибкая двустенная гофрированная труба, DN=50мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	121950
	
	-

	
	Цвет
	Красный
	
	-

	
	Материал
	
Полиэтилен
	
	-

	
	Диаметр внутренний, мм
	41.5
	
	-

	
	Диаметр наружный, мм
	50
	
	-

	
	Диапазон рабочих температур
	от-55 до+90
	
	-

	
	Минимальный радиус изгиба
	400 мм
	
	-

	
	Наличие протяжки
	Да
	
	-

	
	Степень защиты
	IP44/IP55/IP67
	
	-

	
	Стойкость к ультрафиолету
	Нет
	
	-

	
	Ударопрочность
	IK05
	
	-

	1.41 
	Наименование
	Муфта соединительная, DN=50мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	015050
	
	-

	
	Номинальный диаметр трубы
	50 мм
	
	-

	
	Длина, мм
	95
	
	-

	
	Материал изделия
	Полиэтилен
	
	-

	
	Степень защиты
	IP44/IP55
	
	-

	
	Цвет
	Черный
	
	-

	1.42 
	Наименование
	Уплотнительное кольцо, DN=50мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	016050
	
	-

	
	Модель/исполнение
	О-образное кольцо
	
	-

	
	Материал
	Резина
	
	-

	
	Наруж. диаметр
	50
	
	-

	
	Внутр. диаметр
	40
	
	-

	1.43 
	Наименование
	Кластер тройной, DN=50мм
	
	-

	
	Марка, артикул
	025050
	
	-

	
	Исполнение
	Тройной
	
	-

	
	Диаметр отверстия
	50 мм
	
	-

	
	Длина, мм
	204
	
	-

	1.44 
	Наименование
	Перфорированная монтажная лента 20x0,7 мм упак. 25 м
	
	-

	
	Марка, артикул
	- 
	
	-

	
	Материал
	сталь
	
	-

	
	Покрытие
	материал
	
	-

	
	Ширина
	20 мм
	
	-

	
	Длина
	25 м
	
	-

	
	Толщина
	0,7 мм
	
	-

	
	Диаметр монтажных отверстий
	2.5; 6 мм
	
	-

	
	Перфорация
	да
	
	-

	1.45 
	Наименование
	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов
	
	-

	
	Марка, артикул
	УКПт-75/22
	
	-

	
	Цвет
	Черный
	
	-

	
	Тип усадки
	нагрев
	
	-

	
	Внутр. диаметр до термоусадки, мм
	75
	
	-

	
	Внутр. диаметр после термоусадки, мм
	22
	
	-

	
	Модель/исполнение
	Термоусадочная манжета
	
	-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1
	Место поставки
	РФ, 413865, Саратовская обл., г.  Балаково, Заовражная 48.
	
	-

	2.2
	Поставка
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 

2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

3. Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами

4. Поставка производится в город Балаково в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).

5. Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка: не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки

4. Автотранспорт: с обязательной верхней разгрузкой.
	
	-

	
	Маркировка
	На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	
	-

	2.3
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.
	
	-

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1.
	Условия гарантийных обязательств
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.2.
	Гарантийный срок
	На продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	-

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с Продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

· накладная по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.;

· - товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;

· технические паспорта на русском языке в 1 экз.;

· руководства(инструкция) по эксплуатации на русском языке в 1 экз.;

· сертификат соответствия для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425) в 1 экз.; 

· сертификат происхождения;

· гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика в 1 экз.;
	
	-

	4.2.
	Комплектация единицы продукции
	Поставка продукции выполняется в таком объеме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий.
	
	-

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, ремонте или восстановлении, без замены составных частей и восстановления потребительских свойств). Поставка контрафактных продукции не допускается

Продукция должна соответствовать техническим требованиям и обязательным требованиям, установленным законодательством РФ на дату поставки.
	
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
2

