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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	ГОСТ 
	Государственный стандарт, устанавливающий требования государства к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Российской Федерации

	2
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Саратовской области 

	3
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии 
с заключенным договором

	4
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	5
	ТЗ
	Техническое задание

	6
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей Поставщиком

	7
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	8
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи 

	9
	В
	Вольт

	10
	Вт
	Ватт

	11
	Шт
	Штука

	12
	Ч
	Час

	13
	К
	Кельвин

	14
	LED
	Светодиодный источник света

	15
	ММ
	Миллиметр


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ 
Предмет закупки: поставка ламп, светильников для нужд УФПС Саратовской области.
Цель закупки: обеспечение бесперебойного освещения в целях исправной и качественной работы структурных подразделений УФПС Саратовской области. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена, составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от прав третьих лиц, не являться выставочным образом. 



3.2. Спецификация поставляемого товара

	
№ п/п
	
Наименование Товара 
	
Код ОКПД2
	
Общее количество Товара
	
Единица измерения

	1
	Лампа светодиодная 
(товар № 1)
	27.40.15.150
	100
	шт

	2
	Лампа светодиодная 
(товар № 2)
	27.40.15.150
	100
	шт

	3
	Лампа светодиодная (товар № 3)
	27.40.15.150
	300
	шт

	4
	Лампа светодиодная   (товар № 4)
	27.40.15.150
	200
	шт

	5
	Светильник 
(товар 1) 
	27.40.25.123
	20
	шт

	6
	Светильник 
(товар 2) 
	27.40.25.123
	150
	шт



3.3. Основные характеристики товара

	
№
п/п
	Наименование товара
	Параметры соответствия (эквивалентности) товара потребностям Заказчика

	
	
	Предельные значения (максимальные и/или минимальные) варианты параметров (и эквивалентности, и соответствия)
	Значения параметров, которые не могут изменяться

	1
	Лампа светодиодная
(товар № 1)
	Цветовая температура, К: не менее 6500
Срок службы, Ч: не менее 25000 
Мощность, Вт: не менее 40
Напряжение, В: не менеее 220 не более 230
	Тип лампы: LED
Тип цоколя: E27
Форма колбы: шарообразная
Цвет свечения: холодный белый

	2
	Лампа светодиодная 
(товар № 2)
	Цветовая температура, К: не менее 3000
Срок службы, Ч: не менее 50000 
Мощность, Вт: не менее 18
Напряжение, В: не менее 220 не более 230
	Тип лампы: Светодиодная
Тип цоколя: G13
Форма колбы: Т8
Длина, мм: 600
Цвет свечения: теплый белый

	3
	Лампа светодиодная (товар № 3)
	Цветовая температура, К: не менее 4000
Срок службы, Ч: не менее 30000
Мощность, Вт: не менее 10
Напряжение, В: не менее 220 не более 230
	Тип лампы: Светодиодная
Тип цоколя: GU10
Форма колбы: Софитная
Цвет сечения: 
естественный белый

	4
	Лампа светодиодная (товар № 4)
	Цветовая температура К: не менее 3000
Срок службы Ч: не менее 25000 
Мощность, Вт: не менее 12
Напряжение, В: не менее 220 не более 230
	Тип лампы: Светодиодная
Тип цоколя: Е27
Форма колбы: Грушевидная
Цвет свечения: теплый белый

	5
	Светильник (товар № 1)
	Длина светильника, мм: не менее 1282
Ширина светильника, мм: не менее 110
Мощность, Вт: не менее 36
Напряжение питания, В: не менее 220 не более 240

	Вид крепления: накладной
Сенсор включения: нет
Тип цоколя: G13
Тип устанавливаемой лампы: светодиодная
Лампа в комплекте: нет
Материал корпуса: пластик
Материал плафона: пластик 
Материал арматуры: пластик
Цвет плафона: прозрачный 
Цвет арматуры: серый

	6
	Светильник (товар № 2)
	Световой поток, Лм: не менее 2100
Срок службы, ч: не менее 30000
Цветовая температура, К: не менее 4000
Напряжение, В: не менее 220, не более 230
Мощность лампы, Вт: не менее 36
	Тип лампы: LED
Материал корпуса: Сталь
В комплекте с лампой: Да
Способ монтажа: универсальный
Степень защиты: IP20
Длина, мм: 595
Ширина, мм: 595 
Высота, мм: 20
Материал корпуса: сталь
Материал плафона: полистирол
Поверхность плафона: матовая 
Поверхность арматуры: матовая


 
3.4.	 Комплектность товара: 

		Поставляемый Товар должен быть укомплектован согласно рекомендации, предусмотренной заводом-изготовителем. К каждому товару должен быть паспорт изделия. 

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).
ГОСТ IEC 61547-2013 Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний.
ГОСТ IEC 61195-2019 Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности.
ГОСТ IEC 62471-2013 Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем.
ГОСТ IEC 62493-2014 Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей.
ГОСТ IEC 62612-2019 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования.
ГОСТ Р МЭК 62560-2011 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности.
ГОСТ IEC 62612-2019 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования.

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на лампы и светильники не менее 12 месяцев со дня подписания товарной накладной ТОРГ -12 или УПД. В случае обнаружения Покупателем дефектов в течение гарантийного срока, такие дефекты должны быть устранены Поставщиком в течение 10 дней со дня получения письменного извещения от Покупателя о выявлении дефектов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Товар должен быть маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 18.06.1997 № 219).
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

        Поставщик обязуется поставить Товар в новой таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.
На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя.
       Поставщик несет полную ответственность за повреждение Товара и убытки, произошедшие вследствие ненадлежащей упаковки, ненадлежащего размещения и крепления груза в транспортном средстве.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки товара
6.1.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора. 
6.1.2. Адрес поставки: 410012, Саратовская область, г. Саратов, Привокзальная пл., д. 1. 

6.2. Условия поставки
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанным
в договоре средствам связи не позднее 2 (двух) рабочих дней до момента его поставки.
            Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 12:45.
            Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
            Доставка Товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.


7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Условия сдачи и приемки товара 
7.1.1.	Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара Покупателем и документов, указанных в п. 7.2 настоящего ТЗ. 
7.1.2.	При приемке Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, к размеру, упаковке, маркировке, установленным настоящим ТЗ и договором, а также проверяет наличие документов на Товар.
7.1.3.	Если Товар поставлен в соответствии с условиями договора, Сторонами подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12/ УПД, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме ТОРГ-12/ УПД. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при подписании им товарной накладной по форме № ТОРГ-12/ УПД. 
7.1.4. Покупатель обязан уведомить Поставщика о дате приемки товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку товара без участия Поставщика.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара 

7.2.1.	Товар должен содержать сопроводительные документы на русском языке, отражающие информацию о нем (руководство пользователя, ярлыки, этикетки или иное). 
7.2.2.	Поставщик поставляет Товар Покупателю с оформленными сопроводительными документами:
- товарной накладной формы № ТОРГ-12/ УПД;
- товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика, 
- копиями сертификатов, подтверждающих качество Товара и его безопасность, если он подлежит обязательной сертификации;
- счетом-фактурой (для плательщиков НДС).
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА
Товар может транспортироваться всеми видами транспортных средств, в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА
 		Хранение Товара до поставки Покупателю осуществляется в соответствии с техническими   условиями предприятия-изготовителя.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА
  Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, в том числе соответствовать нормам: Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ. 

                                     
12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Товар должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при применении Товара по назначению он обеспечивал:
–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека 
от вредных и опасных факторов;
–	отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей;
–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека 
от опасностей, возникающих при применении Товара.
 
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	     Не предусмотрены.
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