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Технические требования на поставку МТР


ОКПД2: 30.11.24.110 Поставка водного транспортного средства (Плашкоут - стоечное судно) для нужд Бурейского транспортного участка Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро».
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения
	ТС
	Транспортное средство

	Продукция 
	Плашкоут (стоечное судно)



1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]ОКПД2: 30.11.24.110 Поставка водного транспортного средства (Плашкоут - стоечное судно) для нужд Бурейского транспортного участка Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро».
1.3. Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Плашкоут стальной, сварной, однопалубный понтон катамаранного типа используется в качестве вспомогательной плавучей площадки для ремонтных работ для нужд Бурейского ТУ Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро».
1.4. Существующее положение
Эксплуатация осуществляется в рамках исполнения обязательств по доходному договору 1010-798-2025 от 07.08.2025.
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.5. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Плашкоут (стоечное судно)
	шт.
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 30.11.24.110 Поставка водного транспортного средства (Плашкоут - стоечное судно) для нужд Бурейского транспортного участка Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро».
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты оплаты аванса



0
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1.6. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]  Таблица 3. Требования к продукции ОКПД2: 30.11.24.110 Поставка водного транспортного средства (Плашкоут - стоечное судно) для нужд Бурейского транспортного участка Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро». (далее - Продукция).

	 № п/п
	Наименование 
параметра
	Требования 
заказчика
	Способ подтверждения 
участником соответствия 
требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с 
требованием/
указание 
характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) 
	-//-
	
-//-

	-//-

	1.1.
	Наименование продукции
	Технические характеристики
	Количество
	
	
	

	1.1.1
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Плашкоут (стоечное судно)
	Тип плашкоута - Стальной, сварной, однопалубный понтон катамаранного типа
Длина габаритная, м 24,2
Длина корпуса, м  24,0
Ширина габаритная, м 9,3
Ширина корпуса на миделе, м 9,2
Высота борта на миделе, м 1,5
Высота габаритная, м 5,5
Шпация, мм 400,0
Грузоподъемность, т 50,0
Осадка, м 0,7
Масса плашкоута, т 33,2
	1
	Согласие с 
требованием
	-
	

	2.
	Требования к безопасности
	
	-//-
	-//-

	2.1.
	Не установлено
	
	Согласие с 
требованием
	

	

	[bookmark: _GoBack]3.
	Требование к конструкции, изготовлению и материалам
	
	-//-
	-//-

	3.1.
	Бывшее в эксплуатации водное транспортное средство
	
	Согласие с 
требованием
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	676730, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, территория Бурейского водохранилища.
	
	Согласие с 
требованием
	-
	

	4.2.
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Доставка осуществляется силами Поставщика
	
	Согласие с 
требованием
	-
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	
	-//-
	-

	5.1
	Бывшее в эксплуатации водное транспортное средство
	
	Согласие с 
требованием
	-
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-
	-//-

	6.1.
	Не установлено
	
	
	-
	

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым 
вместе с продукцией
	
	-//-
	-//-

	7.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру
	
	Согласие с 
требованием
	-
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3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В цену продукции должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по поставке продукции, в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку Продукции до места поставки, погрузку и разгрузку, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


