	
	













Технические требования на поставку МТР
ОКПД2 [25.73.40.111] Поставка строительных инструментов 
(среди МСП)  для нужд производственных участков в г. Углич., в г.Рыбинск
Лот №











1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 [25.73.40.111] Поставка строительных инструментов (среди МСП)  для нужд производственных участков в г. Углич, в г.Рыбинск
1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _GoBack]Исполнение ТО и КР оборудования,  МЦИ 2026.

2. Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	ПУ в г. Углич

	1. 
	Молоток слесарный 400гр фиберглассовая  ручка
	
20.30.11.130
	шт
	5

	2. 
	Молоток слесарный 500гр фиберглассовая ручка 
	20.30.11.130
	шт
	5

	3. 
	Скотч малярный 50мм х 50м
	17.23.11.110
	шт
	36

	4. 
	Скотч прозрачный 50мм х 50м
	22.29.21.000
	шт.
	36

	5. 
	Скотч двусторонний 48мм х25м
	22.29.21.000
	шт
	6

	6. 
	Скотч прозрачный 50мм х 150м
	22.29.21.000
	      шт
	36

	7. 
	Пистолет для монтажной пены профессиональный
	25.73.60.190
	шт
	2

	8. 
	Пистолет для герметика скелетного типа
	25.73.30.299
	шт.
	1

	9. 
	Маркер-краска по металлу (белый)
	32.99.12.120
	шт
	12

	10. 
	Маркер-краска по металлу (чёрный)
	32.99.12.120
	шт
	12

	11. 
	Малярный мини-ролик 70мм для бюгеля  (70х15мм)
	25.73.60.190
	шт
	10

	12. 12
	Ванночка для краски 15,5х28,5 см
	22.22.19.000
	шт
	10

	13. 13
	Ванночка для краски 315х345 мм
	22.29.23.119
	шт
	10

	14. 14
	Бур 6х100/160мм SDS-plus
	25.73.40.111
	шт
	5

	15. 31
	Бур 8х150/210мм SDS-plus
	25.73.40.111
	шт
	5

	16. 32
	Бур 10х210х150мм SDS-plus
	25.73.40.111
	шт
	5

	17. 33
	Бур 10х310х250мм SDS-plus 
	25.73.40.111
	шт
	3

	18. 34
	Бур 12х310мм SDS-plus
	25.73.40.111
	шт
	5

	19. 35
	Бур 16х400мм SDS-max
	25.73.40.111
	шт
	3

	20. 36
	Бур 16х540мм SDS-max
	25.73.40.111
	      шт
	3

	21. 37
	Зубило – пика SDS+ 250мм
	25.73.40.119
	шт
	3

	22. 38
	Зубило-пика SDS-max 400мм
	25.73.40.119
	шт
	3

	23. 39
	Зубило плоское 25х400мм SDS-max
	25.73.40.120
	шт
	3

	24. 40
	Зубило SDS-max 18x50x400мм
	25.73.40.110
	шт
	3

	25. 41
	Зубило пикообразное SDS-plus 14x250мм
	25.73.40.119
	шт
	5

	26. 42
	Зубило лопаточное SDS-plus 40x250мм 
	25.73.40.110
	шт
	5

	27. 43
	Ключ трубный рычажный №1
	25.73.30.173
	шт
	2

	28. 44
	Ключ трубный рычажный №2
	25.73.30.173
	      шт
	1

	29. 45
	Ключ трубный рычажный №3
	25.73.30.173
	шт
	1

	30. 46
	Шпатель нержавеющая сталь 450мм 
	25.73.30.290
	шт
	2

	31. 47
	Шпатель нержавеющая сталь 400мм 
	25.73.30.290
	шт
	2

	32. 48
	Шпатель нержавеющая сталь 250мм 
	25.73.30.290
	шт
	2

	33. 49
	Шпатель нержавеющая сталь 100мм 
	25.73.30.290
	шт
	2

	34. 50
	Кельма каменщика 200х150мм
	25.73.30.110
	шт
	3

	35. 51
	Кельма бетонщика с пластмассовой ручкой 
	25.73.30.110
	      шт
	3

	36. 52
	Кельма штукатура с пласмассовой ручкой 
	25.73.30.110
	шт
	3

	37. 53
	Плоскогубцы 180мм
	25.73.30.161
	шт
	5

	38. 54
	Бокорезы 180мм
	25.73.30.160
	шт
	5

	39. 55
	Алюминиевое правило (1ребро жёсткости) 1,5м
	25.73.30.290
	шт
	2

	40. 56
	Миксер 80х400мм для смесей
	25.73.40.120
	шт
	2

	41. 57
	Миксер 100х600мм для смесей
	25.73.40.120
	шт
	2

	42. 58
	Лом-гвоздодёр 16 мм 450мм
	25.73.30.151
	шт
	3

	43. 59
	Лом-гвоздодёр 600мм
	25.73.30.151
	      шт
	3

	44. 61
	Кувалда 2000гр обрезиненная рукоятка
	25.73.60.112
	шт
	2

	45. 62
	Лопата совковая рельсовая сталь 
	25.73.60.112
	шт
	20

	46. 63
	Лопата штыковая рельсовая сталь 
	25.73.60.112
	шт
	10

	47. 65
	Отвёртка  2x100мм
	25.73.30.230
	шт
	6

	48. 67
	Отвёртка шлицевая  5x100мм
	25.73.30.230
	шт
	3

	49. 68
	Отвёртка крестовая  3,2х100мм
	25.73.30.230
	шт
	3

	50. 69
	Пика острая П-11 (350мм) для отбойного молотка
	25.73.40.110
	шт
	60

	51. 72
	Расшивка каменщика для швов 8мм
	43.99.60.000
	шт
	1

	52. 
	Большая садовая пила по дереву Xtract SW 75 1000614
	25.73.10.000
	шт
	2

	53. 
	Универсальный топор X10-S 1015619 (121443)
	25.73.10.000
	шт
	2

	54. 
	Лопата совковая Solid 1066718
	25.73.10.000
	шт
	2

	55. 
	Штыковая лопата Solid 1066716
	25.73.10.000
	шт
	2

	56. 
	Маслозаливной шприц АвтоDело металлическая трубка+шланг 1000 мл 42026 10465
	25.73.30.299
	шт
	1

	57. 
	Ножницы по металлу Inforce 270мм, 06-18-55
	25.73.30.165
	шт
	1

	58. 
	Насадка для шуруповерта для заклепок 2,4-4,8 мм ПРАКТИКА 919-648
	25.73.30.230
	шт
	1

	59. 
	Набор напильников и надфилей 200мм Inforce 10 шт 06-09-9
	25.73.30.110
	шт
	1

	ПУ в г.  Рыбинск

	60. 
	Набор гаечных ударных ключей Юртэкс 17-55мм UT-13
	25.73.30.171
	шт
	1

	61. 
	Набор головок ударных удлиненных 1/2"DR, 78 мм, 26 предметов (10-36 мм) Airline ATAS078
	25.73.30.176
	шт
	1

	62. 
	Молоток слесарный 500гр фиберглассовая ручка 
	20.30.11.130
	шт
	8

	63. 
	Плоскогубцы 180мм
	25.73.30.161
	шт
	8

	64. 
	Бокорезы 180мм
	25.73.30.160
	шт
	8

	65. 
	Кувалда 2 кг с фиберглассовой ручкой
	25.73.60.112
	шт
	2

	66. 
	Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-12 серия ПРОФИ 103016
	25.73.30.230
	шт
	8




[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 [25.73.40.111 ] Поставка строительных инструментов  (среди МСП)  для нужд производственных участков в г. Углич., в г.Рыбинск
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора


[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Hlk163815134]Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
	Наименование продукции: 
ОКПД2 [25.73.40.111] Поставка строительных инструментов 
(среди МСП)  для нужд производственных участков в г. Углич., в г.Рыбинск

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	
Требование заказчика


	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	ПУ в г. Углич

	1.1
	Молоток слесарный 400гр
	Вес бойка 
	400гр

	67. 
	
	Материал рукоятки 
	Стекловолокно (фибергласс) с прорезиненным захватом

	68. 
	
	Материал бойка
	Углеродистая сталь 

	69. 
	
	Форма бойка
	Квадратный

	
	
	Общая длина 
	298мм

	
	
	Назначение 
	Для слесарных работ

	1.2
	Молоток слесарный 500гр
	Вес бойка
	500гр

	70. 
	
	Материал рукоятки 
	Стекловолокно (фибергласс) с прорезиненным захватом

	71. 
	
	Материал бойка
	Углеродистая сталь

	
	
	Форма бойка 
	Квадратный

	
	
	Общая длина 
	325мм

	
	
	Назначение 
	Для слесарных работ

	1.3

	Скотч малярный 50мм х 50м 
	Ширина
	50мм

	
	
	Длина
	50м

	
	
	Цвет
	                  Белый 

	
	
	Материал основы 
	Крепированная бумага

	
	
	Клеящий слой 
	Натуральный каучук

	
	
	Толщина 
	0,125мм

	1.4
	Скотч прозрачный 50мм х 50м
	Материал основы 
	         Полипропилен

	72. 
	
	Клеящий слой 
	На акриловой основе

	73. 
	
	Длина
	50м

	74. 
	
	Ширина
	50мм

	75. 
	
	Толщина
	0,04мм

	76. 
	
	Цвет
	Прозрачный

	1.5
	Скотч двусторонний 48мм х 25м
	Длина
	25м

	77. 
	
	Ширина
	48мм

	78. 
	
	Цвет
	Жёлтый

	
	
	Толщина
	1мм

	
	
	Материал основы
	полипропилен

	
	Скотч прозрачный 50мм х 150м
	Материал основы 
	акрил

	79. 
	
	Клеящий слой 
	акриловый

	80. 
	
	Цвет 
	полупрозрачный

	1.6
	
	Ширина 
	50мм

	
	
	Длина 
	150м

	
	
	Толщина
	0,04мм

	1.7
	Пистолет для монтажной пены
	Питание 
	Механический

	81. 
	
	Материал рукоятки 
	Двухкомпонентная 

	82. 
	
	Материал ствола 
	Металл

	
	
	Корпус
	Разборный

	1.8
	   Пистолет для герметика скелетного типа
	Конструкция
	Скелетный

	83. 
	
	Питание 
	Механический

	84. 
	
	Объём баллона 
	0,31л

	
	
	Материал корпуса
	Ударопрочный пластик

	
	
	Вес
	0,44кг

	
	Маркер-краска по металлу ( белый)
	Размеры
	142 х 15мм

	1.9
	
	Цвет
	белый

	
	
	Максимальная толщина линии
	4мм

	
	
	Свойства
	Быстросохнущий, водостойкий

	
	
	Основа чернил
	Масляная

	
	Маркер-краска по металлу (чёрный)
	Размеры 
	142 х 15мм

	
	
	Цвет 
	чёрный

	1.10
	
	Максимальная толщина линии
	4мм

	
	
	Свойства 
	Быстросохнущий, водостойкий

	
	
	Основа чернил
	Масляная

	
	Малярный мини-ролик 70мм
	Длина 
	70мм

	
	
	Высота ворса
	12мм

	1.11
	
	Диаметр 
	15мм

	
	
	Материал шубки 
	Полиакрил

	
	
	Назначение
	Универсальный

	
	Ванночка для краски 15,5х28,5 см
	Ширина
	155мм 

	1.12
	
	Длина 
	285мм

	
	
	Цвет
	Чёрный

	
	
	Материал 
	Пластик

	
	Ванночка для краски 315х345 мм
	Ширина
	315мм

	1.13
	
	Длина 
	345мм

	
	
	Цвет
	Чёрный

	
	
	Материал 
	Пластик

	
	Бур 6х100/160мм SDS+
	Общая длина
	160мм

	
	
	Рабочая длина
	100мм

	1.14
	
	Количество граней
	2

	
	
	Материал обработки
	Бетон, кирпич, блок

	
	
	Тип хвостовика 
	SDS+

	
	
	Диаметр
	6мм

	
	Бур 8х150/210мм SDS+
	Общая длина
	210мм

	
	
	Рабочая длина
	150мм

	
	
	Количество граней
	2

	1.15
	
	Материал обработки
	Бетон, кирпич, камень

	
	
	Диаметр
	8мм

	
	
	Тип хвостовика 
	SDS+

	
	Бур 10х210х150мм SDS+
	Общая длина
	210мм

	
	
	Рабочая длина
	150мм

	1.16
	
	Количество граней
	2

	
	
	Материал обработки
	Бетон, кирпич, камень

	
	
	Диаметр
	10мм

	
	
	Тип хвостовика 
	SDS+

	
	Бур 10х310х250мм SDS+
	Общая длина
	310мм

	
	
	Рабочая длина
	250мм

	
	
	Количество граней
	2

	1.17
	
	Материал обработки
	Бетон, кирпич, камень

	
	
	Диаметр
	10мм

	
	
	Тип хвостовика 
	SDS+

	
	Бур 12х310мм SDS+
	Общая длина
	310мм

	
	
	Рабочая длина
	250мм

	1.18
	
	Количество граней
	2

	
	
	Материал обработки
	Бетон, кирпич, камень

	
	
	Диаметр
	12мм

	
	
	Тип хвостовика 
	SDS+

	
	Бур 16х400мм SDS max
	Общая длина
	400мм

	
	
	Рабочая длина
	460мм

	
	
	Количество граней
	4

	1.19
	
	Материал обработки
	Бетон, армированный бетон, гранит,1железобетон, кирпич, камень

	
	
	Диаметр
	16мм

	
	
	Тип хвостовика 
	SDS max

	
	Бур 16х540мм SDS max
	Общая длина
	540мм

	
	
	Рабочая длина
	400мм

	
	
	Количество граней
	4

	1.20
	
	Материал обработки
	Бетон, армированный бетон, гранит, железобетон, кирпич, камень

	
	
	Диаметр
	16мм

	
	
	Тип хвостовика 
	SDS max

	
	Зубило-пика 250мм SDS+
	Размеры
	18х250мм

	
	
	Форма наконечника
	                 Пика

	1.21
	
	Тип хвостовика
	SDS +

	
	
	Материал обработки
	Бетон,  железобетон, кирпич, газосиликатный блок

	
	Зубило-пика 18х400мм SDS-max
	Размеры
	18х400мм

	
	
	Форма наконечника
	                 Пика

	1.22
	
	Тип хвостовика
	SDS max

	
	
	Материал обработки
	Бетон,  железобетон, кирпич, газосиликатный блок

	
	Зубило плоское 25х400мм SDS-max
	Размеры
	25х400мм

	
	
	Форма наконечника
	                 Плоское

	1.23
	
	Тип хвостовика
	SDS max

	
	
	Материал обработки
	Демонтажные работы по кирпичу, бетону, природному и искусственному камню.

	
	Зубило 18х50х400мм SDS-max
	Размеры
	18х50х400мм

	
	
	Форма наконечника
	             Лопаточное

	1.24
	
	Тип хвостовика
	SDS max

	
	
	Материал обработки
	Демонтажные работы по кирпичу, бетону, природному и искусственному камню.

	
	 Зубило пикообразное 14х250мм SDS-plus
	Размеры
	14х250мм

	
	
	Форма наконечника
	                 Пика

	1.25
	
	Тип хвостовика
	SDS plus

	
	
	Материал обработки
	Демонтажные работы по кирпичу, бетону, природному и искусственному камню.

	
	 Зубило лопаточное  40х250мм SDS-plus
	Размеры
	40х250мм

	
	
	Форма наконечника
	                 Лопаточное

	1.26
	
	Тип хвостовика
	SDS plus

	
	
	Материал обработки
	Демонтажные работы по кирпичу, бетону, природному и искусственному камню.

	
	Ключ трубный рычажный № 1
	Длина
	300мм

	
	
	Угол губок
	             45 градусов

	1.27
	
	Материал рабочей части
	Crv

	
	
	Класс товара
	Профессиональный

	
	
	Ширина захвата
	13мм

	
	Ключ трубный рычажный № 2
	Длина
	425мм

	
	
	Угол губок
	             90 градусов

	1.28
	
	Материал рабочей части
	Crv

	
	
	Класс товара
	Профессиональный

	
	
	Ширина захвата
	50мм

	
	Ключ трубный рычажный № 3
	Длина
	560мм

	
	
	Угол губок
	             90 градусов

	1.29
	
	Материал рабочей части
	Crv

	
	
	Класс товара
	Профессиональный

	
	
	Ширина захвата
	63мм

	
	Шпатель 450мм нержавеющая сталь с пластмассовой ручкой
	Ширина лезвия 
	450мм

	
	
	Толщина лезвия 
	                0,38мм

	1.30
	
	Высота лезвия
	55мм

	
	
	Материал лезвия 
	Нержавеющая сталь

	
	
	Материал рукоятки
	Пластик

	
	Шпатель 400мм нержавеющая сталь с пластмассовой ручкой
	Ширина лезвия 
	400мм

	
	
	Толщина лезвия 
	                0,38мм

	1.31
	
	Высота лезвия
	55мм

	
	
	Материал лезвия 
	Нержавеющая сталь

	
	
	Материал рукоятки
	Пластик

	
	Шпатель 250мм нержавеющая сталь с пластмассовой ручкой
	Ширина лезвия 
	250мм

	
	
	Толщина лезвия 
	                0,4мм

	1.32
	
	Высота лезвия
	60мм

	
	
	Материал лезвия 
	Нержавеющая сталь

	
	
	Материал рукоятки
	Пластик

	
	Шпатель 100мм нержавеющая сталь с пластмассовой ручкой
	Ширина лезвия 
	100мм

	
	
	Толщина лезвия 
	                0,8мм

	1.33
	
	Высота лезвия
	50мм

	
	
	Материал лезвия 
	Нержавеющая сталь

	
	
	Материал рукоятки
	Пластик

	
	Кельма каменщика 
	Форма полотна
	Трапеция

	
	
	Длина лезвия
	200мм

	1.34
	
	Ширина полотна
	150мм

	1
	
	Материал рабочей части
	Углеродистая сталь

	
	Кельма бетонщика с пластмассовой ручкой
	Форма полотна
	Треугольная

	1.35
	
	Длина лезвия
	200мм

	
	
	Ширина полотна
	150мм

	
	
	Материал рабочей части
	                  Сталь

	
	
	Материал рукоятки
	Пластик

	
	Кельма штукатура  с пластмассовой ручкой
	Форма полотна
	Сердце

	
	
	Длина лезвия
	190мм

	1.36
	
	Ширина полотна
	150мм

	
	
	Материал рабочей части
	                 Конструкционная  сталь

	
	
	Материал рукоятки
	Пластик

	
	Плоскогубцы 180мм
	Форма губок
	Прямая с полукругом и режущей кромкой

	
	
	Длина
	180мм

	1.37
	
	Цвет рукоятки 
	Чёрный/жёлтый

	
	
	Материал губок 
	                    Сrv

	
	
	Рукоятки-чехлы
	Двухкомпонентные

	
	Бокорезы 180мм
	Тип заточки лезвия
	Обычная

	
	
	Длина
	180мм

	1.38
	
	Цвет рукоятки 
	Чёрный/жёлтый

	
	
	Материал губок 
	                    Сrv

	
	
	Рукоятки-чехлы
	Двухкомпонентные

	
	Алюминиевое правило (1ребро жёсткости) 1,5м
	Форма
	Трапеция

	1.39
	
	Размеры
	1500х90х20мм

	
	
	Материал
	Алюминий

	
	Миксер 80х400мм для смесей 
	Диаметр 
	80мм

	
	
	Длина
	400мм

	1.40
	
	Хвостовик 
	Шестигранный

	
	
	Материал 
	Металл

	
	
	Спираль
	Плоская

	
	Миксер для смесей 100х600мм
	Диаметр 
	100мм

	1.41
	
	Длина
	600мм

	
	
	Хвостовик 
	М 14

	
	
	Материал 
	Металл

	
	
	Спираль
	Плоская

	
	Лом-гвоздодёр усиленный 450мм
	Форма 
	Прямоугольно-овальный

	1.42
	
	Длина 
	450мм

	
	
	Диаметр/размер профиля
	22/16мм

	
	Лом-гвоздодёр усиленный 600мм
	Форма 
	Прямоугольно-овальный

	1.43
	
	Длина 
	600мм

	
	
	Диаметр/размер профиля
	29/15мм

	
	Кувалда 2000гр обрезиненная рукоятка
	Вес бойка 
	2000гр

	
1.44
	
	Материал рукоятки
	Фибергласс (стекловолокно) с прорезиненным покрытием

	
	
	Материал бойка
	Сталь

	
	
	Длина 
	270мм

	
	
	Боек
	Квадратный

	
	Лопата совковая рельсовая сталь с рёбрами жёсткости
	Материал корпуса
	Рельсовая сталь

	
	
	Диаметр и тип крепления для черенка
	38-40мм

	1.45
	
	Общая длина
	350мм

	
	
	Рабочая длина 
	280мм

	
	
	Ширина рабочей части
	230мм

	
	
	Толщина металла
	3мм

	
	Лопата штыковая рельсовая сталь с рёбрами жёсткости
	Материал корпуса
	Рессорно-пружинная  сталь

	
	
	Диаметр и тип крепления для черенка
	40мм

	1.46
	
	Общая длина
	270мм

	
	
	Рабочая длина 
	270мм

	
	
	Ширина рабочей части
	210мм

	
	
	Толщина металла
	3мм

	
	Отвёртка крестовая PH 2х100мм
	Длина стержня 
	100мм

	
	
	Диаметр стержня
	6мм

	1.47
	
	Материал стержня 
	S2

	
	
	Материал рукоятки 
	Полиуретан

	
	
	Форма ручки
	Прямая

	
	Отвёртка шлицевая SL 5х100мм
	Длина стержня 
	100мм

	
	
	Размер шлица
	5

	1.48
	
	Материал стержня 
	Srv

	
	
	Материал рукоятки 
	Двухкомпонентный

	
	
	Форма ручки
	Прямая

	
	Отвёртка крестовая PH 3,2х100мм
	Длина стержня 
	100мм

	
	
	Диаметр стержня
	8мм

	1.49
	
	Материал стержня 
	S2

	
	
	Материал рукоятки 
	Полиуретан

	
	
	Форма ручки
	Прямая

	
	Пика острая П-11 (350мм) для отбойного молотка
	Тип хвостовика
	Цилиндрический

	
	
	Форма наконечника
	Пика

	1.50
	
	Размеры
	24х24х350мм

	
	
	Размер хвостовика
	24х70мм

	
	
	Назначение
	Демонтажные работы для кирпича и бетона

	
	Расшивка каменщика для швов 8мм
	Материал полотна
	Сталь

	1.51
	
	Материал рукоятки
	Дерево

	
	
	Размер полотна
	8мм

	     1.52
	Большая садовая пила по дереву Xtract SW 75 1000614
	Производитель
	Fiskars

	
	
	Длина режущего полотна, мм
	255

	
	
	Материал режущего полотна
	Нержавеющая сталь

	
	
	Количество зубьев на дюйм
	4

	
	
	По дереву
	да

	
	
	Масса, кг
	0,23

	1.53
	Универсальный топор X10-S 1015619 (121443)
	Производитель
	Fiskars

	
	
	Тип
	хозяйственный

	
	
	Материал рукояти 
	FiberComp

	
	
	Общая длинна, мм
	440

	
	
	Масса, кг
	1,02

	1.54
	Лопата совковая Solid 1066718
	Производитель
	Fiskars

	
	
	Тип
	Совковая

	
	
	Общая длина, мм
	1285

	
	
	Ширина рабочей части, мм
	230

	
	
	Масса, кг
	2,181

	1.55
	Штыковая лопата Solid 1066716
	Производитель
	Fiskars

	
	
	Тип
	штыковая

	
	
	Общая длина, мм	
	1170

	
	
	Ширина рабочей части, мм
	180

	
	
	Масса, кг
	2

	1.56
	Маслозаливной шприц АвтоDело металлическая трубка+шланг 1000 мл 42026 10465
	Тип
	Шприц для масла

	
	
	Объем, см3
	1000

	
	
	Комплектация
	Шланг + трубка

	
	
	Масса, кг
	1,32

	1.57
	Ножницы по металлу Inforce 270мм, 06-18-55
	Тип
	Прямые, левые

	
	
	Длина, мм
	270

	
	
	Материал губок
	CrMo

	
	
	Толщина разрезаемого металла, мм
	0,94

	
	
	Масса, кг
	0,54

	1.59
	Насадка для шуруповерта для заклепок 2,4-4,8 мм ПРАКТИКА 919-648
	Тип заклепок
	Вытяжные

	
	
	Размер заклепок(алюминий)
	2,4-4,8

	
	
	Размер заклепок(сталь)
	2,4-4,8

	
	
	Габариты без упаковки
	150х50х30

	1.59
	Набор напильников и надфилей 200мм Inforce 10 шт 06-09-9
	Тип
	По металлу

	
	
	Кол-во в наборе, шт
	10

	
	
	Форма
	Плоский/полукруглый/круглый/трехгранный/квадратный

	
	
	Рабочая длина, мм
	200

	
	
	Общая длина, мм 
	306

	
	
	Упаковка
	бокс

	
	
	Масса, кг
	1,3

	ПУ в г. Рыбинск

	1.1
	Набор гаечных ударных ключей Юртэкс 17-55мм UT-13
	Тип
	Накидные

	
	
	Кол-во в наборе, шт
	13

	
	
	Размер min, мм
	17

	
	
	Размер max, мм
	55

	
	
	Материал
	Сталь

	
	
	Покрытие
	Оцинкованный

	
	
	Упаковка 
	Чехол/сумка

	
	
	Масса, кг
	10

	1.2
	Набор головок ударных удлиненных 1/2"DR, 78 мм, 26 предметов (10-36 мм), пластиковый кейс Airline ATAS078
	Тип
	 Ударные торцевые головки Airline, арт. ATAS078

	
	
	Кол-во в наборе, шт
	26

	
	
	Размеры, мм
	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27,28,29,30, 32, 33, 34, 35, 36

	
	
	Длина головки, мм
	78

	
	
	Посадочный квадрат, дюйм
	1/2”DR

	
	
	Профиль рабочей части
	внутренний шестигранник (Hex)

	
	
	Количество граней
	6

	
	
	Материал:
	сталь 42CrMo (хром-молибденовая)

	
	
	Твёрдость
	45–49 HRC

	
	
	Покрытие
	фосфатирование

	
	
	Упаковка 
	пластиковый кейс/чемодан.

	
	
	Масса, кг
	8,55

	1.3
	Молоток слесарный 500гр
	Вес бойка
	500гр

	
	
	Материал рукоятки 
	Стекловолокно (фибергласс) с прорезиненным захватом

	
	
	Материал бойка
	Углеродистая сталь

	
	
	Форма бойка 
	Квадратный

	
	
	Общая длина 
	325мм

	
	
	Назначение 
	Для слесарных работ

	1.4
	Плоскогубцы 180мм
	Форма губок
	Прямая с полукругом и режущей кромкой

	
	
	Длина
	180мм

	
	
	Цвет рукоятки 
	
:желтый/красный


	
	
	Материал губок 
	                    Сrv

	
	
	Рукоятки-чехлы
	Двухкомпонентные

	
	
	Диэлектрическое покрытие:
	есть

	1.5
	Бокорезы 180мм
	Тип заточки лезвия
	Обычная

	
	
	Длина
	180мм

	
	
	Цвет рукоятки 
	Жёлтый/красный

	
	
	Материал губок 
	                    Сrv

	
	
	Рукоятки-чехлы
	Двухкомпонентные

	
	
	Диэлектрическое покрытие:
	есть

	1.6
	Кувалда 2кг с фиберглассовой ручкой
	Вес бойка 
	2кг

	
	
	Материал рукоятки
	Фибергласс (стекловолокно) с прорезиненным покрытием

	
	
	Материал бойка
	Сталь

	
	
	Длина 
	270мм

	
	
	Боек
	Квадратный

	1.7
	Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-12 серия ПРОФИ 103016

	 Диэлектрическое покрытие
	есть

	
	
	Количество в наборе
	12 шт.

	
	
	Материал стержня 
	
CrV

	
	
	Цвет  рукоятки 
	Красный/чёрный

	
	
	Форма ручки
	Прямая

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	1. 152615, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33, территория Угличской ГЭС
2. 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта


	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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