
5

4







Технические требования на выполнение работ

«ОКПД 2 33.12.29.190 Выполнение работ по обследованию и диагностике ветроэнергетической установки для нужд АО «Чукотэнерго»»




[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc54646397]1. Общие сведения.
1.1. Наименование закупаемой продукции:
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54646398]«ОКПД 2 33.12.29.190 Выполнение работ по обследованию и диагностике ветроэнергетической установки для нужд АО «Чукотэнерго»».

[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]1.2. Цель выполнения работ 
Оценка фактического технического состояния ВЭУ, выявление дефектов и определение возможности ее дальнейшей безопасной эксплуатации.

1.3. Существующее положение 
В рамках договора подряда на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ от 16.10.2024 № 95-2024, заключенного между Заказчиком и ООО «Автономные электросистемы» был создан опытный образец ВЭУ 30 кВт, размещенный на площадке Научно-исследовательского центра РусГидро по адресу: о. Русский, ул. Академика Касьянова, д. 1.
В настоящий момент договор от 16.10.2024 № 95-2024 закрыт. Разработанная по договору ВЭУ была передана Заказчику по акту приема-передачи  опытного образца ВЭУ от 07.10.2026. При этом в акте приема-передачи отражены сведения о неисправности генератора ВЭУ, предположительно из-за закороченных фазных обмоток. Вследствие чего ВЭУ полноценно не функционирует.
По результатам проведенных ранее ООО «Автономные электросистемы» испытания работоспособности тракта от генератора до блока управления ВЭУ (протоколы испытаний от 03.04.2026 № 1, от 05.04.2026 № 2, от 12.04.2026 № 3) возможной причиной неработоспособности генератора ВЭУ называлось повреждение фазных обмоток.

Заказчик передает Подрядчику, в момент подписания договора:
· конструкторскую и эксплуатационную документацию на ВЭУ, разработанную в рамках договора от 16.10.2024 № 95-2024;
· отчеты подрядчика по этапам №№ 1-3 выполнения работ по договору  от 16.10.2024 № 95-2024;
· протоколы испытаний от 03.04.2026 № 1, от 05.04.2026 № 2, от 12.04.2026 № 3;
· акт приема-передачи  опытного образца ВЭУ от 07.10.2026.

Вид выполняемых работ, этапы, сроки выполнения работ, определяются настоящими Техническими требованиями.
Критерием выявления победителя закупки на выполнение работ является наименьшая стоимость работ, предусмотренных настоящими ТТ.	
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]2.	Требования к продукции
2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1.Требования к видам и объемам работ

Работы выполняются в 1 этап. Перечень требуемых работ отражен в таблице 1:

Таблица 1. Перечень выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Предварительный осмотр ВЭУ без опускания: визуальный осмотр мачты, гондолы, ротора, лопастей, кабелей, соединений, контроллера, аккумуляторной/нагрузочной части 
	усл.ед.
	1

	2. 
	проверка возможности ручного/автоматического запуска ВЭУ без демонтажа 
	усл.ед.
	1

	3. 
	Проверка напряжений питания контроллера и вспомогательных цепей 
	усл. ед.
	1

	4. 
	Проверка электрических цепей между генератором, контроллером, нагрузкой/АКБ и защитными устройствами 
	усл.ед.
	1

	5. 
	Измерение параметров генератора непосредственно на месте, без демонтажа
	усл.ед.
	1

	6. 
	Проверка изоляции электрических цепей генератора и ВЭУ 
	усл.ед.
	1

	7. 
	Проверка контроллера: входные/выходные напряжения, сигналы управления, индикация ошибок 
	усл.ед.
	1

	8. 
	Проверка тормозной системы и защитных цепей 
	усл.ед.
	1

	9. 
	Проверка механической части без опускания ВЭУ: визуально, люфты, вращение ротора при допустимых условиях
	усл. ед.
	1

	10. 
	Проверка функциональных связей и построение фактической функциональной/электрической схемы ВЭУ 
	усл.ед.
	1

	11. 
	Опускание ВЭУ 
	усл.ед.
	1

	12. 
	Проверка лопастей, ступицы и крепления ротора 
	усл.ед.
	1

	13. 
	Проверка механического вращения ротора после опускания
	усл.ед.
	1

	14. 
	Проверка люфтов, состояния подшипников, вала, ступицы и механических соединений 
	усл.ед.
	1

	15. 
	Частичная разборка гондолы/электрооборудования (в т.ч. генератора) 
	усл. ед.
	1

	16. 
	Измерение сопротивления обмоток по фазам и оценка симметрии 
	усл.ед.
	1

	17. 
	Проверка сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса 
	усл.ед.
	1

	18. 
	Проверка диодов/выпрямителя, цепи выпрямителя 
	усл.ед.
	1

	19. 
	Итоговая дефектация и заключение по ВЭУ 
	усл.ед.
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407]2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125131]Срок выполнения работ по Договору –  в течение 7 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения договора.
[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]2.2. Требования к качеству выполнения работ.
2.2.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных актов:
- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
- ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 54418.1-2012 (МЭК 61400-1) «Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 1. Технические требования»;
- ГОСТ Р 55614-2013 «Возобновляемая энергетика. Ветроэлектростанции. Требования по безопасности при эксплуатации»;
- других применимых нормативных актов.
2.2.2. Работы должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск к работам на электроустановках.
2.2.3. По результатам выполнения работ Подрядчик передает Заказчику:
  - акт технического обследования ВЭУ с указанием выявленных дефектов, повреждений и отклонений;
- итоговое заключение о техническом состоянии ВЭУ, возможности ее дальнейшей эксплуатации с рекомендациями по устранению выявленных дефектов;
- фактическую функциональную/электрическую схему ВЭУ;
- протоколы измерений (сопротивление обмоток, сопротивление изоляции и др.)
2.2.4. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется, в соответствии с условиями договора.
[bookmark: _GoBack]2.2.5. Участник обязан выполнять работы собственными силами. Привлечение субподрядных организаций не допускается.

[bookmark: _Toc54646412]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке с указанием стоимости работ.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

Расчет стоимости работ, предложенный Участником закупочной процедуры, будет являться неотъемлемой частью договора.

 



