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Технические требования на поставку МТР


ОКПД2 27.32.13.110 Поставка провода самонесущего изолированного в рамках инвестиционной программы 
филиала АО "ДРСК" "Электрические сети Еврейской автономной области"

Лот № 5194.1






1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc134780798]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc134780799]Обозначения и сокращения
	СИП
	самонесущий изолированный провод

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия

	‍ТТ
	Технические требования
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1.2. Наименование закупаемой продукции

Провод самонесущий изолированный СИП
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc134780802][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc134780803]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc134780804]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc134780805]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

	1.1
	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20
	км
	0,600


2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc134780806][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc134780807][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Самонесущие защищенные и изолированные провода (провод СИП)
	с даты подписания договора
	[bookmark: _Toc54785622]в течение 30 календарных дней с даты  заключения договора поставки
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2.2. [bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc134780808]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc134780810]Таблица 3. Требования к продукции 
Самонесущие защищенные и изолированные провода (провод СИП).
 
Наименование продукции (позиция №№ 1.1-6.6 Таблицы 1): Самонесущие защищенные и изолированные провода (провод СИП).
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Соответствие провода СИП-3 20 кВ ГОСТ 31946-20121*
	указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием, что ТУ разработано и соответствует ГОСТ
	
Предоставить копии документа(ов) подтверждающих проведение периодических испытаний в соответствии с п. 7.4 ГОСТ  31946-2012.
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Безопасность низковольтного оборудования
	Провод СИП-2, СИП-4 должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
	Согласие с требованием
	Предоставить копии сертификата о соответствии ТР ТС 004/2011[footnoteRef:2]* на СИП-2 и СИП-4 с приложением протоколов испытаний и иных документов, на основании которых были выданы сертификаты [2: ] 

	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Изоляция основных и вспомогательных токопроводящих жил, изоляция (при наличии) нулевой несущей жилы самонесущих изолированных проводов и изоляция самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей должна быть из светостабилизированного сшитого полиэтилена или из светостабилизированной самозатухающей сшитой композиции полиэтилена (п. 5.2.1.8 ГОСТ 31946-2012).
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.2. 
	Нулевая несущая жила, и токопроводящая жила защищенных проводов должны быть скручены из круглых проволок изготовлена из алюминиевого сплава, иметь круглую форму и быть уплотненными (п. 5.2.1.5 ГОСТ 31946-2012) [footnoteRef:3]* [3: ] 

	Согласие с требованием
	-//-
	

	4. 
	Требования к гарантии и сроку службы
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	

Не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указать срок гарантии на продукцию
	
-//-
	

	4.2. 
	Срок службы проводов СИП
	Не менее 40 лет (п. 5.2.6.1 ГОСТ 31946-2012) с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД.
	Указать срок службы на продукцию
	
-//-
	

	5. 
	Требование к доставке
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
	Продукция должна быть доставлена:
679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6. 
	Требования к сроку выпуска продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Продукция должна быть новой 2025-2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Подтверждение технических характеристик провода СИП (Если продукция выпускается по ТУ)
	Участник должен предоставить отсканированную(ые) копию(и) (полный текст) ТУ в соответствии с которыми выпускается предлагаемая продукция.
	Согласие с требованием
	Предоставить копию (полный текст) ТУ (Если продукция выпускается по ТУ)
(наименование файла в составе документации должно соответствовать наименованию самого документа).
	

	7.2. 
	Подтверждение технических характеристик провода СИП
	Участник должен предоставить протоколы периодических испытаний на соответствие характеристик провода СИП-3 20 кВ, требованиям ГОСТ 31946-2012 п. 7.4, при этом дата окончания периодических испытаний должна быть не более 12 месяцев до момента подачи заявки Участником. Лаборатория, проводившая испытания провода, на момент испытаний должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа), размещенном в открытом доступе в сети Internet.
Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в протоколах периодических испытаний.
	Согласие с требованием
	Предоставить протоколы периодических испытаний
	

	7.3. 
	Подтверждение технических характеристик провода СИП
	1. Участник должен предоставить отсканированные копии документов о качестве (паспорта качества) на марки провода  СИП-3 20 кВ произведенного не ранее 2023г. Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в документах о качестве.
	Согласие с требованием
	Предоставить указанные документы
	

	7.4.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2

Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции
	


. В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
3. [bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.




