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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на ОКПД2 22.19.10.000 Поставка резинотехнических изделий для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала


1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 22.19.10.000 Поставка резинотехнических изделий для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» - «Дагестанский филиал» и ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кольцо диаметром 1705х1620. Материал: Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-2 ГОСТ 7338-90
	шт
	2

	2. 
	Кольцо диаметром 1705х1620. Материал: Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-90
	шт
	2

	3. 
	Кольцо диаметром 1705х1620. Материал: Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-6 ГОСТ 7338-90
	шт
	2

	4. 
	Кольцо диаметром 1830х1705 Материал: Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-2 ГОСТ 7338-90
	шт
	2

	5. 
	Кольцо диаметром 1830х1705 Материал: Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-90
	шт
	2

	6. 
	Кольцо диаметром 1830х1705 Материал: Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-6 ГОСТ 7338-90
	шт
	2


2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Перечень продукции согласно таблицы 1.1
	С даты подписания договора
	В течении 20 календарных дней с даты подписания договора


2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _GoBack]Наименование продукции (позиция № 1-6 Таблицы 1.1): ОКПД2 22.19.10.000 Поставка резинотехнических изделий для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Кольцо диаметром 1705х1620. Материал: Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-2 ГОСТ 7338-90

	1.1.1
	Способ изготовления
	формовая

	1.1.2
	Класс
	1

	1.1.3
	Тип 
	I

	1.1.4
	Степень твердости
	 С

	1.1.5
	Толщина 
	2 мм

	1.1.6
	Материал 
	Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-2 ГОСТ 7338-90

	1.2
	Кольцо диаметром 1705х1620. Материал: Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-90

	1.2.1
	Способ изготовления
	формовая

	1.2.2
	Класс
	1

	1.2.3
	Тип 
	I

	1.2.4
	Степень твердости
	 С

	1.2.5
	Толщина 
	4 мм

	1.2.6
	Материал 
	Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-90

	1.3
	Кольцо диаметром 1705х1620. Материал: Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-6 ГОСТ 7338-90

	1.3.1
	Способ изготовления
	формовая

	1.3.2
	Класс
	1

	1.3.3
	Тип 
	I

	1.3.4
	Степень твердости
	 С

	1.3.5
	Толщина 
	6 мм

	1.3.6
	Материал 
	Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-6 ГОСТ 7338-90

	1.4
	Кольцо диаметром 1830х1705 Материал: Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-2 ГОСТ 7338-90

	1.4.1
	Способ изготовления
	формовая

	1.4.2
	Класс
	1

	1.4.3
	Тип 
	I

	1.4.4
	Степень твердости
	 С

	1.4.5
	Толщина 
	2 мм

	1.4.6
	Материал 
	Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-2 ГОСТ 7338-90

	1.5
	Кольцо диаметром 1830х1705 Материал: Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-90

	1.5.1
	Способ изготовления
	формовая

	1.5.2
	Класс
	1

	1.5.3
	Тип 
	I

	1.5.4
	Степень твердости
	 С

	1.5.5
	Толщина 
	4 мм

	1.5.6
	Материал 
	Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-90

	1.6
	Кольцо диаметром 1830х1705 Материал: Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-6 ГОСТ 7338-90

	1.6.1
	Способ изготовления
	формовая

	1.6.2
	Класс
	1

	1.6.3
	Тип 
	I

	1.6.4
	Степень твердости
	 С

	1.6.5
	Толщина 
	6 мм

	1.6.6
	Материал 
	Пластина резиновая 1Ф-I-ТМКЩ-С-6 ГОСТ 7338-90




	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4
	4

	1.
	Требования к продукции
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами (стандартами, техническими требованиями и регламентами), действующими в Российской Федерации.
	
	

	1.2
	Предлагаемая продукция должна соответствовать по всем параметрам и требованиям к продукции, указанной в Спецификации и в настоящих Технических требованиях.
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	

	2.1
	Гарантия
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Сертификат соответствия 
	1 шт.
	
	

	3.2
	Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ.
	
	

	3.3
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
	
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Адрес поставки
	 Республика Дагестан, 
г. Махачкала, улица Автомобилистов 7а
	
	

	4.2
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	



3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


