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1. Общие сведения
Обозначения и сокращения
	СП 
	Структурное подразделение

	РЭС
	Район электрических сетей

	ЗЭС
	Западные электрические сети

	ЦЭС
	Центральные электрические сети


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.12.18.000 Выполнение проектных работ для осуществления монтажа инженерно-технических средств охраны на объектах филиала «Амурские электрические сети»
1.3. Цель выполнения работ 
Выполнение проектных работ в отношении объектов Заказчика, указанных в перечне объектов (Таблица 1), для осуществления монтажа систем видеонаблюдения с целью повышения антитеррористической защищенности энергообъектов, предотвращения возможных фактов проявления террористических угроз, посторонних нежелательных воздействий в отношении имущества и персонала.
1.4. Существующее положение
Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские ЭС» на 2027 год, в составе мероприятия O_28-АЭС-5869-СБ (Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на объектах СП ЗЭС и СП ЦЭС (установка IP видеокамер - 22 шт., защитного ограждения - 96 м.)).
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта
(место производства работ) 
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	Инвестиционная программа 2027 года

	1. 
	ПС 35 кВ Белоярово Мазановского РЭС СП ЗЭС
	Мазановский район, 
с. Белоярово
	ПС 35 кВ Белоярово
	

	2. 
	ПС 35 кВ Георгиевка Шимановского РЭС СП ЗЭС
	Шимановский район, с. Новогеоргиевка
	ПС 35 кВ Георгиевка
	

	3. 
	ПС 35 кВ Мухино Шимановского РЭС СП ЗЭС
	Шимановский район, с. Мухино
	ПС 35 кВ Мухино
	

	4. 
	ПС 35 кВ Арга Серышевского РЭС СП ЗЭС
	Серышевский  район, ст.  Арга
	ПС 35 кВ Арга
	

	5. 
	Центральный склад СП ЦЭС
	г. Благовещенск
	Центральный склад СП ЦЭС
	


2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1 Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка рабочей и сметной документации

	1.1
	ПС 35 кВ Белоярово Мазановского РЭС СП ЗЭС
	Установка системы видеонаблюдения (установка IP видеокамер – 4 шт), 4 комплекта

	1.2
	ПС 35 кВ Георгиевка Шимановского РЭС СП ЗЭС
	

	1.3
	ПС 35 кВ Мухино Шимановского РЭС СП ЗЭС
	

	1.4
	ПС 35 кВ Арга Серышевского РЭС СП ЗЭС
	

	1.7
	Центральный склад СП ЦЭС
	Установка системы видеонаблюдения (установка IP видеокамер – 6 шт), 1 комплект


2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
Общие сроки выполнения работ:
Начало работ: 11.01.2027.
Окончание работ: 15.02.2027.
2.2. Требования к качеству работ
Таблица 3.  Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиция №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 Таблицы 2): Наименование работ: «Разработка рабочей и сметной документации»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	Согласие с требованием

	1.1
	Общие требования к выполнению работ
	

	
	Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов 
	1. ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
2. ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».
3. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008.
4. Правила устройства электроустановок (изд.7) и Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.
5. Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937.
6. Техническая политика Группы РусГидро от 07.02.2024 (введена в действие Приказом АО «ДРСК» от 22.03.2024 № 133 «О вводе в действие Технической политики Группы РусГидро»).
7. Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации АО «ДРСК».
8. Другая, действующая на момент разработки рабочей документации, нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы Российской Федерации и нормативные акты к ним. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки рабочей документации.
	

	1.2
	Требования к организации работ
	

	
	Организационно технические мероприятия 
	Вид СМР: Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на объектах СП ЗЭС и СП ЦЭС (установка IP видеокамер - 22 шт.).
Этапы разработки рабочей документации (далее – РД):
- Сбор исходных данных в объеме, необходимом для проектирования.
- Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком РД.
- Разработка и согласование с Заказчиком сметной документации.
Cрок выполнения Работ: начало выполнения Работ — 11.01.2027; окончание выполнения Работ — 15.02.2027.
	

	1.3.
	Требования к ориентировочному оборудованию 
	

	1.3.1
	Технические требования
	Предлагаемые к монтажу материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, не снятыми с производства, иметь гарантийный срок, установленный заводом-производителем.
	

	1.3.2
	Наличие сведений о продукции в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации
	Ориентировочное оборудование должно соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иметь номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации». 
	

	1.3.3
	Стандартизация продукции
	1. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.
2. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:
- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	

	2.1.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	Система видеонаблюдения обеспечивает последовательное отображение текущих изображений зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом, представляет собой единое информационное пространство и централизованное управление данными с возможностью:
1. просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток без прерывания записи;
2. оперативного поиска и просмотра видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток.
Прием и обработку сигналов, поступающих от видеокамер, осуществляет видеосервер. 
После принудительного отключения основного (сетевого) электропитания камеры должны функционировать в течение 3 часов. После принудительного отключения и последующего включения источника бесперебойного питания видеорегистратор должен автоматически включаться и переходить в режим записи с настройками, заданными до отключения питания
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	

	2.2.1
	Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	

	2.3.1
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	При выполнении РД и сметной документации необходимо предоставить Заказчику 1 экземпляр в электронном виде для рассмотрения и согласования;
- После рассмотрения и согласования предоставить Заказчику 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде;
- Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

	


