











Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 41.10.1 Разработка строительных решений в части установки трансформаторов тока для нужд СВМ ПАО «Сахалинэнерго»
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	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	ППО
	Предпроектное обследование

	ОТР
	Основные технические решения

	РФ
	Российская Федерация 

	СТО
	Стандарт организации 

	ФАУ 
	Федеральное автономное учреждение

	ФЗ
	Федеральный закон

	КМ
	Конструкции металлические

	КЖ
	Конструкции железобетонные




[bookmark: _Toc46743506]
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 «ОКПД2 41.10.1 Разработка строительных решений в части установки трансформаторов тока для нужд СВМ ПАО «Сахалинэнерго»
[bookmark: _Toc176242718][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Существующее положение
Для обеспечения технологического присоединения 6-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» требуется выполнение проектно-изыскательских работ для дооснащения и замены устройств вспомогательных систем РЗ, ПА, АСТУ, РАСП, АИИСКУЭ на следующих объектах:
· Сахалинская ГРЭС;
· Южно-Сахалинская ТЭЦ-1;
· ПС 220 кВ Краснопольская;
· ПС 220 кВ Лермонтова;
· ПС 220 кВ Тымовская;
· ПС 220 кВ Углезаводская;
· ПС 220 кВ Холмская;
· ПС 220 кВ Южно-Сахалинская;
· ПС 110 кВ Промузел;
· ПС 110 кВ Холмск-Южная;
· ПС 110 кВ Юго-Западная;
· ПС 110 кВ Южная;
· ПС 110кВ Невельская;
· ПС 110кВ Петропавловская.

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 осуществляет выдачу генерируемой мощности в энергосистему Сахалинской области на напряжении 110 кВ по шести линиям электропередачи на шины распределительного устройства (РУ) 110 кВ ПС 220 кВ Южно-Сахалинская. Шины РУ 110 кВ ПС 220 кВ Южно-Сахалинская выполняют функцию распределительного устройства Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, обеспечивающего передачу генерируемой мощности Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в электрическую сеть энергосистемы Сахалинской области.
ПС 220 кВ Южно-Сахалинская связана с ПС 220 кВ Холмская и ПС 220 кВ Углезаводская по линиям электропередачи на напряжении 220 кВ, а также с ПС 110 кВ Луговая, ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Корсаковская, ПС 110 кВ Промузел, ПС 110 кВ Центр по линиям электропередачи на напряжении 110 кВ.
Карта-схема электрической сети напряжением 110 кВ и выше Центрального энергорайона Сахалинской области по состоянию на 01.01.2025 представлена на рисунке 1.
Для обеспечения вышеуказанных мероприятий требуется замена строительных конструкций трансформаторов тока на ПС Холмская.
[image: ]
Рисунок 1. Карта-схема электрической сети напряжением 110кВ и 220кВ Центрального энергорайона энергосистемы Сахалинской области
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1.4.1 Разработка решений стадии «Проектная документация» по разделам КМ, КЖ по следующим подстанциям ПАО «Сахалинэнерго»:
· [bookmark: _Toc169522953][bookmark: _Toc173489377][bookmark: _Toc169522954][bookmark: _Toc173489378][bookmark: _Toc169522955][bookmark: _Toc173489379][bookmark: _Toc169522956][bookmark: _Toc173489380][bookmark: _Toc176242720]ПС 220 кВ Холмская;
1.4.2. В части раздела КМ разработать пояснительную записку и графическую часть, а также необходимые обосновывающие расчеты, необходимые и достаточные для выполнения СМР по установке трансформаторов тока 220кВ и его клеммного шкафа управления в условиях сейсмических воздействий 9 баллов по шкале MSK, в том числе (но не ограничиваясь) решения по металлическим конструкциям, решения по антикорозийной защите конструкций, ведомости материалов и работ
1.4.3. В части раздела КЖ разработать пояснительную записку и графическую часть, а также необходимые обосновывающие расчеты, необходимые и достаточные для выполнения СМР по установке опорных фундаментов трансформаторов тока 220кВ и его клеммного шкафа управления в условиях сейсмических воздействий 9 баллов по шкале MSK, в том числе (но не ограничиваясь) арматурные, опалубочные чертежи, решения по организации котлованов (при необходимости), решения по антикорозийной защите, ведомости материалов и работ.
1.4.4. По результатам работ должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком, Генеральным Заказчиком ПАО «Сахалинэнерго» и иными заинтересованными сторонами (при необходимости) разделы документации. 
1.4.5. Сбор необходимых исходных данных, в том числе информация об актуальной геологической и геодезической обстановке выполняется исполнителем самостоятельно с выездом на объект при необходимости. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.
Вид строительства
Техническое перевооружение
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Работа должна содержать технический отчет и проектный раздел в объеме согласно п.1.4. настоящих ТТ.
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc176242724]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование этапа работ*
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 41.10.1 Разработка строительных решений в части установки трансформаторов тока для нужд СВМ ПАО «Сахалинэнерго»
	Раздел проектной документации

	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc176242725]*- Наименование разделов может быть скорректировано при разработке документации по согласованию с Заказчиком



Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc176242726][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Требования к началу срока выполнения этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 41.10.1 Разработка строительных решений в части установки трансформаторов тока для нужд СВМ ПАО «Сахалинэнерго»
	С даты подписания договора
	10 календарных дней



5

10
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[bookmark: _Toc176242728]Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: 
«ОКПД2 41.10.1 Разработка строительных решений в части установки трансформаторов тока для нужд СВМ ПАО «Сахалинэнерго»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к организации работ
	
	

	1.1.1. 
	Разработка документации
	Разработка технических решений для следующих подстанций:
•	ПС220кВ Холмская
Документация должна содержать сведения, указанные в п 1.4 настоящих ТТ
	Согласие с требованием
	-//-

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Разработанные материалы должны содержать объем решений достаточный для согласования с Заказчиком ПАО «Сахалинэнерго» и иными заинтересованными инстанциями
Состав и комплектность проектной документации, определяется исполнителем работ в ходе командирования на объект. Командируемый персонал должен иметь необходимые допуски по электробезопасности и промышленной безопасности для энергетических объектов.
	
	-//-

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Общие требования
	Приёмка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора.
	Согласие с требованием
	-//-

	2.3. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Изменения и дополнения, выполнение которых могут привести к увеличению объема работ, должны быть согласованы с заказчиком (генеральным заказчиком).
Все замечания согласующих и проверяющих организаций, а также несоответствия проектной документации требованиям действующих и нормативных и законодательных актов, устраняются исполнителем за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменении в документацию.
Подрядчик за свой счет оказывает техническое сопровождение принятых согласно п 1.4 настоящих ТТ решений для согласования с Заказчиком, ПАО «Сахалинэнерго»
	Согласие с требованием
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	
	Документация предоставляется в 1 экземпляре в электронном виде
Вся документация передается полным комплектом, включая оригинальные файлы.
· Графическая часть в виде dwg и pdf.
· Таблицы данных в виде doc (MS Word), xls (MS Excel).
· Ведомость объемов работ виде doc (MS Word), xls (MS Excel).
Файлы «pdf» формируются за счет сканирования документа на бумажном носителе (не допускается конвертирование в «pdf» редактируемого формата с интегрированными подписями и печатями).
Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. 
При направлении откорректированных материалов проектной документации исполнителем должен быть приложен перечень направляемых корректировок с указанием листов, в которые были внесены изменения, а также ответы на замечания. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.  Внесение изменений в соответствии с ГОСТ 2.503-2013. 
	Согласие с требованием
	-//-

	2.5
	Требования к участнику
	-//-
	-//-

	2.5.1
	Требования к кадровым ресурсам:
Наличие специалистов необходимых для своевременного и качественного исполнения договора, а именно:
- Главный специалист с высшим образованием по направлению электрические станции и подстанции – не менее 1 человека;
- Главный специалист с высшим образованием по направлению промышленное строительство – не менее 2-х человек;

	-//-
	В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты в закупке должны быть представлены: справка о кадровых ресурсах с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию: копии дипломов о высшем техническом образовании

	2.5.2
	Требованиям к опыту выполнения работ:
Участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2021 – 2026 гг. работы по разработке строительных решений для открытых распределительных устройств высокого напряжения

	-//-
	В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты должны быть представлены: 
Справка об опыте выполнения работ по разработке строительных решений для для открытых распределительных устройств высокого напряжения, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
- копии договоров, подписанных с обеих сторон;
- копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.

	2.5. 
	Перечень и комплектность результатов работ, подлежащих приёмке Заказчиком
	Проектная документация
	Согласие с требованием
	-//-
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