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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc244852449]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc244852450]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.90.12.110 Поставка штыревых изоляторов по объекту «Электроснабжение инфраструктуры магистрального газопровода УКПГ СБНГКМ - Новоленская ТЭС (АО «Интер РАО – Электрогенерация») в рамках выполнения инвестиционного проекта P_508-6423 для нужд Западных электрических сетей

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc244852451]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение обязательств по договору №1024Н0229 от 25.09.2024 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Якутскэнерго».

2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc244852452]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc244852453]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc244852454]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc244852455]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Изолятор штыревой полимерный ЛШП-10А
	шт.
	1257
	27.90.12.110
	Преимущество 15% для российских товаров



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc244852456]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc244852457][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Изолятор штыревой полимерный ЛШП-10А
	С даты подписания договора

	Не позднее 60 дней с даты подписания договора
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2.2. [bookmark: _Toc547856221][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc244852458][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc244852459] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: Штыревые изоляторы ЛШП-10А
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Изолятор штыревой полимерный ЛШП-10А
	Номинальное напряжение 10 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка 12,5 кН. Пробивное напряжение в изоляционной среде 170 кВ.  
Длина пути утечки не менее 330 мм. Строительная высота 120 мм. Выдерживаемое напряжение, кВ:
- полного грозового импульса - 120; - 50 Гц в сухом состоянии - 65;
- 50 Гц под дождем – 45. 
Температура эксплутации: -60 ÷ +50 °С. Конструкция изоляторов позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Комплектация: Колпачки КП-22 предназначены для установки на крюки и штыри диаметром 22
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Транспортировочная тара (упаковка)
	Должна быть маркирована в соответствие с предупредительными знаками, регламентируемыми ГОСТ 14192-96*, ГОСТ 18620-86* ГОСТ 15846-2002*
	[bookmark: _Toc244852460]Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1
	Период изготовления Позиции № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Продукция, поставляемая в рамках настоящего договора, должна быть новой (не ранее 2026 г. выпуска) ранее не использованной.
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.2
	Гарантийный срок Позиции № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. Срок службы не менее 40 лет
	Предложение по сроку гарантии на продукцию
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	4.1
	Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами на русском языке, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	5.1
	
Для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции требованиям настоящих ТТ, участник в составе своей заявки предоставляет отсканированные копии документов, подтверждающих соответствие ГОСТ или ТУ, заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции на ранее поставленную продукцию, соответствующую перечню закупаемой продукции
	Сертификаты, декларация, технические паспорта и паспорта качества, на поставленную партию не ранее 2026 г. (любой документ из перечисленных)
	 Предоставление документов
	
	
	

	5.2
	
	Протоколы периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик изоляторов согласно требованиям ГОСТ 1232-2017*
	Предоставление документов
	
	
	

	6.
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-
	

	6.1
	Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ 

Указание страны происхождения товара
	Указание характеристик
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	
	



* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: 
Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию (в формате сравнения) в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований.
Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ (соответствие подтверждается участником). Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позиции № 1 Таблицы 1 Перечня и объемов закупаемой продукции). 
3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.
3.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
3.4.  Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами на русском языке, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии.
3.5. В составе заявки необходимо предоставить отсканированные копии документов, подтверждающих соответствие ГОСТ или ТУ, заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции на ранее поставленную продукцию, соответствующую перечню закупаемой продукции согласно Таблицы 1 Перечня и объемов закупаемой продукции:
- сертификаты, декларация, технические паспорта и паспорта качества, на ранее поставленную партию (любой из перечисленных), на русском языке (при наличии);
- подробное описание технических характеристик предлагаемой к поставке продукции, в объеме не менее чем указано в настоящих Технических требованиях. 

Начальник СТП									Д. В. Михайлова
