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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	ТТ
	Технические требования

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система

	ОТТС
	Одобрение типа транспортного средства


1.2. Наименование закупаемой продукции
       ОКПД 2: 29.10.24.110 Поставка электромобиля для нужд АО "ТК РусГидро". 
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Электромобиль закупается с целью обеспечения филиалов АО «ТК РусГидро» ТС для перевозки пассажиров. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.24.110 Поставка электромобиля для нужд АО "ТК РусГидро"
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.24.110 Поставка электромобиля для нужд АО "ТК РусГидро"
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней, с даты подписания договора


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3.1 Требования к продукции 
Наименование продукции  (позиция №1 Таблицы 1.1): ОКПД 2: 29.10.24.110 Электромобиль 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Марка, модель и модификация предлагаемого транспортного средства
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Электромобиль
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2.
	Длина, мм
	Не менее 5 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.3.
	Ширина без учета боковых зеркал, мм
	Не более 2 100
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.4.
	Высота, мм
	Не более 1850
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Снаряженная масса, кг
	Не более 3 000
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Количество посадочных мест
	4
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.7.
	Клиренс, мм
	Не менее 140
	Указание характеристик
	
	

	1.2.
	Двигатель и аккумуляторная батарея
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Электрический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Суммарная мощность, кВт/ч
	Не менее 550
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Запас хода, км
	Не менее 700
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4.
	Ёмкость аккумуляторной батареи, кВт/ч
	Не менее 110
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.5.
	Разгон до 100 км/ч, секунды
	Не более 4
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Усилитель руля
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.3.
	Регулировка рулевой колонки
	Регулируемая по высоте и углу наклона
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Передние
	Дисковые или барабанные
	Указание характеристик
	-
	

	1.4.2.
	Задние
	Дисковые или барабанные
	Указание характеристик
	-
	

	1.5.
	Подвеска
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Передняя
	Пневматическая, независимая пружинная 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Задняя 
	Пневматическая, независимая, многорычажная  
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Одноступенчатый редуктор
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.3.
	Тип привода
	Полный
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1.
	Размер шин
	Не менее 255/50 R19


	Указание характеристик
	-
	

	1.7.2.
	Тип шин
	Бескамерного типа
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Соответствие стандарту
	Поставляемое ТС должно соответствовать ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки копию свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)


	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	РФ, город Москва (1 шт.)
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжку, проверку всех уровней жидкостей), подтверждается отметкой в сервисной книжке либо заказ-нарядом, актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3
	Доставка
	 1) Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
2) Доставка до места поставки осуществляется способами исключающими движение ТС своим ходом.

3) При поступлении транспортного средства на склад Заказчика, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать
500 км.
	Согласие с требованием
	-


	

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Указание характеристик
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, с даты продажи Заказчику.


	Указание характеристик
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Комплектация ТС
	-Двухкамерная пневмоподвеска

-Отделка салона кожей

-Интеллектуальная светодиодная решетка

-Встроенный сейф

-Электропривод с доводчиками всех дверей

-Панорамное остекление крыши

-Пассажирские кресла с расширенной регулировкой в 24-х направлениях и углом наклона спинки до 150 градусов

-Аудиосистема 31 динамик

-Компрессорный мини-бар (холодильник).

	Согласие с требованием
	-


	

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» (в действующей редакции).
2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Национальный стандарт РФ Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) (в действующей редакции)
 —1 шт.
3) Комплект инструмента, включая домкрат и ключ баллонный.

4) Знак аварийной остановки.

5) Комплект зимних шин

(4 шт)

6) Комплект легкосплавных колесных дисков (4 шт)

7) Комплект ковриков для салона (полиуретан)

8) Комплект ковриков для салона (текстиль)

9) Коврик для багажного отделения (полиуретан)
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС (ЭПТС), руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-
	

	8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1
	Цвет кузова ТС
	Черный


	Согласие с требованием
	-
	

	8.2.
	Цвет салона ТС
	Белый


	Согласие с требованием
	-
	

	8.3.
	Перегородка между водительской и пассажирской частями салона с 43-дюймовым 4К монитором со стороны пассажиров.
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	8.4
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту № 1095 - ТПИР ОНМ-2026-ТК, включена в допустимый диапазон в размере 40 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (60%) по ОКПД 2 29.10.2 (позиция 190 «Автомобили легковые») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	
	


2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями, по форме, предоставленной в Документации о закупке.

2. Копию свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС)  в формате PortableDocumentFormat (*.pdf) в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

	Начальник отдела 

по коммерческой деятельности и логистики

АО «ТК РусГидро»
  
	                                 С.В. Макаренко  

	Начальник отдела 

материально-технического снабжения

АО «ТК РусГидро»


	                                   Т.В. Назаров

	Начальник отдела 

организации и проведения закупочных процедур

АО «ТК РусГидро»
     
	 А. А. Непеина

	Начальник отдела 

контроля эксплуатации, обслуживания 

и ремонта технических средств
АО «ТК РусГидро»


	В.И. Карпов


