Описание объекта закупки
на поставку медицинских изделий.
	№ п/п
	Описание (характеристики) объекта закупки
	Ед. изм.
	Объем поставки лекарственного препарата
	Наименование страны происхождения товара***
	ОКПД2

	
	Наименование объекта закупки (товара)
	Торговое наименование****
	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)
	
	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия
	
	
	
	

	1
	Датчик системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости
	Сенсор для чрезкожного мониторинга глюкозы GuardianTM Sensor (3), номер по каталогу ММТ-7020С3, в составе: - сенсор для чрезкожного мониторинга глюкозы GuardianTM Sensor (3) - 5 шт.; - пластырь - не более 10 шт.
	Метод измерения: электрохимический
Питание: встроенный аккумулятор
Материал корпуса: медицинский пластик
Размеры одного сенсора:  40 мм × 38 мм × 7 мм
Вес одного сенсора: около 30 г
Частота измерений: каждые 5 минут (288 раз в сутки).
Срок годности: 12 месяцев с даты производства
	Устройство в форме иглы, которое вводится через кожу в интерстициальную ткань для постоянного измерения и регистрации концентрации глюкозы в интерстициальной жидкости, как правило, с целью определения тенденции и отслеживания состояния пациента с сахарным диабетом. Обычно это тонкий гибкий игольчатый электрод, работа которого основана на использовании электрохимических методов для конвертирования уровня глюкозы в электрический сигнал. Устройство, как правило, имеет клейкое покрытие, которое удерживает его на поверхности кожи , и передает сигналы через кабель или передатчик. Это устройство для применения одним пациентом в течение определенного периода времени до утилизации
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	2
	Инфузионный набор к помпе инсулиновой MiniMed
	Набор инфузионный к помпе инсулиновой Minimed типа Silhouette 13/60 (ММТ-381А), 10 шт.в упаковке
	• Назначение: подкожное введение инсулина с помощью инсулиновой помпы.  
• Длина канюли: 13 мм (это то, что остаётся под кожей после установки
• Длина соединительной трубки (катетера): 60 см.  
• Угол введения канюли: регулируемый, в диапазоне 20–45° к поверхности кожи. Это позволяет адаптировать глубину прокола под анатомические особенности (например, при натяжении кожи на животе у беременных). 
• Материал канюли: гибкий тефлон (PTFE), что минимизирует травматизацию подкожно-жировой клетчатки. 
• Совместимость: помпы Medtronic серий Paradigm (MMT-712, 715, 722, 522, 754, 554, 530G) и современные версии MiniMed (640G, 720G, 740G, 780G).  
• Комплектация: каждая упаковка содержит тефлоновую канюлю 13 мм с иглой-проводником, катетер длиной 60 см, защитную заглушку для водных процедур и инструкцию на русском языке. 
	Набор изделий, предназначенных для использования вместе с электронной амбулаторной инсулиновой инфузионной помпой (не относящейся к данному виду) для самостоятельного подкожного введения инсулина пациентами с сахарным диабетом. Состоит из стерильной иглы/канюли внутри корпуса, кожного пластыря/держателя, предназначенного для удержания инсулиновой инфузионной помпы и корпуса для иглы/канюли в месте инъекции; набор предназначен для ручной установки пациентом для последующего введения инсулина. Это изделие для одноразового использования.
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	3
	Резервуар для инсулиновой инфузионной помпы
	Резервуар для помпы инсулиновой MiniMed, модель ММТ-332А, в наборе:1. Резервуар для помпы инсулиновой MiniMed, модель ММТ-332А - 10 шт.2. Инструкция по применению - 1 шт.
	Основные параметры:
• Объём: 3,0 мл. Это эквивалентно 300 единицам инсулина (для концентрации 100 Ед/мл, маркировка U-100). 
• Цвет: прозрачный — удобно контролировать уровень набранного инсулина. 
• Количество в упаковке: 10 штук. Каждый резервуар упакован индивидуально.
• Срок использования: рекомендуется менять каждые 48–72 часа (то есть примерно каждые 2–3 дня) — одновременно со сменой инфузионного набора. 
• Срок годности: 3 года с даты производства. 
• Конструкция: Резервуар состоит из трёх основных частей:
• съёмная защита переходного узла (с встроенным переходником TransferGuard для безопасного набора инсулина из ампул);
• собственно пластиковый резервуар;
• поршень.
Материалы:
• цилиндр, поршень и стопор — полипропилен; 
• уплотнительные кольца — силиконовая резина; 
• соединительный элемент — поликарбонат; 
• перегородка — силиконовая резина; 
• съёмная защита — полипропилен; 
• игла съёмной защиты — нержавеющая сталь; 
• смазочный материал для уплотнительного кольца — силикон. 
	Емкость, заполняемая инсулином (например, картридж, подобный шприцу), предназначенная для использования совместно с носимой на теле инсулиновой помпой с целью введения контролируемого пациентом, находящимся на амбулаторном лечении или диспансерном учете, количества инсулина в амбулаторных условиях. Это изделие для одноразового использования.
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