















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ОКПД 2 23.61.12.210 Материалы для службы эксплуатации 
Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»




























пгт. Правокубанский 2026
1

1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения……………………………………………………………………. 3
1.2. Наименования закупаемой продукции ………………………………………………………...4
1.3. Цель использования закупаемой продукции…………………………………………….…….4
1.4. Существующее положение……………………………………………………………………...4
1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)…………………………………………………………4
1.6. Иные требования и сведения общего характера……………………………………………..…4
2. Требования к продукции…………………….………………………………………………...…4
2.1. Требования к объемам и срокам поставки ……………………………………………………..4
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции …………………………………….…..4
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции …………………………………………………...5
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции ……………………………………...5
2.2. Требование к качеству продукции …………………………………………………………...6
Таблица 3 Требования к продукции…………………………………………………………..…..6
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………..7
4. Приложения ……………………………………………………………………………..………..8

1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ТТ
	Технические требования

	    ГЭС
	     Гидроэлектростанция

	    ГАЭС
	     Гидроаккумулирующая электростанция






1.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
Материалы для службы эксплуатации Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Материалы на содержание, эксплуатацию и  техническое обслуживание зданий и сооружений Зеленчукской  ГЭС-ГАЭС. Устройство защиты оконных проемов Машзала изнутри газосиликатными блоками.
1.4. Существующее положение 
 1.4.1. Зеленчукская ГЭС-ГАЭС – деривационная гидроэлектростанция, расположена около поселка Правокубанский и аула Сары-Тюз Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в 42 км южнее г. Черкесска.
1.4.1.1 Техническая схема Зеленчукской ГЭС-ГАЭС построена на объединении части стока рек Большой и Малый Зеленчуки и переброске объединенного стока в р. Кубань. Забор воды осуществляется из водохранилищ трех однотипных водозаборных гидроузлов, расположенных последовательно на реках Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут. По деривационным сооружениям вода из водозаборных гидроузлов поступает в бассейн суточного регулирования (БСР) и из бассейна по напорным трубопроводам и туннелям подается на гидроагрегаты в здание ГЭС-ГАЭС, расположенное вблизи русла р. Кубань. Общая площадь гидротехнического комплекса Зеленчукской ГЭС-ГАЭС по проекту составляет 957 га (согласно актам отвода земельных участков). Комплекс предназначен для энергетических целей (выработка эл. Энергии). 
1.5. [bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
- Поставка продукции на склад Заказчика, и ее разгрузка должна быть выполнена силами и за счет Поставщика.
- Поставка и разгрузка продукции осуществляется на склад Заказчика находящийся по адресу: Станционный узел Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, пгт. Правокубанский, Карачаевский р-он, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, 369244
- Поставка продукции Заказчиком должна быть осуществлена в 1 этап.
- В своей заявке участник закупочной процедуры обязан указать полную спецификацию предложенной к поставке продукции с указанием полного наименования, марки и модели, а также полную стоимость предлагаемой к поставке продукции, включающую в себя цену предлагаемой продукции, затраты на транспортировку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также срок в течении, которого участник готов осуществить поставку предлагаемой продукции.
[bookmark: _Toc75446582_Копия_2_Копия_1]- Не предоставление участником указанных сведений (предоставление неполных сведений), а также неисполнение пункта №1.6.1. и пунктов №№1.1-1.6 Таблицы 3. «Требования к продукции»  данного ТТ, дает  Заказчику право отклонить заявку участника.
1.6. [bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. Вся поставляемая продукция должна быть новой, иметь заводскую фирменную упаковку предприятия-изготовителя, иметь все необходимые сертификаты качества, соответствовать требованиям нормативных документов РФ, иметь паспорта на русском языке.
1.6.2 Поставщик (производитель) должен быть готов за свой счет провести независимую экспертизу поставляемой продукции для подтверждения соответствия требованиям, указанным в документации.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Устройство защиты оконных проемов Машзала изнутри газосиликатными блоками,  в том числе:
	мест
	18

	1.1
	раствор цементно песчаный М100(0,3*2,0*01*18 мест)
	м3
	1,08

	1.2
	блок газосиликатный D500 (625*300*250) расчет: 15 рядов*3 шт.*18 о.пр.*1,1
	шт.
	891

	1.3
	клей -пена для газобетона, блоков и кирпича KUDO PROFF 28+KUPP10UABL (4*18)
	Баллон, 1 л
	72,000

	1.4
	арматура кл. (А-III), Д= 10 мм, L=1,0 м, (1,0 м*4 шт*15 ряд* 18 окон)
	пог.м/ т
	1080.0/0,67

	1.5
	сверло Д=8 мм по бетону
	шт.
	15,000000

	1.6
	круг отрезной 125 для УШМ
	шт.
	25



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Устройство защиты оконных проемов Машзала изнутри газосиликатными блоками
	С даты заключения договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты подписания договора



0
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2.2. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582_Копия_2]Таблица 3. Требования к продукции
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1
	Блок газосиликатный D500 или аналог по прочностным и техническим характеристикам.
	

	1.1
	Размер блока, мм
	625х300х250
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Морозостойкость
	Не менее F 100
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Класс по прочности на сжатие
	Не менее В3,5
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Теплопроводность, Вт/м °C
	Не менее 0,12
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Марка по плотности
	Не менее D 500
	
	
	

	2.
	Арматура А500С (А-III), Д= 10 мм
	ГОСТ Р 52544-2006. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
	Согласие с требованием
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[bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339698_Копия_1_Копия_1]
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
[bookmark: _Toc75446583]	
 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приложение №1 к ТТ































Приложение №1 к ТТ

[bookmark: _Toc141972716][bookmark: _Ref511135236]Форма Коммерческого предложения
начало формы


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование и ИНН Участника: _________________________________
[Здесь Участник приводит свое Коммерческое предложение вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика 

	№ п/п
	Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)]
	Страна происхождения товара 

	Производитель продукции
	Номер реестровой записи из реестра, предусмотренного приложением №1 ПП 1875

	Ед.
изм.
	НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) 

	Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС
	Кол-во
	Итоговая стоимость позиции
(руб. без НДС)
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО без НДС:
	
	

	
	
	Кроме того, НДС (__%):
	
	

	
	
	ИТОГО с НДС:
	
	


В случае неуказания Участником в данной форме Страны происхождения товара и Производителя продукции и невозможности определения Организатором суммарной доли российской продукции в составе заявки – предлагаемый им товар будет считаться иностранного происхождения.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы

[bookmark: _Toc141972717]Инструкции по заполнению Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Коммерческое предложение.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.
Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.
Результат суммирования стоимостей отдельных видов продукции, указанных в Коммерческом предложении, должен совпадать с суммами (в рублях без НДС и с НДС), указанными в Письме о подаче оферты 
Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).
[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
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