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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
[bookmark: _GoBack]ОКПД2 [22.19] Поставка сальниковой набивки для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала


1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 [22.19] Поставка сальниковой набивки для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» - «Дагестанский филиал» и ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Сальниковая набивка "Графлекс" 12х12мм НУ1230
	кг
	30

	2. 
	Сальниковая набивка "Графлекс" 12х12мм НУ1230
	кг
	8

	3. 
	Сальниковая набивка "Графлекс" 14х14мм НУ1230
	кг
	3

	4. 
	Сальниковая набивка "Графлекс" 6х6 мм НУ1230
	кг
	2

	5. 
	Набивка уплотнительная безасбестовая 'Графлекс' НУ 1434 PO GORE 16х16 мм
	кг
	5

	6. 
	Сальниковая набивка "Графлекс" 16х16 мм НУ1130
	кг
	1

	7. 
	Сальниковая набивка "Графлекс" 16х16 мм НУ1230
	кг
	15

	8. 
	Набивка сальниковая АГИ 16х16 мм ГОСТ 5152-84 
	кг
	5

	9. 
	Набивка фторопластовая ПТФЭ 4х4 мм
	м
	5

	10. 
	Набивка фторопластовая ПТФЭ 6х6 мм
	м
	5

	11. 
	Суспензия фторопласта Ф-4Д ТУ 6-05-1246-81
	кг
	2

	12. 
	Набивка фторопластовая ПТФЭ 4х4 мм
	м
	5

	13. 
	Набивка фторопластовая ПТФЭ 6х6 мм
	м
	5

	14. 
	Суспензия фторопласта Ф-4Д ТУ 6-05-1246-81
	кг
	2

	15. 
	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, 12х12 мм
	кг
	3

	16. 
	Сальниковая набивка "Графлекс" НУ 1230 20х20 мм
	кг
	20

	17. 
	Сальниковая набивка "Графлекс" НУ 1230 6х6 мм
	кг
	3

	18. 
	Сальниковая набивка "Графлекс" НУ1130 16х16 мм
	кг
	16


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Перечень продукции согласно таблицы 1.1
	С даты подписания договора
	В течении 35 календарных дней с даты подписания договора


1.4. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1-15 Таблицы 1.1): 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1.
	Требования к продукции

	1.1
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами (стандартами, техническими требованиями и регламентами), действующими в Российской Федерации.

	1.2
	Предлагаемая продукция должна соответствовать по всем параметрам и требованиям к продукции, указанной в Спецификации и в настоящих Технических требованиях, а равно требованиям, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	2.1
	Гарантия, не менее
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Сертификат соответствия 
	1 шт.

	4.
	Требование к месту поставки

	4.1
	Адрес поставки
	Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика до Терминала ТК в г. Махачкала

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов

	5.2
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения

	5.3
	Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ

	5.4
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции









