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Технические требования на поставку

ОКПД2 27.90.40.190 Щит диэлектрический стеклопластиковый (ЩОП-1700СПВ-ОНИКС) для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции
Поставка щит диэлектрический стеклопластиковый (ЩОП-1700СПВ-ОНИКС) для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Нижегородская ГЭС"
1.2. Цель использования закупаемой продукции
Приобретение щитов диэлектрических стеклопластиковых В1700хД1034хШ600мм 7 прутов в количестве 48 (сорока восьми) штук в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019 и ГОСТ 12.2.003, для ограждения рабочих мест в электроустановках в качестве дополнительного электрозащитного средства для предотвращения случайного приближения и прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением и расположенным вблизи места выполнения работ, ограждения проходов в помещениях, куда вход работающим запрещен.

1.3. Существующее положение

Заказчик: ПАО «РусГидро» (для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС», далее Филиал).

Местонахождение Филиала: 606520, г. Заволжье, Городецкий район, Нижегородская область, ул. Привокзальная д. 14, Тел. (83161) 7-96-79; Факс 8 (83161) 7-96-80.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	Марка, тип
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Щит диэлектрический стеклопластиковый (вертикальный)
	ЩОП-1700СПВ-ОНИКС
	шт
	48


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Щит диэлектрический стеклопластиковый (вертикальный)
	С даты заключения договора до 20.12.2026



2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Щит диэлектрический стеклопластиковый (вертикальный)
	В1700хД1034хШ600мм 

7 прутов
	Указание технических характеристик
	-
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14. Поставка оборудования на склад заказчика выполняется с учетом графика работы Филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» с 8:00 до 17:00 (МСК), обеденный перерыв 12:00-12:48ч.
	Согласие с требованием
	-


	

	2.2
	Требования к упаковке
	Упаковка должна исключать возможность механических повреждений, а также обеспечивать защиту от воздействия среды в процессе транспортирования
	Согласие с требованием
	-


	

	2.3
	Требования к транспортировке
	Оборудование или его части в упаковке должны допускать транспортирование любым видом транспорта на любое расстояние
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4
	
	Доставка оборудования  на склад Заказчика осуществляется за счет Поставщика, включена в стоимость оборудования, дополнительной оплате не подлежит
	Согласие с требованием
	-
	

	2.5
	Требования к приемке
	Приемка осуществляется по товарной накладной ТОРГ-12 / УПД
	Согласие с требованием
	-
	

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Срок гарантии
	12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Документы удостоверяющие качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданной  производителем продукции.
	предоставление паспорта изделия обязателено
1 комплект
	Согласие с требованием
	-
	

	



3.
Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости Участник предоставляет Коммерческое предложение.

