
	













Технические требования
ОКПД2 27.11.61.120 Поставка
запасных частей и материалов для ремонта основного электрооборудования 
для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".
Лот № 0006-РЕМ ПРОД-2027-ЗаГАЭС





























[bookmark: __RefHeading___Toc16465_3517047244][bookmark: _Toc150255278]СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ	2
1. Общие сведения	2
2. Требования к продукции	4
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7
4. Приложение	8




































[bookmark: __RefHeading___Toc16467_3517047244][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc150255279][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция





































1.2. [bookmark: _Toc80013099]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.11.60.120 Поставка запасных частей и материалов для ремонта основного электрооборудования для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС" (далее – Товар).
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc118367419][bookmark: _Toc143509823]Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение запасными частями и материалами для ремонта основного электрооборудования филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».
1.4. [bookmark: _Toc143509825]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
В 1973 году в процессе проектирования Загорской ГАЭС завод «Уралэлектротяжмаш» по заказу Гидропроекта разработал технический проект генератор-двигателя Загорской ГАЭС. Далее завод «Уралэлектротяжмаш» получил технические условия (заказ, ТУ) на изготовление генератор-двигателя. Заказ утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР, Министерством энергетического машиностроения СССР, НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования. В процессе исполнения заказа заводом «Уралэлектротяжмаш» Загорской ГАЭС входящим письмом №1766 от 02.02.1984 г. была передана техническая и сопроводительная документация к генератор-двигателю ВГДС 1025/245-40 УХЛ4, содержащая чертежи № 8БП.538.294, 8БП.538.294-01, 8БП.538.294-02, 8БП.538.294-03, 8БП.783.681, 8БП.783.682, 8БП.194.937, 8БП.194.937-01, 8БП.783.684, 8БП.783.683.

[bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
Заказчик предоставит поставщику:
- площадку для разгрузки оборудования.
[bookmark: __RefHeading___Toc16469_3517047244][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc150255280]Требования к продукции
1.5. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.6. [bookmark: __RefHeading___Toc16471_3517047244][bookmark: _Toc150255281][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc75446576]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc54785619]Таблица 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» 

	
п/п
	Наименование продукции
	Чертеж, комплектность, ГОСТ, ТУ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Партия № 1

	1.1. 
	Шина
	8БП.538.294
	шт.
	6

	1.2. 
	Шина
	8БП.538.294-01
	шт.
	6

	1.3. 
	Шина
	8БП.538.294-02
	шт.
	6

	1.4. 
	Шина
	8БП.538.294-03
	шт.
	6

	1.5. 
	Клин пазовый
	8БП.783.682
	шт.
	700

	1.6. 
	Клин пазовый
	8БП.783.681
	шт.
	700

	2. 
	Партия № 2

	2.1. 
	Клин полюса
	8БП.194.937
	шт.
	10

	2.2. 
	Клин полюса
	8БП.194.937-01
	шт.
	10

	2.3. 
	Клин пазовый
	8БП.783.684
	шт.
	700

	2.4. 
	Клин пазовый
	8БП.783.683
	шт.
	600

	2.5. 
	Щётка ЭГ-4 6х125
	ГОСТ Р 53617-2009,  К1-3, тип накладки НК-2, 25х32х40, ПЩ 6х125
	шт.
	240

	2.6. ‍
	Изоляционная вставка 
	8БП.799.378
	шт.
	600



1.7. Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование партии продукции
	Требования к началу изготовления продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Партия №1:
позиции № 1.1-1.6 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований
	С даты заключения договора
	90-ый календарный день с даты заключения договора

	2.
	Партия №2:
позиции № 2.1-2.6 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований
	С даты подписания договора
	150-ый календарный день с даты заключения договора
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[bookmark: _Toc150255283_Копия_1]2.4. Требования к качеству продукции

[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Шина (позиции № 1.1-1.4 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований)
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Материал изготовления
	медь
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Марка меди
	М1
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. 
	Геометрические размеры
	В соответствии с чертежом приложения 2 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. 
	Соответствие требованиям
	ГОСТ 434-78
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5. 
	Чертеж
	8БП.538.294 (позиция № 1.1)
8БП.538.294-01 (позиция № 1.2)
8БП.538.294-02 (позиция № 1.3)
8БП.538.294-03 (позиция № 1.4)
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Клин пазовый (позиции № 1.5, 1.6, 2.3, 2.4 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований)
	-//-
	[bookmark: _GoBack]-//-

	2.1. 
	Материал изготовления
	Прессматериал АГ-4НС
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Геометрические размеры
	В соответствии с чертежом приложения 2 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3. 
	Соответствие требованиям
	ГОСТ 20437-89
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4. 
	Чертеж
	8БП.783.682 (позиция № 1.5)
8БП.783.681 (позиция № 1.6)
8БП.783.684 (позиция № 2.3)
8БП.783.683 (позиция № 2.4)
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Клин полюса (позиции № 2.1-2.2 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований)
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Материал изготовления
	сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2. 
	Марка стали
	Ст5сп3
	Согласие с требованием
	-
	

	3.3. 
	Геометрические размеры
	В соответствии с чертежом приложения 2 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	-
	

	3.4. 
	Соответствие требованиям
	ГОСТ 535-2005
	Согласие с требованием
	-
	

	3.5. 
	Чертеж
	8БП.194.937 (позиция № 2.1)
8БП.194.937-01 (позиция № 2.2)
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Щётка ЭГ-4 (позиция № 2.5 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований)
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Материал изготовления
	Графит
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Коэффициент трения
	не более 0,25
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3. 
	Плотность тока 
	не более 12 А/см2
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4. 
	Тип исполнения
	К1-3
	Согласие с требованием
	-
	

	4.5. 
	Давление на щетку 
	0,15-0,2 кгс/cм2
	Согласие с требованием
	-
	

	4.6. 
	Геометрические размеры
	В соответствии с чертежом приложения 2 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	-
	

	4.7. 
	Соответствие требованиям
	ГОСТ Р 53617-2009
	Согласие с требованием
	-
	

	4.8. 
	Размер, мм
	25х32х40
	Согласие с требованием
	-
	

	5. ‍
	Изоляционная вставка (позиция № 2.6 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований)
	
	
	

	5.1. ‍
	Материал изготовления
	Стеклотекстлит электротехнический
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2. ‍
	Геометрические размеры
	В соответствии с чертежом приложения 2 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3. ‍
	Соответствие требованиям
	ГОСТ 12652-74
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
6. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100.
Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки
	Согласие с требованием
	-
	

	6.2. 
	Условия поставки
	DDP Инкотермс 2000
	Согласие с требованием
	-
	

	6.3. 
	Требования к упаковке
	В заводской упаковке
	Согласие с требованием
	-
	

	6.4. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок службы закупаемого оборудования не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы:
технические паспорта, руководства по эксплуатации, ремонту, монтажу, описание, сертификаты соответствия, (предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке)
	Согласие с требованием
	-
	

	9. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции 
	Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком.
	Согласие с требованием
	-
	

	10. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Назначенный срок службы
	Не менее 5 лет
	Согласие с требованием
	
	

	11. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	11.1. 
	Применение законодательства о национальном режиме
	Установленный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований
	Согласие с требованием
	 В составе заявки для подтверждения происхождения продукции Участнику необходимо предоставить информацию и документы, предусмотренные пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	





[bookmark: __RefHeading___Toc16481_3517047244][bookmark: _Toc150255287][bookmark: _Toc147395786]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
[bookmark: __RefHeading___Toc181366126][bookmark: _Toc147395786_Копия_1][bookmark: _Toc150255287_Копия_1]Приложение
Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
Приложение № 2: Чертежи на закупаемую продукцию.
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[bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253]Приложение №1 к Техническим требованиям
[bookmark: _Ref40301253_Копия_1][bookmark: _Hlk48224758_Копия_1]
Спецификация поставляемого оборудования

	№ 
п/п
	Наименование оборудования  
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Страна происхождения 
	Технические характеристики (описание) 
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС) 
	Срок поставки 
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.
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