















Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 25.40.14.110 Поставка  приспособлений для крепления пулемета типа ДПМ при ведении оборонительного огня на броневышке ВНБР4.04.01. для нужд производственных участков в г. Рыбинске и г. Углич
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 25.40.14.110 Поставка  приспособлений для крепления пулемета типа ДПМ при ведении оборонительного огня на броневышке ВНБР4.04.01. для нужд производственных участков в г. Рыбинске и г. Углич (далее – Продукция)».

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для оборудования бронированных наблюдательных вышек Рыбинской и Угличской ГЭС силами АО «Гидроремонт-ВКК» на основании письма № Исх. 619.КВГЭС/89-АМ/002КВГЭС от 23.09.2026 филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС».

2. Требования к продукции
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица  измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	Перечень и объем закупаемой продукции Угличской ГЭС

	1. 
	Поставка приспособлений для крепления пулемета типа ДПМ при ведении оборонительного огня на броневышке ВНБР4.04.01
	25.40.14.110
	Компл.
	4

	Перечень и объем закупаемой продукции Рыбинской ГЭС

	1. 
	Поставка приспособлений для крепления пулемета типа ДПМ при ведении оборонительного огня на броневышке ВНБР4.04.01 
	25.40.14.110
	Компл.
	4



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	
	ОКПД2 [25.40.14.110] Поставка приспособлений для крепления пулемета типа ДПМ при ведении оборонительного огня на броневышке ВНБР4.04.01 для Угличской ГЭС.
	С даты подписания договора
	[bookmark: _GoBack]В течение 20 рабочих дней с даты подписания договора

	
	ОКПД2 [25.40.14.110]] Поставка приспособлений для крепления пулемета типа ДПМ при ведении оборонительного огня на броневышке ВНБР4.04.01 для Рыбинской ГЭС.
	С даты подписания договора
	В течение 20 рабочих дней с даты подписания договора


Поставка осуществляется двумя партиями на два адреса.
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2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД2 [25.40.14.110]] Поставка приспособлений для крепления пулемета типа ДПМ при ведении оборонительного огня на броневышке ВНБР4.04.01 для нужд производственных участков в г. Рыбинске и г. Углич

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	Соответствие стандартам

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Приспособления для крепления пулемета типа ДПМ при ведении оборонительного огня на броневышке ВНБР4.04.01 Угличской ГЭС и Рыбинской ГЭС
	Назначение
	Крепление и использование пулемета Дегтярёва пехотного модифицированного (ДПМ)
	

	
	
	Тип установки
	Стационарная на металлоконструкцию
	

	
	
	Конструктивная схема
	Четыре опоры с поворотно-качающимся механизмом
	

	
	
	Материал основания/крепления
	Сталь Ст3 (лист 3-54 мм, профильная труба 40*20)
	

	
	
	Материал осей вращения
	Труба ДУ 25*3,2 и ДУ 15*2,8 (Сталь)
	

	
	
	Элементы усиления
	Косынки (Ст3, 5мм)
	

	
	
	Угол вертикального наведения
	360 гр.
	

	
	
	Угол горизонтального наведения
	360 гр.
	

	
	
	Тип механизма наведения
	Ручной (свободное качание на осях)
	

	
	
	Тип крепления оружия 
	Стандартное крепление под ДПМ (тип «ласточкин хвост)
	

	
	
	Масса
	Не более 20кг
	

	
	
	Расчетная стойкость к отдаче
	Под ДПМ
	

	
	
	Атмосферостойкость
	Чехол из ПВХ
	

	
	
	Количество опор
	4шт.
	

	
	
	Монтажное крепление
	Опорные ножки
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС, 
152615, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33, территория Угличской ГЭС

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную


	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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