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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc245212418]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc245212419]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	АТЭЦ
	Анадырская теплоэлектроцентраль

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ОТР
	Основные технические решения

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	СМР 
	Строительно-монтажные работы




[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc245212420]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2:71.12.12 Проектно-изыскательские работы (ПИР):Предпроектное обследование с разработкой проектно-сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ кровли закрытого распределительного устройства Анадырской ТЭЦ»
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc245212421]Цель выполнения работ 
Целью работы является проведение предпроектного обследования кровли закрытого распределительного устройства с целью выявления/определения дефектов, в объеме, необходимом для разработки проектно-сметной документации в том числе строительных конструкций обеспечивающих восстановление эксплуатационной способности конструкции кровли здания закрытого распределительного устройства (далее – ЗРУ) Главного корпуса до проектных значений, выполнение сбора нагрузок (постоянная, снеговая и ветровая) для последующего проведения строительно-монтажных работ по модернизации кровли ЗРУ.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc245212422]Существующее положение 
[bookmark: _Toc245212423] ОКПД2: 71.12.12 Проектно-изыскательские работы (ПИР):Предпроектное обследование с разработкой проектно-сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ кровли ЗРУ Анадырской ТЭЦ (далее – Работы).
[bookmark: _Toc245212424]Основание проведения закупки: Производственные программы АО «Чукотэнерго» (годовая комплексная программа закупок).
[bookmark: _Toc245212425]Место выполнения работ: 689000, Чукотский АО, г. о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А, структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ.
1.4.4. Здание главного корпуса представляет собой многопролетное, прямоугольное в плане здание, состоящее из нескольких цехов. Размеры здания в осях «1-14» пролета «А2-Д» - 78,0x99,0 м. 
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола котельного цеха. По конструктивным особенностям главный корпус можно разделить на четыре участка: в осях «1-14» пролета «А2-А» (Электроцех), в осях «1-14» пролета «А-Б» (Турбинный цех), в осях «1-14» пролета «Б-Г» (Деаэраторное отделение и Кабельные этажи, помещение топливоподачи), в осях «1-14» пролета «Г-Д» (Котельный цех). 
Участок здания в осях «1-14» пролета «А2-А» ЗРУ. Участок здания представляет собой двухпролетное помещение с размерами в осях «1-14» пролета «А2-А» - 78,0x18,0 м. Полезная высота помещений переменная: от 2,5 м до 5,6 м. Максимальная высота участка здания в уровне парапета по ряду «А2» - 26,5 м.
[bookmark: _Toc245212426]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД2:71.12.12 Проектно-изыскательские работы (ПИР):Предпроектное обследование с разработкой проектно - сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ кровли закрытого распределительного устройства Анадырской ТЭЦ
	Структурное подразделение Акционерного общества «Чукотэнерго» Анадырская теплоэлектроцентраль (Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35 А.
	Здание Главного корпуса
	Эксплуатирующая организация: структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc245212427][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc191384763][bookmark: _Toc193893880][bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Toc245212428]Заказчик предоставляет необходимую для выполнения работ исходную документацию в т.ч.:
[bookmark: _Toc245212429]Проектную и рабочую документацию;
[bookmark: _Toc245212430]технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения по мере не необходимости. 
[bookmark: _Toc245212431]место производства Работ, место (помещение) для складирования МТР (при необходимости);
[bookmark: _Toc245212432]хозяйственно-бытовые помещения для размещения персонала, помещения для принятия пищи на период технологических перерывов, и т.д. 
[bookmark: _Toc245212433]коммунальные ресурсы (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), производственные помещения для нахождения персонала;
[bookmark: _Toc245212434]техническую и иную документацию (заводские и местные инструкции по эксплуатации, рабочие чертежи). 
[bookmark: _Toc245212435]Перечисленные ресурсы, услуги и документы предоставляются по запросу Подрядчика на срок выполнения Работ без дополнительной оплаты. 
[bookmark: _Toc245212436]Порядок предоставления услуг и ресурсов указываются  в соответствующем приложении к  Договору. 
[bookmark: _Toc245212437]Иные требования и сведения общего характера 
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc245212438]Работы выполняются на ремонтной площадке Анадырской ТЭЦ, расположенной по адресу: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 35 А (главное распределительное устройство, расположенного в здании главного корпуса Анадырской ТЭЦ ).
[bookmark: _Toc245212439]Подрядчик обеспечивает ежедневную доставку своего персонала на место производства работ для выполнения Работ своим транспортом. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает услуг по доставке персонала Подрядчика. 
[bookmark: _Toc245212440]Доставку инструмента, приспособлений  и приборов контроля принадлежащих Подрядчику к месту выполнения работ и обратно осуществляет Подрядчик самостоятельно и за свой счет.
[bookmark: _Toc245212441]Подрядчик самостоятельно обеспечивает доступ своего персонала к сетевым ресурсам (Интернет) и мобильной связи при выполнении Работ на Анадырской ТЭЦ. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает данных услуг персоналу Подрядчика.
[bookmark: _Toc245212442]Подрядчик обеспечивает самостоятельно проживание собственного персонала на весь период проведения работ.
[bookmark: _Toc245212443]Доставка (в т.ч. погрузка и разгрузка) МТР от склада до места выполнения Работ на площадке Заказчика производится персоналом Подрядчика с использованием транспорта (при необходимости) Заказчика за свой счет.
[bookmark: _Toc245212444]Подрядчик, в целях соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, организует обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий за свой счет, в т. ч. обеспечение собственного персонала спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спецобуви.
[bookmark: _Toc245212445]Требования к продукции
[bookmark: _Toc245212446]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc245212447]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc245212448]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проведение предпроектного обследования кровли ЗРУ главного корпуса Анадырской ТЭЦ
	Усл. ед.
	1

	2. 
	Разработка основных технических решений и согласование разработанных основных технических решений с Заказчиком
	Усл. ед.
	1

	3. 
	Разработка проектной/рабочей документации, согласование разработанной проектной/рабочей документации с Заказчиком
	Усл. ед.
	1

	4.
	Выполнение  сводного сметного и локальных сметных расчетов на выполнение строительно-монтажных работ и оборудования (материалов)
	Усл. ед.
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc245212449]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc245212450][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проведение предпроектного обследования кровли ЗРУ главного корпуса Анадырской ТЭЦ
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой  заключения договора

	2. 
	Разработка основных технических решений и согласование разработанных основных технических решений с Заказчиком
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой  заключения договора

	3. 
	Разработка проектной/рабочей документации, согласование разработанной проектной/рабочей документации с Заказчиком
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	в течение 180 календарных дней с даты, следующей за датой  заключения договора

	4. 
	Выполнение  сводного сметного и локальных сметных расчетов на выполнение строительно-монтажных работ и оборудования (материалов)
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	в течение 180 календарных дней с даты, следующей за датой  заключения договора
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[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc245212451]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc245212452]Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ (позиция №_ [указать] Таблицы 2): ______ [Указывается полное наименование выполняемых работ / этапа работ Продукции, в соответствии с Таблицей 2 «Перечень выполняемых работ» или ссылка на Приложения к ТТ, в которых указан перечень выполняемых работ (если в договоре есть группы работ, выполняемых с одинаковыми требованиями по всем позициям, то допускается их объединение в одной строке таблицы)]
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих НТД:
· Федеральным законом от 21 июля 2011 г. №256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
· Федеральным законом от 22 июля 2008г. N123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г.;
· Сводами правил: СП 4.13130.2013, СП 484.1311500.2020, СП 6.13130.2021, СП 7.13130.2013, СП 12.13130.2009, ГОСТ Р 54101-2010, ГОСТ Р 53325-2012; СП 131.13330.2025
· СП10.13130.2020. «Система противопожарной защиты»;
· Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
· Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00;
· Правилами устройства электроустановок;
· Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
· Правилами безопасности при работе с инструментами и приспособлениями РД 34.03.204;
· Правилами по охране труда при работе в электроустановках ПОТ РЕМ 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00; 
· Методические указания по формированию смет и калькуляций;
· СП 131.13330.2025 «Строительная климатология». Проектируемые работы и запроектированное к установке оборудование должно соответствовать климатическим условиям.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.2. 
	Документы на соответствующие виды деятельности
	Наличие у Подрядчика разрешительных документов на соответствующие виды деятельности:
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.3. 
	Общие требования
	· Работы выполняются в условиях действующего предприятия.
· Ответственность за качество выполнения работ на весь период проектирования несет Подрядчик.
Подрядчик должен принимать надлежащие меры для своевременного устранения обнаруженных Заказчиком замечаний, выявленных в процессе производства работ.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Общие требования к документации
	Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами, определяющими требования к оформлению и содержанию проекта:
действующими федеральными законодательными документами Российской Федерации.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.2. 
	Календарный график выполнения работ
	Работы должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика календарным графиком выполнения работ. Любое изменение в объемах выполняемых работ, сроков их выполнения должно быть предварительно письменно согласовано с Заказчиком
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.3. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	До начала работ подрядчик:
- предоставляет приказ о назначении персонально ответственных за выполнение работ должностных лиц:       
 - предоставляет письмо о допуске на выполнение работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, 
· список работников для оформления пропусков на территорию предприятия
· Подрядчик обеспечивает ежедневную доставку своего персонала на место производства работ для выполнения Работ своим транспортом. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает услуг по доставке персонала Подрядчика.
Подрядчик самостоятельно обеспечивает доступ своего персонала к сетевым ресурсам (Интернет) и мобильной связи при выполнении работ, Заказчик не располагает возможностями и не оказывает данных услуг персоналу Подрядчика.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	- Подрядчик должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
- Подрядчик должен обладать управленческой компетентностью и репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом в количестве не менее 3-х лет по выполнению аналогичных договоров.
- Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями.
- Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (проекта и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.
- Подрядчик несет ответственность за корректность документации, разработанной по результатам проектирования,  независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны некорректностью исходных данных Заказчика.
- Подрядчик гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.
- Подрядчик  вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц.
- Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.
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	1.3.2. 
	Общие требования к Подрядчику
	Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена.
- Подрядчик не должен передавать третьим лицам, ни полностью, ни частично, свои обязательства по выполняемой работе без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.
- Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.
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	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результату предпроектного обследования
	Выполнить предпроектное обследование в объеме, необходимом для разработки проектной/рабочей и сметной документации,
в том числе строительных конструкций обеспечивающих восстановление эксплуатационной способности конструкции кровли здания ЗРУ Главного корпуса) до проектных значений, выполнить сбор нагрузок на кровлю (постоянная, снеговая и ветровая нагрузки).
Обследование и оценить техническое состояние Объекта, выявить дефекты, повреждения, коррозию, трещины, признаки перегрузки, аварийные и предаварийные участки.
Оценить остаточный ресурс конструкций и их несущей способности с учётом фактических нагрузок. 
Подготовить технический отчёт с:
исходными данными, программой обследования, методами и приборами; результатами визуальных и инструментальных измерений, фотоматериалами, схемами дефектов;
выводами о пригодности объекта к эксплуатации и реконструкции/модернизации, с указанием аварийных и требующих усиления участков; поверочный расчет существующих несущих конструкций, основания кровельного покрытия с определением их несущей способности с проектной кровлей.
рекомендация по объёму и приоритету необходимых проектных решений и работ (усиление, замена, демонтаж).
При выполнении работ учесть климатические условия площадки обслуживания
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	2.1.2. 
	Требование к результату согласований рабочей документации:
	Согласование рабочей документации:
Выбор основных конструктивных решений для кровельного покрытия необходимо определить на стадии ОТР на основании анализа различных вариантов (не мене двух) отвечающих современным требованиям эффективности на основании сравнения технико-экономических характеристик. Окончательное решение по варианту проектируемых конструкций кровельного покрытия должно быть согласовано с Заказчиком в рамках отчета по ОТР (основные технические решения).
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	2.1.3. 
	Требования к результатам разработки Сметной документации
	Согласование сметной документации с Заказчиком.
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	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам
	Соответствие характеристик и показателей действующим в РФ требованиям и нормам.
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	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Сдача и приемка работ
	Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами путем направления Подрядчиком, не позднее 5 (пяти) дней после окончания выполнения работ, в адрес Заказчика следующих документов:
- Акт сдачи-приемки выполненных работ;
- Счет на оплату;
- Счет-фактура;
-Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня официального получения документов, указанных в настоящих ТТ, и направить Подрядчику согласованные и подписанные экземпляры первичной учетной документации, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Если Заказчик в указанный срок не подписал первичные учетные документы или не направил Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, выполненные работы считаются принятыми, а первичные учетные документы - подписанными Заказчиком.
- В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Подрядчика), порядок и срок их выполнения.
- В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.
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	2.3.2. 
	Состав, количество и формат предоставляемой документации
	Подрядчик формирует 2 экземпляра проектной/рабочей и сметной документации в бумажном виде с сопроводительным письмом и приложением реестра передаваемых документов и 1 (один) экземпляр в электронном виде  архива. Формат передаваемой в электронном виде документации:
Использование форматов при передаче документации в электронном виде:
- Текстовая часть .doc (MS Word) .pdf
-Таблицы .xls (MS Excel) .pdf.
-Базы данных xls (MS Excel) .pdf.
-Планы MS Project и MS Excel .mpp и .xls
-Чертежи AutoCAD, Adobe Acrobat, MS Visio .dwg, .pdf, .vsd
-Графический материал MS Photo Editor и Adobe Acrobat .jpg и .pdf
-Электронный архив	WinRar	.
-Сметная документация MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. .xls. gsf
Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
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	...
	
	
	
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик направляет Заказчику совместно со счетами, актами; счет-фактурами, оформленный комплект приемо-сдаточной документации (в количестве 3 (трех) экземпляров)
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	2.4.2. 
	Требования к сметной документации
	- Сметную документацию в составе рабочего проекта выполнить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости       
- Сметную документацию выполнить базисно-индексным методом, в действующей, на момент заключения договора, сметно-нормативной базе, в базовом и текущем уровне цен, с учётом инфляционного удорожания на плановый период реализации проекта, по данным базового варианта прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития Российской Федерации, для инвестиций в основной капитал.
- Для перехода от базового уровня цен к текущему использовать актуальные, на момент заключения договора, индексы изменения сметной стоимости строительства, ежеквартально сообщаемые Минстроем России.
- Применение и учёт в сметной документации затрат на основе прочих ценообразующих документов должен быть согласован с Заказчиком (повышающие/понижающие коэффициенты, перечень и размер лимитированных затрат и т.п.).
- При использовании в сметных расчётахповышающих/понижающих коэффициентов и лимитированных затрат, должны быть указаны ссылки на соответствующие обоснования в проекте организации строительства (ПОС), а также технической части, вводных указаний сборников или других обосновывающих нормативных документов и приложений к ним.
- В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы Заказчика согласно приказа Минстроя России от 02.06.2020 №297/пр «Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика».
- Способ задания накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП) в сметной документации принять «По видам работ». Норматив расчёта величины накладных расходов (НР) принять в соответствии с методикой 2020 года: НР по Приказу Минстроя №812/пр. 636/пр. 611/пр., СП по Приказу Минстроя №744/пр. и 317/пр. Используемый справочник нормативов НР и СП предусмотреть для «Строительство в районах Крайнего Севера».
- Стоимость работ, включаемых в разрабатываемую сметную документацию, должна учитывать прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты  Подрядчика на:
- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ;
- приобретение и поставку Материально-технических ресурсов, оборудования  и специального инструмента, необходимых для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости);
- заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала  Подрядчика;
- подлежащие уплате  налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению оборудования и Материально-технических ресурсов, если применимо);
- прочие затраты и расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ, и исполнением иных обязательств, которые могут возникнуть у Подрядчика;
- Размеры расходов, связанных со служебными командировками Подрядчика, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом Подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом Заказчика.
- Разработанная сметная документация предварительно предоставляется Заказчику для согласования в электронном виде. Рассмотрение сметной документации осуществляется Заказчиком в течение 10 календарных дней.
- Обязательно предоставление сметных расчётов в формате MS Excel, а также в рабочих форматах программы «ГРАНД СМЕТА» (xml/gsfx),  позволяющих вести накопительные ведомости по сметным расчётам.
- При наличии двух и более сметных расчетов, обязательно предоставление сводного сметного расчёта.
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	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: _Toc245212453]Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	При выполнении работ на Объекте с участием субподрядчика:
- разработать совместно с субподрядчиком график выполнения совмещенных работ, обеспечивающий безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на Объекте;
- осуществлять допуск субподрядчика на Объект с учетом выполнения требований п.4.6 СНиП 12-03-2001;
- обеспечить общие, для всех подразделений субподрядчика мероприятия охраны труда и координацию действий субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ;
- на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001;
- руководители субподрядчика, персонал которого выполняет работы на площадке производства работ, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда в порядке, определенном правительством Российской Федерации;
- контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом субподрядчика, выполняющим работы, со стороны Подрядчика, осуществляется руководителем, его заместителями и инженером по охране труда. При выявлении нарушений руководителям субподрядчика выдаются обязательные для выполнения предписания.
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	4. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	[bookmark: _Toc245212454]Особые условия выполнения работ
	При выполнении проектных работ необходимо применять оборудование и материалы, соответствующее Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.
Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
При необходимости, по запросу Подрядчика выполняющего разработку проектной/рабочей документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектирования и работ.
Подрядчик обеспечивает:	
- сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования Заказчика;
Корректировка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.
[bookmark: _Toc245212455]      В случае, если для достижения Результата работ, необходимого Заказчику, требуется получение каких-либо решений, согласований, разрешений, выписок, справок, заключений и т.п. от органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных юридических или физических лиц  – Подрядчик обеспечивает их получение самостоятельно, осуществляя взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, иными юридическими или физическими лицами  от собственного имени, или в случае необходимости от имени Заказчика на основании доверенности, выдаваемой Заказчиком.  
	Согласие с требованиями
	
	

	5. 
	[bookmark: _Toc245212456]Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям
	
	
	

	5.1. 5
	-        Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/).
Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанном ресурсе проверяются на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Извещении/Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника:
- по компенсационному фонду возмещения вреда;
- по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
Проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда будет осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)):
- подготовки проектной документации.
[bookmark: _Toc245212457]Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки.
	Согласие с требованиями
	
	

	6. 
	[bookmark: _Toc245212458]Требования к Участникам (отборочный)
	
	
	

	6.1. 
	В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: 
Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц.
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	6.2. 
	-        Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/).
Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанном ресурсе проверяются на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Извещении/Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника:
- по компенсационному фонду возмещения вреда;
- по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
Проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда будет осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)):
- подготовки проектной документации.
[bookmark: _Toc245212460]Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки.
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[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc245212461]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc245212462]3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. 
[bookmark: _Toc245212463]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (Сметная документация) в состав заявки участника не включается.
[bookmark: _Ref40301253]
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