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113.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки




1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А.,

Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик. 

	ТТ
	Технические требования 

	ССОИ
	Система сбора и обработки информации


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.25.12.130. Поставка оборудования кондиционирования воздуха для нужд Саратовского филиала.
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Поставка оборудования кондиционирования воздуха для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения работ по договору №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику: 

-    складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

1.4.2. Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.

                                        2. Требования к продукции
2.1. Требования к объёмам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции
	Марка, артикул
	Производитель
	Единица 

измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Напольно-потолочный кондиционер 
	CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA (зимний комплект до -40 °C)
	Royal Clima
	шт.
	6

	2. 
	Управляющий блок ротации (новый)
	БУРР-1M
	Royal Clima
	шт.
	3

	3. 
	Блок ротации исполнительный (новый)
	БИС-1M
	Royal Clima
	шт.
	6


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	Не позднее 20 (двадцать)

календарных дней

с даты подписания договора


2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1-3 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): 
Поставка оборудования кондиционирования воздуха для нужд Саратовского филиала.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.       
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1 
	Наименование
	Напольно-потолочный кондиционер
	
	-

	
	Марка, артикул
	CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA (зимний комплект до -40 °C)
	
	

	
	Тип кондиционера
	сплит-система
	
	

	
	Тип внутреннего блока
	напольно-потолочный
	
	

	
	Холодопроизводительность / теплопроизводительность, кВт
	16.12/17.6
	
	

	
	Площадь, м²
	160
	
	

	
	Потребление при охлаждении/обогреве, кВт
	5.55/5.01
	
	

	
	Воздухообмен, м³/ч
	2150
	
	

	
	Режим работы
	холод/тепло
	
	
	

	
	Режим вентиляции
	да
	
	

	
	Режим осушения
	да
	
	

	
	Напряжение, В
	380
	
	

	
	Сила тока на охлаждение/обогрев, А
	10/9,5
	
	

	
	Пусковой ток, А
	61
	
	

	
	Хладагент
	R410A
	
	

	
	Зимний комплект
	установлен, до -40 °C 
	
	

	
	Max длина трассы, м
	50
	
	

	
	Диаметр газовой трубы, дюйм
	3/4
	
	

	
	Диаметр жидкостной трубы, дюйм
	3/8
	
	

	
	Пульт беспроводной


	да
	
	

	
	Габариты внешнего блока (ВхШхГ), мм
	1320x940x340
	
	


	
	Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм
	235x1600x690
	
	

	1.2 
	Наименование
	Управляющий блок ротации (новый)
	
	-

	
	Марка, артикул
	БУРР-1M
	
	

	
	Тип прибора
	базовый блок системы ротации
	
	

	
	Напряжение питания
	230 В
	
	

	
	Максимальная потребляемая мощность, Вт
	1,5 Вт
	
	

	
	Диапазон измерения температуры
	от -55 до +125 °C.
	
	

	
	Габариты
	140 x 88 x 62 мм.
	
	

	
	Режим работы
	непрерывный
	
	

	1.3 
	Наименование
	Блок ротации исполнительный (новый)
	
	_

	
	Марка, артикул
	БИС-1M
	
	

	
	Тип прибора
	исполнительный модуль беспроводной системы ротации
	
	

	
	Напряжение питания
	230 В
	
	

	
	Максимальная потребляемая мощность, Вт
	0,6 Вт
	
	

	
	Диапазон измерения температуры
	от -55 до +125 °C.
	
	

	
	Габариты
	105х65х30 мм.
	
	

	
	Режим работы
	непрерывный
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1
	Место поставки
	РФ, 413865, Саратовская обл., г.  Балаково, Заовражная 48.
	
	-

	2.2
	Поставка
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 

2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

3. Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами

4. Поставка производится в город Балаково в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).

5. Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка: не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки
	
	-

	
	Маркировка
	На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	
	-

	2.3
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.
	
	-

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1.
	Условия гарантийных обязательств
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.2.
	Гарантийный срок
	На продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 42 (сорока двух) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	-

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с Продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

· накладная по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.;

· - товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;

· технические паспорта на русском языке в 1 экз.;

· руководства(инструкция) по эксплуатации на русском языке в 1 экз.;

· сертификат соответствия для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425) в 1 экз.; 

· сертификат происхождения;

· гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика в 1 экз.;
	
	-

	4.2.
	Комплектация единицы продукции
	Поставка продукции выполняется в таком объеме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий.
	
	-

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, ремонте или восстановлении, без замены составных частей и восстановления потребительских свойств).
	
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
2

