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Утверждаю:    
Заместитель директора филиала-
Главный инженер Воткинского филиала
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников
«____» _______________2026г.











Требования к продукции на поставку МТР
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1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 27.11.50.120 Поставка стабилизаторов напряжения для нужд Воткинского филиала.
0.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС»», заключенный между филиалом ПАО “РусГидро”-“Воткинская ГЭС” и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК” в г. Чайковский.

1. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc124846885][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc124846886]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124846887][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	[bookmark: _Toc75446578]№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1. 
	Стабилизатор напряжения Сатурн СНЭ-Т-120Ш, производитель «Полигон»
	шт.
	2

	2. 
	Стабилизатор напряжения Сатурн СНЭ-Т-80Ш, производитель «Полигон»
	шт.
	1


1.1.2. [bookmark: _Toc124846888][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 27.11.50.120 Поставка стабилизаторов напряжения для нужд Воткинского филиала
	С даты подписания договора
	Не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора
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2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3 Требования к продукции.
[bookmark: _GoBack]Наименование продукции: ОКПД 2 27.11.50.120 Поставка стабилизаторов напряжения для нужд Воткинского филиала.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1. 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика
	
	

	
	1.
	Стабилизатор напряжения Сатурн СНЭ-Т-120Ш, производитель «Полигон»
	Входное напряжение 166-280В, номинальная мощность 120,0кВА, номинальный ток фазы 180А, IP54, габариты 600x800x2000мм, вес 510кг, с цоколем
	
	

	
	2.
	Стабилизатор напряжения Сатурн СНЭ-Т-80Ш, производитель «Полигон»
	Входное напряжение 151-297В, номинальная мощность 82,5кВА, номинальный ток фазы 125А, IP54, габариты 600x800x2000мм, вес 490кг, с цоколем
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край, городской округ Чайковский, город Чайковский, территория Воткинской ГЭС, дом 1.
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени.
	
	

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Упаковка должна обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· инструкции по монтажу и эксплуатации;
· паспорт;
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	
	

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00  рабочего дня, предшествующего дню поставки.
	
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
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3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
