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Утверждаю:    
Заместитель директора филиала-
Главный инженер Воткинского филиала
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников
«____» _______________2026г.






ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОКПД 2 28.14.11.131 Поставка обратных клапанов 
для нужд Воткинского филиала
ЛОТ №


























1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД 2 28.14.11.131 Поставка клапанов обратных для нужд Воткинского филиала
1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора подряда №1180-267-2023 от 02.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Чайковский
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1 партия

	1. 
	Клапан обратный межфланцевый (стяжной) Orbinox RM (GO01A78580) DN150 PN4.0МПа CF8M фланцевый или эквивалент
	шт
	2

	1. 
	Клапан обратный межфланцевый (стяжной) Orbinox RM (GO01A78576) DN50 PN4МПа CF8M или эквивалент
	шт
	2

	2 партия

	2. 
	Клапан обратный межфланцевый (стяжной) Orbinox RM (GO01A78580) DN150 PN4.0МПа CF8M фланцевый или эквивалент
	шт
	2

	3. 
	Клапан обратный межфланцевый (стяжной) Orbinox RM (GO01A78576) DN50 PN4МПа CF8M или эквивалент
	шт
	2


2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	1 партия
	С даты заключения договора
	В течение 40 рабочих дней с даты подписания договора

	1. 
	2 партия
	01.06.2027 г
	30.06.2027 г.



[bookmark: _GoBack]*сроки установлены согласно требованиям договора подряда указанного в п.1.2



2.2. [bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции
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Наименование продукции: ОКПД 2 28.14.11.131 Поставка клапанов обратных для нужд Воткинского филиала

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	
1.1
	
Клапан обратный
	Марка
	Orbinox RM (GO01A78580) или эквивалент
	

	
	
	Номинальный диаметр
	150 мм
	

	
	
	Номинальное давление
	4 МПа
	

	
	
	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь
	

	
	
	Тип присоединения
	Межфланцевый
	

	
	
	Конструкция
	Обратный клапан с поворотным диском, наклонное уплотнительное седло
	

	
	
	Уплотнение
	Металл по металлу
	

	
	
	Среда 
	Вода
	

	
1.2
	
Клапан обратный
	Марка
	Orbinox RM (GO01A78576) или эквивалент
	

	
	
	Номинальный диаметр
	50 мм
	

	
	
	Номинальное давление
	4 МПа
	

	
	
	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь
	

	
	
	Тип присоединения
	Межфланцевый
	

	
	
	Конструкция
	Обратный клапан с поворотным диском, наклонное уплотнительное седло
	

	
	
	Уплотнение
	Металл по металлу
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки           
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».

	2.2
	Приемка продукции 
	Осуществляется только в рабочие дни с 08-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	12 месяцев от даты изготовления, но не менее 2/3 от срока годности на момент поставки продукции на склад покупателя. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2
	Вся продукция должна быть укомплектована сертификатами, паспортами качества на продукцию.

	5.3
	Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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