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[bookmark: _Toc125548759]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 28.14.13.130 Поставка кранов шаровых для нужд Чиркейской ГЭС.

[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc125548760]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение договора: В рамках доходного договора №1080-524-2023 «Комплексная реконструкция Чиркейской ГЭС» и предстоящего доходного договора «Здание ГЭС. Система ТВС гидроагрегата №3», заключаемого между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
 Продукция предназначена для производства монтажных работ.
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[bookmark: _Toc125548763]Перечень и объем закупаемой продукции.
Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

	№ п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Производитель

	1. 
	Кран шаровой фланцевый стальной, Ду 25, Ру 8,0МПа, комплектно с ответными фланцами, уплотнениями и Крепежом КШ.Ф.025.080-00
	шт
	1
	

	2. 
	Кран шаровой фланцевый с ручным приводом Ду15; Ру 1,6 МПа в комплекте с фланцами из нержавеющей стали, прокладками и крепежами. 11С67пСФ.00.1.016.015
	шт
	1
	

	3. 
	Кран шаровой фланцевый с ручным приводом Ду10; Ру 1,6 МПа в комплекте с фланцами из нержавеющей стали, прокладками и крепежами 11с67пСФ.00.1.016.010
	шт
	1
	

	4. 
	Кран шаровой спусковой BVR-CR c наружной резьбой и насадкой под шланг, Ду25, Ру1,0 МПа 065B8302RG
	шт
	1
	

	5. 
	Вентиль запорный для бака предварительной заливки Ду25, Ру1.6 15б1п,
	шт
	1
	

	6. 
	Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду50, Ру1.6МПа, комплектно с ответными фланцами и крепежом, ВД1.609.44ФЗ-ЕЛ
	шт
	6
	

	7. 
	Кран шаровой фланцевый с рукояткой, Ду25, Ру1.6МПа, комплектно с ответными фланцами и крепежом, ВД1.606.44ФЗ-ЕЛ
	шт
	5
	

	8. 
	Кран шаровой муфтовый с рукояткой, Ду25, Ру1.6МПа, КШ.М.025.016.00
	шт
	1
	

	9. 
	Кран шаровой муфтовый с рукояткой, Ду20, Ру1.6МПа, КШ.М.020.016.00
	шт
	1
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2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 28.14.13.130 Поставка кранов шаровых для нужд Чиркейской ГЭС
	С даты заключения договора
	в течение 100 календарных дней с даты подписания Договора
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[bookmark: _Toc125548765]Требования к качеству продукции.

Таблица 3. Требования к продукции.
[bookmark: _GoBack]Наименование продукции: ОКПД2 28.14.13.130 Поставка кранов шаровых для нужд Чиркейской ГЭС
	№ п/п
	Наименование параметра

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции»

	1.2
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	1.2.1
	Продукция должна быть изготовлена в соответствии с Таблицей №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции».

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	2.1
	Сейсмичность района строительства – 8 баллов.

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Место поставки 
	на склад Покупателя по адресу:
Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» - «Управление монтажных работ №1», Чиркейский производственный участок, 368219, Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Чиркей, Чиркейская ГЭС в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (по местному времени).
по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
Условия поставки – за счет средств Продавца

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть равный 12 месяцам с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а также в электронном виде:
- сертификаты качества;
- паспорта качества;
- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз.
- инструкции по монтажу и эксплуатации

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	- Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
- Год изготовления товара – не ранее 2024.
- Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке.
- Объем продукции каждой номенклатурной позиции должен соответствовать одной производимой партии продукции.
- Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.

	7.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	8.
	Специальные требования

	
	Детали должны быть изготовлены из сталей, обладающих технологической свариваемостью, относительным удлинением металла при разрыве.



3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


