Описание объекта закупки
на поставку медицинских изделий.
	№ п/п
	Описание (характеристики) объекта закупки
	Ед. изм.
	Объем поставки лекарственного препарата
	Наименование страны происхождения товара
	ОКПД2

	
	Торговое наименование
	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)
	
	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия
	
	
	
	

	1
	Сенсор для чрезкожного мониторинга глюкозы GuardianTM Sensor (3), номер по каталогу ММТ-7020С3
	Метод измерения: электрохимический
Питание: встроенный аккумулятор
Материал корпуса: медицинский пластик
Размеры одного сенсора:  40 мм × 38 мм × 7 мм
Вес одного сенсора: около 30 г
Частота измерений: каждые 5 минут (288 раз в сутки).

	Устройство в форме иглы, которое вводится через кожу в интерстициальную ткань для постоянного измерения и регистрации концентрации глюкозы в интерстициальной жидкости, как правило, с целью определения тенденции и отслеживания состояния пациента с сахарным диабетом. Обычно это тонкий гибкий игольчатый электрод, работа которого основана на использовании электрохимических методов для конвертирования уровня глюкозы в электрический сигнал. Устройство, как правило, имеет клейкое покрытие, которое удерживает его на поверхности кожи , и передает сигналы через кабель или передатчик. Это устройство для применения одним пациентом в течение определенного периода времени до утилизации
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	2
	Инфузионный набор  Minimed Silhouette (ММТ-381А)
	• Назначение: подкожное введение инсулина с помощью инсулиновой помпы.  
• Длина канюли: 13 мм (это то, что остаётся под кожей после установки
• Длина соединительной трубки (катетера): 60 см.  
• Угол введения канюли: регулируемый, в диапазоне 20–45° к поверхности кожи. Это позволяет адаптировать глубину прокола под анатомические особенности (например, при натяжении кожи на животе у беременных). 
• Материал канюли: гибкий тефлон (PTFE), что минимизирует травматизацию подкожно-жировой клетчатки. 
• Совместимость: помпы Medtronic серий Paradigm (MMT-712, 715, 722, 522, 754, 554, 530G) и современные версии MiniMed (640G, 720G, 740G, 780G).  
• Комплектация: каждая упаковка содержит тефлоновую канюлю 13 мм с иглой-проводником, катетер длиной 60 см, защитную заглушку для водных процедур и инструкцию на русском языке. 
	Набор изделий, предназначенных для использования вместе с электронной амбулаторной инсулиновой инфузионной помпой (не относящейся к данному виду) для самостоятельного подкожного введения инсулина пациентами с сахарным диабетом. Состоит из стерильной иглы/канюли внутри корпуса, кожного пластыря/держателя, предназначенного для удержания инсулиновой инфузионной помпы и корпуса для иглы/канюли в месте инъекции; набор предназначен для ручной установки пациентом для последующего введения инсулина. Это изделие для одноразового использования.
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	3
	Резервуар для помпы инсулиновой MiniMed, модель ММТ-332А 
	Основные параметры:
• Объём: 3,0 мл. Это эквивалентно 300 единицам инсулина (для концентрации 100 Ед/мл, маркировка U-100). 
• Цвет: прозрачный — удобно контролировать уровень набранного инсулина. 
• Количество в упаковке: 10 штук. Каждый резервуар упакован индивидуально.
• Срок использования: рекомендуется менять каждые 48–72 часа (то есть примерно каждые 2–3 дня) — одновременно со сменой инфузионного набора. 
• Срок годности: 3 года с даты производства. 
• Конструкция: Резервуар состоит из трёх основных частей:
• съёмная защита переходного узла (с встроенным переходником TransferGuard для безопасного набора инсулина из ампул);
• собственно пластиковый резервуар;
• поршень.
Материалы:
• цилиндр, поршень и стопор — полипропилен; 
• уплотнительные кольца — силиконовая резина; 
• соединительный элемент — поликарбонат; 
• перегородка — силиконовая резина; 
• съёмная защита — полипропилен; 
• игла съёмной защиты — нержавеющая сталь; 
• смазочный материал для уплотнительного кольца — силикон. 
	Емкость, заполняемая инсулином (например, картридж, подобный шприцу), предназначенная для использования совместно с носимой на теле инсулиновой помпой с целью введения контролируемого пациентом, находящимся на амбулаторном лечении или диспансерном учете, количества инсулина в амбулаторных условиях. Это изделие для одноразового использования.
	207670
	набор
	12
	Medtronic MiniMed Inc (США)
	32.50.50.190


[bookmark: _GoBack]
