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Технические требования


[bookmark: _Hlk124242797]ОКПД2 20.52.10.190 : На закупку химического клеевого анкера для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.




1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 20.52.10.190 : На закупку химического клеевого анкера для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение договора № 1240-315-2023г. от 03.11.2023г "Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС" для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Заволжье. 
2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	ЭТО

	1. 
	Химический клеевой анкер OKG TE 500
	шт
	187



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	С даты подписания договора
	Не позднее 7 дней с даты подписания договора
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2.2. [bookmark: _Toc467435101][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _GoBack]Наименование продукции: ОКПД2 20.52.10.190 На закупку защитной трансформаторной оболочки для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование параметра
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Химический клеевой анкер OKG TE 500
	Производитель
	ООО 'ОКГГУПП'
	СП 513,1325800,2022.
ГОСТ Р 58387-2019

	
	
	Марка
	OKG TE100
	-//-

	
	
	Тип
	Инжекционная масса
	-//-

	
	
	Материал
	Эпоксидная смола
	-//-

	
	
	Min вырывающая сила (бетон B25)
	74,2 кН
	-//-

	
	
	Максимальный момент затяжки
	200 Нм
	-//-

	
	
	Фасовка
	1 шт
	-//-

	
	
	Объем баллона
	500 мл
	-//-

	
	
	Диапазон рабочих температур
	От +5оС до +40оС
	-//-

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Место поставки
	Нижегородский ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт - ВКК» в г. Заволжье, 606520, РФ, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14

	2.2
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	Срок гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в документации о закупке.



