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	1.1. 
	ОКПД2 26.20.15 Системный блок тип 1
	шт.
	2
	Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», адрес: 677021 РФ, РС (Я), г. Якутск, пр-т Михаила Николаева, 26 (ЦЭС)


[bookmark: _GoBack]Минимально возможный срок поставки в календарных днях (с даты заключения договора) указывает Участник

	1.1. 
	Системный блок тип 1
Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. 
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	Указание характеристик
(наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) 
	-//-
	

	
	Технические характеристики:
	
	
	-//-
	

	1.1.1. 
	Количество ядер процессора (штука)
	Не менее 6
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.2. 
	Количество потоков процессора (штука)
	Не менее 12
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.3. 
	Базовая тактовая частота производительных ядер процессора (гигагерц)
	Не менее 2.5
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.4. 
	Максимальная тактовая частота процессора (гигагерц)
	Не менее 4.4
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.5. 
	Объем кэш памяти процессора (мегабайт)
	Не менее 18
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.6. 
	Общий объем установленной оперативной памяти (гигабайт)
	Не менее 32
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.7. 
	Количество установленных модулей оперативной памяти (штука)
	Не менее 1
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.8. 
	Тип накопителя SSD
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.9. 
	Объем SSD накопителя (гигабайт)
	Не менее 960
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.10. 
	Тип оперативной памяти DDR5
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.11. 
	Общий поддерживаемый объем оперативной памяти (гигабайт)
	Не менее 64
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.12. 
	Видеокарта, дискретная (Nvidia Geforce RTX 2060 или аналог)
	Наличие 
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.13. 
	CUDA-ядра (универсальные процессоры)
	Не менее 1920
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.14. 
	Объем памяти видеокарты
	Не менее 4 Гб
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.15. 
	Количество портов USB 2.0 Type-A на передней панели
	Не менее 2
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.16. 
	Количество портов USB 3.2 Gen 1 Type-C на передней панели
	Не менее 2
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.17. 
	Слот замка безопасности 
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.18. 
	Количество свободных слотов PCI-Express 3.0 x16 (штука)
	Не менее 1
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.19. 
	Количество свободных слотов PCI-Express x1 (штука)
	Не менее 2
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.20. 
	Количество встроенных портов USB 2.0 Type-A без использования переходников (штука)
	Не менее 2
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.21. 
	Количество встроенных портов USB 3.2 Gen 2 Type-A без использования переходников (штука)
	Не менее 1
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.22. 
	Количество встроенных портов USB 3.2 Gen 2 Type-C без использования переходников (штука)
	Не менее 1
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.23. 
	Количество встроенных выходных разъемов HDMI без использования переходников (штука)
	Не менее 1
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.24. 
	Количество встроенных выходных разъемов DisplayPort без использования переходников (штука)
	Не менее 1
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.25. 
	Количество встроенных разъемов 8P8C (RJ-45) (штука)
	Не менее 1
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.26. 
	Количество слотов M.2 Key M с поддержкой SATA и PCIe (штука)
	Не менее 1
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.27. 
	Количество слотов M.2 Кеу E (штука) 
	Не менее 1
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.28. 
	Количество разъемов SATA (штука) 
	Не менее 4
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.29. 
	Проводная клавиатура в комплекте поставки, интерфейс подключения USB
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.30. 
	Символы клавиш клавиатуры RUS/ENG должны быть выполнены промышленным способом
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.31. 
	Проводная мышь в комплекте поставки, интерфейс подключения USB
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.32. 
	Клавиатура и мышь должны быть того же производителя, что и персональный компьютер
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.33. 
	Встроенный блок питания
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.34. 
	Мощность блока питания (ватт)
	Не менее 600 
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.35. 
	Базовая система ввода-вывода (BIOS) должна быть зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.36. 
	Функция запрета подключения любых USB устройств, кроме устройств типа клавиатура и мышь
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.37. 
	Поддержка датчика вскрытия корпуса
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.38. 
	Совместимость с ОС AlterOS, AstraLinux
	Наличие 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	
	Гарантия
	
	
	
	

	1.1.39. 
	Срок действия гарантии производителя, месяцев (с даты подписания Сторонами УПД)
	Не менее 36 
	Указание характеристик
	-//-
	

	1. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Состояние оборудования:
1. Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем. 
1) Поставляемое оборудование должно быть произведено в течение не более 24 месяцев до даты поставки. 
2) Дата выпуска оборудования на упаковке должна быть нанесена заводским путем.
Нанесение даты изготовления другими способами не допускается.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки: Согласно таблице 1.1.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.2
	Упаковка: Упаковка оборудования должна обеспечивать полную сохранность оборудования при транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении и не должна иметь следов вскрытия, а также не должна быть повреждена.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.3.
	Маркировка упаковки:
Маркировка упаковки каждой единицы оборудования должно давать возможность четко идентифицировать разновидность оборудования (наименование оборудования и/или каталожный номер оборудования).
В соответствии с требованиями ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007) «Упаковка. Термины и определения».
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием:
С каждой единицей поставляемого оборудования должна быть предоставлена в бумажном или электронном виде в формате *.pdf (на электронном носителе информации) следующая эксплуатационная документация:
· Руководство пользователя;
· Руководство по обслуживанию и ремонту оборудования, составленное (или переведенное) на русский язык.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Расходы на гарантийную поддержку:
Все необходимые мероприятия для постановки оборудования на гарантийную поддержку, включая активацию сервисных пакетов поддержки, Поставщик проводит своими силами и за свой счет.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.2
	Цена оборудования:
Цена оборудования должна включать все расходы, связанные с поставкой данного оборудования (стоимость погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, включая стоимость такелажа), налоги и обязательные платежи.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Изменение номенклатуры Оборудования:
В случае отсутствия на дату комплектования Поставщиком поставляемой партии товара любой из указанной в ней номенклатурной единицы Оборудования, соответствующей Спецификации поставляемой продукции, вызванным прекращением ее производства, Поставщик по предварительному согласованию с Заказчиком должен заменить ее на эквивалент, имеющий эквивалентные технические характеристики и потребительские свойства, или превышающие их без изменения цены. Замена номенклатуры производится путем подписания сторонами Дополнительного соглашения к действующему Договору.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	7.1
	Подтверждение происхождения товаров
	В составе заявки предоставить коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875)

	Согласие с требованием
	-//-
	




