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Приложение № 2 
к Договору на поставку Сервисных маршрутизаторов
от _____________ 20__ г. [footnoteRef:2]  [2:  Указывается дата заключения Договора.] 

№ _______________ [footnoteRef:3]  [3:  Указывается номер Договора.] 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку Сервисных маршрутизаторов

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1 
	АУО
	Аппарат управления АО «Почта России»

	2 
	Покупатель, Грузополучатель
	Акционерное общество «Почта России»

	3 
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки

	4 
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	5 
	ТЗ
	Техническое задание

	6 
	Товар
	Сервисные маршрутизаторы, указанные в настоящем Техническом задании.

	7 
	УПД
	Универсальный передаточный документ


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Поставка Сервисных маршрутизаторов
Цель поставки Товара: обеспечение организации почтовой связи.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен,
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц,
не являться выставочным образцом.
Товары должны обеспечивать работу от напряжения переменного тока электрической сети 220–230 Вольт, частоты 50 Гц.
3.2. Номенклатура и количество поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование Товара[footnoteRef:4] [4:  Условные наименования Товара с требуемым набором характеристик] 

	Единица измерения
	Количество Товара

	1 
	Сервисный маршрутизатор
	шт.
	300


3.3. Основные характеристики товара
Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении № 1 к ТЗ.
3.4. Комплектность товара
Требования устанавливаются в соответствии с характеристиками Товара, указанными в п. 3.3 ТЗ, а также в комплект поставки входят кабели питания и/или блоки питания, необходимые для полноценной работы Товара.
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара 
3.5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов: 
–	технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 
 «О безопасности низковольтного оборудования»; 
–	технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
3.5.2. Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные в ТЗ, прекратят свое действие полностью или утратят силу в части, то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
3.6.1. Срок гарантии на Товар: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания УПД.
3.6.2. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар, Товаром надлежащего качества в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом, установленным в договоре.
3.6.3. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Не установлены. 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА
Производственные коды и серийные номера на Товаре должны совпадать с производственными кодами и серийными номерами на упаковке (при наличии). 
Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, следов влаги и намокания. В случае наличия датчиков наклона оборудования на упаковке они не должны быть сработавшими.
На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
–	наименование Товара; 
–	товарный знак (при наличии) завода-изготовителя.
6. СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки товара
6.1.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения договора.
6.1.2. Адрес поставки товара: ЛЦ Внуково 2 г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.
6.2. Условия поставки
6.2.1. Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте не позднее не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки.
6.2.2. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 до 15:45 часов.
6.2.3. Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.
6.2.4. Доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки товара
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Товара и документов, указанных 
в п. 7.2 ТЗ.
Порядок приемки устанавливается договором.
7.2. Требования к комплекту документов, передаваемых Покупателю при поставке товара
Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежаще оформленными документами:
–	УПД, подписанная Поставщиком с его стороны, в 2 (двух) экземплярах;
–	копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) 
на поставляемый Товар, подтверждающие качество Товара (если товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (ЕАЭС));
–	паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке 
в бумажном или электронном виде (при наличии);
–	оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы 
о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара. Заводские (серийные) номера Товара указываются при наличии.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА
Погрузка, транспортировка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.
В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы и работы 
по складированию в месте поставки Товара осуществляются силами Поставщика. 
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА
Условия хранения Товара должны обеспечивать сохранность характеристик Товара и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА
Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Технические характеристики Товара
	6





Приложение № 1 к ТЗ


Технические характеристики Товара

1. Требования к характеристикам Сервисного маршрутизатора
Модель ______* со следующими характеристиками:
	№ п/п
	Характеристики Товара/
Параметры эквивалентности к закупаемому Товару
	Значение характеристики Товара/
Значение параметров эквивалентности Товара

	1 
	Количество портов
	_____________*

	2 
	Количество портов
	_____________*

	3 
	Оперативная память
	_____________*

	4 
	Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 1518B)
	_____________*

	5 
	Интерфейсы:
	 

	6 
	- SFP разъемы поддерживающие модули 10/100/1000Mbps
	наличие

	7 
	- Ethernet 10/100– B15:B25
	наличие

	8 
	- Gigabit Ethernet 10/100/1000
	наличие

	9 
	- USB  3G и 4G модемов
	наличие

	10 
	Serial порт RJ45
	наличие

	11 
	Режим моста
	наличие

	12 
	DHCP-сервер
	наличие

	13 
	Межсетевой экран (Firewall)
	наличие

	14 
	NAT
	наличие

	15 
	Поддержка VPN-туннелей (VPN Endpoint)
	наличие

	16 
	Подключение 3G/4G-модема
	наличие

	17 
	Виртуальная частная сеть (VPN): Полная поддержка IPsec VPN версии IKEv1/v2
	_____________*

	* Заполняется в соответствии с предложением Победителя закупки, с которым заключается Договор.
Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром.
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