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Техническое задание 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	[bookmark: _Hlk53137410]№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1 
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России»

	2 
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки

	3 
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	4 
	МФУ
	Многофункциональное устройство

	5 
	Товар
	Печатное оборудование и картриджи, указанные в настоящем Техническом задании.

	6 
	Грузополучатель
	АО «Почта России».

	7 
	ТЗ
	Техническое задание

	8 
	УПД
	Универсальный передаточный документ



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Поставка печатного оборудования.
Цель поставки Товара: обеспечение организации почтовой связи.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Поставляемые Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не содержащим повторно используемые детали (части), не являться выставочными образцами и быть свободными от прав третьих лиц.
Товары должны обеспечивать работу от напряжения переменного тока электрической сети 220 Вольт, частоты 50 Гц. Система электропитания должна соответствовать стандарту подключения СЕЕ-7, обеспечивающему заземление.

3.2. Номенклатура и количество поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование Товара[footnoteRef:2] [2:  Условные наименования Товара с требуемым набором характеристик.] 

	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Принтер цветной струйный, количество цветов 4
	шт.
	1

	1. 
	МФУ Fplus M40adn или эквивалент
	шт.
	150

	ИТОГО
	200




3.3. Основные характеристики товара
Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении № 1 к ТЗ.
3.4. Комплектность товара
Комплектность Товара: в соответствии с характеристиками Товара, указанными в п. 3.3 Технического задания, а также кабели питания и/или блоки питания, необходимые для полноценной работы Товара, инструкция по эксплуатации.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара 
3.5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов: 
–	технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 
 «О безопасности низковольтного оборудования»; 
–	технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
3.5.2. Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные в ТЗ, прекратят свое действие полностью или утратят силу в части, то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
3.6.1. Срок гарантии на Товар: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания УПД.
3.6.2. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар, Товаром надлежащего качества в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом, установленным в договоре.
3.6.3. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Не установлены.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА
Производственные коды и серийные номера на Товаре должны совпадать с производственными кодами и серийными номерами на упаковке (при наличии). 
Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, следов влаги и намокания. В случае наличия датчиков наклона оборудования на упаковке они не должны быть сработавшими.
На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
–	наименование Товара; 
–	товарный знак (при наличии) завода-изготовителя.

6. СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки товара
6.1.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения договора.
6.1.2. Адрес поставки товара: ЛЦ Внуково 2 г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.
6.2. Условия поставки
6.2.1. Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте не позднее не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки.
6.2.2. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 до 15:45 часов.
6.2.3. Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.
6.2.4. Доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки товара
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Товара и документов, указанных 
в п. 7.2 ТЗ.
Порядок приемки устанавливается договором.
7.2. Требования к комплекту документов, передаваемых Покупателю при поставке товара
Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежаще оформленными документами:
–	УПД, подписанная Поставщиком с его стороны, в 2 (двух) экземплярах;
–	копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) 
на поставляемый Товар, подтверждающие качество Товара (если товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (ЕАЭС));
–	паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке 
в бумажном или электронном виде (при наличии);
–	оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы 
о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара. Заводские (серийные) номера Товара указываются при наличии.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА
Погрузка, транспортировка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.
В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы и работы 
по складированию в месте поставки Товара осуществляются силами Поставщика. 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА
Условия хранения Товара должны обеспечивать сохранность характеристик Товара и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА
Не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА
Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Технические характеристики Товара
	6





Приложение № 1 к ТЗ


Технические характеристики Товара

1. Требования к характеристикам каждой единицы печатного оборудования:

	№ п/п
	Характеристики Товара/
Параметры эквивалентности к закупаемому Товару
	Значение характеристики Товара/
Значение параметров эквивалентности Товара

	Принтер цветной струйный, количество цветов 4 со следующими характеристиками:

	1 
	Технология печати
	Струйная пьезоэлектрическая

	2 
	Максимальный формат
	А3

	3 
	Количество цветов
	4

	4 
	Скорость ч/б печати
	Не менее 15 стр/мин

	5 
	Наличие СНПЧ
	Наличие

	6 
	Функции МФУ (сканер/копир)
	Нет

	7 
	Интерфейсные разъемы RJ-45 (Ethernet) и USB
	Наличие

	8 
	Интерфейсный USB кабель в комплекте
	Наличие

	9 
	Аппаратное обеспечение должно корректно работать с операционными системами Linux, в т.ч. иметь полный комплект драйверов для работы с ними
	Соответствует

	10 
	Подписи функциональных кнопок и/или 
меню устройства и/или 
программного обеспечения устройства
должны быть выполнены на английском и/или русском языках
	Соответствует

	*Участник закупки, предлагая Товар, должен:
указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; 
указать модель Товара (при наличии);
указать, при наличии, товарный знак и парт-номер;
в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии).
Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы
с основным Товаром



	№ п/п
	Характеристики Товара/
Параметры эквивалентности к закупаемому Товару
	Значение характеристики Товара/
Значение параметров эквивалентности Товара

	Модель: МФУ Fplus M40adn или эквивалент со следующими характеристиками:

	1. 
	Функции: печать, копирование, сканирование (в т.ч. цветное)
	Наличие

	1. 
	Технология печати: лазерная монохромная или светодиодная монохромная;
	Соответствие

	1. 
	Максимальный формат бумаги: А4
	Соответствие

	1. 
	Автоподатчик оригиналов для сканирования/копирования емкостью, листов
	Не меньше 30*

	1. 
	Скорость печати/копирования листов А4, стр./мин
	Не меньше 40* 

	1. 
	Интерфейсные разъемы RJ-45 (Ethernet) и USB
	Наличие

	1. 
	Наличие в комплекте поставки расходных и ресурсных материалов (картриджи, фотобарабаны и др.)
	Наличие

	1. 
	Интерфейсный USB кабель в комплекте
	Наличие

	1. 
	Аппаратное обеспечение должно корректно работать с операционными системами Linux, в т.ч. иметь полный комплект драйверов для работы с ними
	Соответствует

	1. 
	Подписи функциональных кнопок и/или 
меню устройства и/или 
программного обеспечения устройства
должны быть выполнены на английском и/или русском языках
	Соответствует

	1. 
	Сканирование в электронную почту
	Наличие

	1. 
	Максимальная нагрузка в месяц, отпечатков
	Не менее 80 000*

	1. 
	Частота процессора, ГГц
	Не менее 1*

	1. 
	Тип системы печати, однокомпонентная
	Соответствует

	*Участник закупки, предлагая Товар, должен:
1. указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; 
1. указать модель Товара (при наличии);
1. указать, при наличии, товарный знак и парт-номер;
1. в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии).
Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы
с основным Товаром



