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Объект: Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Республики Дагестан на 2026 год (устройство автобусных остановок, наземных пешеходных переходов, пешеходных тротуаров, наружного освещения)
Место выполнения работ: Автомобильные дороги общего пользования Республики Дагестан.
Срок выполнения работ с даты заключения договора до 25.12.2026 года.

1. Объем работы: в соответствии со сметой и проектной документацией.
2. Проведение работ согласно прилагаемой проектной документации (Приложение №3 к техническому заданию), ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (Приложение № 2 к Техническому заданию).
3. Подлежащие выполнению работ должны соответствовать требованиям нормативных документов регулирующих выполнение работ (Приложение №1 к техническому заданию). 
4. Исполнитель гарантирует 100% качество выполненных работ по объекту.  Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям проектной документации (Приложение №3 к Техническому заданию) и перечню нормативных документов, регулирующих выполнение работ (Приложение № 1 к Техническому заданию). Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым и отражены в Приложении №4 к Техническому заданию. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта.
5. Исполнение условий Договора должно осуществляется в точном соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875. В случае если Правительством РФ установлено преимущество в отношении товара российского происхождения при исполнении Договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если Договор предусматривает применение товара российского происхождения.


















Приложение № 1 
к Техническому заданию


Перечень
технических документов, подлежащих использованию 
при производстве работ

	Вид документа
	Номер документа
	Перечень нормативно-технических документов
	Примечание
(разделы, где применяются нормативно-
технические документы)

	1
	2
	3
	4

	1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог
	

	ГОСТ
	32754-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные.
Методы контроля
	1.3 - Безопасность дорожного движения;
7.1 - Диагностика автомобильных дорог;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	ГОСТ
	32825-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений
	7.1 - Диагностика автомобильных дорог;
12. Фиксация и устранение дефектов
дорожного полотна и элементов обустройства

	ГОСТ
	33062-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса
	3.1 - Проектирование автомобильных дорог;
4.1 - Строительство и реконструкция автомобильных дорог;
5.1 - Капитальный ремонт автомобильных дорог;
11 - Другое (в части дорожной деятельности)

	ГОСТ
	33180-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания
	6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб; 12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	ГОСТ
	33181-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания
	6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб;
12. Фиксация и устранение дефектов
дорожного полотна и элементов обустройства

	ГОСТ
	32753-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования
	В соотвествии с Распоряжением
Правительства РФ от 04.11.2017 №
2438-р применяется Раздел 5 (пункты
5.2.12, 5.2.13);
1.3 - Безопасность дорожного движения;
7.1 - Диагностика автомобильных дорог

	ГОСТ Р
	51558-2014
	Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний
	3.1 - Проектирование автомобильных дорог;
10 - Информационно-управляющие системы

	ГОСТ Р
	50597-2017
	Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому
	5.1 - Капитальный ремонт автомобильных дорог;

	
	
	по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля
	7.2 - Диагностика мостовых сооружений;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	ГОСТ Р
	58107.1-2018
	Освещение автомобильных дорог общего пользования. Нормы и методы расчета.
	1.3 - Безопасность дорожного движения;
3.1 - Проектирование автомобильных дорог

	ГОСТ Р
	58769-2019
	Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Правила строительства и эксплуатации
	4.1 - Строительство и реконструкция автомобильных дорог;
5.1 - Капитальный ремонт автомобильных дорог

	ГОСТ Р
	58831-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях
	4.1 - Строительство и реконструкция автомобильных дорог;
5.1 - Капитальный ремонт автомобильных дорог;
8.7 – Асфальтобетон;
8.12 - Другое (в части дорожно-
строительных материалов)

	ГОСТ Р
	58861-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков
	5.1 - Капитальный ремонт автомобильных дорог;
5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений;
5.3 - Капитальный ремонт тоннелей;
5.4 - Капитальный ремонт водопропускных труб;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	ГОСТ Р
	58862-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения
	6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	ГОСТ Р
	58948-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные зимние и ледовые переправы. Технические правила устройства и содержания
	2.1 - Инженерно-экологические изыскания;
2.2 - Топографо-геодезические изыскания;
2.3 - Инженерно-геологические изыскания;
2.4 - Инженерно- гидрометеорологические изыскания;
3.1 - Проектирование автомобильных дорог;
4.1 - Строительство и реконструкция автомобильных дорог

	ГОСТ Р
	59103-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Светофорные объекты. Технические правила содержания
	9.1 - Элементы обустройства;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	ГОСТ Р
	59104-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Линии электроосвещения. Технические правила содержания
	9.1 - Элементы обустройства;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	ГОСТ Р
	59105-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Автоматизированные системы управления дорожным движением, метеообеспечения, пункты весового и габаритного контроля. Технические правила содержания
	9.1 - Элементы обустройства

	ГОСТ Р
	59292-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания.
Критерии оценки и методы контроля
	6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб

	ГОСТ Р
	59120-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования
	3.1 - Проектирование автомобильных дорог;
4.1 - Строительство и реконструкция автомобильных дорог;
5.1 - Капитальный ремонт автомобильных дорог;
7.1 - Диагностика автомобильных дорог;
8.7 – Асфальтобетон;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	ГОСТ Р
	59433-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Сооружения защитные от воздействия воды. Общие технические требования
	3.1 - Проектирование автомобильных дорог;
4.1 - Строительство и реконструкция автомобильных дорог;
5.1 - Капитальный ремонт автомобильных дорог;
9.2 - Водоотвод дорожный

	ГОСТ Р
	59434-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля
	6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб

	ГОСТ Р
	58422.1-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Защитные слои и слои износа дорожных
одежд. Технические требования
	8.7 - Асфальтобетон

	ГОСТ Р
	58422.2-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Защитные слои и слои износа дорожных одежд. Методы испытаний
	8.7 - Асфальтобетон

	ГОСТ Р
	59201-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила
	5.1 - Капитальный ремонт автомобильных дорог;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	ГОСТ Р
	59385-2021
	Информационные технологии. Искусственный интелект. Ситуационная видеоаналитика. Термины и определения
	10 - Информационно-управляющие системы

	ГОСТ Р
	59898-2021
	Оценка качества систем искусственного интелекта. Общие положения.
	3.1 - Проектирование автомобильных дорог;
10 - Информационно-управляющие системы

	ГОСТ Р
	59919-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Примыкания к пунктам пропуска через
государственную границу Российской
Федерации. Общие требования
	3.1 - Проектирование автомобильных дорог;
4.1 - Строительство и реконструкция автомобильных дорог;
5.1 - Капитальный ремонт автомобильных дорог

	ГОСТ Р
	59982-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки.
	6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений; 6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб

	ГОСТ Р
	70243-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Методы старения в тонком слое
	4.1 - Строительство и реконструкция автомобильных дорог;
8.3 - Органические вяжущие

	ГОСТ Р
	70647-2023
	Дороги автомобильные общего пользования. Защитные слои и слои износа дорожных одежд. Общие требования к технологическим
процессам
	4.1 - Строительство и реконструкция автомобильных дорог;
5.1 - Капитальный ремонт
автомобильных дорог

	ГОСТ Р
	70648-2023
	Дороги автомобильные общего пользования. Холодные асфальтобетонные смеси и асфальтобетон. Общие технические условия
	8.7 - Асфальтобетон

	ГОСТ Р
	70702-2023
	Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели.Технические правила содержания системы пожарной безопасности
	1.3 - Безопасность дорожного движения;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей

	ГОСТ Р
	70703-2023
	Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели. Технические правила содержания
системы вентиляции
	1.3 - Безопасность дорожного движения;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей

	ГОСТ Р
	70704-2023
	Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели. Технические правила содержания систем связи, громкоговорящего оповещения, часофикации
	1.3 - Безопасность дорожного движения;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей

	ГОСТ Р
	70705-2023
	Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели. Технические правила содержания
системы безопасности
	1.3 - Безопасность дорожного движения;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей

	ГОСТ Р
	70689-2023
	Дороги автомобильные общего пользования. Лазерное сканирование. Общие требования к проведению работ.
	2.2 - Топографо-геодезические изыскания;
3.1 - Проектирование автомобильных дорог;
4.1 - Строительство и реконструкция автомобильных дорог;
5.1 - Капитальный ремонт автомобильных дорог

	ГОСТ Р
	70690-2023
	Дороги автомобильные общего пользования. Лазерное сканирование. Требования к данным лазерного сканирования на различных этапах жизненного цикла автомобильной дороги.
	2.2 - Топографо-геодезические изыскания;
3.1 - Проектирование автомобильных дорог;
4.1 - Строительство и реконструкция автомобильных дорог;
5.1 - Капитальный ремонт
автомобильных дорог

	ГОСТ Р
	71095-2023
	Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема обеспечения приоритетного проезда транспортных средств. Общие требования
	3.1 - Проектирование автомобильных дорог
10 - Информационно-управляющие системы

	ГОСТ Р
	71158-2023
	Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема диспетчеризации. Управления
службы содержания дорог. Общие требования
	10 - Информационно-управляющие системы

	ГОСТ Р
	71093-2023
	Интеллектуальные транспортные системы.Требования к информированию пользователей платных автомобильных дорог
	3.1 - Проектирование автомобильных дорог;
10 - Информационно-управляющие системы

	ПНСТ
	509-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Требования к эксплуатации
	6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и
содержание) тоннелей;
9.1 - Элементы обустройства

	СП
	312.1325800.2017
	Дороги внутрихозяйственные. Правила эксплуатации
	

	2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений
	

	
ГОСТ
	
33178-2014
	
Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов
	3.2 - Проектирование мостовых сооружений;
4.2 - Строительство и реконструкция мостовых сооружений;
5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений

	





ГОСТ
	





33180-2014
	



Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и
содержание) тоннелей;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	

ГОСТ
	

33181-2014
	
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и
содержание) тоннелей;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	
ГОСТ
	
33390-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воздействия
	3.2 - Проектирование мостовых сооружений;
4.2 - Строительство и реконструкция мостовых сооружений;
5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений

	
ГОСТ
	
33391-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Габариты приближения конструкций
	3.2 - Проектирование мостовых сооружений;
4.2 - Строительство и реконструкция мостовых сооружений;
5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений

	









ГОСТ Р
	









58861-2020
	







Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков
	5.1 - Капитальный ремонт автомобильных дорог;
5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений;
5.3 - Капитальный ремонт тоннелей;
5.4 - Капитальный ремонт водопропускных труб;
6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	


ГОСТ Р
	


58862-2020
	
Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	


ГОСТ Р
	


59292-2021
	
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб

	





ГОСТ Р
	





59178-2021
	




Мосты и трубы. Правила производства работ. Оценка соответствия
	4.2 - Строительство и реконструкция мостовых сооружений;
4.4 - Строительство и реконструкция
водопропускных труб;
5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений;
5.4 - Капитальный ремонт водопропускных труб;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб

	


ГОСТ Р
	


59402-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения.
проектирование усиления конструкций для пропуска тяжеловесных транспортных средств
	
4.2 - Строительство и реконструкция мостовых сооружений;
5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений

	

ГОСТ Р
	

59434-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей; 
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб

	


ГОСТ Р
	


59488-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения.
Правила расчета при усилении железобетонных балочных пролетных строений
	
4.2 - Строительство и реконструкция мостовых сооружений;
5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений

	



ГОСТ Р
	



59489-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила объединения балочных разрезных пролетных строений в температурно-неразрезные по железобетонной плите проезжей
части
	

4.2 - Строительство и реконструкция мостовых сооружений;
5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений

	


ГОСТ Р
	


59200-2021
	Дороги автомобильные общего пользования.  Мосты и трубы. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила
	5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений;
5.4 - Капитальный ремонт водопропускных труб;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб;
12. Фиксация и устранение дефектов
дорожного полотна и элементов обустройства

	

ГОСТ Р
	

59629-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Системы вантовые мостовых сооружений. Требования к эксплуатации
	

	
ГОСТ Р
	
59943-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Системы мониторинга мостовых сооружений. Правила проектирования
	3.2 - Проектирование мостовых сооружений

	
ГОСТ Р
	
59982-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки.
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб

	


ГОСТ Р
	


70772-2023
	Дороги автомобильные общего пользования.  Мостовые сооружения. Правила ремонта деформационных швов и водоотводных устройств сборных и сборно-монолитных
железобетонных пролетных строений
	

	


ПНСТ
	


509-2020
	
Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Требования к эксплуатации
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей;
9.1 - Элементы обустройства

	


СП
	


20.13330.2016
	


СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия
	3.2 - Проектирование мостовых сооружений;
4.2 - Строительство и реконструкция мостовых сооружений;
5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений

	

СП
	

72.13330.2016
	
СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
	3.2 - Проектирование мостовых сооружений;
4.2 - Строительство и реконструкция мостовых сооружений;

	
	
	
	5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений

	


СП
	


28.13330.2017
	

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
	3.2 - Проектирование мостовых сооружений;
4.2 - Строительство и реконструкция мостовых сооружений;
5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений

	3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей
	

	
ГОСТ
	
33152-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей
	3.3 - Проектирование тоннелей;
4.3 - Строительство и реконструкция тоннелей;
5.3 - Капитальный ремонт тоннелей

	




ГОСТ
	




33180-2014
	


Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного
полотна и элементов обустройства

	




ГОСТ
	




33181-2014
	


Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	
ГОСТ Р
	
56521-2015
	
Тоннели автомобильные. Требования безопасности
	3.3 - Проектирование тоннелей;
4.3 - Строительство и реконструкция тоннелей;
5.3 - Капитальный ремонт тоннелей

	

ГОСТ Р
	

57208-2016
	Тоннели и метрополитены. Правила обследования и устранения дефектов и повреждений при эксплуатации
	
7.3 - Диагностика тоннелей;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	ГОСТ Р
	58861-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков
	5.1 - Капитальный ремонт автомобильных дорог;
5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений;
5.3 - Капитальный ремонт тоннелей;
5.4 - Капитальный ремонт водопропускных труб;
6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	ГОСТ Р
	58862-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и
содержание) водопропускных труб;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	ГОСТ Р
	59292-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб

	

ГОСТ Р
	

59202-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели. Технические правила капитального ремонта, ремонта и содержания
	
5.3 - Капитальный ремонт тоннелей;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	

ГОСТ Р
	

59203-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели. Требования к проектированию системы
вентиляции
	
3.3 - Проектирование тоннелей;
4.3 - Строительство и реконструкция тоннелей;
5.3 - Капитальный ремонт тоннелей

	
ГОСТ Р
	
59206-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели. Требования к пожарной безопасности
	3.3 - Проектирование тоннелей;
4.3 - Строительство и реконструкция тоннелей;
5.3 - Капитальный ремонт тоннелей

	

ГОСТ Р
	

59207-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели. Требования к системам водоснабжения и
водоотведения
	
3.3 - Проектирование тоннелей;
4.3 - Строительство и реконструкция тоннелей;
5.3 - Капитальный ремонт тоннелей

	ГОСТ Р
	59434-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб

	ГОСТ Р
	59982-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки.
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений;
6.4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб

	

ГОСТ Р
	

70702-2023
	Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели.Технические правила содержания системы пожарной безопасности
	
1.3 - Безопасность дорожного движения;
6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог

	

ГОСТ Р
	

70703-2023
	Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели. Технические правила содержания системы
вентиляции
	
1.3 - Безопасность дорожного движения;
6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог

	


ГОСТ Р
	


70704-2023
	Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели. Технические правила содержания систем связи, громкоговорящего оповещения, часофикации
	
1.3 - Безопасность дорожного движения;
6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог

	

ГОСТ Р
	

70705-2023
	Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели. Технические
правила содержания системы безопасности
	
1.3 - Безопасность дорожного движения;
6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог

	


ПНСТ
	


509-2020
	
Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Требования к эксплуатации
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) автомобильных дорог;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений;
9.1 - Элементы обустройства

	
СП
	
122.13330.2012
	
СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные
	3.3 - Проектирование тоннелей;
4.3 - Строительство и реконструкция тоннелей;
5.3 - Капитальный ремонт тоннелей

	СП
	7.13130.2013
	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
	1.4 - Охрана окружающей среды;
3.3 - Проектирование тоннелей;
4.3 - Строительство и реконструкция тоннелей;
5.3 - Капитальный ремонт тоннелей

	СП
	229.1325800.2014
	
Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии
	
3.3 - Проектирование тоннелей;
4.3 - Строительство и реконструкция тоннелей;
5.3 - Капитальный ремонт тоннелей

	СП
	274.1325800.2014
	Мосты. Мониторинг технического состояния
	7.2 - Диагностика мостовых сооружений;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства.

	СП
	298.1325800.2017
	Системы вентиляции тоннелей автодорожных. Правила проектирования
	3.3 - Проектирование тоннелей;
4.3 - Строительство и реконструкция тоннелей;
5.3 - Капитальный ремонт тоннелей

	4 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) водопропускных труб
	

	ГОСТ
	32871-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования
	3.4 - Проектирование водопропускных труб;
4.4 - Строительство и реконструкция водопропускных труб;
5.4 - Капитальный ремонт водопропускных труб;
7.4 - Диагностика водопропускных труб

	
ГОСТ
	
33180-2014
	
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
автомобильных дорог;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
мостовых сооружений;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
тоннелей;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	



ГОСТ
	



33181-2014
	

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
автомобильных дорог;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
мостовых сооружений;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
тоннелей;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	
ГОСТ Р
	
58861-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков
	5.1 - Капитальный ремонт автомобильных дорог;
5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений;
5.3 - Капитальный ремонт тоннелей;
5.4 - Капитальный ремонт водопропускных труб;
6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
автомобильных дорог;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
мостовых сооружений;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
тоннелей;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	
ГОСТ Р
	
58862-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
автомобильных дорог;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
мостовых сооружений;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
тоннелей;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	


ГОСТ Р
	


59292-2021
	
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
автомобильных дорог;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
мостовых сооружений;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей

	
ГОСТ Р
	
59178-2021
	Мосты и трубы. Правила производства работ. Оценка соответствия
	4.2 - Строительство и реконструкция мостовых сооружений;
4.4 - Строительство и реконструкция водопропускных труб;
5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений;
5.4 - Капитальный ремонт водопропускных труб;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) мостовых сооружений

	ГОСТ Р
	59434-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
автомобильных дорог;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
мостовых сооружений
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей

	ГОСТ Р
	59200-2021
	Дороги автомобильные общего пользования.  Мосты и трубы. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила
	5.2 - Капитальный ремонт мостовых сооружений;
5.4 - Капитальный ремонт водопропускных труб;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
мостовых сооружений;
12. Фиксация и устранение дефектов дорожного полотна и элементов обустройства

	ГОСТ Р
	59982-202
	Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки.
	6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
автомобильных дорог;
6.2 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание)
мостовых сооружений;
6.3 - Эксплуатация (текущий ремонт и содержание) тоннелей


В случае, если в документации есть ссылка на недействующие ГОСТы, СНиПы и другие нормативные документы, в процессе реализации контракта вместо них будут использоваться действующие ГОСТы, СНиПы и другие нормативные документы, вышедшие взамен недействующих












Приложение № 2 
к Техническому заданию

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ




	№ п.п
	Наименование объекта
	Объем работ

	1
	Подъезд от автомобильной дороги Магарамкент – Ахты – Рутул к с. Ахты, км 0 - км 3,709
	(Устройство освещения - 3709,0 п.м.)

	2
	Магарамкент - Ахты - Рутул, км 66+950.
	Обустройство пешеходного перехода (освещение - 4 шт. столба, пешеходное ограждение - 52,0 п.м., светофор Т-7 - 2 шт.)

	3
	Магарамкент - Ахты - Рутул, км 86+111.
	Обустройство пешеходного перехода (освещение - 4 шт. столба, пешеходное ограждение - 52,0 п.м., светофор Т-7 - 2 шт.)

	4
	Леваши  - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала, км 53+550.
	Обустройство пешеходного перехода (освещение - 4 шт. столба, пешеходное ограждение - 52,0 п.м., светофор Т-7 - 2 шт.)

	5
	Бабаюрт - Гребенская, км 0 - км 1,8
	(Устройство освещения - 1800,0 п.м.)

	6
	Граница Чеченской Республики – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка, км 53,6 - км 54,6
	(Устройство освещения - 1000,0 п.м.)

	7
	Буйнакск - Аркас, км 7+300. Обустройство пешеходного перехода
	(освещение - 4 шт. столба, пешеходное ограждение - 52,0 п.м., светофор Т-7 - 2 шт.)

	8
	Буйнакск - Гимры - Чирката, км 0 - км 49,786.                   Приведение обстановки дороги в соответствие с проектом организации дорожного движения
	(дорожные знаки - 2136 шт., МБО - 77,0 п.м., ОПТ - 633 шт., сигнальные столбики - 1179 шт., пешеходный тротуар - 12,0 п.м., освещение - 6шт. столбов, ИДН - 9 шт.)

	9
	Махачкала - Буйнакск - Леваши - Гуниб, км 144+800. Обустройство пешеходного перехода
	(ИДН - 2 шт., пешеходное ограждение - 70,0 п.м.)

	10
	Махачкала - Буйнакск - Леваши - Гуниб, км 146
	(Устройство навесного пешеходного тротуара и  пешеходного оградения - 50,0 п.м.)

	11
	Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала, км 123+200.
	Обустройство пешеходного перехода (освещение - 4 шт. столба, пешеходное ограждение - 30,0 п.м., светофор  Т-7 - 2 шт.)

	12
	Манас - Сергокала - Первомайское, км 8+660.
	Устройство светофорного объекта

	13
	Махачкала - Аэропорт с подъездом к г. Каспийск, км 20+740
	(устройство пешеходно-вызывного светофорного объекта - 1шт.)

	14
	ФАД "Кавказ" - автодорога "Манас - Сергокала - Первомайское" через с. Джанга, км 3+950, км 4+550, км 5+330.
	Обустройство пешеходных переходов (освещение - 12 шт. столба, светофор Т-7 - 6шт.). Устройство автобусных остановок с автопавильонами - 3 шт.

	15
	Подъезд от ФАД «Кавказ» к пос. Тюбе, км 2,5 - км 4,538
	(Устройство освещения - 2038,0 п.м.)

	16
	Подъезд от ФАД «Кавказ» к с. Коркмаскала, км 0 - км 0,697
	(Устройство освещения - 1394,0 п.м.)

	17
	Махачкала - Буйнакск - Леваши - Гуниб, км 118+800. Обустройство пешеходного перехода
	(освещение - 4 шт. столба, светофор Т-7 - 2 шт.)

	18
	Ходжа-Казмаляр – Азадоглы, км 4 - км 6
	(Устройство освещения - 2000,0 п.м.)

	19
	ФАД «Кавказ» – Шамхал – Красноармейское, км 8+230 - км 10+640
	(Устройство освещения - 2410,0 п.м.)

	20
	Махачкала - Турали - Каспийск, км 0+063, км 0+336, км 0+381, км 0+678, км 0+763, км 0+945, км 0+988, км1+342, км 1+567, км 1+808, км1+919, км 2+218, км 2+302,км 2+599,  км 2+873, км 3+295, км 3+395, км 3+778, км3+791, км4+140, км 4+286, км 4+767, км 4+862, км 5+219, км5+291,км 5+425, км 5+967, км 6+038, км 6+285, км 6+644, км 6+656
	(Устройство автопавильонов - 31 шт. и автобусных остановок - 3 шт.)

	21
	Махачкала - Турали - Каспийск, км 0 - км 4,2
	(Устройство пешеходно-вызывного светофорного объекта - 4 шт., автобусной остановки - 1 шт., пандусов, восстановление и устройство пешеходных троуаров, пешеходных ограждений - 290,0 п.м., замена светофорных секций-8 шт.)

	22
	Шамхал - Богатыревка, км 0+340.
	Обустройство пешеходного перехода (ИДН - 1 шт., освещение - 4 шт. столба, пешеходное ограждение - 26,0 п.м., светофор  Т-7 - 2 шт.)

	23
	ФАД «Кавказ» – Шамхал – Красноармейское, км 11+520.
	Обустройство пешеходного перехода .(ИН - 2 шт., освещение - 4 шт. столба. Устройство автобусной остановки с автопавильоном - 2 шт

	24
	Махачкала - Буйнакск - Леваши - Гуниб, км 0 - км 3
	(Устройство системы подсветки светофорных объектов - 5 шт)

	25
	Терекли-Мектеб – Кунбатар, км 0 - км 3,8
	(Устройство освещения - 2850,0 п.м.)

	26
	Терекли-Мектеб – Кунбатар, км 0,950 - км 3,8
	(Устройство пешеходного тротуара- 3800,0 п.м.)

	27
	Хасавюрт - Новолакское, км 0+300.
	Обустройство пешеходного перехода (освещение - 4 шт. столба, пешеходное ограждение - 40,0 п.м., светофор Т-7 - 2 шт.). Устройство пешеходного тротура - 300,0 п.м.)

	28
	Куркент  - Карчаг - Сиртич, км 1.
	Обустройство пешеходного перехода  (ИН - 2шт., освещение - 4 шт. столба, пешеходный тротуар - 340,0 п.м. пешеходное ограждение - 40,0 п.м., светофор Т-7 - 2 шт.)

	29
	Подъезд от автомобильной дороги Уркарах - Цизгари - Бурдеки к с. Мургук, км 0+010.
	Обустройство пешеходного перехода (освещение - 4 шт. столба, светофор Т-7 - 2 шт.)

	30
	Подъезд от автомобильной дороги Манаса - Сергокала - Первомайское к с. Мюрего, км 5+000.
	Обустройство пешеходного перехода (освещение - 4 шт. столба, пешеходный тротуар - 60,0 п.м., пешеходное ограждение - 52,0 п.м., светофор Т-7 - 2 шт.)

	31
	Леваши - Сергокала, км 26+110.
	Обустройство пешеходного перехода (освещение - 4 шт. столба, пешеходный тротуар - 95,0 п.м., пешеходное ограждение - 90,0 п.м., светофор Т-7 - 2 шт.)

	32
	ФАД "Кавказ" - Сиртич - Татиль, км 33+250.
	Обустройство пешеходного перехода (ИН - 2 шт., освещение - 4 шт. столба, светофор Т-7 - 2 шт.)

	33
	Анцух - Тлярата, км 4+500.
	Обустройство пешеходного перехода (ИН - 1 шт., освещение - 4 шт. столба, светофор Т-7 - 2 шт.)

	34
	Подъезд от ФАД "Кавказ" к с. Хамавюрт, км 1+800 - 3+300
	(Устройство пешеходного тротуара - 1500,0 п.м.)

	35
	Граница Чеченской Республики - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка, км 100+270 - км 110+230
	(Устройство освещения - 960,0 п.м.)

	36
	Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал, км 45.
	Обустройство пешеходного перехода (освещение - 4 шт. столба)











































Приложение №3 
к Техническому заданию



Проектная документация


Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Республики Дагестан на 2026 год (устройство автобусных остановок, наземных пешеходных переходов, пешеходных тротуаров, наружного освещения)

 
(RAR-архив отдельным файлом)



Приложение 4 к Техническому заданию

[bookmark: P211]ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ,
ИСКУССТВЕННОГО ДОРОЖНОГО СООРУЖЕНИЯ
1. Гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при ремонте, - 6 лет.
2. Гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги, укрепленных материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия верхнего слоя дорожной одежды автомобильной дороги. В иных случаях гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги не регламентируется.
3. Гарантийный срок для дорожного покрытия из цементобетона при ремонте дорожной одежды автомобильной дороги - 8 лет.
4. Гарантийный срок для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 лет.
Гарантийный срок при ремонте покрытий автомобильных дорог слоями из асфальтобетона -4 года
5. Гарантийные сроки для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды автомобильной дороги устанавливаются в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения и представлены в таблице 1. 
Таблица 1
	Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки
	Гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, лет

	менее 1000
	8

	1000 - 2500
	7

	2500 - 5000
	6

	5000 - 10000
	5

	10000 - 20000
	4

	более 20000
	2


6. Гарантийные сроки для поверхностных обработок дорожного полотна, а также для его защитных слоев и слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей представлены в таблице 
Таблица 2
	Конструктивный элемент
	Гарантийные сроки, устанавливаемые в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки

	
	менее 2500
	более 2500

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с однократным распределением щебня
	1,5 года
	1 год

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с двойной россыпью щебня
	2 года
	1 год

	Двухслойная поверхностная обработка дорожного полотна
	2 года
	1 год

	Слои износа дорожного полотна и его защитные слои
	2 года
	1 год


7. Гарантийные сроки на дорожные знаки:
а) для знаков без применения световозвращающих материалов - 2 года;
б) для световозвращающих материалов I класса - 5 лет;
в) для световозвращающих материалов II и III классов - 10 лет;
г) для знаков с применением световозвращающего материала I класса - 5 лет;
д) для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса - 10 лет.
8. Гарантийные сроки на дорожную разметку не должны быть менее функциональной долговечности разметки:
а) функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, - 1 год;
б) функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения менее 1,5 мм, - 6 месяцев;
в) функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями), - 3 месяца;
г) функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесения.
9. Гарантийный срок на барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) - 5 лет.
10. Гарантийный срок на сигнальные столбики - 2 года.
11. Гарантийные сроки на искусственные дорожные сооружения представлены в таблице 3.
12. Для светофорных объектов, линии искусственного электроосвещения, а также ШНО и энергоснабжающие линии, включая их элементы составляет не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, узлов и компонентов с момента ввода их в эксплуатацию.
Таблица 3
	Наименование искусственного дорожного сооружения
	Гарантийный срок на искусственное дорожное сооружение

	Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады
	8 лет

	Водопропускные трубы
	6 лет

	Регуляционные сооружения (тип сооружения)
	6 лет


Гарантийные сроки на отдельные виды работ, товаров, оборудование не прописанные в данном разделе составляет 12 месяцев.




