
[bookmark: _GoBack]Приложение к ТЗ 
к Техническому заданию


Перечень трудоемкости основных  услуг, используемых при техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств

	№
	Перечень основных работ по ТО и ремонту автотранспортных средств
	Ед. измерения услуги
	Нормативная трудоемкость услуги. Часов.

	 
	Работы по техническому обслуживанию
	
	 

	 
	Автомобиль HINO 300 
	
	 

	1
	ТО 20000 (техническое обслуживание с периодичностью 20000 км) 
	Нормо-час
	7,5

	1.1
	Моторное масло замена
	
	 

	1.2
	Масляный фильтр - замена
	
	 

	1.3
	Кольцо уплотнительное пробки сливной поддона HINO- замена
	
	 

	1.4
	Топливный фильтр тонкой очистки ( на раме) - замена
	
	 

	1.5
	Топливный фильтр грубой очистки - замена
	
	 

	1.6
	Проведение смазки по точкам, соответствующим данному виду ТО
	
	 

	2
	ТО 40000 (техническое обслуживание с периодичностью 40000 км)
	Нормо-час.
	9

	2.1
	Моторное масло замена
	
	 

	2.2
	Масляный фильтр - замена
	
	 

	2.3
	Кольцо уплотнительное пробки сливной поддона HINO- замена
	
	 

	2.4
	Воздушный фильтр (проверка, состояние, замена)
	
	 

	2.5
	Топливный фильтр тонкой очистки ( на раме) - замена
	
	 

	2.6
	Топливный фильтр грубой очистки - замена
	
	 

	2.7
	Прокладка клапанной крышки 
	
	 

	2.8
	Проведение смазки по точкам, соответствующим данному виду ТО (включая замену смазки в ступицах)
	
	 

	2.9
	Тормозная жидкость - замена
	
	 

	2.10
	Масло в МКПП (течь, уровень) - замена
	
	 

	2.11
	Масло дифференциала ( течь, уровень) - проверка
	
	 

	3
	Дополнительно
	
	 

	3.1
	Жидкость системы охлаждения - замена
	Нормо-час
	0,6

	3.2
	Шланги системы охлаждения EGR-с/у
	Нормо-час
	0,3

	3.3
	 Топливный фильтр тонкой очистки ( на двигателе) - с/у
	Нормо-час
	0,2

	3.4
	Главный цилиндр, резиновые шланги, колпачек рабочего цилиндра - с/у
	Нормо-час
	2,5

	3.5
	Шланг рулевого управления (низкого давления) и РТИ - с/у
	Нормо-час
	1,1

	3.6
	Шланг рулевого управления  (высого давления) -с/у
	Нормо-час
	1,1

	3.9
	Углы установки колес – проверка , регулировка
	Нормо-час
	1,3

	4
	Автомобиль HINO 500 
	Нормо-час
	 

	4.1
	 ТО 30000 (техническое обслуживание с периодичностью 30000 км)
	Нормо-час
	7,5

	4.2
	Моторное масло замена
	
	 

	4.3
	Масляный фильтр - замена
	
	 

	4.4
	Воздушный фильтр (проверка, состояние)- замена
	
	 

	4.5
	Топливный фильтр тонкой очистки ( на раме) - замена
	
	 

	4.6
	Топливный фильтр грубой очистки - замена
	
	 

	4.7
	Кольцо уплотнительное пробки сливной поддона HINO- замена
	
	 

	4.8
	Проведение смазки по точкам, соответствующим данному виду ТО (включая замену смазки в ступицах)
	
	 

	5
	 ТО 60000 (техническое обслуживание с периодичностью 60000 км)
	Нормо-час
	11

	5.1
	Моторное масло замена
	
	 

	5.5
	Масляный фильтр - замена
	
	 

	5.6
	Воздушный фильтр (проверка, состояние)- замена
	
	 

	5.7
	Топливный фильтр тонкой очистки ( на раме) - замена
	
	 

	5.8
	Топливный фильтр грубой очистки - замена
	
	 

	5.9
	Кольцо уплотнительное пробки сливной поддона HINO- замена
	
	 

	5.10
	Прокладка клапанной крышки 
	
	 

	5.11
	Фильтр осушителя - замена
	
	 

	5.12
	Жидкость гидропривода сцепления (уровень, утечки) - замена
	
	 

	5.13
	Жидкость гидроусилителя руля (течь, уровень) - замена
	
	 

	5.14
	Проведение смазки по точкам, соответствующим данному виду ТО (включая замену смазки в ступицах)
	
	 

	6
	 ТО 90000 (техническое обслуживание с периодичностью 90000 км)
	Нормо-час
	7,5

	6.1
	Моторное масло замена
	
	 

	6.2
	Масляный фильтр - замена
	
	 

	6.3
	Воздушный фильтр (проверка, состояние)- замена
	
	 

	6.4
	Топливный фильтр тонкой очистки ( на раме) - замена
	
	 

	6.5
	Топливный фильтр грубой очистки - замена
	
	 

	6.6
	Кольцо уплотнительное пробки сливной поддона HINO- замена
	
	 

	6.7
	Масло в МКПП (течь, уровень) - замена
	
	 

	6.8
	Масло дифференциала ( течь, уровень) - замена
	
	 

	6.9
	Проведение смазки по точкам, соответствующим данному виду ТО (включая замену смазки в ступицах)
	
	 

	7
	Дополнительно
	
	 

	7.1
	Жидкость системы охлаждения -замена
	Нормо-час
	0,6

	7.2
	Фильтр осушителя - замена
	Нормо-час
	0,4

	7.3
	Резиновые шланги для воздушной  системы - с/у
	Нормо-час
	0,4

	7.4
	Резиновые шланги для гидравлической  системы - с/у
	Нормо-час
	0,4

	7.5
	Топливные шланги - с/у
	Нормо-час
	0,3

	7.6
	Резиновые шланги усилителя рулевого управления -с/у
	Нормо-час
	0,3

	7.7
	Воздушные шланги тормозной системы - с/у
	Нормо-час
	0,4

	7.8
	Диафрагма тормозной системы - с/у
	Нормо-час
	1,1

	7.9
	Воздушная камера стояночного тормоза - с/у
	Нормо-час
	0,9

	7.10
	Диафрагма тормозной камеры стояночного тормоза - с/у
	Нормо-час
	1,1

	8
	Ремонт и диагностика 
	Нормо-час
	 

	1. 
	Замена воздушного фильтра
	Нормо-час
	0,3

	2. 
	Замена комплекта сцепления со с/у КПП
	Нормо-час
	3,9

	3. 
	Замена масла+ фильтр ДВС Хино500
	Нормо-час
	0,5

	4. 
	Замена фильтра КПП
	Нормо-час
	0,5

	5. 
	Замена ремня генератора
	Нормо-час
	0,5

	6. 
	Замена топливного фильтра ГОТ
	Нормо-час
	0,5

	7. 
	Замена топливного фильтра ТОТ
	Нормо-час
	0,2

	8. 
	Замена тормозных колодок ЗО
	Нормо-час
	1,3

	9. 
	Замена тормозных колодок ПО
	Нормо-час
	1,2

	10. 
	Ремонт тормозного суппорта
	Нормо-час
	1,1

	11. 
	СУ ступицу ЗО, устранить течь 300
	Нормо-час
	2,4

	12. 
	СУ ступицу ПО, устранить течь 300
	Нормо-час
	2,1

	13. 
	Замена аммортизатора ЗО 300
	Нормо-час
	0,7

	14. 
	Замена аммортизатоа ПО 300
	Нормо-час
	0,7

	15. 
	Переборка тормозных механизмов
	Нормо-час
	2,6

	16. 
	СУ ступицу ЗО, устранить течь 500
	Нормо-час
	3,6

	17. 
	СУ ступицу ПО, устранить течь 500
	Нормо-час
	2,8

	18. 
	СУ суппорт дискового тормоза ЗО
	Нормо-час
	1,1

	19. 
	Замена колодок стояночного тормоза
	Нормо-час
	1,6

	20. 
	Замена тормозного диска ПО
	Нормо-час
	1,6

	21. 
	Замена тормозного диска ЗО
	Нормо-час
	1,8

	22. 
	Замена подвесного подшипника
	Нормо-час
	1

	23. 
	Замена карданного вала
	Нормо-час
	1,3

	24. 
	Замена задней рессоры
	Нормо-час
	2,2

	25. 
	Замена передней рессоры
	Нормо-час
	2,1

	26. 
	Замена масла КПП 
	Нормо-час
	0,3

	27. 
	Замена масла в редукторе ЗО
	Нормо-час
	0,3

	28. 
	Замена охлаждающей жидкости двигателя
	Нормо-час
	0,5

	29. 
	СУ карданный вал
	Нормо-час
	1,5

	30. 
	СУ заднюю рессору
	Нормо-час
	1,8

	31. 
	СУ переднюю рессору
	Нормо-час
	2,5

	32. 
	Замена стартера 
	Нормо-час
	1,1

	33. 
	Регулировка ручного тормоза
	Нормо-час
	0,2

	34. 
	Замена задних фонарей
	Нормо-час
	0,4

	35. 
	Диагностика электрооборудования
	Нормо-час
	1

	36. 
	Диагностика подвески
	Нормо-час
	1,5

	37. 
	Диагностика топливной системы
	Нормо-час
	3

	38. 
	Замена генератора 300
	Нормо-час
	1,5

	39. 
	Ремонт заднего суппорта
	Нормо-час
	1,1

	40. 
	Ремонт нарправляющей суппорта
	Нормо-час
	1,9

	41. 
	Ремонт суппорта
	Нормо-час
	1,1

	42. 
	Замена футорки задней левой
	Нормо-час
	1,7

	43. 
	Замена футорки задней правой
	Нормо-час
	1,7

	44. 
	Замена гайки колесной 
	Нормо-час
	0,1

	45. 
	Замена шайбы пробки поддона
	Нормо-час
	0,1

	46. 
	Замена форсунки
	Нормо-час
	0,8

	47. 
	Замена фонаря заднего правого
	Нормо-час
	0,8

	48. 
	Замена фонаря заднего левого
	Нормо-час
	0,8

	49. 
	Замена троса ручного тормоза длинный
	Нормо-час
	2,4

	50. 
	Замена троса короткий
	Нормо-час
	1,8

	51. 
	Замена стремянки
	Нормо-час
	0,7

	52. 
	Ремонт шкворня
	Нормо-час
	2,5

	53. 
	Замена подшипников передней ступицы вн.нар.
	Нормо-час
	2,1

	54. 
	Замена реле стартера
	Нормо-час
	0,6

	55. 
	Замена р/к шкворней 2 стороны 
	Нормо-час
	6

	56. 
	Замена стекла лобового HINO-300
	Нормо-час
	3,1

	57. 
	Замена стекла лобового HINO-500
	Нормо-час
	3,1

	58. 
	Замена шпильки пер. колеса
	Нормо-час
	1,2

	59. 
	Подшипник задней ступицы - с/у
	Нормо-час
	1,8

	60. 
	Замена шпильки задн. колеса
	Нормо-час
	1,3

	61. 
	Замена шпильки (при снятой ступице)
	Нормо-час
	0,4

	62. 
	Замена наконечников рулевых (с проверкой схождения)
	Нормо-час
	2,4




	Не указанные в приложение работы (услуги) исполнитель  рассчитывает как нормативы трудозатрат на проведение ТО и ремонта ТС, установленные заводом-изготовителем, либо на время действия договора Исполнитель должен обеспечить для Заказчика доступ к действующей программе для осуществления проверки нормирования оказанных Услуг и стоимости запасных частей, заменённых в ходе ремонта ТС Заказчика.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



