



















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОКПД2 25.93.11.120  Поставка каната 28-Г-В-Н-Р-1670 ГОСТ 7669-80 для нужд Волжского филиала
Лот №  0011-ЭКСП ДОХ-2026-ГРВКК-ВолФ





















1.1.	Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 25.93.11.120  Поставка каната 28-Г-В-Н-Р-1670 ГОСТ 7669-80 для нужд Волжского филиала (далее – продукция).
[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.2 	Цель использования закупаемой продукции  
 Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора № 1050-458-2025 от 30.12.2025г «Эксплуатация подъёмных сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова».
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Канат 28-Г-В-Н-Р-1670 ГОСТ 7669-80
	м.
	1200*

	*канат должен поставляться одним отрезком


2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	
1.
	Канат 28-Г-В-Н-Р-1670 ГОСТ 7669-80
	С даты заключения договора
	В течение 45 календарных дней, с даты заключения договора*

	*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2. Технических требований



[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): 
ОКПД2 25.93.11.120  Поставка каната 28-Г-В-Н-Р-1670 ГОСТ 7669-80 для нужд Волжского филиала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик
	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.


	-
	

	1.1
	Диаметр, мм
	28
	
	
	

	1.2
	Канат подразделяется по признакам по назначению:
	Грузовые — Г
	
	
	

	1.3
	Механические свойства проволоки
	Высшей марки - В
	
	
	

	1.4
	По способу свивки
	Нераскручивающиеся - Н
	
	
	

	1.5
	По степени уравновешенности
	Рихтованные - P
	
	
	

	1.6
	Маркировочная группа, Н/мм2  (кгс/мм2 )
	1670 (170)
	
	
	

	1.7
	Обозначение, тип:
	  ГОСТ 7669-80
	
	
	

	2
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	2.1
	Место поставки
Волжский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 404130, Волгоградская обл.,  г. Волжский, пр-т. Ленина, д.1А.
	
	
	

	2.2
	Приемка продукции
Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	
	

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	3.1
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	
	
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1
	После подписания договора, вместе с поставкой продукции поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ (сертификаты соответствия, документы о качестве продукции), и иные документы, согласно п.3.3 Договора
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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