
Общество с ограниченной ответственностью
«Мебельная Мануфактура Красноярска» (ООО «ММК»)


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 

г. Красноярск	

1. Общие положения
Наименование проекта: Оборудование для формирования вертикальных и горизонтальных шипов для усиленного соединения в различных элементах мебели и дверей.
1.1 Назначение: Шипорезный станок с ЧПУ управлением, предназначен для формирования (нарезания) шипа в элементах мебели и дверей под различным углом соединения в прямых и криволинейных деталях
1.2 Описание обрабатываемой продукции (номенклатура):
· Типы изделий: Цельный, либо клееный брус различного сечения. 
· Материалы: Массив дуба, ясеня, бука, сосна. Влажность W-8%  
· Габариты обрабатываемых изделий: (мин, мах) 
·  Длина заготовки 200-1500мм.
· Ширина заготовки 30-250мм.
· Толщина заготовки 12-90 мм.
2. Технические требования:
2.1 Общие требования к Оборудованию:
	№
	Параметр Оборудования. 
	 Значение.

	1.
	Количество рабочих столов 
	2

	2.
	Пневматическая фиксация заготовок в рабочей зоне
	 Да 

	3.
	Бесступенчатое изменение скорости подачи 
	Да 

	4.
	Угол наклона фрезы, град. 
	0-90

	5.
	Глубина шипа, мм.
	0-50

	6.
	Ширина заготовки (мах) мм.
	250

	7.
	Подъёмные столы 
	Да

	8.
	Давление воздуха, Мпа 
	0,6

	9.
	Наличие специальной фрезы
	Да 

	10.
	Наличие упорных линеек и ограничителей.
	Да 

	11.
	Управление станком сенсорный монитор с адаптированным интерфейсом.
	Да 



2.2 Энергетические параметры:
· Электропитание: 380В±10%, 50Гц, 3 фазы + N+ PE;
· Пневмосистема: Давление 3-8 бар, чистота по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016;
3. Комплектация (кратко):
· Техническая документация на русском языке: паспорт, руководство по эксплуатации, электрические и монтажные схемы (можно в формате PDF);
4. Дополнительно:
· Гарантия не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию;




