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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку хозяйственных товаров для нужд АО «Почта России» (комплектующие материалы)



















 



 Москва, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГОСТ 
	Государственный стандарт, устанавливающий требования государства к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Российской Федерации

	4
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	5
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии 
с заключенным договором

	6
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	7
	ТЗ
	Техническое задание

	8
	Товар
	Товары в соответствии с Приложением № 1 «Спецификация»

	9
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей Поставщиком

	11
	УПД
	Универсальный передаточный документ


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Полное наименование: поставка хозяйственных товаров для нужд АО «Почта России» (комплектующие материалы).
Цель закупки: обеспечение Покупателя хозяйственными товарами для бесперебойной и качественной работы структурных подразделений Общества. 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Товар должен быть новым (товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, 
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не является выставочным образцом), свободным от прав третьих лиц.
3.2. Спецификация поставляемого товара
Спецификация поставляемого Товара приведена в приложении № 1 к ТЗ.
3.3. Основные характеристики товара
Основные характеристики Товара приведены в приложении № 2 к ТЗ.
3.4. Комплектность товара
Каждая единица поставляемого Товара по комплектности должна соответствовать условиям, заявленным производителем.
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования 
к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Поставляемый Товар должен соответствовать национальным стандартам и техническим условиям, действующим на момент поставки в Российской Федерации, сопровождаться необходимыми сертификатами соответствия.
 
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
3.6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара 
в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока.
3.6.2. Гарантийный срок на Товар – не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Покупателем ТОРГ-12 или УПД. Если производителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий указанный срок, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
4.1. Товар должен быть маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».
4.2. Маркировка Товара должна содержать основные сведения, характеризующие Товар:
· наименование, товарный знак;
· наименование, товарный знак производителя;
· местонахождение производителя;
· тип, модель;
· дата выпуска (месяц и две последние цифры года, проставляемые арабскими цифрами).
4.3. Каждая единица Товара должна иметь маркировку. Маркировка должна быть:
· нанесена непосредственно на изделие или на упаковку изделия 
в случае если производителем не предусмотрено нанесение маркировки 
на данный вид Товара.
· нанесена таким образом, чтобы быть хорошо видимой и читаемой.
4.4. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера договора и наименования Покупателя.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
5.1. Товар должен быть упакован в упаковку, обеспечивающую сохранность Товара, предупреждающую его деформацию, предохраняющую Товар от механических и атмосферных воздействий во время его транспортирования и хранения. 
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
6.1.1.  Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения договора. 
6.1.2. Место поставки: г. Москва, ЛЦ, Внуково 2, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.
6.2. Условия поставки
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 2 (два) рабочих дней до момента его поставки.
          Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов.
Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время 
не осуществляется.
Доставка Товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
7.1.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Товара Покупателем и документов, указанных в п. 7.2 настоящего ТЗ.
7.1.2. При приемке Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, к размеру, упаковке, маркировке, установленным настоящим ТЗ и договором, а также проверяет наличие документов на Товар.
7.1.3. Поставщик обеспечивает фото- и видеофиксацию соответствия фактически поставленного Товара требованиям, предусмотренными ТЗ и договором, с последующим направлением фото- и видеоматериалов Покупателю способом (способами), согласованным Сторонами договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после сдачи-приемки Товара
7.1.4. Если Товар поставлен в соответствии с условиями договора, Сторонами подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12/ УПД, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме ТОРГ-12/ УПД. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при подписании им товарной накладной по форме 
№ ТОРГ-12/ УПД. 
7.2.	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
7.2.1. Товар должен содержать сопроводительные документы 
на русском языке, отражающие информацию о нем (руководство пользователя, ярлыки, этикетки или иное)  на русском языке. 
7.2.2. Поставщик поставляет Товар Покупателю с оформленными сопроводительными документами:
· товарной накладной формы № ТОРГ-12/ УПД;
· копии сертификатов соответствия;
-  техническая документация на Товар (руководство по эксплуатации, инструкции, гарантийные талоны, технические паспорта);
· счетом-фактурой[footnoteRef:1]. [1:  Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
Товар может транспортироваться всеми видами транспортных средств 
в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Товар должен храниться в сухих, проветриваемых помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги, с естественной вентиляцией, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов 
в соответствии с правилами пожарной безопасности при хранении, в условиях, исключающих загрязнение, механические повреждения и воздействие прямых солнечных лучей.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
12.1. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).
12.2. Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ приложения
	Наименование приложения

	Номер страницы

	1
	Спецификация поставляемого Товара
	8

	2
	Основные характеристики Товара
	9






9


Приложение № 1 к 
Техническому заданию

Спецификация поставляемого Товара 

	№ п/п
	Наименование Товара
	единица измерения
	Количество

	1. 
	Набор для нарезания резьбы 
	штука
	4

	2. 
	Набор сверл по металлу 
	штука
	4

	3. 
	Набор буров и зубил SDS‑plus для работ по бетону и кирпичу
	штука
	4

	4. 
	Бур по бетону SDS-plus 10х1000 мм
	штука
	30

	5. 
	Бур по бетону SDS-plus 16х1000 мм
	штука
	30

	6. 
	Бур по бетону SDS-plus 25х1000 мм
	штука
	30

	7. 
	Бур по бетону SDS-plus 6х100 мм
	штука
	30

	8. 
	Бур по бетону SDS-plus 8х160 мм
	штука
	30

	9. 
	Бур по бетону SDS-plus 10х160 мм
	штука
	30

	10. 
	Бур по бетону SDS-plus 12х160 мм
	штука
	30

	11. 
	Бур по бетону SDS-plus 14х160 мм
	штука
	30

	12. 
	Бур по бетону SDS-plus 16х160 мм
	штука
	30

	13. 
	Бур по бетону SDS-max 25х500 мм
	штука
	30

	14. 
	Бур по бетону SDS-max 25х1000 мм
	штука
	5

	15. 
	Леска для триммера 
	штука
	10

	16. 
	Диск для триммера трехлопостной
	штука
	20

	17. 
	Катушка для триммера
	штука
	20

	18. 
	Диск алмазный сегментный 125х10x22,2
	штука
	50

	19. 
	Диск алмазный сегментный 150x10x22,4
	штука
	50

	20. 
	Диск алмазный сегментный 180x10x22,2
	штука
	50

	21. 
	Диск алмазный сегментный 230x10x22,2
	штука
	50

	22. 
	Прокалывающий ответвительный зажим N640 
	штука
	100

	23. 
	Ножницы для резки пайки с кнопкой откидные
	штука
	3

	24. 
	Цепь для бензопил тип 5, шаг 0.325", паз 1.5 мм, 66 звеньев
	штука
	20

	25. 
	Диск отрезной по металлу 125x1,2x22,2
	штука
	200

	26. 
	Диск отрезной по металлу 150х22,2х2 мм
	штука
	100

	27. 
	Диск отрезной по металлу 230х22,2х2 мм
	штука
	100

	28. 
	Электрод МР-3
	килограмм
	100

	29. 
	Держатель электродов
	штука
	10





Приложение № 2
   к Техническому заданию


Основные характеристики Товара

	№
п/п
	Наименование Товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристик
	Значение характеристик товара Поставщика

	1. 1
	Набор для нарезания резьбы
	Вид: метчики/плашки
	да
	Соответствует

	2. 
	
	Направление резьбы: 
	правая	
	Соответствует

	3. 
	
	Количество в наборе, Единиц: 
	не менее 32*
	

	4. 
	
	Материал: сталь легированная
	да
	Соответствует

	5. 
	
	Шаг метрической (М) резьбы: 
	мелкий/стандартный
	Соответствует

	6. 
	
	Метрическая резьба: 

	М3-М12*
	

	7. 
	
	Min размер резьбы М (метчики):
	М3
	Соответствует

	8. 
	
	Тип резьбы: метрическая
	да
	Соответствует

	9. 
	
	Наличие кейса либо чемодана в комплекте: 
	да
	Соответствует

	10. 1
	Набор сверл по металлу

	Тип: 
	спиральный
	Соответствует

	5.1. 
	
	Минимальный диаметр, мм: 
	1
	Соответствует

	5.2. 
	
	Максимальный диаметр хвостовика, мм.: 
	10
	Соответствует

	5.3. 
	
	Максимальный диаметр сверла, мм.: 
	10
	Соответствует

	5.4. 
	
	Количество предметов, шт.: 
	не менее 10*
	

	5.5. 
	
	Материал обработки: 
	металл
	Соответствует

	5.6. 
	
	Материал сверла: 
	сталь инструментальная
	Соответствует

	5.7. 
	
	Тип хвостовика: 
	цилиндрический
	Соответствует

	5.8. 
	
	Вид упаковки: 
	футляр либо кейс
	Соответствует

	11. 1
	Набор буров и зубил SDS‑plus для работ по бетону и кирпичу

	Тип хвостовика
	SDS-plus
	Соответствует

	5.9. 
	
	Количество предметов, шт
	17
	Соответствует

	5.10. 
	
	Макс. диаметр буров, мм
	14
	Соответствует

	5.11. 
	
	Мин. диаметр бура,мм
	6
	Соответствует

	12. 
	
	Максимальная длина бура,мм
	260
	Соответствует

	5.12. 
	
	В наборе 
	Буры и долота
	Соответствует

	5.13. 
	
	Комплектация
	Бур 6х110 мм - 2 шт.
Бур 5х160 мм - 1 шт.
Бур 6х160 мм - 4 шт.
Бур 8х160 мм - 1 шт.
Бур 10х160 мм - 1 шт.
Бур 10х210 мм - 1 шт.
Бур 10х260 мм - 1 шт.
Бур 12х260 мм - 1 шт.
Бур 14х260 мм - 1 шт.
Зубило пикообразное 250 мм - 1 шт.
Зубило канальное (штробник) 250 мм - 1 шт.
Долото плоское 20х250 мм - 1 шт.
Долото плоское 40х250 мм - 1 шт
Кейс пластиковый - 1 шт
	Соответствует

	4.
	Бур по бетону 10х1000 мм
	Тип 
	Бур
	Соответствует

	13. 
	
	Тип хвостовика
	SDS-plus
	Соответствует

	14. 
	
	Назначение
	По бетону, камню, кирпичу
	Соответствует

	15. 
	
	материал
	Легированная сталь
	Соответствует

	16. 
	
	 Диаметр, мм 
	10
	Соответствует

	17. 
	
	Общая длина, мм 
	1000
	Соответствует

	18. 
	
	Рабочая длина, мм
	950
	Соответствует

	19. 
	
	Количество граней 
	4
	Соответствует

	20. 
	
	Материал обработки
	бетон, армированный бетон, гранит, железобетон, камень, кирпич, клинкер
	Соответствует

	5
	Бур по бетону SDS-plus 16х1000 мм
	Тип 
	Бур
	Соответствует

	21. 
	
	Тип хвостовика
	SDS-plus
	Соответствует

	22. 
	
	Назначение
	По бетону, камню, кирпичу
	Соответствует

	23. 
	
	материал
	легированная сталь
	Соответствует

	24. 
	
	 Диаметр, мм 
	16
	Соответствует

	25. 
	
	Общая длина, мм 
	1000
	Соответствует

	26. 
	
	Рабочая длина, мм
	950
	Соответствует

	27. 
	
	Количество граней 
	4
	Соответствует

	28. 
	
	Материал обработки
	бетон, железобетон, кирпич, гранит
	Соответствует

	6.
	Бур по бетону SDS-plus 25х1000 мм
	Тип 
	Бур
	Соответствует

	29. 
	
	Тип хвостовика
	SDS-plus
	Соответствует

	30. 
	
	Назначение
	По бетону, камню, кирпичу
	Соответствует

	31. 
	
	материал
	легированная сталь
	Соответствует

	32. 
	
	 Диаметр, мм 
	25
	Соответствует

	33. 
	
	Общая длина, мм 
	1000
	Соответствует

	34. 
	
	Рабочая длина, мм
	950
	Соответствует

	35. 
	
	Количество граней 
	4
	Соответствует

	36. 
	
	Материал обработки
	Бетон, кирпич, камень
	Соответствует

	7.
	Бур по бетону SDS-plus 6х100 мм
	Тип 
	Бур
	Соответствует

	37. 
	
	Тип хвостовика
	SDS-plus
	Соответствует

	38. 
	
	Назначение
	По бетону, камню, кирпичу
	Соответствует

	39. 
	
	материал
	легированная сталь
	Соответствует

	40. 
	
	 Диаметр, мм 
	6
	Соответствует

	41. 
	
	Общая длина, мм 
	160
	Соответствует

	42. 
	
	Рабочая длина, мм
	100
	Соответствует

	43. 
	
	Количество граней 
	4
	Соответствует

	44. 
	
	Материал обработки
	Бетон, кирпич, камень
	Соответствует

	8.
	Бур по бетону SDS-plus 8х160 мм
	Тип 
	Бур
	Соответствует

	45. 
	
	Тип хвостовика
	SDS-plus
	Соответствует

	46. 
	
	Назначение
	По бетону, камню, кирпичу
	Соответствует

	47. 
	
	материал
	легированная сталь
	Соответствует

	48. 
	
	 Диаметр, мм 
	8
	Соответствует

	49. 
	
	Общая длина, мм 
	160
	Соответствует

	50. 
	
	Рабочая длина, мм
	100
	Соответствует

	51. 
	
	Количество граней 
	4
	Соответствует

	52. 
	
	Материал обработки
	бетон, армированный бетон, гранит, железобетон, камень, кирпич, клинкер
	Соответствует

	9. 1
	Бур по бетону SDS-plus 10х160 мм
	Тип 
	Бур
	Соответствует

	10. 
	
	Тип хвостовика
	SDS-plus
	Соответствует

	11. 
	
	Назначение
	По бетону, камню, кирпичу
	Соответствует

	12. 
	
	материал
	легированная сталь
	Соответствует

	13. 
	
	 Диаметр, мм 
	10
	Соответствует

	14. 
	
	Общая длина, мм 
	160
	Соответствует

	15. 
	
	Рабочая длина, мм
	100
	Соответствует

	16. 
	
	Количество граней 
	4
	Соответствует

	17. 
	
	Материал обработки
	бетон, армированный бетон, кирпич
	Соответствует

	18. 1
	Бур по бетону SDS-plus 12х160 мм
	Тип 
	Бур
	Соответствует

	19. 
	
	Тип хвостовика
	SDS-plus
	Соответствует

	20. 
	
	Назначение
	По бетону, камню, кирпичу
	Соответствует

	21. 
	
	материал
	легированная сталь
	Соответствует

	22. 
	
	 Диаметр, мм 
	12
	Соответствует

	23. 
	
	Общая длина, мм 
	160
	Соответствует

	24. 
	
	Рабочая длина, мм*
	90, 110*
	

	25. 
	
	Количество граней 
	4
	Соответствует

	26. 
	
	Материал обработки
	Бетон, кирпич, камень
	Соответствует

	27. 1
	Бур по бетону SDS-plus 14х160 мм
	Тип 
	Бур
	Соответствует

	28. 
	
	Тип хвостовика
	SDS-plus
	Соответствует

	29. 
	
	Назначение
	По бетону, камню, кирпичу
	Соответствует

	30. 
	
	материал
	легированная сталь
	Соответствует

	31. 
	
	 Диаметр, мм 
	14
	Соответствует

	32. 
	
	Общая длина, мм 
	160
	Соответствует

	33. 
	
	Рабочая длина, мм
	100
	Соответствует

	34. 
	
	Количество граней 
	4
	Соответствует

	35. 
	
	Материал обработки
	Бетон, кирпич, камень, блок
	Соответствует

	36. 1
	Бур по бетону SDS-plus 16х160 мм
	Тип 
	Бур
	Соответствует

	37. 
	
	Тип хвостовика
	SDS-plus
	Соответствует

	38. 
	
	Назначение
	По бетону, камню, кирпичу
	Соответствует

	39. 
	
	материал
	легированная сталь
	Соответствует

	40. 
	
	 Диаметр, мм 
	16
	Соответствует

	41. 
	
	Общая длина, мм 
	160
	Соответствует

	42. 
	
	Рабочая длина, мм
	110
	Соответствует

	43. 
	
	Количество граней 
	4
	Соответствует

	44. 
	
	Материал обработки
	Бетон, кирпич, камень, блок
	Соответствует

	45. 1
	Бур по бетону SDS-max 25х540 мм 
	Тип 
	Бур
	Соответствует

	46. 
	
	Тип хвостовика
	SDS-max
	Соответствует

	47. 
	
	Назначение
	По бетону, армированному бетону, граниту, камню, кирпичу
	Соответствует

	48. 
	
	материал
	легированная сталь
	

	49. 
	
	 Диаметр, мм 
	25
	Соответствует

	50. 
	
	Общая длина, мм 
	540
	Соответствует

	51. 
	
	Рабочая длина, мм
	400
	Соответствует

	52. 
	
	Количество граней 
	4
	Соответствует

	53. 
	
	Наконечник 
	Твердосплавный 
	Соответствует

	54. 
	
	Материал обработки
	Армированный бетон, бетон, гранит, кирпич, камень, блок
	Соответствует

	55. 1
	Бур по бетону SDS-max 25х1000 мм
	Тип 
	Бур
	Соответствует

	56. 
	
	Тип хвостовика
	SDS-max
	Соответствует

	57. 
	
	Назначение
	По бетону, армированному бетону, граниту, камню, кирпичу
	Соответствует

	58. 
	
	материал
	легированная сталь
	Соответствует

	59. 
	
	 Диаметр, мм 
	25
	Соответствует

	60. 
	
	Общая длина, мм 
	1000
	Соответствует

	61. 
	
	Рабочая длина, мм
	860
	Соответствует

	62. 
	
	Количество граней 
	4
	Соответствует

	63. 
	
	Наконечник 
	Твердосплавный 
	Соответствует

	64. 
	
	Материал обработки
	Армированный бетон, бетон, гранит, кирпич, камень, блок
	Соответствует

	65. 1
	Леска для триммера
	Диаметр, мм
	3
	Соответствует

	66. 
	
	Форма лески*
	Витой квадрат/ эллипс/звезда с сердечником*
	

	67. 
	
	длина бухты, м
	не менее 900*
	

	
	
	упаковка
	катушка
	  Соответствует

	68. 1
	[bookmark: _GoBack]Диск для триммера трехполостной
	Тип 
	нож
	Соответствует

	69. 
	
	Внешний диаметр, мм
	255
	Соответствует

	70. 
	
	Посадочный диаметр, мм
	25,4
	Соответствует

	71. 
	
	Толщина металла, мм
	не менее 1,2*
	

	72. 
	
	Количество лопастей, шт
	3-х лопастной с напылением
	Соответствует

	73. 
	
	Материал 
	Нож стальной 
	Соответствует

	74. 1
	Катушка для триммера
	Тип 

	Полуавтомат

	Соответствует

	75. 
	
	Крепление на оси
	под гайку (универсальное)
	Соответствует

	76. 
	
	Посадочный диаметр, мм

	25,4
	Соответствует

	77. 
	
	Возможный для использования диаметр лески, мм: 
	2-4*
	

	78. 1
	Диск алмазный сегментный 125х10x22,2
	Высота сегмента (алмазного слоя), мм
	Не менее 7*
	

	79. 
	
	Диаметр диска, мм
	125
	Соответствует

	80. 
	
	посадочный диаметр, мм
	22,2
	Соответствует

	81. 
	
	материал обработки
	бетон, камень, кирпич,
	Соответствует

	82. 
	
	вид режущей кромки
	сегментный
	Соответствует

	83. 
	
	тип диска 
	алмазный
	Соответствует

	
	
	Вид диска:
	Сегментированный/турбосегментированный*
	

	
	
	Максимальная частота вращения, об/мин: 
	не менее 12200*
	

	
	
	Высота алмазного слоя, мм: 
	не менее 10*
	

	
	
	Тип реза: 
	сухой (подходит для резки как с охлаждающей жидкостью так и без неё)
	Соответствует

	84. 1
	Диск алмазный сегментный 150x10x22,4
	Высота сегмента, мм*
	Не менее 7*
	

	85. 
	
	Диаметр диска, мм
	150
	Соответствует

	86. 
	
	посадочный диаметр, мм
	22,2
	Соответствует

	87. 
	
	материал обработки
	бетон, камень, кирпич,гранит, мрамор
	Соответствует

	88. 
	
	вид диска
	Сегментированный/турбосегментированный
	Соответствует

	89. 
	
	тип диска 
	алмазный
	Соответствует

	
	
	Максимальная частота вращения, об/мин
	не менее 10 000*
	

	
	
	Высота алмазного слоя, мм:
	не менее 10*

	

	90. 1
	Диск алмазный сегментный 180x10x22,2
	Диаметр диска, мм. 
	180
	Соответствует

	91. 
	
	посадочный диаметр, мм.
	22,2
	Соответствует

	92. 
	
	Высота сегмента, мм*
	Не менее 7*
	

	93. 
	
	материал обработки
	 бетон, камень, кирпич, тип
	Соответствует

	94. 
	
	тип диска 
	алмазный
	Соответствует

	95. 
	
	Максимальная частота вращения, об/мин: 
	не менее 8500*
	

	96. 
	
	Высота алмазного слоя, мм: 
	не менее 10*
	

	97. 
	
	вид диска
	Сегментированный/ турбосегментированный
	Соответствует

	98. 1
	Диск алмазный сегментный 230x10x22,2
	Диаметр диска, мм. 
	230
	Соответствует

	99. 
	
	посадочный диаметр, мм.
	22,2
	Соответствует

	100. 
	
	Высота сегмента, мм*
	Не менее 7*
	

	101. 
	
	материал обработки
	 бетон, камень, кирпич, тип
	Соответствует

	102. 
	
	тип диска 
	алмазный
	Соответствует

	103. 
	
	Максимальная частота вращения, об/мин: 
	не менее 6500*
	

	104. 
	
	Высота алмазного слоя, мм: 
	не менее 10*
	

	105. 
	
	вид диска
	Сегментированный/турбосегментированный
	Соответствует

	106. 1
	Прокалывающий ответвительный зажим N640 
	Изолированный 
	да
	Соответствует

	107. 
	
	Количество болтов
	1
	Соответствует

	108. 
	
	Min поперечное сечение ответвления. мм²
	16
	Соответствует

	109. 
	
	Мах поперечное сечение ответвления. мм²
	35
	Соответствует

	110. 
	
	Min поперечное сечение магистрали, 
	16
	Соответствует

	111. 
	
	Мах поперечное сечение магистрали. мм²
	120
	Соответствует

	112. 
	
	Прокалывающий 
	да
	Соответствует

	113. 1
	Ножницы для резки пайки с кнопкой откидные   

	Max диаметр трубы, мм
	не менее 63*
	

	114. 
	
	Min диаметр трубы, мм
	не более 3*
	

	115. 
	
	Тип
	откидные
	Соответствует

	116. 
	
	Материал корпуса: 
	Сталь/алюминий
	

	117. 
	
	Материал резцов
	сталь
	

	118. 
	
	Материал резки 
	ПВХ, ХПВХ, ПП, полиэтилен с межмолекулярными связями, ПЭ 
	Соответствует

	119. 1
	Цепь для бензопил

	Длина шины, см
	40
	Соответствует

	120. 
	
	Количество звеньев, шт.
	66
	Соответствует

	121. 
	
	Шаг цепи, дюйм
	0,325
	Соответствует

	122. 
	
	Ширина паза, мм

	1,5
	Соответствует

	123. 1
	Диск отрезной по металлу 125x1,2x22,2

	тип
	Диск отрезной 
	Соответствует

	124. 
	
	Диаметр диска, мм
	125
	Соответствует

	125. 
	
	Посадочный диаметр, мм 
	22,2
	Соответствует

	126. 
	
	Толщина, мм 
	1,2
	Соответствует

	127. 
	
	Назначение 
	По нержавеющей  стали
	Соответствует

	128. 1
	Диск отрезной по металлу 150х22,2х2 мм
	тип
	Диск отрезной 
	Соответствует

	129. 
	
	Наружный диаметр, мм
	150
	Соответствует

	130. 
	
	Посадочный диаметр, мм 
	22,2
	Соответствует

	131. 
	
	Толщина, мм 
	2
	Соответствует

	132. 
	
	назначение
	Металл, нержавеющая сталь
	Соответствует

	133. 1
	Диск отрезной по металлу 230х22,2х2 мм
	тип
	Диск отрезной 
	Соответствует

	134. 
	
	Наружный диаметр, мм
	230
	Соответствует

	135. 
	
	Посадочный диаметр, мм 
	22,2
	Соответствует

	136. 
	
	Толщина, мм 
	2
	Соответствует

	137. 
	
	назначение
	Металл, нержавеющая сталь
	Соответствует

	138. 1
	Электрод МР-3
	Диаметр, мм 
	3
	Соответствует

	139. 
	
	Наличие сертификата НАКС
	да
	Соответствует

	140. 
	
	Возможность использования для наплавки
	да
	Соответствует

	141. 
	
	Марка  
	МР-3С/ МР-3
	Соответствует

	142. 
	
	Покрытие:
	рутил-целлюлозное/рутиловое*
	

	143. 
	
	Свариваемый материал: 


	углеродистые стали 
	Соответствует

	144. 1
	Держатель электродов
	Сварочный ток, А
	300
	Соответствует

	145. 
	
	Рекомендуемое сечение кабеля, мм²:
	25-50*
	

	146. 
	
	Тип держателя
	пружинный (крокодил)
	Соответствует

	147. 
	
	Количество положений электрода
	4
	Соответствует







* - показатели соответствия, по которым участник закупки предоставляет конкретные показатели в составе заявки на участие в закупке.


