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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc146285291]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc146285293][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Hlk146273681]	«ОКПД2 71.20.19.190 Оказание услуг по  мониторингу состояния вентилируемого  фасада административного здания для нужд АО «СК РусГидро»»
1.2. [bookmark: _Toc146285294][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
   1.2.1. Анализ изменений, фиксируемых на плоскости фасада под воздействие естественных внешних воздействий (температура воздуха, давление ветра, собственный вес).
  1.2.2. Определение соответствия фактического состояния облицовки поверхности фасада, элементов крепления облицовочного материала с данными, указанными в рабочей документации.

1.3 Существующее положение
  1.3.1 Порядок оказания услуг: согласно Приложения №1, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ и условиями Договора, в объеме, установленном настоящими техническими требованиями.
[bookmark: _Toc146285296]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта
	Примечания

	1
	2
	3
	5

	1
	Административное здание
	Административное здание по адресу: г. Красноярск, Центральный район, улица Перенсона, 2а
	Объекты Заказчика являются зданиями с ограниченным допуском. Проход в здания осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации.



[bookmark: _Toc146285298]1.4.  Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.4.1. На этапе заключения Договора специалисты Исполнителя могут ознакомиться с обслуживаемым объектом. Для ознакомления Исполнителю необходимо согласовать время посещения. Координаты ответственных специалистов Заказчика будут предоставлены Исполнителю на этапе заключения договора.
1.4.2. Контроль соблюдения сроков, качества и объема услуг, оказываемых Исполнителем, осуществляет Заказчик, либо привлеченное Заказчиком третье лицо.


1.5. Иные требования и сведения общего характера 

1.5.1. Исполнитель обязан иметь в наличии все необходимые средства измерений, инструменты и материалы, предназначенные для обеспечения мониторинга фасада здания на протяжении всего периода оказания услуг.



2. [bookmark: _Toc146285299][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc146285300]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc146285301]Требования к видам и объемам услуг
[bookmark: _Toc146285302][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказания услуг
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	«ОКПД2 71.20.19.190 Оказание услуг по  мониторингу состояния вентилируемого  фасада административного здания для нужд АО «СК РусГидро»»
	Усл. ед.
	В соответствии с регламентом выполнения мониторинга фасада (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям) с учетом положений раздела 4 настоящих Технических требований.



2.1.2. [bookmark: _Toc146285303][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc146285304][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1
	«ОКПД2 71.20.19.190 Оказание услуг по  мониторингу состояния вентилируемого  фасада административного здания для нужд АО «СК РусГидро»»
	С даты подписания договора
	21 месяц с даты заключения договора



2.2. [bookmark: _Toc146285305]Требования к качеству оказания услуг
2.2.1. В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Исполнитель принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство об оказании услуг с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.
2.2.2 После окончания работ в срок Исполнитель представляет отчетные документы в объеме и форме, определенной Заказчиком.
2.2.3. Контроль за ходом и качеством оказания услуг осуществляется как Исполнителем, так и Заказчиком.
2.2.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его организационную деятельность.









[bookmark: _Toc146285306]Таблица 4. Требования к качеству услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	
	

	1.1.1. 
	Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, экологической безопасности и производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения, в том числе соблюдение норм, законов и правил нормативно-технических документов:
    • Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 25.12.2023 № 665-ФЗ)
    • Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в ред. от 21.11.2022 № 453-ФЗ);
    • Федеральный закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. от 25.10.2024 № 349-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 13.06.2023 № 240-ФЗ);
 • Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. от 25.12.2023 № 653-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ);
    • Федеральный закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 26.12.2024 № 485-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ);
    • Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в ред. от 30.03.2023);
    • Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (в ред. От 04.12.2024 № 1709);
Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, экологической безопасности и производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения, в том числе соблюдение норм, законов и правил нормативно-технических документов:
    • Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 25.12.2023 № 665-ФЗ)
    • Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в ред. от 21.11.2022 № 453-ФЗ);
    • Федеральный закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. от 25.10.2024 № 349-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 13.06.2023 № 240-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 08.08.2024 № 190-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. от 25.12.2023 № 653-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ);
    • Федеральный закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 26.12.2024 № 485-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ);
    • Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в ред. от 30.03.2023);
    • Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (в ред. от 04.12.2024 № 1709);
    • Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (в ред. от 30.11.2021 № 2130);
    • Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. от 25.11.2021 № 2033);
    • Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (в ред. от 12.01.2015 № 2н);
    • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» (в ред. от 20.12.2018 № 826н);
    • ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;
    • ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
    • ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;
    • ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»;
    • ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
    • ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
    • ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия»;
    • ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия»;
    • ГОСТ Р 57582-2017 «Услуги профессиональной уборки. Клининговые услуги. Система оценки качества организаций профессиональной уборки»;
    • ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования»;
    • ГОСТ 32478-2013 «Товары бытовой химии. Общие технические требования»;
    • ГОСТ 28546-2002 «Мыло туалетное твердое. Общие технические условия»;
    • ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия»;
    • СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
    • СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
    • СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
    • СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
    • СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
    • Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
    • Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
    • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
    • Правила учета электрической энергии от 24.10.1996 № 1182;
    • СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
    • СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

Если перечень документов, указанный выше, заменен (изменен), то при использовании следует руководствоваться действующими версиями законодательства Российской Федерации и нормативно-технической документации, действующей на этапе исполнения договора.
	Согласие с требованиями
	

	1.1.2. 
	Персонал Исполнителя должен сопровождать все работы/услуги по мониторингу, осуществляемые на Объектах третьими лицами.
	Согласие с требованиями
	

	1.1.3. 
	Персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой, необходимыми средствами индивидуальной защиты.
	Согласие с требованиями
	

	1.2. 
	Требования к закупке и услугам
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Мониторинг
	 Мониторинг состояния фасада выполняется в соответствии Приложением № 1 к Техническому заданию.
	Согласие с требованиями
	

	1.2.2. 
	Аварийные выезды.
	К аварийно-восстановительным работам относятся внеплановые работы, проводимые Исполнителем по заявке ответственного лица со стороны Заказчика, с целью оперативного восстановления целостности фасада.
Заявка передается Исполнителю посредством мобильной или стационарной телефонной связи, по факсу, электронной почте или другими доступными средствами связи.
	Согласие с требованиями
	

	1.2.3. 
	Техническая отчетность
– экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы.
	Исполнитель обязан в течение трех недель с момента проведения мониторинга фасада предоставить Заказчику техническую документацию в соответствии с требованиями Законодательных актов и нормативных документов.
По итогам проведенного планового мониторинга Исполнитель предоставляет Заказчику отчёт о выполненных работах (оказанных услугах) в отношении обследуемого объекта в следующем составе:
- Материалы мониторинга;
- Список замечаний к целостности фасада, несоответствий требований эксплуатационной документации, рекомендации по их устранению;
- Дефектные ведомости
- оформление журналов визуального осмотра и геодезического контроля.
	Согласие с требованиями
	

	1.3. 
	Требования к Исполнителю
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Характеристика подрядной организации по составу персонала
(количественно-
качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров
	- Предпочтительно использование Исполнителем современной программной продукции для осуществления измерений и расчётов при выполнении мониторинга.
- Все работы должны осуществляться специалистами Исполнителя в соответствии с существующими в РФ законодательными актами, Правилами, Регламентами обслуживания, а также требованиями Заказчика при проведении работ на территории Заказчика.
- Для выполнения работ по данному техническому заданию исполнитель должен закрепить соответствующий персонал на постоянной основе. Ротация допускается только при письменном согласовании заказчиком и должна быть обоснована.
    1)  Сотрудники Исполнителя, привлечённые для выполнения работ, должны:
        ◦ пройти проверку знаний и быть аттестованным (подтверждается сканом заверенных копий удостоверений) по охране труда, пожарно-техническому минимуму;
        ◦ иметь опыт работы мониторинга фасада лазерным сканером  не менее 3-х лет.
    2) Исполнитель должен иметь материально-технические ресурсы, позволяющие в полном объеме осуществить работы по данному ТЗ, необходимое инструментальное и приборное оснащение, сертифицированное Госстандартом РФ и его уполномоченными организациями в установленном порядке;
	Согласие с требованиями
	

	1.3.2. 
	Требования к контролю качества работ

	В соответствии с законом №184-ФЗ «О техническом регулировании» Исполнитель принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов , действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство об оказании услуг с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.
	Согласие с требованиями
	

	1.4. 
	Прочие условия
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Порядок взаимодействия
	- Исполнитель должен учесть, что место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком.
- Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе проведения работ по вине Исполнителя;
- Основанием для мониторинга фасада вне согласованного графика, служит заявка Заказчика, путем звонка на дежурный телефон Исполнителя. Исполнитель обязан принять заявку и обеспечить прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок не более 72 часов с момента извещения для устранения возникшей неисправности;
	Согласие с требованиями
	

	1.4.2. 
	
Требования к режиму предприятия.
	Учитывая контролируемый режим входа на объекты, Исполнитель должен до начала работ представить заказчику заявку для оформления пропуска и списки с указанием рабочих, которые будут выполнять работы на объектах, а также номера автомашин по доставке материалов на объекты;
Исполнитель обязан соблюдать внутри объектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у Заказчика;
Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении мониторинга
	Согласие с требованиями
	

	1.4.3. 
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда. Соблюдение норм, правил и
требований
	Обслуживающий персонал должен быть обеспечен:
- Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью.
- Технически исправными инструментами и приспособлениями.
	Согласие с требованиями
	

	1.5. 
	Особые условия
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика;
	Согласие с требованиями
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Критерии достижения (конечный результат).
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Предоставление Акта (отчета) визуального осмотра, геодезической съемки фасада.
	Согласие с требованиями
	

	2.1.2. 
	Оказание услуг в соответствии с требованием норм и правил безопасной эксплуатации зданий.
	Согласие с требованиями
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Приемка результатов работ
	Требования указаны в проекте Договора оказания услуг
	Согласие с требованиями
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3. [bookmark: _Toc172641631][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
       3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме  (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
        3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
[bookmark: _Hlk142661925][bookmark: _Hlk142661925]

4. [bookmark: _Toc172641632][bookmark: _Hlk142661975]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с Участником, стоимость предложения которого является наименьшей.
4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».
[bookmark: _Hlk142661975_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Hlk142661975_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1_Копия_1]

5.   Приложения
Приложение 1 – Регламент выполнения мониторинга фасада.


Приложение № 1 к Техническим требованиям


Регламент по мониторингу состояния фасада

	№
	Наименование
	Количество

	1
	Геодезическая съемка фасада. (не менее 100 контрольных точек)
	1 раз в 6 месяцев

	2
	Визуальный осмотр фасада
	1 раз в 3 месяцев и по необходимости








































