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Технические требования
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc18531_1011690749][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc18533_1011690749][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	МОГ
	Мобильная огневая группа Минобороны России

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	БПЛА
	Беспилотный летательный аппарат

	АТЗ
	Антитеррористическая защищенность

	ТЭК
	Топливно – энергетический комплекс

	АНВ
	Акт незаконного вмешательства

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc18535_1011690749][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 13.95.10.190 Поставка противоосколочного одеяла для защиты от БПЛА (8 шт.).
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc18537_1011690749][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель, задачи использования закупаемой продукции
Целью данной поставки является исполнение поручения Президента Российской Федерации от 10.04.2026 № Пр-867.
Реализация мер защиты Филиала от АНВ с использованием БПЛА.
Задачей данной поставки является оснащение развертываемых в Филиале мобильных огневых групп необходимым оборудованием и снаряжением в целях обнаружения, поражения беспилотных воздушных судов.
[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Hlk48209761]
1 [bookmark: __RefHeading___Toc18543_1011690749][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1 [bookmark: __RefHeading___Toc18545_1011690749][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: __RefHeading___Toc18547_1011690749][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc18549_1011690749][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции, тип продукции
	ОКПД2 
(с наименованием)
	Применение законодательства о национальном режиме
	Еденица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Противоосколочное одеяло для защиты от БПЛА
	ОКПД2 13.95.10.190 
Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды
	Преимущество товаров российского происхождения
	шт.
	8



2.1.2 [bookmark: __RefHeading___Toc18551_1011690749][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Поставка товара осуществляется одной партией.
[bookmark: __RefHeading___Toc18553_1011690749][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Противоосколочное одеяло для защиты от БПЛА (8 шт)
	С даты заключения Договора
	30 календарных дней
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2.2 [bookmark: __RefHeading___Toc18555_1011690749][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc18557_1011690749][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: Противоосколочное одеяло для защиты от БПЛА (8 шт.)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Размер не менее : 200 × 100 см 
Площадь покрытия не менее : 2 м²
Класс защиты по ГОСТ 34286-2017  - Бр1, С2 от осколков со скоростями V50% от 500 м/с.
Внутреннее составляющее: многослойная гибкая защитная структура из слоев современного высокомодульного полиэтилена (СВМПЭ) плотностью 200 г/м².
Внешняя оболочка: усиленная ткань с полиуретановой пропиткой и с ИК-ремиссией. 

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	2.1. 
	С навесными петлями (стропами) и усиленными люверсами по периметру для крепления, в том числе на кузове автомобиля УАЗ Пикап.
Прочная внешняя ткань с полиуретановой пропиткой, выдерживающей эксплуатацию в полевых условиях, защищающая от влаги, грязи и механических повреждений.
Наличие специальной пропитки верхнего слоя снижающего тепловую заметность позиции, скрывая укрытие от камер разведывательных БПЛА и тепловизоров в ИК-диапазоне (ИК-ремиссия).

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	3.1. 
	Климатическое исполнение поставляемого оборудования
	Рабочая температура: от - 30С до  + 50 С.

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2, филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.

	4.2. 
	Условия транспортировки
	Транспортировка Товара должна выполняться в соответствии с требованиями производителей оборудования. Погрузка, доставка осуществляется/организовывается Подрядчиком. Стоимость погрузки, доставки оборудования должна быть включена в стоимость оборудования.

	4.3. 
	Требования к упаковке
	Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и воздействий климатических факторов внешней среды на оборудование.

	4.4. 
	Требования к приемке
	Приемка оборудования осуществляется на склад Заказчика при подписании товарной накладной ТОРГ-12 (УПД).

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	5.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок службы закупаемого оборудования не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12 (УПД).
В течение гарантийного срока оборудование должно надежно и правильно функционировать без осуществления дополнительных затрат или работ со стороны Заказчика. На протяжении всего гарантийного срока подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление вышедшего из строя оборудования (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией). Гарантийный срок увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение гарантийного дефекта.

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы в случае наличия:
технические паспорта, руководства по эксплуатации, ремонту, описание, сертификаты соответствия, (предоставляются Покупателю вместе с поставляемой продукцией на бумажном носителе на русском языке)

	6.2. 
	Комплектация оборудования
	Противоосколочные одеяла для защиты от БПЛА - 8 шт.
Комплектация оборудования должна соответствовать техническому паспорту, (руководству по эксплуатации) на товар.


3 [bookmark: __RefHeading___Toc172817189]Требования к документации по ценообразованию
3.1. Вместе с Коммерческим предложением Поставщик должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим ТТ.
4 [bookmark: __RefHeading___Toc18559_1011690749]Приложения
[bookmark: _Hlk87532473]Приложение: Форма спецификации к поставляемому оборудованию.



Приложение к Техническим требованиям

[bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253]ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, которое включает соответствующую форму:


	№ поз.
	Наименование Товара
	



Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	



Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2:  В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. постановлением Госстандарта России 
от 14.12.2001 № 529-ст).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	



Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3:  Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар  включен в реестры, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо иным нормативно-правовым актом, устанавливающим защитные меры в соответствии с законодательством о Национальном режиме.] 


	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(22 %) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки):
	[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
	
	
	


Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие
