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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка осветительных приборов для отделений почтовой связи Барабинского, Татарского, Карасукского почтамтов УФПС Новосибирской области
г. НОВОСИБИРСК, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) /

Управление федеральной почтовой связи (УФПС) Новосибирской области.

	2
	Поставщик
	Юридическое или физическое лицо, в том числе   индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку Товара, являющегося предметом Технического задания.

	3
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.

	4
	Общий срок поставки
	Период, в который Заказчик подает Заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар.


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Предмет закупки: Поставка осветительных приборов для отделений почтовой связи Барабинского, Татарского, Карасукского почтамтов УФПС Новосибирской области 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к Товару
Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2024 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, должен быть свободным от прав третьих лиц. 
Товар поставляется в фирменной упаковке, упаковка должна обеспечивать сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении товара, упаковка не должна иметь никаких повреждений.
3.2. Спецификация поставляемого Товара

Спецификация поставляемого Товара указана в Приложении № 1 Технического задания.

3.3. Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТС и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия), техническим паспортом (актом технической годности). 
Все документы должны быть предъявлены до разгрузки Товара, согласно п.7.2.
3.4. Объем гарантий и гарантийный срок

Срок гарантии на Товар составляет 1 год. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Покупателем накладной № ТОРГ-12.

Поставщик обязуется заменить неисправный Товар в случае невозможности его ремонта или вернуть на расчетный счет Покупателя все денежные средства, уплаченные за неисправный Товар, в течение 15 календарных дней с даты получения соответствующего требования Покупателя о возврате денежных средств.

Покупатель обязуется соблюдать требования, изложенные в инструкции по эксплуатации конкретного типа Товара.

Заявки о неисправности направляются уполномоченными лицами Покупателя в письменном виде по факсу Поставщика

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть маркирован согласно стандартам производителя. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам и/или техническим условиям, и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки.

На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера Договора и наименования Покупателя.

Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1.
Срок и место поставки

15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения Заявки.
6.1.1. Адреса доставки и распределение Товара

	№ п/п
	Наименование Заказчик
	Адрес Заказчика и доставки

	
	
	

	1
	УФПС Новосибирской области
	632334, Новосибирская область, город Барабинск, ул. Комарова, 8а



6.2.
Условия поставки Товара
Поставка Товара осуществляется путем ее доставки Поставщиком.

Поставщик обязуется доставить Товар по адресу, указанному в п. 6.1.1 технического задания, в соответствии с Заявкой.
Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Поставщик обязуется известить Покупателя о времени доставки Товара не позднее, чем за 3(трёх) рабочих дней до момента доставки Товара.

Поставщик в письменном виде посредством направления телеграммы, факса, сообщения по электронной почте извещает Покупателя об ожидаемой дате поставки Товара. Извещение должно быть направлено в адрес Покупателя в соответствии с контактными данными Покупателя, указанными в разделе 15 настоящего Договора. 

Покупатель должен в письменном виде посредством направления телеграммы, факса, электронной почты подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения Покупателем доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.

Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.

Факт отгрузки Поставщиком Товара на склад Покупателя подтверждается оформленными транспортными накладными и/или железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом).
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1.
Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ. Приемка Товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

При приемке Товара осуществляется:

· внешний осмотр тары и упаковки;

· проверка соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

· визуальная проверка соответствия содержимого упаковочным листам, характеристикам, указанным в Заявке на поставку, требованиям настоящего Технического задания и товаросопроводительной документации.
7.2.
Требования по передаче Заказчика технических и иных документов при поставке Товара
Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику сертификаты соответствия Госстандарта РФ, сертификаты качества или иные документы, подтверждающие качество Товара, паспорта, инструкции, документы, подтверждающие гарантийные обязательства изготовителя, иные предусмотренные действующим законодательством документы.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортировка Товара, его погрузка и выгрузка должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик, и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего Технического задания.

В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы и работы по складированию в месте поставки Товара осуществляются силами Поставщика. 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 
  Товары должны храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении товаров должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения товаров должны быть нанесены на тару и упаковку.  
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен обеспечивать соответствие   требованиям Технический регламент "О безопасности строительных материалов и изделий"
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество страниц

	1.
	Спецификация поставляемого Товара
	1


Приложение № 1

 к Техническому заданию 
Спецификация поставляемого Товара
	№

п/п
	Наименование Товара
	Показатели для определения соответствия поставляемого товара
	Кол-во Товара,

Шт.

	1
	2
	3
	4

	1
	Светодиодная панель 48Вт
	Потребляемая мощность 48Вт

Световой поток не менее 4800 лм

Цветовая температура 4000 К +/-500К
Степень пылевлагозащиты не ниже IP20

Материал корпуса алюминий

Материал плафона поликарбонат

Рабочее напряжение 230В

Способ монтажа встраиваемый

Тип лампы светодиод
Драйвер в комплекте

Размеры 595мм*595мм +/-10мм
	200

	2
	Лампа светодиодная
	Тип светодиодная

Мощность (Вт) 30
Напряжение 220 В
Цоколь E27
Цветовая температура 6500 К
Цветопередача не менее 80 Ra
Форма цилиндр
Световой поток не менее 2500 лм
	250

	3
	Прожектор уличный
	Мощность светильника не менее 150 Вт
Тип лампы встроенные светодиоды

Напряжение питания 220 В
Защитное стекло да

Степень защиты не ниже IP65
Материал корпуса алюминий
Цветовая температура 5700 К
Световой поток не менее 12000 лм

Цветопередача не менее 80 Ra
	10


