
















Технические требования на оказание услуг


«ОКПД2 42.91.20.150 Оказание услуг по подъему стальной конструкций со дна Усть — Среднеканской ГЭС на глубине 35 метров в верхнем бьефе для нужд Башкирского филиала»
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc13773_3007509630][bookmark: _Toc129875530]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc13775_3007509630][bookmark: _Toc129875531][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	ГА
	Гидроагрегат станционный

	СТО
	Стандарт организации

	‍ОЗ 
	Основной затвор плотины водосброса

	УСГЭС
	Усть-Среднеканская ГЭС







1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc13777_3007509630][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc129875532]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 42.91.20.150 Оказание услуг по подъему стальной конструкций со дна Усть — Среднеканской ГЭС на глубине 35 метров в верхнем бьефе для нужд Башкирского филиала.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc13779_3007509630][bookmark: _Toc129875533][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг
Целью оказания услуг является выполнение строповки металлоконструкции захватной балки для производства грузоподъемных операций.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc13781_3007509630][bookmark: _Toc129875534][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
[bookmark: __RefHeading___Toc35485_547011779]Гидроэлектростанция находится на реке Колыма в восточной части центрального энергоузла, в суровых климатических условиях. Климат резко континентальный.  Среднегодовая температура – 12ºС. Средняя температура наиболее холодной пятидневки составляет – 39,1ºС, средняя температура наиболее холодных суток – 42ºС, с абсолютным минимумом – 62ºС. Летом максимально достигаемая температура составляет + 41ºС, максимальная среднемесячная относительная влажность при + 20ºС равняется 86%. Скорость ветра может достигать 40 м/с. Скорость ветра при толщине стенки гололеда 10 мм может составлять 15 м/с. Высота над уровнем моря 300 м.
Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде октября. Наибольшей мощности он достигает в третьей декаде февраля – первой, второй декаде апреля. Район строительства находится в зоне распространения многолетнемерзлых пород. Сейсмичность района – 8 баллов (по шкале MSK).
        

[bookmark: __RefHeading___Toc13785_3007509630][bookmark: _Toc129875536]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	«Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова».

	Российская Федерация, Магаданская область, Среднеканский городской округ, Усть-Среднеканская ГЭС
	Усть — Среднеканская ГЭС, верхний бьеф, глубина 35 метров от уровня воды
	Эксплуатирующая организация:  Филиал «Колымская ГЭС им. Ю.И. Фриштера» ПАО «Колымаэнерго»


1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc13787_3007509630][bookmark: _Toc129875537][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
1.5.1. Заказчиком в течение 14 календарных дней с даты подписания Договора будет направлен Исполнителю Годовой график ремонта гидроагрегатов УСГЭС с уведомительным письмом о дате приезда специалистов Исполнителя для оказания Услуг.
[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Hlk48209761]
1.6. [bookmark: __RefHeading___Toc13789_3007509630][bookmark: _Toc12987553811111111111111111][bookmark: _Hlk482097611][bookmark: _Toc4674351011111111111111111][bookmark: _Toc5012512621111111111111111]Иные требования и сведения общего характера.
1.6.1. Услуги оказываются в условиях действующего энергетического производства, в стеснённых условиях и не должны нарушать существующий технологический процесс.
1.6.2. Исполнитель при подготовке заявки должен учесть усложняющие факторы:
Водолазное обследование дна акватории в речных условиях с применением коэффициентов:
· Производство водолазных работ  при радиусе видимости менее 1 м.
· Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов)

1.6.3.  Перед началом работ на Усть-Среднеканской ГЭС, персоналу Подрядчика необходимо пройти:
а)	вводный инструктаж;
б)	вводный инструктаж по пожарной безопасности;
в)	вводный инструктаж по ГО и защите от ЧС;
г)    первичный инструктаж на рабочем месте.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc13791_3007509630][bookmark: _Toc129875539][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc13793_3007509630][bookmark: _Toc129875540]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc13795_3007509630][bookmark: _Toc129875541]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc13797_3007509630][bookmark: _Toc129875542][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Оказание услуг по подъему стальной конструкций со дна Усть — Среднеканской ГЭС на глубине 35 метров в верхнем бьефе для нужд Башкирского филиала.
	
В соответствии с ведомостью объемов услуг (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям)


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc13799_3007509630][bookmark: _Toc129875543][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc13801_3007509630][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc129875544][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг.

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 42.91.20.150 Оказание услуг по подъему стальной конструкций со дна Усть — Среднеканской ГЭС на глубине 35 метров в верхнем бьефе для нужд Башкирского филиала.
	С даты заключения Договора 
	в течение 15 (пятипятнадцати) календарных дней с даты подписания договора.







[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc51339698]
2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc13803_3007509630][bookmark: _Toc129875545][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc13805_3007509630][bookmark: _Toc129875546]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг
«ОКПД2 42.91.20.150 Оказание услуг по подъему стальной конструкций со дна Усть — Среднеканской ГЭС на глубине 35 метров в верхнем бьефе для нужд Башкирского филиала.»
 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов при оказании услуг.
	Оказание Услуг должно быть проведено в соответствии с требованиями:
- Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 922н «Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ»
- СТО 70238424.27.140.012-2011 «Гидроэлектростанции. Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании сооружений и оборудования ГЭС. Нормы и требования»
- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- СанПиН СП 2.2.3670-20 от 02.12.2020 №40;
- ГОСТ 12.3.002-2014 «Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);
- РД 34.03.307-87 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР»;
- «Правила устройства электроустановок» (издание седьмое действующее);
-«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (действующее издание, утверждены приказом Минэнерго России от 04 октября 2022 года N 1070)»;
- РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
- Приложение к приказу ОАО «РусГидро» от 13.11.2008 №736 «Временное положение о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ОАО «РусГидро»;
- СТО ПАО «РусГидро» 17330282.27.140.013-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».
- СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети.Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования».
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.‍
	Требования к условиям оказания Услуг.
	Оказание Услуг выполняется в сложных условиях:
а) температура воды ниже 10°С ;
б) радиус видимости под водой менее 1,0 м;
в) Глубина погружения от 30 до 35 метров от уровня воды
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3..
	Требования к составу оказания Услуг.
	1. Оказание Услуг проводится согласно ведомости услуг на производство водолазных работ на Усть-Среднеканской ГЭС.(Приложение №3 к настоящим ТТ).
	Согласие с требованием
	
	


	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к оказанию услуг.
	1. Исполнитель оказывает Услуги с применением собственного или арендованного оборудования
2. Исполнитель оказывает услуги  в соответствии с требованиям НТД, указанными в п. 1.1.1 настоящих ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя.

	1. Допуск персонала для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с Приказом №64п от 24.02.2022 г. ПАО «Колымаэнерго» филиала Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» «О введении в действие «Положения о порядке допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах, эксплуатируемых филиалом» (вместе с «Положением о порядке допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах, эксплуатируемых филиалом «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго»), а именно: Исполнитель заблаговременно, (за 5 календарных дней до предполагаемой даты приезда персонала Исполнителя) должен направить письмо Заказчику в соответствии с Приложением №1 настоящих ТТ, с приложением к нему копий документов, подтверждающих информацию о работниках, содержавшуюся в письме. Письмо должно быть исполнено на бланке подрядной организации, зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписано руководителем подрядной организации и содержать следующие сведения:
- списки лиц, организующих и обеспечивающих безопасность работ, с указанием фамилии, имени, отчества, основной и совмещаемой профессии (должности), группы по электробезопасности, квалификационного разряда, а также предоставленных им прав и обязанностей (право подписи акта-допуска, выдачи наряда-допуска, право быть ответственными руководителями работ (руководителями работ), производителями работ (исполнителями) и членами бригады);
- номера контактных телефонов, адрес электронной почты уполномоченного представителя;
- сведения о лицах, имеющих право проведения специальных работ;
- запись «Персонал прошел проверку знаний (указать комиссию и перечень правил по охране труда и других ОАИТД) и его квалификация соответствует выполняемой работе»;
- перечень автомобильной и специальной техники (с указанием государственных номеров) для въезда на территорию УСГЭС;
- таблицы регистрации инструктажей;
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2. 
	Требование к допуску на территорию Заказчика
	Допуск на территорию УСГЭС персонала Подрядчика для оказания Услуг в неурочное время осуществляется по пропускам, выписанным на основании письма с указанием Ф.И.О. персонала, времени и места пребывания персонала.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к оказанию Услуг.
	1. После заключения договора и до начала оказания услуг Исполнитель должен предоставить список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство  специальных видов работ.
2. Выполнение работ должно осуществляться силами:
1) не менее одного ответственного руководителя водолазных работ;
2) не менее одного ответственного руководителя водолазных спусков
в) не менее 4(четырех) водолазов;
г) не менее 1(одного) ответственного за медицинское обеспечение водолазных спусков
	Согласие с требованием
	
	

	‍1.5.
	Требования к оборудованию исполнителя.
	-//-
	-//-
	-//-

	‍1.5.1.
	Требования к используемому оборудованию.
	[bookmark: 1130]Минимально необходимый перечень оборудования для безопасного проведения водолазных работ должен включать в себя водолазное оборудование и средства обеспечения водолазных спусков на водолазной станции:
[bookmark: 1130101]а) основной источник подачи воздуха для дыхания;
[bookmark: 1130102]б) резервный источник подачи воздуха для дыхания;
[bookmark: 1130103]в) пульт подачи воздуха для дыхания при использовании снаряжения в шланговом варианте с кабель-шланговой связкой;
[bookmark: 1130104]г) средства связи с водолазом;
[bookmark: 1130105]д) средство измерения глубины в период работы под водой и средство регистрации времени работы с точностью до одной минуты;
[bookmark: 1130106]е) средство спуска и подъема водолазов (для работающего и страхующего водолаза).
Для водолазов - не менее двух комплектов водолазного снаряжения для спуска, работающего и страхующего водолазов:
[bookmark: 1130201]а) водолазный гидрокомбинезон, гидрокостюм или водолазная рубаха с комплектом нательного и (или) утепляющего белья, перчатками (рукавицами) и ботиками (носками);
[bookmark: 1130202]б) шлем, полнолицевая или бенд-маска или полумаска в комплекте с редуктором и дыхательным автоматом (регуляторами 1 и 2 ступени);
[bookmark: 1130203]в) баллон с основным и резервным запасом воздуха для дыхания при использовании снаряжения в автономном варианте;
[bookmark: 1130204]г) грузовой пояс или грузовая система водолаза (грузы);
[bookmark: 1130205]д) галоши и (или) ласты;
[bookmark: 1130206]е) водолазный нож;
[bookmark: 1130207]ж) сигнальный конец;
[bookmark: 1130208]з) страховочная система (подвесная система), обеспечивающая подъем аварийного водолаза в вертикальном положении;
и) При необходимости использовать барокамеру для погружения.
При оказании услуг все средства измерений Исполнителя должны иметь действующую поверку/калибровку.
Оборудование и инструменты необходимые для оказания Услуг доставляются к месту оказания Услуг самостоятельно, за счет Исполнителя.
	
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. ‍
	Требования к результату оказания Услуг
	Результатом оказания Услуг является поднятая со дна и погруженная на автомобильный транспорт металлоконструкция на Усть-Среднеканской ГЭС.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. ‍
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требование к оформлению документации
	Исполнитель  после оказания Услуг предоставляет Заказчику  Акты сдачи-приемки Услуг в количестве 2(двух) экземпляров на бумажном носителе по форме Приложения №2 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: _Toc129875547]Требование к обеспечению мероприятий по технике безопасности.
	Во время оказания Услуг необходимо обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и экологической безопасности, соблюдение правил санитарной гигиены и правил противопожарной безопасности, согласно нормативно-технической документации, а именно:
-РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1)»;
-Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды (с изменениями на 14 июля 2022 года)»;
- №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления (с изменениями на 19 декабря 2022 года)»;
- СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций».
	Согласие с требованием
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
3.1.1. При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов …» приложения №2 к Техническим требованиям».
3.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
3.2.1. При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов …» приложения №2 к Техническим требованиям».
3.1.1. 




4. [bookmark: __RefHeading___Toc13809_3007509630][bookmark: _Toc129875549][bookmark: _Toc513396991][bookmark: _Toc467435191]Приложения
Приложение №1: «Форма письма, предоставляемого Исполнителем»
Приложение №2:  Форма акта сдачи-приемки услуг.
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[bookmark: _Ref40301253]Приложение №3: Ведомость Услуг на производство водолазных работ на Усть-Среднеканской ГЭС.

[bookmark: _Ref4030125311][bookmark: _Ref403012531]Приложение №1 к ТТ


[bookmark: _Toc93410098]Форма письма, предоставляемого Исполнителем.

	Организация = штамп организации,
если нет, то внизу – на подписи – должна быть печать организации Исх. №
	
	Директору Филиала «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго»
__________________________
Фамилия И.О. руководителя


В соответствии с разделом (главой) ….. Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма Филиала о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах Филиала «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» - «____________» в 20___году работникам наименование организации согласно списку.
СПИСОК
ответственных за безопасное производство работ
	№ п/п
	Ответственные лица,
Фамилия Имя Отчество
	Должность,
профессия
	Разряд
	Группа по электробезопасности
	Шифр области аттестации (для специалистов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Выдающие наряд, отдающие распоряжение
	
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	
	

	2.
	Ответственные руководители работ
	
	
	
	

	2.1.
	
	
	
	
	

	3.
	Производители работ
	
	
	
	

	3.1.
	
	
	
	
	

	4.
	Члены бригады
	
	
	
	

	4.1.
	
	
	
	
	

	5.
	Для организации работ с ПС:
	
	
	
	

	5.1.
	Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с ПС
	
	
	
	

	5.2.
	Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии
	
	
	
	

	5.3.
	Стропальщики
	
	
	
	

	5.4.
	Рабочие люлек
	
	
	
	

	6.
	Работник, ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства
	
	
	
	

	7.
	Работники, ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте
	
	
	
	

	8.
	и т.д.
	
	
	
	


Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.
	
Приложение к письму 
от _________ №  исх._____ 

Отметки о проведении инструктажей:

	Фамилия И. О. инструктируемого
	Вводный инструктаж
по охране труда
	Вводный инструктаж
по пожарной безопасности

	
	дата
	получил подпись
	провёл
 подпись
	дата
	получил
 подпись
	провёл
 подпись

	Графа заполняется командирующей организацией согласно списку
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	Фамилия И. О. инструктируемого
	Вводный инструктаж
по ГО и ЧС
	Первичный инструктаж
на рабочем месте

	
	дата
	получил
 подпись
	провёл
 подпись
	дата
	получил
 подпись
	провёл подпись

	Графа заполняется командирующей организацией согласно списку
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Приложение №2 
Форма акта  сдачи-приемки
Акт №____

	От
	Место для ввода даты.
	
	Выберите элемент.

	
	 (наименование станции)

	на
	Выберите элемент.
	в объеме
	Объем при необходимости

	                               (вид ремонта)

	

			(наименование элемента, оборудования с указанием Dy , Py , типа, марки и т.д.)

	

	

	станционный № (дисп. наим.)
	
	заводской №
	

	
	

	категория объекта работ
	Выберите элемент.

	
	

	работы выполнены на основании:
	

	
	

	Наименование документа.
	
	Пример: №86 от 01.01.2020.

	(Ведомость планируемых работ, распоряжение и т.п.)
	(№, дата, месяц, служба и т.д.)

	
	

	дата ремонта: с
	Место для ввода даты.
	по
	Место для ввода даты.

	

	трудозатраты плановые:
	
	ч/ч
	фактические
	
	ч/ч

	

	№ технологической карты:
	
	участок/сектор
	
	

	

	состав бригады:
	

	

	



Ход работы

	№
п/п
	Наименование работы
	Примененные материалы, изделия, запасные части

	
	
	Наименование
	Кол-во
	Ед. измер.

	5. 
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	



	Гарантийный срок:
	

	



	Подписи:

	Начальник ОЭС (включать только в период ремонта основного оборудования)
	
	Ф.И.О.

	Начальник (службы)
	
	Ф.И.О.

	Старший мастер/мастер
	
	Ф.И.О.

	Производитель работ
	
	Ф.И.О.
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Исп.: ФИО, тел.: 
Приложение №3
к Заданию на оказание Услуг
ВЕДОМОСТЬ 
услуг на  производство водолазных работ на Усть-Среднеканской ГЭС

	№
п/п
	Наименование и обозначение оборудования
	
Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых Услуг
	Объем планируемых Услуг

	
	
	
	ед.изм.
	количество

	Производство водолазных работ на Усть-Среднеканской ГЭС
	
	

	1
	Производство водолазных работ
	Подъем из воды в речных условиях металлических конструкций массой до 10,0 т:
1.   Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м. 
2. Производство водолазных работ при температуре воды ниже 40С (при отсутствии обогревающих костюмов).
3.   Производство работ на глубине от 30 до 35 метров от уровня воды.
	шт.
	1





