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	ГОСТ
	государственный стандарт

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	МТР
	материально-технические ресурсы

	ПАО
	публичное акционерное общество

	ТМЦ
	товарно-материальные ценности

	ТТ
	технические требования

	ТУ
	технические условия





1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc157586513][bookmark: _Toc188625738]Наименование закупаемой продукции
Поставка комплектующих для систем автоматики и возбуждения для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС».
1.3. Существующее положение
	В филиале ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» эксплуатируется оборудование систем промышленной автоматики и возбуждения ведущих мировых производителей. В состав оборудования входят комплектующие части и приборы, произведенные по передовым технологиям, что обеспечивает длительные сроки безаварийной эксплуатации, гарантию и качество работы. Требования к данному оборудованию обусловлены указаниями заводов-производителей в использовании только качественных комплектующих с однозначно определенными техническими характеристиками, нарушение которых приведёт к несоответствию оборудования установленным требованиям, дефектам, отказам. 
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Зарядное устройство для аккумуляторов 18650 lii-PD4 или эквивалент
	31.10.50.130
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	2. 
	Лента TP305T 5мм
	22.29.21.000
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	3

	3. 
	Блок питания PWR-190-AC
	26.20.40.110
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	4. 
	Аэрозоль для проверки дымовых извещателей
	26.51.53.130 
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	2

	5. 
	Блок безинерционных контактов Telemecanique ZCMC21L3 
	27.33.13.161
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	6. 
	Блок питания Phoenix Contact DC/DC SD-15A-05 
	26.20.40.110
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	7. 
	Блок питания Phoenix Contact Quint-PS-1AC/48DC/10
	26.20.40.110
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)
Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	8. 
	Блок питания Phoenix Contact Quint-PS-1AC/24DC/3.5
	26.20.40.110
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	9. 
	Блок питания Quint-PS-1AC-24DC/10
	26.20.40.110
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	10. 
	Блок питания Quint-PS-1AC-24DC/20
	26.20.40.110
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	11. 
	Блок резервного питания Крон 24/2
	26.20.40.110
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	3

	12. 
	Блок резервного питания Крон 24/4 АСТА. 436234.013, ТУ 26.30.50-005-39435955-2019
	26.20.40.110
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	3

	13. 
	Блок резервного питания Крон 24/8 АСТА.436234.014, ТУ 26.30.50-005-39435955-2019
	26.20.40.110
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	3

	14. 
	Вентилятор Ebmpaps 4650 N
	28.25.20.110 
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	15. 
	Датчик давления DMP  330H, 1002-1-100-800-00R (10кг, 4-20мА, 2-х проводный, Питание 12…36В, Погрешность 0,5%. С поверкой
	26.51.52.130
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	16. 
	Датчик давления DMP 330H, 1602-1-100-800-00R (16кг, 4-20мА, 2-х проводный, Питание 12…36В, Погрешность 0,5%. С поверкой
	26.51.52.130
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	17. 
	Датчик давления DMP 330H, 6001-1-100-800-00R (6кг, 4-20мА, 2-х проводный, Питание 12…36В, Погрешность 0,5%. С поверкой
	26.51.52.130
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	18. 
	Датчик давления МЕТРАН-55-ДМК-331П-505-1003-1-5-400-Z04-1-1-1-200 ГП или эквивалент
	26.51.52.130
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	2

	19. 
	Датчик давления МЕТРАН-55-ДМК-331П-505-1602-1-5-100-Z04-1-1-1-000-QM или эквивалент
	26.51.52.130
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	2

	20. 
	Датчик КРТ 5-1, 10МПа, присоединение штуцерное М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, напряжение 24 VDC, предел допускаемой погрешности 0,5%
	26.51.52.130
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	21. 
	Датчик линейных перемещений  Micropulse balluff  (BTL17MP) BTL7-E501-M0800-P-S32
	26.51.64.190
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	22. 
	Датчик реле давления DPS 400
	26.51.52.130
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	23. 
	Датчик Сигма-03.ДК О2. Выходной сигнал 4-20мА, 1Exib IIB T4 Gb (Питание 27VDC), кабельный ввод (свидетельство первичной поверки) , год выпуска - 2026 г. (Производитель ПромПрибор-Р). 
	26.51.51.160
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	26

	24. 
	Датчик температуры KSD250V 95°C10AНапряжение 250В, температура  95°C, ток 10А
	26.51.51.160
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	10

	25. 
	Датчик уровня Level switch MS1 elec. Ex w.20m cable - 96003536
	26.51.52.120 
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	2

	26. 
	Зарядное устройство MasterCharger 4T5 Pro 17667 или эквивалент
	31.10.50.130
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	27. 
	Зарядное устройство SkyRC B6 mini  или эквивалент
	31.10.50.130
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	28. 
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141М или эквивалент
	26.30.50.121
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	5

	29. 
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-149
	26.30.50.121
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	5

	30. 
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-44
	26.30.50.121
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	5

	31. 
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	26.30.50.121
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	5

	32. 
	Измеритель-регулятор  универсальный восьмиканальный ТРМ138-Р.Щ7
	28.14.11.122
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	33. 
	Инвертор DC/AC А-302-150-F3
	26.20.40.116
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	2

	34. 
	Индуктивный датчик AR-LM18-3008NC или эквивалент
	33.20.62.234
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	35. 
	Карта памяти  Compact Flash 2 Gb
	26.20.22.110
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	3

	36. 
	Катушка электромагнитная BB230AS (018F7351) или эквивалент
	28.14.11.121
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	2

	37. 
	Конвертер ICP DAS -I-7520
	26.30.11.110
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	38. 
	Концевой выключатель Telemecanique  ZCMD21 
	28.14.20.310
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	39. 
	Коробка DKC ответвительная с кабельными вводами, IP55, 150х110х70мм артикул 54000 или эквивалент
	27.33.11.130
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	10

	40. 
	Красящая лента риббон в касетах для принтера  PT1010 или эквивалент 
	22.29.21.000
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) 
	шт.
	3

	41. 
	Лента ламинированная для принтера Brother Tze-231 или эквивалент
	22.29.21.000
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	2

	42. 
	Ленты самоклеящиеся в касетах: PT-309W или эквивалент
	22.29.21.000
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	3

	43. 
	Микро ПК Неттоп Cubi 5 12M-012XRU Core i7-1255U/16Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Без ОС, Черный
	26.20.30.170
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	44. 
	Модуль MB110-220.16ДН
	26.30.11.110
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	45. 
	Модуль OMRON  DRT2-TSO4P
	26.51.51.160 
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	46. 
	Модуль OMRON GRT1-AD2
	26.51.51.160
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	47. 
	Модуль OMRON GRT1-DA2C
	26.51.51.160
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	48. 
	Модуль OMRON GRT1-DRT
	26.51.51.160
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	49. 
	Модуль OMRON GRT1-ID4
	26.51.51.160
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	50. 
	Модуль OMRON GRT1-OD4
	26.51.51.160
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	51. 
	Модуль интерфейсный OMRON GRT1-DRT
	26.51.51.160
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	52. 
	Модуль преобразователя RS-232/422/485 в многомодовое оптоволокно TCF-142-M-ST-RM или эквивалент
	26.30.11.110
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	53. 
	Модуль распределённого  УСО ADAM 4051 или эквивалент
	26.30.11.110
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	54. 
	Контроллер программируемый Dunfos тип MCX модель MCX06D RU код 080G0122 RU или эквивалент
	26.20.30.120
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	55. 
	Разделители сигналов - MINI MCR-SL-UI-2I-NC - PHOENIX CONTACT 2864176
	26.30.11.190
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	5

	56. 
	Разделительные усилители - MINI MCR-2-UI-UI-PT - PHOENIX CONTACT 2902040
	26.30.11.190
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	2

	57. 
	Резервный модуль MeanWell DRDN20-24
	26.51.51.160
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	7

	58. 
	Реле Phoenix Contact  PLC-RSC-230UC/21
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	59. 
	Реле Phoenix Contact  PLC-RSC-24UC/21HC
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	60. 
	Реле Phoenix Contact EMD-FL-3V-400 или эквивалент
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	61. 
	Реле Schneider Electric RM35JA32MW или эквивалент
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	62. 
	Реле Schneider Electric RM22TR33 или эквивалент
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	63. 
	Реле времени Modulo TM M1
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	64. 
	Реле времени OMRON H3DS-MLC, 8 режимный, монтаж на невинтовые клеммы, механизм интеллектуальной блокировки, напряжение питания 24..230 V AC/24..48 V DC
	27.12.24.130
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	65. 
	Реле промежуточное РПУ-2М212-6440 220В 50Гц закрытое под винт ток контактов 6А 4з+4р+0п
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	66. 
	Реле РП18-93 (катушка 220В АС)
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	67. 
	Реле РЭВ-201М
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	68. 
	Реле с розеткой  RELPOL  GZT4 R4-2014-23-1024-WTL
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	69. 
	Реле с розеткой  RELPOL GZT4 R4-2014-23-1220-WTL
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	70. 
	Реле с розеткой OMRON  G2R-2-SN 240 VAC
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	71. 
	Реле с розеткой OMRON  MY4N-24V DC
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	72. 
	Реле с розеткой RELPOL  GZT4 R3-2013-23-5230-WTL
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	73. 
	Реле с розеткой RELPOL  RM84-2012-35-1048
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	74. 
	Реле токовое РЭ-12-4
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	75. 
	Реле электромагнитное Takamisawa js5n-k 10A, 30VDC/250V AC
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	76. 
	Релейный модуль "Wago" 10 mA, 24V тип 859-304
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	77. 
	Релейный модуль "Wago" 5,2 mA, 60V тип 859-306
	27.12.24.160
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	78. 
	Стальной роликовый плунжер  Telemecanique ZCEF2 
	28.14.20.290
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	79. 
	Термостат нормально замкнутый ТК24-00-1-130-3% или эквивалент
	26.51.70.110
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	20

	80. 
	Фотореле модульное с фотоэлементом 011.02 или эквивалент
	27.40.42.224
	установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	81. 
	Электроклапан Danfoss BO024D (артикул 018Z6596)
	27.33.13.163
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется) 
Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024
	шт.
	1

	82. 
	Электромагнит МТ5201 КУ3 5мм ПВ 100% 220в
	27.33.13.163
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1

	83. 
	Электромагнит ЭМ34-51224-00-У3 1Р20 5мм ПВ 100% ⁓220в
	27.33.13.163
	установлен режим преимущества российской продукции  (когда национальный режим не предоставляется)
	шт.
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc188625743][bookmark: _Toc157586518][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc157586519][bookmark: _Toc188625744][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	Комплектующие для систем автоматики и возбуждения
	[bookmark: _GoBack]День, следующий за днем подписания договора
	В течение 110 (Ста десяти) календарных дней с даты заключения договора



0

16


2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc188625745][bookmark: _Toc157586520][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc157586521][bookmark: _Toc188625746]Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Зарядное устройство для аккумуляторов 18650Liitokala lii-PD4 (или эквивалент)
	Количество каналов заряда: 4;
Индикация: Дисплей;
Аккумуляторы в комплекте: Нет; 
Питание зарядного устройства: 220В AC;
Питание от сети: 100-240V
DC вход: 12V-1A
Выходное напряжение: 4.2V постоянного тока для Li-ion 3,7V; 4.35V для Li-Ion 3,8V; 3.65V для LiFePO4; 1.48V для NiMH/Ni-Cd
Ток заряда Li-ion/LiFePO4: 2000mA для 1 аккумулятора (только слот 4), 1000 mA для 2х аккумуляторов, 500mA для 3х, 500mA для 4х аккумуляторов. NiMH/NiCd: 1000мА для 2х, 500мА для 3х и 500мА для 4х аккумуляторов.
Ток в режиме ожидания: < 15 mА;
Совместимые типы аккумуляторов: Li-ion/LiFePO4: 18650, 18490, 26650, 21700, 20700, 18350, 17670, 14500, 10440, 17500, 16340 (RCR123).
NiMH/Ni-Cd: AA, AAA, SC, C;
Размер: 133мм (Длина) x 100мм (Ширина) x 35мм (Высота);
Вес: 175гр.

	Указание технических характеристик
	
	

	1.2. 
	Лента VELL-TP305T 5мм (или эквивалент)
	Тип изделия маркировочная лента
Цвет текстав черный
Цвет подложки прозрачный 
Материал полиэтилентерефталат 
Ширина ленты (мм) 5
Длиналенты(м) 8 
Применение универсальная 
Вес0.049 кг 
Габариты (Д х Ш х В)64 мм x 59 мм x 35 мм 
Вес с упаковкой0.049 кг 
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)64 мм x 59 мм x 35 мм

	Указание технических характеристик
	
	

	1.3. 
	Блок питания PWR-190-AC
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Аэрозоль для проверки дымовых извещателей SmokeSabre 01-0 150 мл (или эквивалент)
	Тип продукции: аэрозоль;
Назначение: тестирование пожарных извещателей;
Тип тестируемого извещателя: дымовой;
Объем аэрозоля: 150 мл;
Количество тестов: 150-200;
Цвет корпуса: черный;
Размеры аэрозоля: Ø 53 х 193 мм; 
Масса: 0,200 кг;
Габаритные размеры упаковки; (ДхШхВ)230 х 180 х 210 мм.
	Указание технических характеристик
	
	

	1.5. 
	Блок безинерционных контактов Telemecanique ZCMC21L3 
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Блок питания DC/DC SD-15A-05  «Mean Well»
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Блок питания Phoenix Contact  Quint-PS-1AC/48DC/10
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. 
	Блок питания Phoenix Contact Quint-PS-1AC/24DC/3.5
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.9. 
	Блок питания Quint-PS-1AC-24DC/10
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.10. 
	Блок питания Quint-PS-1AC-24DC/20
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.11. 
	Блок резервного питания Крон 24/2
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.12. 
	Блок резервного питания Крон 24/4 АСТА. 436234.013, ТУ 26.30.50-005-39435955-2019
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.13. 
	Блок резервного питания Крон 24/8 АСТА.436234.014, ТУ 26.30.50-005-39435955-2019
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.14. 
	Вентилятор Ebmpaps 4650 N
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.15. 
	Датчик давления BD Sensors DMP  330H, 1002-1-100-800-00R (10кг, 4-20мА, 2-х проводный, Питание 12…36В, Погрешность 0,5%. С поверкой
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.16. 
	Датчик давления BD Sensors DMP 330H, 1602-1-100-800-00R (16кг, 4-20мА, 2-х проводный, Питание 12…36В, Погрешность 0,5%. С поверкой
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.17. 
	Датчик давления BD Sensors DMP 330H, 6001-1-100-800-00R (6кг, 4-20мА, 2-х проводный, Питание 12…36В, Погрешность 0,5%. С поверкой
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.18. 
	Датчик давления МЕТРАН-55-ДМК-331П-505-1003-1-5-400-Z04-1-1-1-200 ГП (или эквивалент)
	Серия: ДМК 331П;
Тип давления: Избыточное;
Выходной сигнал: 4-20мА (двухпроводная схема)
Основная погрешность: 0,5%;
Электрическое присоединение: кабельный ввод с 2м кабеля;
Механическое присоединение: штуцер с резьбой М20х1,5 (DIN3852)
Материал мембраны: нержавеющая сталь;
Госповерка: да;
Предел измерений: 0-10 МПа.
	Указание технических характеристик
	
	

	1.19. 
	Датчик давления МЕТРАН-55-ДМК-331П-505-1602-1-5-100-Z04-1-1-1-000-QM (или эквивалент)
	Технические характеристики:
Серия: ДМК 331П;
Тип давления: Избыточное;
Выходной сигнал: 4-20мА (двухпроводная схема)
Основная погрешность: 0,5%;
Электрическое присоединение: кабельный ввод с 2м кабеля;
Механическое присоединение: штуцер с резьбой М20х1,5 (DIN3852)
Материал мембраны: нержавеющая сталь;
Госповерка: да;
Предел измерений: 0-1,6 МПа.
	Указание технических характеристик
	
	

	1.20. 
	Датчик КРТ 5-1, 10МПа, присоединение штуцерное М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, напряжение 24 VDC, предел допускаемой погрешности 0,5%
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.21. 
	Датчик линейных перемещений  Micropulse balluff  (BTL17MP) BTL7-E501-M0800-P-S32 (или эквивалент)
	Принцип измерения: магнитострикционный
Выходной сигнал: 4-20 мА:
Крепление: крепежные зажимы;
Материал корпуса: алюминий;
Диапазон измерения: 800 мм;
Разъем: Штекерный, М16х0,75, 8-контактный;
Степень защиты: IP67;
Рабочее напряжение: 24 VDC.
	Указание технических характеристик
	
	

	1.22. 
	Датчик реле давления Honeywell DPS 400
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.23. 
	Датчик Сигма-03.ДК О2. Выходной сигнал 4-20мА, 1Exib IIB T4 Gb (Питание 27VDC), кабельный ввод (свидетельство первичной поверки) , год выпуска - 2026 г. (Производитель ПромПрибор-Р). (иди эквивалент)
	Типы сенсора электрохимический Контролируемые газы кислород
Диапазон измерений, в % об.0-25 (0-30)
Порог сигнализации, в % об.18, 19 и 23
Материал корпуса пластмасса/алюминий Взрывозащита1Ех ib db IIB T4 Gb
Степень защитыIP65/IP67
Температура окружающей среды, °Cот -30 до +50 Способ отбора пробы диффузионный
Год выпуска 2026 
С действующей государственной поверкой.
	Указание технических характеристик
	
	

	1.24. 
	Датчик температуры KSD250V 95°C10AНапряжение 250В, температура  95°C, ток 10А
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.25. 
	Датчик уровня Level switch MS1 elec. Ex w.20m cable - 96003536
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.26. 
	Зарядное устройство Robiton MasterCharger 4T5 Pro 17667 (или эквивалент)
	Тип аккумулятора; ni-mh, ni-cd, li- ion, li-fe, li-pol;
Типоразмер заряжаемых аккумуляторов: aa, aaa,c, 18650, 26650, 14500, 18500, 16340;
Количество каналов заряда: 4;
Индикация: Дисплей;
Аккумуляторы в комплекте: Нет;
Питание зарядного устройства: 220В AC;
Дисплей: Да;
Вес, г550;
Температура эксплуатации:-5°C до 40°C.
	Указание технических характеристик
	
	

	1.27. 
	Зарядное устройство SkyRC iMax B6 mini (или эквивалент)
	Модель:B6 mini-блок питания-сумка
Производитель:SkyRCТип аккумуляторовАА, ААА, С, D, Li-ION, LiFePO4, Li-Po, Pb
Ток заряда, mА0,1А - 6АЖК дисплей: да
Подсветка дисплея:да
Функция разряд: да
Функция восстановление: да
Тестирование реальной емкости: да
Тестирование внутреннего сопротивления: да
Блок питания в комплекте: ANY-1205, 12V 5A;
Комплектация; зарядное устройство, кабель для подключения питания DC 5.5 + крокодилы, кабель с разъемами T-Plug + бананы, кабель с разъемами T-Plug + крокодилы, кабель с разъемами T-Plug + Futaba connector, кабель с разъемами T-Plug + JST connector, кабель с разъемами T-Plug + XT60 connector, блок питания 12V 5А, сумка для хранения.
	Указание технических характеристик
	
	

	1.28. 
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141М (или эквивалент)
	Извещатель пожарный дымовой точечный; двухпроводный; индикация дежурного режима; U-шс.9...30 В, I-деж.40 мкА; IP40, 
t-раб.-45...+55°C, D94х44 мм
	Указание технических характеристик
	
	

	1.29. 
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-149
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.30. 
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-44
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.31. 
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.32. 
	Измеритель-регулятор  универсальный восьмиканальный ТРМ138-Р.Щ7
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.33. 
	Инвертор DC/AC А-302-150-F3
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.34. 
	Индуктивный датчик AR-LM18-3008NC
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.35. 
	Карта памяти  Compact Flash 2 Gb
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.36. 
	Катушка электромагнитная Danfoss BB230AS (018F7351) (или эквивалент)
	Соединение: DIN43650;
Максимальная температура окружающей среды, °C: 80;
Маркировка: BB230AS;
Частота тока, Гц: 50;
Напряжение, В: 230;
L (без штекера DIN43650), мм: 62;
L (с защитной крышкой), мм: 77;
L (со штекером DIN43650), мм: 85;
Диаметр отверстия, мм: 13,5;
Мощность, Вт: 10
Класс защиты: IP00;
Диаметр монтажного отверстия, мм: 13,5.
	Указание технических характеристик
	
	

	1.37. 
	Конвертер ICP DAS -I-7520
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.38. 
	Концевой выключатель Telemecanique ZCMD21 
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.39. 
	Коробка DKC ответвительная с кабельными вводами, IP55, 150х110х70мм (или эквивалент)
	Цвет: Серый;
Ширина, мм:165;
Глубина, мм:84;
Длина, мм: 124;
Материал: Пластик;
Количество вводов: 10;
Взрывобезопасное исполнение: Да;
Крепление крышки: Винтовое;
С экранированием: Да;
Степень защиты (IP): IP55;
Ввод с тыльной стороны: Да;
Форма: Прямоугольная;
Для трубы диаметром: 25 мм.
	Указание технических характеристик
	
	

	1.40. 
	Красящая лента риббон в касетах для принтера  PT1010. Оригинальный картридж PT-10BK(или эквивалент)
	Тип изделия: риббон;
Совместимость с принтером: PT1010
Ширина (мм): 12;
Код производителя: PT-10BK;
Длина (м): 80;
Материал: смола;
Цвет: черный;
Габариты (Д х Ш х В): 70 мм x 80 мм x 18 мм;
Вес с упаковкой: 0.04 кг;
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В): 105 мм x 90 мм x 20 мм.

	Указание технических характеристик
	
	

	1.41. 
	Лента ламинированная для принтера Brother Tze-231 (или эквивалент)
	Тип изделия ламинированная лента
Цвет ленты белый
Цвет текстачерный
Клейкость перманентные
Ширина12 мм
Длина8 м
	Указание технических характеристик
	
	

	1.42. 
	Ленты самоклеящиеся в касетах: PT-309W 9mm* по 8m белая (или эквивалент)
	Используется с Letаtwin, Puty
Тип лента
Ширина 9 мм
Длина 8000 мм
Высота 35 мм
Цвет печати черный
Материал полиэтилентерефталат
Вес нетто 0.049 кг
Габариты без упаковки 64х59х35 мм
	Указание технических характеристик
	
	

	1.43. 
	Микро ПК Неттоп MSI Cubi 5 12M-012XRU Core i7-1255U/16Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Без ОС, Черный
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.44. 
	Модуль MB110-220.16ДН
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.45. 
	Модуль OMRON  DRT2-TSO4P
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.46. 
	Модуль OMRON GRT1-AD2
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.47. 
	Модуль OMRON GRT1-DA2C
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.48. 
	Модуль OMRON GRT1-DRT
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.49. 
	Модуль OMRON GRT1-ID4
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.50. 
	Модуль OMRON GRT1-OD4
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.51. 
	Модуль интерфейсный Omron GRT1-DRT
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.52. 
	Модуль преобразователя RS-232/422/485 в многомодовое оптоволокно TCF-142-M-ST-RM (или эквивалент)
	Тип входного интерфейса RS-232/422/485
Тип разъема DB9 'мама' 
Тип выходного интерфейса Многомодовое оптоволокно
Тип разъемаРазъем ST 
Рабочая температура, °C0 ~ +60 
Габаритные размеры, мм86.8 x 136.5 x 21
	Указание технических характеристик
	
	

	1.53. 
	Модуль распределённого  УСО ADAM 4051 (или эквтвалент)
	Сторожевой таймер: Есть
Напряжение (Логический 0): 0...1 В (дискретный ввод)
Напряжение (Логический 1): 3.5...30 В (дискретный ввод)
Индикация: 1 светодиод на каждый канал.
Сопротивление: 3 кОм (0.5 Вт), входное
Гальваническая изоляция: 5000 В (дискретный ввод)
Максимальная длина линии связи: 1200 м
	Указание технических характеристик
	
	

	1.54. 
	Контроллер программируемый Dunfos тип MCX модель MCX06D RU код 080G0122 RU (или эквивалент)
	Аналоговые входы (AI): 4 шт;
Аналоговые выводы (AO): 3 шт;
Тип соединения: Canbus, Modbus, RS485;
Цифровые вводы (DI): 8 шт;
Цифровые выводы (DO): 6 шт;
Функция: программируемый контроллер;
Напряжение питания: 24В.
Обозначение типа: MCX06D
	Указание технических характеристик
	
	

	1.55. 
	Разделители сигналов - MINI MCR-SL-UI-2I-NC - PHOENIX CONTACT 2864176
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.56. 
	Разделительные усилители - MINI MCR-2-UI-UI-PT - PHOENIX CONTACT 2902040
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.57. 
	Резервный модуль MeanWell DRDN20-24
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.58. 
	Реле Phoenix Contact  PLC-RSC-230UC/21
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.59. 
	Реле Phoenix Contact  PLC-RSC-24UC/21HC
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.60. 
	Реле Phoenix Contact EMD-FL-3V-400
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.61. 
	Реле Schneider Electric RM35JA32MW (или эквивалент)
	Способ монтажа: DIN рейка;
Напряжение питание: 24-240-24 AC/DС;
Выходные контакты: NO/NC 2 шт;
Максимальный коммутируемый ток: 5А;
Контроль максимального трехфазного тока: да;
Контроль минимального трехфазного тока: да;
Максимальная задержка на включение, с: 20;
Максимальная задержка на отключение, с: 30;
Минимальная задержка на включение, с: 1;
Минимальная задержка на отключение, с: 0,3;
Механическая износостойкость, циклы: 30000000 
Электрическая износостойкость, циклы: 100000;
Ширина: 35 мм.
	Указание технических характеристик
	
	

	1.62. 
	Реле Schneider Electric RM22TR33 (или эквивалент)
	Способ монтажа: DIN рейка;
Котролируемое напряжение: 380...480 VAC, 3 фазы;
Выходные контакты: NO/NC 2 шт;
Время задержки: 0,1...30 с;
Индикация состояния реле: LED светодиод;
Индикация ошибки: LED светодиод;
Номинальный ток: 8А;
Порядок чередования фаз: да;
Обнаружение обрыва фазы: да;
Ширина: 22,5 мм.
	Указание технических характеристик
	
	

	1.63. 
	Реле времени Modulo TM M1
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.64. 
	Реле времени Omron H3DS-MLC, 8 режимный, монтаж на невинтовые клеммы, механизм интеллектуальной блокировки, напряжение питания 24..230 V AC/24..48 V DC
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.65. 
	Реле промежуточное РПУ-2М212-6440 220В 50Гц закрытое под винт ток контактов 6А 4з+4р+0п
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.66. 
	реле РП18-93 (катушка 220В АС)
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.67. 
	Реле РЭВ-201М
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.68. 
	Реле с розеткой  RELPOL  GZT4 R4-2014-23-1024-WTL
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.69. 
	Реле с розеткой  RELPOL GZT4 R4-2014-23-1220-WTL
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.70. 
	Реле с розеткой OMRON  G2R-2-SN 240 VAC
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.71. 
	Реле с розеткой OMRON  MY4N-24V DC
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.72. 
	Реле с розеткой RELPOL  GZT4 R3-2013-23-5230-WTL
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.73. 
	Реле с розеткой RELPOL  RM84-2012-35-1048
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.74. 
	Реле токовое РЭ-12-4
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.75. 
	Реле электромагнитное Takamisawa js5n-k 10A, 30VDC/250V AC
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.76. 
	Релейный модуль "Wago" 10 mA, 24V тип 859-304
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.77. 
	Релейный модуль "Wago" 5,2 mA, 60V тип 859-306
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.78. 
	Стальной роликовый плунжер  Telemecanique ZCEF2 
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.79. 
	Термостат нормально замкнутый ТК24-00-1-130-3% (или эквивалент)
	Напряжение коммутируемой цепи, не более, В ~250 
Номинальный ток при cos ф=1.0 не более, А 16 Коммутируемый ток при cosф=0.6, не более, А 10 Число срабатываний при макс. токе 16А и cos ф=1,0 не менее, (циклов) 30000 
Число срабатываний при макс. токе 25 А и cos ф=1.0 не менее, (циклов) 2500 
Температура срабатывания, °С 130
Погрешность температуры срабатывания, % но не более, соответственно, °С ±3
Температура возврата ниже точки настройки °С 15 ± 5
Переходное сопротивление не более, Ом 0,05 Электрическая прочность не менее, В 1500 Сопротивление изоляции не менее, Мом 50 Степень защиты термоограничителя IP4x
	Указание технических характеристик
	
	

	1.80. 
	Фотореле модульное с фотоэлементом 011.02 (или эквивалент)
	Фотореле модульное с фотоэлементом 011.02; 
монтаж на рейку 35мм;
настройка чувствит. 1…80люкс, 30…1000люкс; 
номинальное напряжение питания: 24 В переменного или постоянного тока (AC/DC);
максимальный коммутируемый ток: 16 А (до 4000 Вт при 24 В);
тип контакта: 1 нормально открытый (1NO);
диапазон регулировки чувствительности: 1–100 люкс;
задержка включения: 15 секунд (исключает ложные срабатывания при кратковременных изменениях света);
задержка выключения: 30 секунд (обеспечивает плавное отключение);
рабочий температурный диапазон: от –20 °C до +50 °C;
степень защиты корпуса: IP20 (защита от прикосновений и ограниченной пыли);
степень защиты фотоэлемента: IP54 (защита от пыли и брызг воды);
ширина модуля: 17,5 мм.

	Указание технических характеристик
	
	

	1.81. 
	Электроклапан Danfoss BO024D (артикул 018Z6596)
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.82. 
	Электромагнит МТ5201 КУ3 5мм ПВ 100% 220в
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	1.83. 
	Электромагнит ЭМ34-51224-00-У3 1Р20 5мм ПВ 100% ⁓220в
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 (или УПД). Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.
	Предложение по сроку гарантии
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы (если таковые предусмотрены), оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 экз. или УПД в 2 экз.
	Согласие с требованием
	Поставщик должен предоставить указанные документы на этапе поставки МТР на склад Заказчика
	

	4. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	4.1. 
	Требование к поставке МТР
	Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя: 676730, Амурская область, Бурейский МО, п. Талакан, База флота, склад ТМЦ Бурейской ГЭС
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Сведения о новизне
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информация и документы, подтверждающие страну происхождения, должны соответствовать требованиям п. 3 ПП №1785 от 23.12.2024.
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации в соответствии с требованиями п.3 ПП 1875 РФ от 23.12.2024
	



3. [bookmark: _Toc157586522][bookmark: _Toc188625747][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
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3.2. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.


4. Требования к участнику

4.1. Квалификационные требования
Таблица 3.1. Перечень квалификационных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	Требования к опыту (поставка продукции; оценка объема исполненных обязательств по договорам)

	1. 
	Требования к наличию опыта:
Участнику закупки в качестве повышения предпочтительности своей заявки рекомендуется предоставить сведения для оценки Участника по неценовому критерию: наличие опыта поставки продукции, соответствующей профилю лота, а именно: поставка комплектующих для систем автоматики и возбуждения, при этом участником должны быть исполнены обязательства в общем (совокупном) объеме не менее 50 % от НМЦ лота за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявок. 
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;
· копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.







