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Технические требования на 
«ОКПД2 31.09.11.120 Поставка мобильной стойки
для нужд Жигулевского филиала»
Лот №    -ТПИР ОНМ-2026-ГРВКК-ЖигФ
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ОКПД2 31.09.11.190 Поставка мобильной стойки для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).
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Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Мобильная стойка СТЕЛЛА-ТЕХНИК M2-100-42-15
	31.09.11.120
	шт
	3
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Продукция по перечню п 1.4.1.4
	С даты  заключения договора
	В течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты заключения договора
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2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3 Требования к качеству продукции.
Наименование закупаемой продукции: «ОКПД2 31.09.11.190 Поставка мобильной стойки для нужд Жигулевского филиала»
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.2.
	Мобильная стойка СТЕЛЛА-ТЕХНИК M2-100-42-15
	Тип системы хранения
	Стойка с ящиками

	1.3.
	
	Тип установки
	на колесах

	1.4.
	
	Тип ящиков V в комлпекте
	V1 + V2 + V3

	1.5.
	
	Макс. нагрузка на стеллаж, кг
	400

	1.6.
	
	Тип ящиков в системе хранения

	Лоток для метизов

	1.7.
	
	Количество лотков, шт.

	172

	1.8.
	
	Количество ярусов
	20

	1.9.
	
	Материал лотков
	Ударопрочный полипропилен

	1.10.
	
	Макс. нагрузка на лоток, кг

	30

	1.11.
	
	Макс. нагрузка на ярус, кг
	40

	1.12.
	
	Габариты, мм
	1150х700х1500

	1.13.
	
	Максимальная грузоподъемность, кг
	400

	1.14.
	
	Колесо 535431 диаметр 150 мм, металл, резина, поворотное с тормозом, шт
	2

	1.15.
	
	Колесо 535911 диаметр 150 мм, металл, резина, неповоротное, шт
	2

	1.16.
	
	V-1 Пластиковый ящик 172х102х75 мм
	100 шт

	1.17.
	
	V-2 Пластиковый ящик 234х149х120 мм
	42 шт

	1.17.1.
	
	V-3 Пластиковый ящик 341х207х143 мм
	30 шт

	1.17.2.
	
	Опора стойки двусторонняя комплект серия К
	2 шт

	1.17.3.
	
	Стойка под пластиковые ящики 1150х1500мм. без опоры серия К
	1 шт

	1.17.4.
	
	Платформа мобильная 700х1150 мм, под точки крепления колеса 80х60 мм + 2 ручки, серия К
	1 шт

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск, 445351, РФ, Самарская обл., г. Жигулевск, Жигулевская ГЭС

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего
рабочего дня до прибытия транспорта.

	2.4.
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т. п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязан сообщить условия длительного хранения поставленного Оборудования  (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах).


	2.5.
	На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания  Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	3.2.
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	  Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю
оригиналы следующих относящихся к нему документов:
- паспорт (на русском языке);
- руководство по эксплуатации (на русском языке);
- накладную ТОРГ-12 (УПД) в 2 (двух) экз.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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