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Технические требования

ОКПД2 28.41.31.110 Поставка листогиба ручного для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
Лот № 
1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.41.31.110 Поставка листогиба ручного для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – продукция)
1.2. Цель использования закупаемой продукции 
Продукция предназначена для изготовления прямоугольных воздуховодов, кровли и иных изделий из листовой стали в целях реализации инвестпрограммы 2027 года.
2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Листогиб ручной 
	комплект
	1

	
	- в комплект входят:
	
	

	1.1.
	Листогиб ручной Z 1400/1.2-145
	шт
	1

	1.2.
	Запасной комплект ножей для роликового ножа ZGR
	шт
	3

	1.3.
	Машинка фальцезакрывающая роликовая
	шт
	1

	1.4.
	Роликовый нож для Z 1400/145/1.2мм
	шт
	1

	1.5.
	Инструкция по эксплуатации/Паспорт
	шт
	1/1

	1.6.
	Гарантийный талон
	шт
	1

	1.7.
	 В комплект также входят угломер, ограничитель угла гиба, столы передней и задней поддержки листа.
	шт
	Да 


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 28.41.31.110 Поставка листогиба ручного для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» 
	с даты подписания договора
	в течении 30 дней с даты подписания договора 


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД2 28.41.31.110 Поставка листогиба ручного для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	указание характеристик
	-//-

	

	1.1. 
	Назначение
	применяются при производстве прямоугольных воздуховодов, кровли и иных изделий из листовой стали
	
	
	

	1.2. 
	Тип привода
	бензиновый/АИ 92
	
	
	

	1.3. 
	Рабочая длина, мм
	1400
	
	
	

	1.4. 
	Толщина металла не менее, мм
	1,2
	
	
	

	1.5. 
	Угол гибки, °
	145
	
	
	

	1.6. 
	Тип привода
	ручной
	
	
	

	1.7. 
	Вес, кг
	120
	
	
	

	1.8. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	1.9. 
	Место поставки

404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС».
	
	
	

	1.10. 
	Приемка продукции

Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	
	

	1.11. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	указание характеристик
	
	

	2.1. 
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции
	
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	3.1. 
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

    • Сертификат качества в 2 экз.;

    • Технический паспорт на русском языке в 2 экз.;

    • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 2 экз.;

    • Упаковочный лист на Продукцию 2 экз.;

    • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;

    • Обязательные первичные документы:

    • Товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;

    • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.
	
	
	

	4. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	4.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.1. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

