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Технические требования 

«ОКПД2 33.14.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию  осветительных приборов архитектурной  подсветки  фасада административного здания для нужд АО «СК РусГидро»»
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1. [bookmark: _Toc146285291][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc146285293]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Hlk146273681]	ОКПД2 33.14.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию  осветительных приборов архитектурной  подсветки  фасада административного здания для нужд АО «СК РусГидро».
1.2. [bookmark: _Toc146285294][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
  1.2.1. Поддержание в работоспособном состоянии архитектурной подсветки здания.
  1.2.2. Оперативное устранение (замена) неработающих светильников.

1.3 Существующее положение
  1.3.1 Перечень объектов технического обслуживания: Светильник Cores -36W-2700К- 26шт; Светильник Cores -33W-2700К- 301шт; Светильник Cores -9W-2700К- 5шт; Светильник Cores -36W-5000К- 109шт; Светильник Cores -33W-5000К- 379шт; Светильник Cores -9W-5000К-5шт, Светильник MOLA 18W RGBW – 5000K 24V KCC 3*170- 325шт; Светильник MOLA 18W RGBW – 5000K 24V KCC 3*135- 216шт; Светильник Scarus – 2*10W-3000K- 45шт.
[bookmark: _Toc146285296]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта
	Примечания

	1
	2
	3
	5

	1
	Административное здание
	В соответствии с п.п. 1.4 проекта Договора
	Объекты Заказчика являются зданиями с ограниченным допуском. Проход в здания осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации.



[bookmark: _Toc146285298]1.4.  Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.4.1. На этапе заключения Договора специалисты Исполнителя могут ознакомиться с обслуживаемым объектом. Для ознакомления Исполнителю необходимо согласовать время посещения. Координаты ответственных специалистов Заказчика будут предоставлены Исполнителю на этапе заключения договора.
1.4.2. Контроль соблюдения сроков, качества и объема оказания услуг, оказываемых Исполнителем, осуществляет Заказчик, либо привлеченное Заказчиком третье лицо.


1.5. Иные требования и сведения общего характера 

1.5.1. Исполнитель обязан иметь в наличии все необходимые средства измерений, инструменты и материалы, предназначенные для обеспечения технического обслуживания и текущего ремонта осветительных приборов архитектурной  подсветки на протяжении всего периода оказания услуг.



2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc146285299]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc146285300]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc146285301]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc146285302][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 33.14.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию  осветительных приборов архитектурной  подсветки  фасада административного здания для нужд АО «СК РусГидро».
	Усл. ед.
	В соответствии с ведомостью объемов оказываемых услуг (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям)



2.1.2. [bookmark: _Toc146285303][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc146285304][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1
	ОКПД2 33.14.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию  осветительных приборов архитектурной  подсветки  фасада административного здания для нужд АО «СК РусГидро».
	 01.10.2026
	31.03.2028



2.2. [bookmark: _Toc146285305]Требования к качеству оказания услуг
2.2.1. В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Исполнитель принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство об оказании услуг с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.
2.2.2 После окончания оказания услуг в срок Исполнитель представляет отчетные документы в объеме и форме, определенной Заказчиком.
2.2.3. Контроль за ходом и качеством оказания услуг осуществляется как Исполнителем, так и Заказчиком.
2.2.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказываемых услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его организационную деятельность.









[bookmark: _Toc146285306]Таблица 4. Требования к качеству продукции
ОКПД2 33.14.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию  осветительных приборов архитектурной  подсветки  фасада административного здания для нужд АО «СК РусГидро».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	
	

	1.1.1. 
	Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, экологической безопасности и производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения, в том числе соблюдение норм, законов и правил нормативно-технических документов:
    • Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 25.12.2023 № 665-ФЗ)
    • Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в ред. от 21.11.2022 № 453-ФЗ);
    • Федеральный закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. от 25.10.2024 № 349-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 13.06.2023 № 240-ФЗ);
 • Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. от 25.12.2023 № 653-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ);
    • Федеральный закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 26.12.2024 № 485-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ);
    • Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в ред. от 30.03.2023);
    Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, экологической безопасности и производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения, в том числе соблюдение норм, законов и правил нормативно-технических документов:
    • Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 25.12.2023 № 665-ФЗ)
    • Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в ред. от 21.11.2022 № 453-ФЗ);
    • Федеральный закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. от 25.10.2024 № 349-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 13.06.2023 № 240-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 08.08.2024 № 190-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. от 25.12.2023 № 653-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ);
    • Федеральный закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 26.12.2024 № 485-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ);
    • Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в ред. от 30.03.2023);
            • Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. от 25.11.2021 № 2033);
    • Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (в ред. от 12.01.2015 № 2н);
    • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» (в ред. от 20.12.2018 № 826н);
    • ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;
    • ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
    • ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;
    • ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»;
    • ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
    • ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
    • ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия»;
            • ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования»;
    • ГОСТ 32478-2013 «Товары бытовой химии. Общие технические требования»;
    • ГОСТ 28546-2002 «Мыло туалетное твердое. Общие технические условия»;
    • ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия»;
    • СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
    • СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
    • СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
    • СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
    • СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
    • Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
    • Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
    • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
    • Правила учета электрической энергии от 24.10.1996 № 1182;
    • СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
    • СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

Если перечень документов, указанный выше, заменен (изменен), то при использовании следует руководствоваться действующими версиями законодательства Российской Федерации и нормативно-технической документации, действующей на этапе исполнения договора.
	Согласие с требованиями
	

	1.1.2. 
	Персонал Исполнителя должен сопровождать все услуги по техническому обслуживанию, осуществляемые на Объекте третьими лицами.
	Согласие с требованиями
	

	1.1.3. 
	Персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой, необходимыми средствами индивидуальной защиты.
	Согласие с требованиями
	

	1.2. 
	Требования к закупке и услугам
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	
Описание оказываемых услуг
	 Виды оказываемых услуг в рамках технического обслуживания светильников:
- визуальный осмотр осветительных приборов архитектурной подсветки здания с периодичностью 1 раз в 3 месяца.
	Согласие с требованиями
	

	1.2.2. 
	Техническое обслуживание (ТО)
	Техническое обслуживание светильников  включает в себя :
- очистку светильников, оптических элементов;
- проверку электрических параметров (контроль наличия напряжения на питающих клеммах, измерение тока потребления и сравнение с паспортным значением, проверка надёжности контактных соединений, затяжки винтов,
осмотр состояния изоляции проводов и кабеля.
- проверку работоспособности (включение/выключение светильника не менее 3–5 раз для проверки стабильности работы, оценка равномерности свечения, отсутствия мерцания, посторонних шумов (гудения, треска), контроль цветовой температуры и яркости (визуально или с помощью люксметра/спектрометра при необходимости).
- диагностику драйвера и светодиодов
выявление признаков перегрева корпуса (при возможности — пирометром),
проверку отсутствия характерных неисправностей: мерцание, частичное погасание линейки светодиодов, изменение оттенка свечения, экспресс‑диагностика драйвера (пульсации, выходное напряжение/ток).
 -проверку крепления (проверка надёжности крепления светильника к несущей конструкции, контроль отсутствия люфтов, вибраций, перекосов, подтяжка крепёжных элементов при необходимости.
	Согласие с требованиями
	

	1.2.3. 
	Аварийные выезды.
	К аварийно-восстановительным работам относятся вне регламентные работы, проводимые Исполнителем по заявке ответственного лица со стороны Заказчик, с целью оперативного восстановления архитектурной подсветки здания
Заявка передается Исполнителю посредством мобильной или стационарной телефонной связи, по факсу, электронной почте или другими доступными средствами связи.
	Согласие с требованиями
	

	1.2.4. 
	Техническая отчетность
– экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы.
	Исполнитель обязан в течение двух недель с момента проведения планового осмотра предоставить Заказчику техническую документацию в соответствии с требованиями Законодательных актов и нормативных документов.
По итогам проведенного планового осмотра Исполнитель предоставляет Заказчику отчёт о выполненных работах  в отношении каждого вида светильников объекта в следующем составе:
- Материалы ТО, обслуживаемых светильников;
- Список замечаний к работе светильников;
- Дефектные ведомости сгоревших светильников;
- оформление журналов визуального осмотра.
	Согласие с требованиями
	

	1.2.5. 
	Условия окончания оказания услуг
	- Надлежащее оказание услуг в соответствии с требованиями настоящего технического задания.
- Отсутствие претензий со стороны Заказчика к объёмам, сбору и передаче информации, работоспособности светильников, соблюдению сроков технического обслуживания и оперативной замены лампочек.
- В полном объёме предоставление Заказчику отчетной технической документации в соответствии с пунктом 1.2.4 .
	Согласие с требованиями
	

	1.3. 
	Требования к Исполнителю
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Характеристика подрядной организации по составу персонала
(количественно-
качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере казываемых услуг.
	- Все услуги должны осуществляться специалистами Исполнителя в соответствии с существующими в РФ законодательными актами, Правилами, Регламентами обслуживания, а также требованиями Заказчика при проведении работ на территории Заказчика.
- Для оказания услуг по данному техническому заданию Исполнитель должен закрепить соответствующий персонал на постоянной основе. Ротация допускается только при письменном согласовании заказчиком и должна быть обоснована.
Сотрудники Исполнителя, привлечённые для оказания услуг, должны:
        ◦ пройти проверку знаний и быть аттестованным (подтверждается сканом заверенных копий удостоверений) по охране труда, пожарно-техническому минимуму, промышленной безопасности, электробезопасности (не менее 3 группы), высоте.
Оказание услуг осуществляется
высококвалифицированным персоналом с
необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы, а также допусками, аттестациями и регулярными повышением квалификации в соответствии с требованиями следующих документов:
• Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N782н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
• Приказом Минтруда России N 988н,
Минздрава N 1420н от 31.12.2020. «Об
утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».
  Исполнитель должен иметь материально-технические ресурсы, позволяющие в полном объеме оказывать услуги по данным техническим требованиям.
	Согласие с требованиями
	

	1.3.2. 
	Гарантийный срок

	 Гарантийный срок на установленное взамен вышедшего из строя оборудование, а также комплектующие и материалы определяется гарантийным сроком завода-изготовителя. Исполнитель должен предоставлять гарантию на оказание услуг не менее трех месяцев.
	Согласие с требованиями
	

	1.4. 
	Прочие условия
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Порядок взаимодействия
	- Исполнитель несёт ответственность за безопасное оказание услуг.
-Необходимые отключения электрооборудования при оказании услуг обеспечивает электротехнический персонал Заказчика;
- Исполнитель должен учесть, что место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком. Работы, которые могут привести к срыву рабочего процесса должны проводиться в нерабочее время, во время плановых остановок с письменным уведомлением Заказчика о необходимости присутствия представителей Заказчика на местах оказания услуг;
-Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе оказания услуг по вине Исполнителя;
- Основанием для оказания услуг при проведении технического обслуживания освещения  служит заявка Заказчика, путем звонка на дежурный телефон Исполнителя. Исполнитель обязан принять заявку и обеспечить прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок не более 72 часа с момента извещения для определения объема и сроков устранения замечаний.
	Согласие с требованиями
	

	1.4.2. 
	
Требования к режиму предприятия.
	Учитывая контролируемый режим входа на объекты, Исполнитель должен до начала оказания услуг представить заказчику заявку для оформления пропуска и списки с указанием рабочих, которые будут оказывать услуги на объекте, а также номера автомашин по доставке материалов на объект;
Исполнитель обязан соблюдать внутри объектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у Заказчика;
Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при оказании услуг по ТО.
Присутствие обслуживающего персонала Исполнителя непосредственно на объекте оказания услуг при оформлении соответствующих разрешительных документов в присутствии представителей Заказчика.
	Согласие с требованиями
	

	1.4.3. 
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда. Соблюдение норм, правил и
требований
	Обслуживающий персонал должен быть обеспечен:
- Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью.
- Технически исправными инструментами и приспособлениями.
	Согласие с требованиями
	

	1.5. 
	Особые условия
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Анализ потребности и формирование заявок на приобретение материалов и оборудования, в том числе для обменного фонда, согласование заявок с Заказчиком;
- Внеплановые ремонты оборудования выполняются по факту выхода оборудования из строя, согласно регламента технического обслуживания;
- Услуги оказываются на действующем объекте;
- Оказание услуг должно осуществляться без нарушения в функционировании действующих автоматизированных информационных систем сбора информации технологического контроля, управления и остановки технологического процесса;
- Привлекать к оказанию услуг  персонал (включая целевых инженерно-технических работников), имеющий достаточную квалификацию и опыт оказания аналогичных услуг в количестве, соответствующем объёмам выполняемых работ;
- Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика;
	Согласие с требованиями
	

	2. 
	Требования к результатам оказываемых услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Критерии достижения (конечный результат).
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Предоставление Акта (отчета) визуального осмотра.
	Согласие с требованиями
	

	2.1.2. 
	Оказание услуг в соответствии с требованием норм и правил безопасной эксплуатации зданий.
	Согласие с требованиями
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов услуг
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Приемка результатов услуг
	Требования указаны в проекте Договора оказания услуг.
	Согласие с требованиями
	

	

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:
- техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке
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3. [bookmark: _Toc172641631][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
       3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
        3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
[bookmark: _Hlk142661925][bookmark: _Hlk142661925]

4. [bookmark: _Toc172641632][bookmark: _Hlk142661975]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с Участником, стоимость предложения которого является наименьшей.
4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости оказываемых услуг установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке).
[bookmark: _Toc51339699_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Hlk142661975_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Hlk142661975_Копия_1]

5.   Приложения
Приложение 1 – Ведомость объемов оказываемых услуг


Приложение № 1 к Техническим требованиям



Ведомость объемов оказываемых услуг


	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед.изм.
	Кол-во оборудования
	Количество ТО  с 01.10.2026 по 31.03.2028
	Периодичность

	1
	Техническое обслуживание светильника Cores -36W-2700К
	шт
	26
	6
	1 раз в 3 месяца

	2
	Техническое обслуживание светильника Cores -33W-2700К
	шт
	301
	6
	1 раз в 3 месяца

	3
	Техническое обслуживание светильника Cores -9W-2700К
	шт
	5
	6
	1 раз в 3 месяца

	4
	Техническое обслуживание светильника Cores -36W-5000К
	шт
	109
	6
	1 раз в 3 месяца

	5
	Техническое обслуживание светильника Cores -33W-5000К
	шт
	379
	6
	1 раз в 3 месяца

	6
	Техническое обслуживание светильника Cores -9W-2700К
	шт
	5
	6
	1 раз в 3 месяца

	7
	Техническое обслуживание светильника MOLA 18W RGBW – 5000K 24V KCC 3*170
	шт
	325
	6
	1 раз в 3 месяца

	8
	Техническое обслуживание светильника MOLA 18W RGBW – 5000K 24V KCC 3*135
	шт
	216
	6
	1 раз в 3 месяца

	9
	Техническое обслуживание светильника Scarus – 2*10W-3000K
	шт
	45
	6
	1 раз в 3 месяца



