
Технические требования
ОКПД2: 25.29.12.110 Поставка газовых баллонов для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» 
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	АО
	Акционерное общество

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	шт
	Штук

	МПа
	Мегапаскаль


1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 25.29.12.110 Поставка газовых баллонов для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»  (далее – продукция).
1.3. Цель использования закупаемой продукции

В целях обеспечения баллонами Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК"
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Баллон кислородный (50 л.)
	шт.
	30,00

	2
	Баллон аргоновый (50 л.)
	шт.
	20,00

	3
	Баллон углекислотный (50 л.)
	шт.
	20,00

	4
	Баллон азотный (50 л.)
	шт.
	20,00

	5
	Баллон ацителеновый (40 л.)
	шт.
	15,00

	6
	Баллон пропановый (50 л.) 
	шт.
	5,00


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2: 25.29.12.110 Поставка газовых баллонов для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	С даты подписания договора
	Определить по результатам анализа рынка



Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (Таблицы 2.1): ОКПД2: 25.29.12.110 Поставка газовых баллонов для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам

	1.1
	Баллон
	Объем
	50 литров
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Год выпуска
	Не старше 2026
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Назначение
	Для кислорода 
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Рабочее давление
	Не менее 14,7 МПа
	Указание технических

характеристик
	-//-
	

	
	
	Материал корпуса
	Сталь 45Д, 30ХГСА
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Цвет корпуса
	Синий
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Маркировка корпуса
	Надпись «КИСЛОРОД» черным цветом
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	1.2
	Баллон
	Объем
	50 литров
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Год выпуска
	Не старше 2026
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Назначение
	Для аргона
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Цвет корпуса
	Серый
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Материал корпуса
	Сталь 45Д, 30ХГСА
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Маркировка корпуса
	Надпись «АРГОН ЧИСТЫЙ» зеленым цветом
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Рабочее давление
	Не менее 14,7 МПа
	Указание технических

характеристик
	-//-
	

	1.3
	Баллон
	Объем
	50 литров
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Год выпуска
	Не старше 2026
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Назначение
	Для углекислоты
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Материал корпуса
	Сталь 45Д
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Рабочее давление
	Не менее14,7 МПа
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Цвет корпуса
	Черный
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Маркировка корпуса
	Надпись «ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА» желтым цветом
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	1.4
	Баллон
	Объем
	50 литров
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Год выпуска
	Не старше 2026
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Назначение
	Для азота
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Материал корпуса
	Сталь 45Д, 30ХГСА
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Рабочее давление
	Не менее 14,7 МПа
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Цвет корпуса
	Черный
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Маркировка корпуса
	Надпись «АЗОТ» желтым цветом
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	1.5
	Баллон
	Объем
	40 литров
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Год выпуска
	Не старше 2026
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Назначение
	Для ацетилена
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Материал корпуса
	Сталь 45Д
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Рабочее давление
	Не менее 9,8 МПа
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Цвет корпуса
	Белый
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Маркировка корпуса
	Надпись «АЦЕТИЛЕН» красным цветом
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	1.6
	Баллон
	Объем
	50 литров
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Год выпуска
	Не старше 2026
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Назначение
	Для пропана
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Материал корпуса
	Сталь
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Рабочее давление
	Не менее 1,6 МПа
	Указание технических
характеристик
	-//-
	

	
	
	Цвет корпуса
	Красный
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	
	
	Маркировка корпуса
	Надпись «ПРОПАН» белым цветом
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, дом 103.
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации на русском языке; сертификаты о происхождении продукции; иные документы в зависимости от поставляемой продукции; ттоварно-транспортную накладную формы 1-Т или железнодорожную накладную (форма ГУ-27), или товарную накладную по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200); оварную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt.
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	5.2
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	Согласие с требованиями
	-//-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
