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[bookmark: __RefHeading___Toc1685_1216255477][bookmark: _Toc138696375]1.1.Наименование закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc1687_1216255477]ОКПД2 27.12.24 Поставка продукции на эксплуатационные нужды систем релейной защиты Филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС".
[bookmark: __RefHeading___Toc26481_2696883597][bookmark: _Toc138696376][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.2. Цель использования закупаемой продукции 
Создание необходимых производственных фондов материально-технических ресурсов, требуемых для проведения технического обслуживания, эксплуатационного обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, технологической автоматики и возбуждения, средств измерений.
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[bookmark: __RefHeading___Toc26491_2696883597][bookmark: _Toc138696380][bookmark: _Toc132812763][bookmark: _Toc132812892][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объём закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Вольтметр Э47 IPV10-6-0500-E IEK или эквивалент
	шт.
	2

	2. 
	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент
	шт.
	6

	3. 
	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент
	шт.
	4

	4. 
	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент
	шт.
	7

	5. 
	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент
	шт.
	5

	6. 
	Инвертор-преобразователь напряжения
	шт.
	3

	7. 
	Клемма винтовая измерительная ETI ESC-SCB.6/CD или эквивалент
	шт.
	900

	8. 
	Колпачок для разъема ЮПИТЕР JP7307 или эквивалент
	шт.
	7

	9. 
	Коммутатор SNR-S1000-5T или эквивалент
	шт.
	6

	10. 
	Комплект аккумуляторов  Daweikala или эквивалент
	шт.
	4

	11. 
	Комплект аккумуляторов LIPOWER или эквивалент
	шт.
	4

	12. 
	Комплект щупов измерительных силиконовых для мультиметра BC55-10210 или эквивалент
	шт.
	6

	13. 
	Контактор модульный RD 20-20 (24V AC/DC) (AC1) или эквивалент
	шт.
	20

	14. 
	Крышка замыкающая ESC-SCB.6/PT или эквивалент
	шт.
	60

	15. 
	Крышка концевая СТЭЗ D-PTU 6-T или эквивалент
	шт.
	40

	16. 
	Ламинатор Pingda PDA4-230 C или эквивалент
	шт.
	5

	17. 
	Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК 2
	шт.
	24
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	Вольтметр Э47 IPV10-6-0500-E IEK или эквивалент
	С даты подписания договора
	30.11.2026

	2. 
	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент
	
	

	3. 
	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент
	
	

	4. 
	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент
	
	

	5. 
	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент
	
	

	6. 
	Инвертор-преобразователь напряжения
	
	

	7. 
	Клемма винтовая измерительная ETI ESC-SCB.6/CD или эквивалент
	
	

	8. 
	Колпачок для разъема ЮПИТЕР JP7307 или эквивалент
	
	

	9. 
	Коммутатор SNR-S1000-5T или эквивалент
	
	

	10. 
	Комплект аккумуляторов  Daweikala или эквивалент
	
	

	11. 
	Комплект аккумуляторов LIPOWER или эквивалент
	
	

	12. 
	Комплект щупов измерительных силиконовых для мультиметра BC55-10210 или эквивалент
	
	

	13. 
	Контактор модульный RD 20-20 (24V AC/DC) (AC1) или эквивалент
	
	

	14. 
	Крышка замыкающая ESC-SCB.6/PT или эквивалент
	
	

	15. 
	Крышка концевая СТЭЗ D-PTU 6-T или эквивалент
	
	

	16. 
	Ламинатор Pingda PDA4-230 C или эквивалент
	
	

	17. 
	Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК 2
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[bookmark: __RefHeading___Toc26497_2696883597][bookmark: _Toc138696383]2.2. Требования к качеству продукции
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Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: Поставка продукции на эксплуатационные нужды систем релейной защиты Филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС".

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Вольтметр
Э47 IPV10-6-0500-E IEK или эквивалент
	Тип: Вольтметр аналоговый;
Максимальное измеряемое значение: 500 В;
Диапазон измерения напряжения:: 0-500 В;
Класс точности: 1.5;
Высота: 72 мм ;
Ширина: 72 мм ;
Глубина: 73.5 мм;
Род тока: Переменный (AC);
Непосредственного включения;
Степень защиты: IP20;
Климатическое исполнение: УХЛ4
Напряжение: 380 В
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент
	Кол-во полюсов: 2;
Защитная характеристика: Z;
Номинальный ток: 2А,
Серия: OptiDin BM63
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент
	Кол-во полюсов: 2;
Защитная характеристика: Z;
Номинальный ток: 4А,
Серия: OptiDin BM63
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент
	Кол-во полюсов: 3;
Защитная характеристика: Z;
Номинальный ток: 2А,
Серия: OptiDin BM63
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент
	Кол-во полюсов: 3;
Защитная характеристика: Z;
Номинальный ток: 4А,
Серия: OptiDin BM63
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Инвертор-преобразователь напряжения
	Номинальная мощность: 3000 Вт
Входное напряжение: 12 В
Выходное напряжение: 220 В
Форма выходного сигнала: чистая синусоида
Входной ток: постоянный (DC)
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Клемма винтовая измерительная
ETI ESC-SCB.6/CD или эквивалент
	Способ монтажа DIN-рейка (стандарт) / G-рейка;
Номин. раб. Напряжение 800 В
Рабочая температура -40...80°C
Тип разъединения кросс-соединения Слайдер;
С интегрированным тестовым гнездом Да;
Сечение одножильного жёсткого провода 0.5…10 мм² 
Сечение многожильного провода с наконечником 0.5…4 мм²
Сечение многожильного провода без наконечника 0.5…6 мм²
Сечение многожильного гибкого провода 0.2…2.5мм²  Номинальный ток 41 А.
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Колпачок для разъема
ЮПИТЕР JP7307 или эквивалент
	Тип - колпачок изолирующий;
Тип разъема RJ-45;
Материал ПВХ;
Цвет - оранжевый;
Форма отпуска: упаковка.
	Согласие с требованием
	-
	

	9. 
	Коммутатор
SNR-S1000-5T или эквивалент
	Неуправляемый Ethernet коммутатор,
5 x 10/100BaseT.
Блок питания in: 100~240VAC 50Hz, out: 5VDC 0,5A.
	Согласие с требованием
	-
	

	10. 
	Комплект аккумуляторов  Daweikala или эквивалент
	Комплект аккумуляторов  (LiIon, AАA, 1,5 В, 3000 мАч), (4 шт+USB-кабель с разветвителем на 2 аккумулятора)
	Согласие с требованием
	-
	

	11. 
	Комплект аккумуляторов
LIPOWER или эквивалент
	Комплект аккумуляторов  LP-B900 (LiIon, AA, 1,5 В, 3400 мАч), (4 шт+USB-кабель с разветвителем на 4 аккумулятора)
	Согласие с требованием
	-
	

	12. 
	Комплект щупов измерительных силиконовых для мультиметра BC55-10210 или эквивалент
	Провод щупа 16AWG;
черный /красный;
длина 1000 мм;
Макс. ток: 20А;
Макс. напряжение: 1000 В;
Штекер: 4 мм;
Колпачки: 2 шт;
S-Line.
	Согласие с требованием
	-
	

	13. 
	Контактор модульный
RD 20-20 (24V AC/DC) (AC1) или эквивалент
	Тип: контактор модульный
Масса 0,12 кг
Дополнительные контакты: 2 НО
Количество полюсов: 2 p
Дополнительные контакты: 2 НО
Напряжение цепи управления 24 В
Род тока катушки управления: AC/DC
Номинальный ток АС-3 400В 20 А
Номинальный рабочий ток Ie AC-1/AC-7a: 20 A
Номинальное рабочее напряжение (V AC): 230V
Номинальное напряжение цепи упр. Uc (V DC): 24 В
Номинальная частота: 50 Гц
Количество NO контактов: 2
Назначение: Модульный контактор
	Согласие с требованием
	-
	

	14. 
	Крышка замыкающая
ESC-SCB.6/PT или эквивалент
	Категория: Задняя крышка замыкающая перегородка;
Для использования с: ESC-SCB.6
Цвет: Серый.
	Согласие с требованием
	-
	

	15. 
	Крышка концевая
СТЭЗ D-PTU 6-T или эквивалент
	Цвет серый
Температура окружающей среды: -60…105 ⁰С
Совместимо с оборудованием: PTU 6-T
Ширина: 2,2 мм
Функциональное назначение: крышка концевая
	Согласие с требованием
	-
	

	16. 
	Ламинатор
Pingda PDA4-230 C или эквивалент
	Формат A4.
Плёнка: 60-250 мкм.
Холодное ламинирование.
Мощность: 420 Вт
	Согласие с требованием
	-
	

	17. 
	Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК 2
	Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК 2 КЭАЗ 249158 Количество НЗ контактов	 - 0
Количество переключающих контактов - 2
Напряжение - В220
Исполнение - Стационарное
Количество модулей DIN - 0.5
	Согласие с требованием
	-
	


2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:
	Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: 



Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке.
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[bookmark: __RefHeading___Toc26503_2696883597][bookmark: _Toc132812769][bookmark: _Toc138696391][bookmark: _Toc132812898]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: __RefHeading___Toc26505_2696883597][bookmark: _Toc132812899][bookmark: _Toc138696392][bookmark: _Toc132812770]3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
[bookmark: __RefHeading___Toc26507_2696883597][bookmark: _Toc132812900][bookmark: _Toc138696393][bookmark: _Toc132812771]3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.
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Приложение №1: Спецификация
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Приложение № 1
к Техническим требованиям

Спецификация

	№ партии
	№ поз.
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2: 	 В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3: 	 Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».] 

	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС
	

	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС
	

	Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС:
	







