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Создание необходимых производственных фондов МТР, требуемых для выполнения технического обслуживания оборудования и устройств участка мониторинга Филиала.
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Адаптер-соединитель Vention RJ45F/RJ45F 8p8c или эквивалент
	шт.
	6

	2. 
	Аккумулятор LiitoKala NCR18650B или эквивалент
	шт.
	6

	3. 
	Активатор для цианакрилатного клея Rosfix R-500 или эквивалент
	шт.
	3

	4. 
	Батарея аккумуляторная для радиостанции
	шт.
	10

	5. 
	Болт
	шт.
	90

	6. 
	Воздуходувка аккумуляторная KICA Jet Fan 2 или эквивалент
	шт.
	7

	7. 
	Герметик силиконовый Makroflex NX108 или эквивалент
	шт.
	15

	8. 
	Датчик-реле уровня РОС-301-УХЛ3-1-0,6/0,6/0,6 или эквивалент
	шт.
	3

	9. 
	Диск отрезной по металлу Gigant CDI C41/125-1 или эквивалент
	шт.
	10

	10. 
	Дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 50 Li-ion или эквивалент
	шт.
	4

	11. 
	Защита от нажатия кнопки с грибовидным толкателем Briswik ЗКО2 или эквивалент
	шт.
	16

	12. 
	Задатчик сигнала переносной ОВЕН  РЗУ-420 или эквивалент
	шт.
	1

	13. 
	Изолента ЗУБР Профессионал ВУЛКАН или эквивалент
	шт.
	15

	14. 
	Изолента ЭРА C0036541 или эквивалент
	шт.
	20

	15. 
	Изолента ЭРА Б0039315 или эквивалент
	шт.
	20

	16. 
	Изолента ЭРА C0036540 или эквивалент
	шт.
	20

	17. 
	Изолента ЭРА C0036539 или эквивалент
	шт.
	20

	18. 
	Изолента ЭРА C0036545 или эквивалент
	шт.
	20

	19. 
	Изолента ЭРА C0036544 или эквивалент
	шт.
	20

	20. 
	Изолента ЭРА C0036543 или эквивалент
	шт.
	25

	21. 
	Изолента ЭРА C0036542 или эквивалент
	шт.
	20

	22. 
	Изолента Safeline 19/20 или эквивалент
	шт.
	80

	23. 
	Индикатор светосигнальный IEK BLS10-ADDS-230-K05 или эквивалент
	шт.
	60

	24. 
	Индикатор светосигнальный CHINT 593077 или эквивалент
	шт.
	5

	25. 
	Индикатор светосигнальный CHINT 593075 или эквивалент
	шт.
	5

	26. 
	Индикатор светосигнальный CHINT 592940 или эквивалент
	шт.
	5

	27. 
	Индикатор светосигнальный CHINT 592938 или эквивалент
	шт.
	5

	28. 
	Источник питания KEEN SIDE MDR-100-24 146685 или эквивалент
	шт.
	2

	29. 
	Источник питания Mean Well AC/DC DRA-40-24 Т02280813 или эквивалент
	шт.
	5

	30. 
	Канифоль сосновая REXANT 09-3712 или эквивалент
	шт.
	2

	31. 
	Карта памяти Sandisk SDSQUNR-032G-GN3MN или эквивалент
	шт.
	10

	32. 
	Карта памяти SanDisk CompactFlash 512MB или эквивалент
	шт.
	10

	33. 
	Карта памяти SanDisk CompactFlash 1GB или эквивалент
	шт.
	5

	34. 
	Карта сетевая TP-Link UE300 или эквивалент
	шт.
	9

	35. 
	Карт-ридер Transcend TS-RDF8K2 или эквивалент
	шт.
	3

	36. 
	Кейс-органайзер КВТ К-02 79346 или эквивалент
	шт.
	3

	37. 
	Клей эпоксидный
	шт.
	8

	38. 
	Клей цианоакрилатный COSMOFEN CA-500.200 или эквивалент
	шт.
	9

	39. 
	Лак акриловый Solins PLASTIC-71или эквивалент
	шт.
	3

	40. 
	Лента двусторонняя 3M GPT-020F или эквивалент
	шт.
	3

	41. 
	Лента двусторонняя 3M GPT-020F или эквивалент
	шт.
	3

	42. 
	Лента двусторонняя 3M GPT-020F или эквивалент
	шт.
	3

	43. 
	Лента термоусаживаемая КВТ ТЛК-25-0.8-5 или эквивалент
	шт.
	15

	44. 
	Манометры стандартного исполнения РОСМА 2ТМ-510Р или эквивалент
	шт.
	5

	45. 
	Манометры стандартного исполнения РОСМА ТМ-610 или эквивалент
	шт.
	5

	46. 
	Манометры стандартного исполнения  РОСМА 2ТМ-510Р или эквивалент
	шт.
	5

	47. 
	Мультиметр цифровой Актаком АММ-1218 или эквивалент
	шт.
	10

	48. 
	Муфта кабельная соединительная КВТ ПСТк (4–14)/(1.5–2.5) или эквивалент
	шт.
	3

	49. 
	Муфта кабельная соединительная КВТ ПСТк (19–37)/(1.5–2.5) или эквивалент
	шт.
	9

	50. 
	Набор гильз под опрессовку в термоусаживаемом корпусе КВТ ГСИ-Т-200 или эквивалент
	шт.
	3

	51. 
	Набор головок для поврежденных болтов и гаек YATO YT-06031 или эквивалент
	шт.
	3

	52. 
	Набор головок и принадлежностей Дело техники 600 735 или эквивалент
	шт.
	4

	53. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 0.75-10  (уп. 500шт.) или эквивалент
	шт.
	3

	54. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 1.0-10 (уп. 500шт.) или эквивалент
	шт.
	3

	55. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 1.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент
	шт.
	3

	56. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 2.5-13 (уп. 100шт.) или эквивалент
	шт.
	6

	57. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 4.0-12 (уп. 100шт.) или эквивалент
	шт.
	6

	58. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 1.0-12 (уп. 500шт.) или эквивалент
	шт.
	3

	59. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 1.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент
	шт.
	3

	60. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 2.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент
	шт.
	3

	61. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 4.0-12 (уп. 500шт.) или эквивалент
	шт.
	3

	62. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 6.0-12 (уп. 100шт.) или эквивалент
	шт.
	6

	63. 
	Наконечник штыревой круглый изолированный КВТ  НШКИ 6.0–13 (уп. 500шт.)  или эквивалент
	шт.
	1

	64. 
	Ножовка по металлу П-900 Зубр или эквивалент
	шт.
	1

	65. 
	Ножницы по металлу прямые Gross PIRANHA или эквивалент
	шт.
	3

	66. 
	Ножницы изолированные КВТ НИУ-02 62151 или эквивалент
	шт.
	4

	67. 
	Ножницы кабельные КВТ MC-07 или эквивалент
	шт.
	14

	68. 
	Очиститель электронного оборудования 400 мл Solins Cleaner 0L-00028458
	шт.
	12

	69. 
	Дисплей промышленный DM-F22A/PC
	шт.
	3
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	Адаптер-соединитель Vention RJ45F/RJ45F 8p8c или эквивалент
	С даты подписания договора
	30.11.2026

	2. 
	Аккумулятор LiitoKala NCR18650B или эквивалент
	
	

	3. 
	Активатор для цианакрилатного клея Rosfix R-500 или эквивалент
	
	

	4. 
	Батарея аккумуляторная для радиостанции
	
	

	5. 
	Болт
	
	

	6. 
	Воздуходувка аккумуляторная KICA Jet Fan 2 или эквивалент
	
	

	7. 
	Герметик силиконовый Makroflex NX108 или эквивалент
	
	

	8. 
	Датчик-реле уровня РОС-301-УХЛ3-1-0,6/0,6/0,6 или эквивалент
	
	

	9. 
	Диск отрезной по металлу Gigant CDI C41/125-1 или эквивалент
	
	

	10. 
	Дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 50 Li-ion или эквивалент
	
	

	11. 
	Защита от нажатия кнопки с грибовидным толкателем
Briswik ЗКО2 или эквивалент
	
	

	12. 
	Задатчик сигнала переносной ОВЕН  РЗУ-420 или эквивалент
	
	

	13. 
	Изолента ЗУБР Профессионал ВУЛКАН или эквивалент
	
	

	14. 
	Изолента ЭРА C0036541 или эквивалент
	
	

	15. 
	Изолента ЭРА Б0039315 или эквивалент
	
	

	16. 
	Изолента ЭРА C0036540 или эквивалент
	
	

	17. 
	Изолента ЭРА C0036539 или эквивалент
	
	

	18. 
	Изолента ЭРА C0036545 или эквивалент
	
	

	19. 
	Изолента ЭРА C0036544 или эквивалент
	
	

	20. 
	Изолента ЭРА C0036543 или эквивалент
	
	

	21. 
	Изолента ЭРА C0036542 или эквивалент
	
	

	22. 
	Изолента Safeline 19/20 или эквивалент
	
	

	23. 
	Индикатор светосигнальный IEK BLS10-ADDS-230-K05 или эквивалент
	
	

	24. 
	Индикатор светосигнальный CHINT 593077 или эквивалент
	
	

	25. 
	Индикатор светосигнальный CHINT 593075 или эквивалент
	
	

	26. 
	Индикатор светосигнальный CHINT 592940 или эквивалент
	
	

	27. 
	Индикатор светосигнальный CHINT 592938 или эквивалент
	
	

	28. 
	Источник питания KEEN SIDE MDR-100-24 146685 или эквивалент
	
	

	29. 
	Источник питания Mean Well AC/DC DRA-40-24 Т02280813 или эквивалент
	
	

	30. 
	Канифоль сосновая REXANT 09-3712 или эквивалент
	
	

	31. 
	Карта памяти Sandisk SDSQUNR-032G-GN3MN или эквивалент
	
	

	32. 
	Карта памяти SanDisk CompactFlash 512MB или эквивалент
	
	

	33. 
	Карта памяти SanDisk CompactFlash 1GB или эквивалент
	
	

	34. 
	Карта сетевая TP-Link UE300 или эквивалент
	
	

	35. 
	Карт-ридер Transcend TS-RDF8K2 или эквивалент
	
	

	36. 
	Кейс-органайзер КВТ К-02 79346 или эквивалент
	
	

	37. 
	Клей эпоксидный
	
	

	38. 
	Клей цианоакрилатный COSMOFEN CA-500.200 или эквивалент
	
	

	39. 
	Лак акриловый Solins PLASTIC-71или эквивалент
	
	

	40. 
	Лента двусторонняя 3M GPT-020F или эквивалент
	
	

	41. 
	Лента двусторонняя 3M GPT-020F или эквивалент
	
	

	42. 
	Лента двусторонняя 3M GPT-020F или эквивалент
	
	

	43. 
	Лента термоусаживаемая КВТ ТЛК-25-0.8-5 или эквивалент
	
	

	44. 
	Манометры стандартного исполнения РОСМА 2ТМ-510Р или эквивалент
	
	

	45. 
	Манометры стандартного исполнения РОСМА ТМ-610 или эквивалент
	
	

	46. 
	Манометры стандартного исполнения  РОСМА 2ТМ-510Р или эквивалент
	
	

	47. 
	Мультиметр цифровой Актаком АММ-1218 или эквивалент
	
	

	48. 
	Муфта кабельная соединительная КВТ ПСТк (4–14)/(1.5–2.5) или эквивалент
	
	

	49. 
	Муфта кабельная соединительная
КВТ ПСТк (19–37)/(1.5–2.5) или эквивалент
	
	

	50. 
	Набор гильз под опрессовку в термоусаживаемом корпусе
КВТ ГСИ-Т-200 или эквивалент
	
	

	51. 
	Набор головок для поврежденных болтов и гаек YATO YT-06031 или эквивалент
	
	

	52. 
	Набор головок и принадлежностей Дело техники 600 735 или эквивалент
	
	

	53. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 0.75-10  (уп. 500шт.) или эквивалент
	
	

	54. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 1.0-10 (уп. 500шт.) или эквивалент
	
	

	55. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 1.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент
	
	

	56. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 2.5-13 (уп. 100шт.) или эквивалент
	
	

	57. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ (2) 4.0-12 (уп. 100шт.) или эквивалент
	
	

	58. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 1.0-12 (уп. 500шт.) или эквивалент
	
	

	59. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 1.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент
	
	

	60. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 2.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент
	
	

	61. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 4.0-12 (уп. 500шт.) или эквивалент
	
	

	62. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 6.0-12 (уп. 100шт.) или эквивалент
	
	

	63. 
	Наконечник штыревой круглый изолированный КВТ  НШКИ 6.0–13 (уп. 500шт.)  или эквивалент
	
	

	64. 
	Ножовка по металлу П-900 Зубр или эквивалент
	
	

	65. 
	Ножницы по металлу прямые
Gross PIRANHA или эквивалент
	
	

	66. 
	Ножницы изолированные КВТ НИУ-02 62151 или эквивалент
	
	

	67. 
	Ножницы кабельные КВТ MC-07 или эквивалент
	
	

	68. 
	Очиститель электронного оборудования 400 мл Solins Cleaner 0L-00028458
	
	

	69. 
	Дисплей промышленный DM-F22A/PC
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Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: Поставка продукции для участка мониторинга оборудования на объектах Филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС".

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Адаптер-соединитель
Vention RJ45F/RJ45F 8p8c или эквивалент
	Разъем 1: RJ45;
Разъем 2: RJ45;
Категория: 6;
Количество позиций и контактов на входе: 8P8C; Количество позиций и контактов на выходе: 8P8C; Материал: пластик.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Аккумулятор
LiitoKala NCR18650B или эквивалент
	Тип: Li-Ion;
Ёмкость: не менее 3400mAh;
Напряжение: 3.7 В
Форма выпуска: упаковка с количеством 6 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Активатор для цианакрилатного клея
Rosfix R-500 или эквивалент
	Тип: аэрозоль,
Форма выпуска: баллон,
Объём: 500 мл.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Батарея аккумуляторная для радиостанции
	Тип: Li-ion,
Ёмкость: не менее 1700 мА·ч;
Совместимость с радиостанцией Аргут А-43/44/45.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Болт
	Нержавеющая сталь А2;
Диаметр резьбы: 6 мм;
Длина резьбы: 20 мм;
Шаг резьбы: 1 мм;
Тип головки: шестигранная;
Резьба: правая, полная.
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Воздуходувка аккумуляторная
KICA Jet Fan 2 или эквивалент
	Встроенный аккумулятор;
Напряжение аккумулятора не менее 12.6 В;
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Герметик силиконовый
Makroflex NX108 или эквивалент
	Картридж — не менее 290 мл;
нейтральный прозрачный.
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Датчик-реле уровня
РОС-301-УХЛ3-1-0,6/0,6/0,6 или эквивалент
	Настенный ППР 220В пластм. Корп;
Датчики (ПП-3шт (изолятор фторопласт-4,5кОм, штуцеры М20х1,5, до 2,5МПа) + стержни-3шт.(нерж.).
	Согласие с требованием
	
	

	9. 
	Диск отрезной по металлу
Gigant CDI C41/125-1 или эквивалент
	Диаметр: 125 мм;
Посадочный диаметр: 22.2 мм;
Толщина: 1 мм.
	Согласие с требованием
	
	

	10. 
	Дрель-шуруповерт
Интерскол ДАУ-13/18В 50 Li-ion или эквивалент
	Тип двигателя - бесщеточный; Max крутящий момент - 50 Нм; Тип аккумулятора - Li-Ion; Емкость аккумулятора - 2 А*ч; Напряжение аккумулятора - 18 В; Мах диаметр сверления (дерево) - 26 мм; Max диаметр сверления (металл) - 13 мм; Мах диаметр сверления (бетон) - 10 мм; Мах диаметр сверления (кирпич) - 10 мм; Наличие удара - есть; Частота вращения шпинделя 0-470/0-1600 об/мин; Количество аккумуляторов в комплекте - 2; Зарядное устройство в комплекте — есть.
	Согласие с требованием
	
	

	11. 
	Защита от нажатия кнопки с грибовидным толкателем
Briswik ЗКО2 или эквивалент
	Степень защиты: IP65;
Материал: пластик;
Габариты: 40*40 мм.
	Согласие с требованием
	
	

	12. 
	Задатчик сигнала переносной
ОВЕН  РЗУ-420 или эквивалент
	Выход: сигнал тока 4…20 мА. Исполнение прибора – переносное, с автономным питанием от батарей.
	Согласие с требованием
	
	

	13. 
	Изолента
ЗУБР Профессионал ВУЛКАН или эквивалент
	19мм*5м;
Самовулканизирующая лента;
Цвет: черный.
	Согласие с требованием
	
	

	14. 
	Изолента
ЭРА C0036541 или эквивалент
	толщина не менее 150 мкм, ПВХ ,19мм*20м, белая
	Согласие с требованием
	
	

	15. 
	Изолента
ЭРА Б0039315 или эквивалент
	толщина не менее 150 мкм, ПВХ, 19мм*20м, желтая
	Согласие с требованием
	
	

	16. 
	Изолента
ЭРА C0036540 или эквивалент
	толщина не менее 150 мкм, ПВХ, 19мм*20м, желто-зеленая
	Согласие с требованием
	
	

	17. 
	Изолента
ЭРА C0036539 или эквивалент
	толщина не менее 150 мкм, ПВХ, 19мм*20м, зеленая
	Согласие с требованием
	
	

	18. 
	Изолента
ЭРА C0036545 или эквивалент
	толщина не менее 150 мкм, ПВХ, 19мм*20м, красная
	Согласие с требованием
	
	

	19. 
	Изолента
ЭРА C0036544 или эквивалент
	толщина не менее 150 мкм, ПВХ, 19мм*20м, серая
	Согласие с требованием
	
	

	20. 
	Изолента
ЭРА C0036543 или эквивалент
	толщина не менее 150 мкм, ПВХ, 19мм*20м, синяя
	Согласие с требованием
	
	

	21. 
	Изолента
ЭРА C0036542 или эквивалент
	толщина не менее 150 мкм, ПВХ, 19мм*20м, черная
	Согласие с требованием
	
	

	22. 
	Изолента
Safeline 19/20 или эквивалент
	Ширина:19 мм, Длина: не менее 20 м, Толщина: не менее 0.15 мм, Материал: ПВХ.
	Согласие с требованием
	
	

	23. 
	Индикатор светосигнальный
IEK BLS10-ADDS-230-K05 или эквивалент
	Напряжение: 230В, 50Гц;
Цвет: желтый;
Диаметр отверстия: 22мм.
	Согласие с требованием
	
	

	24. 
	Индикатор светосигнальный
CHINT 593077 или эквивалент
	Напряжение: AC/DC 230В;
Цоколь: 6124;
Цвет: зеленый.
	Согласие с требованием
	
	

	25. 
	Индикатор светосигнальный
CHINT 593075 или эквивалент
	Напряжение: AC/DC 230В;
Цоколь: 6124;
Цвет: красный.
	Согласие с требованием
	
	

	26. 
	Индикатор светосигнальный
CHINT 592940 или эквивалент
	Напряжение: AC/DC 24В;
Цоколь: 6124;
Цвет: зеленый.
	Согласие с требованием
	
	

	27. 
	Индикатор светосигнальный
CHINT 592938 или эквивалент
	Напряжение: AC/DC 24В;
Цоколь: 6124;
Цвет: красный.
	Согласие с требованием
	
	

	28. 
	Источник питания
KEEN SIDE MDR-100-24 146685 или эквивалент
	Назначение - промышленная автоматика;
Мощность - 100 Вт;
Входное напряжение - 220 В;
Выходное напряжение - 24 В;
Выходной ток - 4 А;
Диапазон рабочих температур от -20 до 70 °С;
Крепление на DIN-рейку.
	Согласие с требованием
	
	

	29. 
	Источник питания
Mean Well AC/DC DRA-40-24 Т02280813 или эквивалент
	Мощность - 40 Вт;
Входное напряжение - 90-264 В;
Выходное напряжение 24 В;
Выходной ток - 1.7 А;
Диапазон рабочих температур от -30 до 70 °С;
Защита от короткого замыкания - да;
Защита от повышенного напряжения - да;
Репление на DIN-рейку.
	Согласие с требованием
	
	

	30. 
	Канифоль сосновая
REXANT 09-3712 или эквивалент
	Канифоль сосновая марки А,
Вес: не менее 0.5 кг.
	Согласие с требованием
	
	

	31. 
	Карта памяти
Sandisk SDSQUNR-032G-GN3MN или эквивалент
	Тип: microSDHC;
Объем памяти не менее 32 ГБ
Класс скорости Class не менее 10.
	Согласие с требованием
	
	

	32. 
	Карта памяти
SanDisk CompactFlash 512MB или эквивалент
	Тип: CF карта;
Объем памяти: 512 МВ;
Класс: С0.
	Согласие с требованием
	
	

	33. 
	Карта памяти
SanDisk CompactFlash 1GB или эквивалент
	Тип: CF карта;
Объем памяти: 1 ГВ;
Класс: С0.
	Согласие с требованием
	
	

	34. 
	Карта сетевая
TP-Link UE300 или эквивалент
	1 x RJ-45,
1000 Мбит/сек,
100 Мбит/сек,
USB 3.0
	Согласие с требованием
	
	

	35. 
	Карт-ридер
Transcend TS-RDF8K2 или эквивалент
	Исполнение: внешний;
Интерфейс подключения: USB 3.0, USB 3.1; Поддерживаемые форматы: CF, SD, SDHC, SDXC, microSD.
	Согласие с требованием
	
	

	36. 
	Кейс-органайзер
КВТ К-02 79346 или эквивалент
	Размеры (ДхШхВ): 310х380х65 мм.

	Согласие с требованием
	
	

	37. 
	Клей эпоксидный
	Объем не менее 1 л;
Цвет прозрачный янтарный;
Склеиваемые материалы - металлы и их сплавы, древесина, керамика, фарфор, стекло, декоративно-облицовочные материалы;
Вид тары - бутыль;
Основа клея - эпоксидная смола;
Количество компонентов - 2.
	Согласие с требованием
	
	

	38. 
	Клей цианоакрилатный
COSMOFEN CA-500.200 или эквивалент
	прозрачный;
Тип: реакционный;
Основа клея: цианоакрилат;
Вид тары: флакон;
Вес не менее 50 г.
	Согласие с требованием
	
	

	39. 
	Лак акриловый
Solins PLASTIC-71или эквивалент
	Тип: аэрозоль,
Объем: не менее 400 мл.
	Согласие с требованием
	
	

	40. 
	Лента двусторонняя
3M GPT-020F или эквивалент
	Длина: 5 м; Ширина: 19 мм; Цвет прозрачный; Максимальная рабочая температура 190°С; Температурный диапазон для длительного использования от -40 до +90°С; Толщина 0,2 мм.
	Согласие с требованием
	
	

	41. 
	Лента двусторонняя
3M GPT-020F или эквивалент
	Длина: 5 м; Ширина: 6 мм; Цвет: прозрачный; Максимальная рабочая температура 190°С; Температурный диапазон для длительного использования от -40 до +90°С; Толщина: 0,2 мм.
	Согласие с требованием
	
	

	42. 
	Лента двусторонняя
3M GPT-020F или эквивалент
	Тип ленты3M GPT-020F; Длина: 5 м; Ширина: 9 мм; Цвет: прозрачный; Максимальная рабочая температура190°С; Температурный диапазон для длительного использования от -40 до +90°С; Толщина 0,2 мм.
	Согласие с требованием
	
	

	43. 
	Лента термоусаживаемая
КВТ ТЛК-25-0.8-5 или эквивалент
	Цвет: черный,
Ширина: 25 мм;
Толщина: 0.8 мм;
Длина: 5м;
Рабочее напряжение: до 10 кВ;
Материал: полиолефин;
Устойчивость к UV-излучению.
	Согласие с требованием
	
	

	44. 
	Манометры стандартного исполнения
РОСМА 2ТМ-510Р или эквивалент
	Диаметр корпуса, 100 мм.; Класс точности 1,5; Диапазон показаний давлений, МПа: 0 - 0,6 МПа; Резьба присоединения: M20×1,5 Присоединение (расположение штуцера): Радиальное.
	Согласие с требованием
	
	

	45. 
	Манометры стандартного исполнения
РОСМА ТМ-610 или эквивалент
	Диаметр корпуса, 100 мм Класс точности 1,5 Диапазон показаний давлений, МПа: 0 – 1,0 МПа; Резьба присоединения: M20×1,5 Присоединение (расположение штуцера): Радиальное.
	Согласие с требованием
	
	

	46. 
	Манометры стандартного исполнения
 РОСМА 2ТМ-510Р или эквивалент
	Диаметр корпуса, 150 мм; Класс точности 1,5; Диапазон показаний давлений: 0 – 1,0 МПа; Резьба присоединения: M20×1,5; Присоединение (расположение штуцера): Радиальное.
	Согласие с требованием
	
	

	47. 
	Мультиметр цифровой
Актаком АММ-1218 или эквивалент
	Большой ЖК дисплей (58,5 мм х 41 мм) с подсветкой; Базовая погрешность 0,5%; Автоматический и ручной выбор диапазонов; Тест диодов и прозвонка цепи; Индикатор разряда батарей; Автовыключение питания (30 мин); Защита от перегрузок 600 В, CATIV / 1000 В; Питание: 9 В (тип Крона).
	Согласие с требованием
	
	

	48. 
	Муфта кабельная соединительная
КВТ ПСТк (4–14)/(1.5–2.5) или эквивалент
	Для контрольных кабелей; Кол-во жил: 4- 14; Сечение: 1.5–2.5 мм2.
	Согласие с требованием
	
	

	49. 
	Муфта кабельная соединительная
КВТ ПСТк (19–37)/(1.5–2.5) или эквивалент
	Для контрольных кабелей; Кол-во жил: 19- 37; Сечение: 1.5–2.5 мм2.
	Согласие с требованием
	
	

	50. 
	Набор гильз под опрессовку в термоусаживаемом корпусе
КВТ ГСИ-Т-200 или эквивалент
	Материал изоляции: сшитый полиэтилен;
Термостойкость изоляции: +105 °C;
Материал гильзы: медь марки М1;
Покрытие гильзы: электролитическое лужение; Максимальное напряжение: 690 В;
Состав набора: ГСИ-Т 1.5 (красный) 120 шт; ГСИ-Т 2.5 (синий) 60 шт; ГСИ-Т 6.0 (желтый) 20 шт.
	Согласие с требованием
	
	

	51. 
	Набор головок для поврежденных болтов и гаек
YATO YT-06031 или эквивалент
	Материал: CrV;
количество головок в комплекте 10 шт;
Размеры головок: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 (мм);
Форма поставки: кейс.
	Согласие с требованием
	
	

	52. 
	Набор головок и принадлежностей
Дело техники 600 735 или эквивалент
	Головки шестигранные ¼" (13 шт): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Головки шестигранные удлиненные ¼" (13 шт): : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Вороток 1/4˝ 115 мм; Трещотка 1/4˝ 150 мм (45 зубцов); Рукоятка 1/4˝ 150 мм; Удлинители 1/4˝ 50, 100 мм; Удлинитель гибкий 1/4˝ 150 мм; Кардан 1/4˝ 40 мм; Адаптер для шуруповёрта 1/4˝F × 1/4˝F.
	Согласие с требованием
	
	

	53. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный
КВТ НШВИ (2) 0.75-10  (уп. 500шт.) или эквивалент
	Сечение жилы: 2х0.75 мм2; Длина контактной части: 10 мм; Цвет изоляции: серый; Упаковка: не менее 500 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	54. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный
КВТ НШВИ (2) 1.0-10 (уп. 500шт.) или эквивалент
	Сечение жилы: 2х1.0 мм2; Длина контактной части: 10 мм; Цвет изоляции: красный; Упаковка: не менее 500 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	55. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный
КВТ НШВИ (2) 1.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент
	Сечение жилы: 2х1.5 мм2; Длина контактной части: 12 мм; Цвет изоляции: черный; Упаковка: не менее 500 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	56. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный
КВТ НШВИ (2) 2.5-13 (уп. 100шт.) или эквивалент
	Сечение жилы: 2х2.5 мм2; Длина контактной части: 13 мм; Цвет изоляции: синий; Упаковка: не менее 100 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	57. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный
КВТ НШВИ (2) 4.0-12 (уп. 100шт.) или эквивалент
	Сечение жилы: 2х4.0 мм2; Длина контактной части: 12 мм; Цвет изоляции: серый; Упаковка: не менее 100 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	58. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный
КВТ НШВИ 1.0-12 (уп. 500шт.) или эквивалент
	Сечение жилы: 1.0 мм2; Длина контактной части: 12 мм; Цвет изоляции: красный; Упаковка: не менее 500 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	59. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный
КВТ НШВИ 1.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент
	Сечение жилы: 1.5 мм2; Длина контактной части: 12 мм; Цвет изоляции: серый; Упаковка: не менее 500 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	60. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный
КВТ НШВИ 2.5-12 (уп. 500шт.) или эквивалент
	Сечение жилы: 2.5 мм2; Длина контактной части: 12 мм; Цвет изоляции: синий; Упаковка: не менее 500 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	61. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный
КВТ НШВИ 4.0-12 (уп. 500шт.) или эквивалент
	Сечение жилы: 4.0 мм2; Длина контактной части: 12 мм; Цвет изоляции: серый; Упаковка: не менее 500 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	62. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный
КВТ НШВИ 6.0-12 (уп. 100шт.) или эквивалент
	Сечение жилы: 6.0 мм2; Длина контактной части: 12 мм; Цвет изоляции: желтый; Упаковка: не менее 100 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	63. 
	Наконечник штыревой круглый изолированный
КВТ  НШКИ 6.0–13 (уп. 500шт.)  или эквивалент
	Сечение жилы: 2.4, 4.0, 6.0 мм2; Длина контактной части: 13 мм; Цвет изоляции: желтый; Упаковка: не менее 500 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	64. 
	Ножовка по металлу
П-900 Зубр или эквивалент
	Длина режущего полотна: 300 мм;
Материал рукояти: дерево.

	Согласие с требованием
	-
	

	65. 
	Ножницы по металлу прямые
Gross PIRANHA или эквивалент
	Длина: 270мм; прямой и левый проходной рез; сталь-СrMo; двухкомп. рукоятки.
	Согласие с требованием
	
	

	66. 
	Ножницы изолированные
КВТ НИУ-02 62151 или эквивалент
	Диэлектрические;
Длина: 155 мм.
	Согласие с требованием
	-
	

	67. 
	Ножницы кабельные
КВТ MC-07 или эквивалент
	Длина - 180 мм. Кабель - алюминий, медь. Max диаметр кабеля - 15 мм. Длина - 180 мм.
	Согласие с требованием
	-
	

	68. 
	Очиститель электронного оборудования 400 мл Solins Cleaner 0L-00028458
	Очиститель электронного оборудования 400 мл Solins Cleaner 0L-00028458
	Согласие с требованием
	-
	

	69. 
	Дисплей промышленный DM-F22A/PC
	
	Согласие с требованием
	-
	


2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:
	Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: 



Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке.
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[bookmark: _Toc132812768][bookmark: _Toc138696390]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc138696391][bookmark: _Toc132812769][bookmark: _Toc132812898]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Toc132812899][bookmark: _Toc138696392][bookmark: _Toc132812770]3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
[bookmark: _Toc132812771][bookmark: _Toc132812900][bookmark: _Toc138696393]3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.



[bookmark: __RefHeading___Toc26509_2696883597][bookmark: _Toc138696394]4. Приложения:
Приложение №1: Спецификация
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Приложение № 1
к Техническим требованиям

Спецификация

	№ партии
	№ поз.
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2: 	 В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3: 	 Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».] 

	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС
	

	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС
	

	Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС:
	







