












Технические требования на поставку МТР 
ОКПД2 26.20.18.120. Поставка МФУ для цветной печати (А3) для нужд Жигулевского филиала
Лот №  -ТПИР ОНМ ИТ-2027-ГРВКК-ЖигФ


[bookmark: _Toc162430460][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc157599445]1. Общие сведения
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc157599446][bookmark: _Toc162430461][bookmark: _Toc75446568]1.1. Наименование закупаемой продукции
 ОКПД2 26.20.18.120. Поставка МФУ для цветной печати (А3) для Жигулевского филиала (далее – Продукция).
[bookmark: _Toc162430462][bookmark: _Toc157599447][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.2. Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение инвестиционной программы 2027г. 
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc162430463][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc157599448][bookmark: _Toc50125126]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc162430464][bookmark: _Toc157599449]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc157599450][bookmark: _Toc162430465]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	N п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	МФУ для цветной печати (А3)
	шт.
	1




[bookmark: _Toc157599451][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc162430466][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	МФУ для цветной печати (А3)
	С даты заключения договора 
	В течение 60 (шестидесяти) 
календарных дней с даты заключения договора



2.2. Требования к качеству продукции
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Таблица 2.2 Требования к качеству продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	МФУ для цветной печати (А3)
	Функции устройства
	Копир, принтер, сканер
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.1.
	
	Технология печати
	Лазерная
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.2.
	
	Тип печати
	Цветной
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.3.
	
	Тип сканера  
	планшетный/
протяжный
	Указание характеристик
	
	

	1.1.4.
	
	Максимальный формат
	А3
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.5.
	
	Разрешение ч/б, не менее, dpi
	1200 x 1200
	Указание характеристик
	
	

	1.1.6.
	
	Разрешение цвет, не менее, dpi
	1200 x 1200
	Указание характеристик
	
	

	1.1.7.
	
	Скорость печати А4 ч/б не менее  стр/мин
	30
	Указание характеристик
	
	

	1.1.8.
	
	Скорость печати А4 цвет не менее  стр/мин
	30
	
	
	

	1.1.9.
	
	Наличие драйверов для российской операционной системы AlterOS 9.7 и выше
	да
	Указание характеристик
	
	

	1.1.10.
	
	Процессор частота не менее, МГц
	1200
	Указание характеристик
	
	

	1.1.11.
	
	Память, не менее ГБ
	4
	Указание характеристик
	
	

	1.1.12.
	
	Максимальная нагрузка (А4, в месяц) не менее
	40000
	Указание характеристик
	
	

	1.1.13
	
	Емкость основного лотка: не менее, листов
	500
	Указание характеристик
	
	

	1.1.14
	
	Интерфейсы
	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 МБ
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.15
	
	Питание 
В, Гц
	220-240,
50/60
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.16
	
	Функции
	Автоматическая двусторонняя печать
	Указание характеристик
	
	

	1.1.17
	
	Количество картриджей
	4
	Указание характеристик
	
	

	1.1.18
	
	Комплектация
	2 комплекта картриджей
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.19
	
	Диагональ LCD дисплея не менее, дюйм
	7
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск, 445350, РФ, Самарская обл., г. Жигулевск, Жигулевская ГЭС
	-//-
	
	-//-

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	-//-
	
	-//-

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	-//-
	
	-//-

	2.4.
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязан сообщить условия длительного хранения поставленного Оборудования  (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах).
	-//-
	
	-//-

	2.5.
	На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции
	-//-
	
	-//-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	
	-//-

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	-//-
	
	-//-

	3.2.
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	-//-
	
	-//-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю
оригиналы следующих относящихся к нему документов:
− сертификат качества в 1 (одном) экз.;
− технический паспорт на русском языке в 1 (одном) экз.;
− инструкцию по эксплуатации на русском языке в 1 (одном) экз.;
− накладную ТОРГ-12(УПД) в 2 (двух) экз.;
− иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат
пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат,
сертификат о происхождении товара и т.п.). 
	-//-
	
	-//-

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	
	-//-

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	-//-
	
	-//-

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, сертификатами) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	-//-
	
	-//-
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[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc157599453][bookmark: _Toc162430468][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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