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1.2.  Таблица 1 «Перечень объектов Заказчика»
	№
п/п
	Наименование продукции

	Расположение объекта 
(место поставки)
	Наименование основного средства 
(куда поставляется продукция)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Поставка моторного топлива
	Объект строительства Сенгилеевская ГЭС, Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Приозерный 
	Объект строительства Сенгилеевская ГЭС
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п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1 
	Топливо дизельное ЕВРО межсезонное 
	л
	30 000,00

	2 
	Топливо дизельное ЕВРО зимнее 
	л
	30 000,00

	3 
	Топливо дизельное ЕВРО летнее 
	л
	100 000,00

	4 
	Бензин АИ-92-К5 
	л
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Таблица 3. «Требования по срокам поставки продукции»
	№ п/п
	Наименование продукции/ (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Поставка по заявкам
	С даты заключения договора, получения заявки Поставщиком.
	Общий срок поставки по договору: в течение 6 месяцев с даты заключения Договора. Срок поставки по заявке: не более 5 рабочих дней с даты получения заявки
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Наименование продукции: Поставка моторного топлива на объект строительства Сенгилеевской ГЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке 

	1.1
	Требования к номенклатуре, объему и срокам 
	В соответствии с п. 2.1 настоящих Технических требований.
	

	1.2
	Требования к характеристикам
	В соответствии с приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1
	Место поставки
	Объект строительства Сенгилеевской ГЭС, РФ, Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Приозерный
	

	2.2
	Условия поставки продукции
	Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Покупателя и по заявкам Покупателя. 
Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 2 настоящих Технических требований, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости заявки участниками закупки, и могут быть изменены в соответствии с фактической потребностью Заказчика в рамках номенклатуры и предельной цены договора. 
Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.
Доставка Продукции осуществляется автотранспортом Поставщика или привлеченной транспортной компанией до места поставки. Расходы на доставку, включая возврат порожнего транспорта за счёт Поставщика.
Поставка ГСМ осуществляется путем доставки Товара в место поставки и слива его в емкости с предварительным взвешиванием и отбором проб.
Минимальный объем поставки – 5 000 л топлива.
	

	2.3
	Транспортировка
	Упаковка, хранение, транспортировка ГСМ осуществляется в соответствии с ГОСТом 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
Автоцистерны и другие механизмы, используемые на доставке ГСМ, должны быть оборудованы в соответствии с Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года N 2200, ГОСТ 33666-2015 «Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов».
	

	3.
	Требования к гарантиям
	

	3.1
	Требования к объему предоставления гарантий качества
	Заказчик перед выгрузкой ГСМ от Исполнителя берет пробу топлива и составляет акт отбора проб, подписанный представителем Исполнителя, и сдает на экспертизу в органы госконтроля. Исполнитель гарантирует качество ГСМ на момент отпуска, претензии по качеству принимаются не позднее 10 рабочих дней с момента заправки.
В случае выявления несоответствия качества, поставляемого ГСМ условиям договора, Заказчик вправе обращаться в органы государственного контроля и экспертные организации с целью определения качества и проведения экспертизы ГСМ.
В случае проведения экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, либо экспертных организаций, приемка поставленного ГСМ, осуществляется в течение 5-ти рабочих дней, с момента получения заказчиком результатов экспертизы, и оформляется актом о приемке ГСМ, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо составляется мотивированный отказ в письменной форме от подписания акта о приемке ГСМ и направляется Поставщику в течение трех рабочих дней
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставляемая Продукция должна сопровождаться паспортом качества продукции, выданным после прохождения контроля качества на последнем месте хранения продукции.
Подтверждением соответствия продукции предъявленным требованиям являются:
· Паспорт качества;
· Действующими сертификатами соответствия РФ.
Вся указанная документация оформляется и передаётся Заказчику на этапе исполнения договора на бумажном носителе в 1-м (одном) экз.
Документация, поставляемая с Продукцией, должна быть составлена на русском языке и должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.601-2019 «Национальный стандарт РФ. Единая система конструкторской документации». 
	

	5.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации 
	

	5.1
	Соответствие стандартам
	Моторное топливо должно соответствовать требованиям ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» с учетом изменений от 14.11.2019 г., ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный» с учетом изменений от 14.11.2019 г., Технического регламента таможенного союза от 18.10.2011 г. № 826 ТРТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» с учетом изменений от 19.12.2019 г.
	




[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc132713492][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Ориентировочный объем, указываемый в Коммерческом предложении в соответствии с таблицей 2 настоящих Технических требований, служит только для оценки и сопоставления предложений Участников в соответствии с Документацией о закупке. Указанный объем является приблизительным и может быть изменен в ходе исполнения обязательств по договору. 
3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе договора

4.1.	По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждой позиции товара), предложенными в заявке Победителем.
4.2.	Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости отдельной партии поставляемого товара установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».
[bookmark: _Toc132713494][bookmark: _Toc191914923] Приложение № 1 к ТТ
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Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика
	Предложения участника

	
	
	
	Технические и функциональные характеристики, тип, марка, каталожный номер
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	9
	10

	1 
	Позиция 1 
	Топливо дизельное ЕВРО межсезонное

	ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» с учетом изменений от 14.11.2019 г.
Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» с учетом изменений от 19.12.2019 г.
	Объект строительства Сенгилеевская ГЭС, РФ, Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Приозерный 
	Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке 


	2 
	Позиция 2 
	Топливо дизельное ЕВРО зимнее

	ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» с учетом изменений от 14.11.2019 г.
Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» с учетом изменений от 19.12.2019 г.
	
	

	3 
	Позиция 3 
	Топливо дизельное ЕВРО летнее
	ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» с учетом изменений от 14.11.2019 г.
Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» с учетом изменений от 19.12.2019 г.
	
	

	4 
	Позиция 4 
	Бензин АИ-92-К5
	ГОСТ  32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный» с учетом изменений от 14.11.2019 г.
Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» с учетом изменений от 19.12.2019 г.
	
	



