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Перечень обязательных приёмо-сдаточных и типовых испытаний
Приёмо-сдаточные испытания
1. Проверка коэффициента трансформации
2. Проверка группы соединения обмоток
3. Измерение потерь холостого хода при малом напряжении 380 В
4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току
5. Измерение сопротивления и диэлектрических параметров изоляции:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток
5.2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции и емкости обмоток
5.3. Измерение сопротивления изоляции активной части и магнитопровода относительно бака
6. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции и емкости основной изоляции вводов ВН и НН
7. Испытания электрической прочности изоляции приложенным напряжением промышленной частоты (трансформатор в сборе с вводами)
8. Испытание электрической прочности изоляции обмоток индуктированным напряжением
9. Испытание изоляции длительным напряжением с измерением уровня частотных разрядов
10. Измерение потерь и тока ХХ:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
10.1. Измерение потерь и тока ХХ на основном ответвлении при Uном
10.2. Измерение потерь и тока ХХ на основном ответвлении при (0,8; 0,9; 1,05; 1,1) Uном
11. Измерение потерь и напряжения КЗ
12. Испытания бака трансформатора в сборе на герметичность (в том исле проверка клеммных коробок ТТ ВН, ТТ НН, ТТ ввода нейтрали, проходной доски оптических датчиков, проходной доски заземления АЧ, газового реле)
13. Испытания встроенных трансформаторов тока:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
13.1. Измерение сопротивления изоляции
13.2. Снятие характеристик намагничивания
13.3. Проверка полярности встроенных трансформаторов тока
13.4. Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току
Типовые испытания
1. Испытания электрической прочности изоляции напряжением полного грозового импульса
2. Испытания электрической прочности изоляции напряжением срезанного грозового импульса
3. Испытания электрической прочности изоляции напряжением коммутационного импульса
4. Испытания на нагрев
5. Акустические испытания
6. Испытания бака на механическую прочность
7. Измерение гармонического состава тока холостого хода
8. Измерения вибрационных характеристик трансформатора (Измерения вибрационных характеристик в режиме ХХ, проводятся на трансформаторе, стоящем на подкареточных балках)
9. Измерение амплитудно-частотных характеристик FRA-методом
10. Испытания бака на механическую прочность при погрузке на транспортер
