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Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 81.22.11.000 Оказание услуг по мытью окон на объектах ПАО «РусГидро»- «Чебоксарская ГЭС»

Лот № 


1. [bookmark: _Toc130372574]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc130372576]Наименование закупаемой продукции:
[bookmark: _Toc130372577]ОКПД2 81.22.11.000 Оказание услуг по мытью окон на объектах ПАО «РусГидро»- Чебоксарская ГЭС

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг:
С целью исполнения доходного договора, заключенного между Филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и АО «СК «РусГидро», а также с целью своевременной очистки остекления зданий от загрязнений окружающей среды.

1.3. [bookmark: _Toc130372578][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
1.3.1. Здания, сооружения и территория Чебоксарской ГЭС, находящиеся в постоянной эксплуатации, требуют периодических воздействий для сохранения и восстановления своих эксплуатационных свойств, поддержания внешнего вида поверхностей надлежащем виде.
Перечень объектов воздействия представлен в Таблице 1 «Перечень объектов Заказчика» 

[bookmark: _Toc130372579]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место оказания услуг)
	Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС»
	Филиал ПАО «РусГидро»-Чебоксарская ГЭС», Чувашская республика -Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34
	Здание ГЭС
	Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС»



Работы выполняются на действующем энергетическом объекте при работе гидросилового оборудования со вращающимися частями и электрического оборудования, находящегося под высоким напряжением; на сооружениях вблизи проезжающего автотранспорта.

1.4. [bookmark: _Toc130372580][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
1.4.1. Исполнитель обязан обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, согласно установленных норм с учетом конкретных условий производства и сезона выполнения наружных работ. Предохранительные пояса, каски и другие средства индивидуальной защиты должны выдаваться стеклопротирщикам в соответствии с условиями выполнения ими работ.
1.4.2. До начала производства работ Исполнитель обязан разработать проект производства работ (ППР) на выполнение работ по мытью окон с использованием автогидроподъемника (АГП). Проект производства работ должен быть разработан с соблюдением требований действующего законодательства и в обязательном порядке подлежит согласованию с Филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС».
1.4.3. Автогидроподъемник предоставляется Филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС».
1.4.4. Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет продолжать эксплуатацию объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. Услуги считаются оказанными после приёмки услуг с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя.
1.4.5. Исполнитель, по запросу Заказчика, представляет официальным письмом отчет в произвольной форме о текущем статусе и существующих рисках исполнения своих обязательств;
1.4.6. Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку отходов по окончании оказания услуг;
1.4.7. Исполнитель обеспечивает текущий контроль оказываемых услуг, включающий в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций;
1.4.8. Подготовку рабочих мест и допуск на рабочие места выполняет персонал Заказчика;
1.4.9. Исполнитель обеспечивает подготовку рабочей площадки.
1.4.10. Исполнитель обеспечивает соблюдение правил охраны труда при оказании услуг, требований к квалификации персонала.

1.5. Особые условия оказания услуг:
1.5.1. Выполнение работ на высоте производятся с использованием автогидроподъемника. Работы выполняются высококвалифицированным персоналом с необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы, а также допусками, аттестациями и регулярными повышением квалификации в соответствии с требованиями следующих документов: 
- Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» 
- Приказом Минтруда России N 988н, Минздрава N 1420н от 31.12.2020. «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры». 
1.5.2. Конкретные требования к безопасному выполнению высотных работ на объекте должны определяться нарядом-допуском. СП РК 1.03-11-2010.
1.5.3. При очистке окон не допускается распыление химических средств на фасадную поверхность. Мойку окон со стороны фасадов зданий, сооружений следует производить при температуре не ниже 0 °С. 

1.6. Обязанности Исполнителя: 
1.6.1. Эффективно и с надлежащим качеством оказать Услуги с использованием автогидроподъемника в соответствии с правилами по безопасности и охране труда, установленными для такого рода работ.
1.6.2. Предоставить штат сотрудников, необходимый для оказания услуг, обладающий необходимой квалификацией для выполнения высотных работ.
1.6.3. Привлекать к оказанию услуг персонал, владеющим русским языком для ознакомления с инструктажами и иной информацией для допуска к работе на объектах филиала.
1.6.4. Не допускать к работе (отстраняются от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также не допускать перенос и нахождение на территории размещения объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.
1.6.5. В течение всего периода оказания услуг обеспечить присутствие на объекте представителя Исполнителя, ответственного за качество и технологию оказания услуг, а также за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в процессе оказания услуг на объекте.
1.6.6. Обеспечить всех сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг на Объекте полным (достаточным для оказания услуг с учетом специфики объекта и погодных условий) комплектом сертифицированной спецодежды, спецобуви при работе на высоте и другими необходимыми инструментами и оснасткой. 
1.6.7. Использовать для оказания услуг моющие составы, средства и способы очистки, соответствующие выполняемым работам и типам обрабатываемых поверхностей.
1.6.8. Самостоятельно обеспечивать транспортировку, погрузку-разгрузку и совершать иные действия, необходимые для доставки на объект оснащения и расходных материалов для обеспечения работы Исполнителя.
1.6.9. Следить за выполнением сотрудниками Исполнителя внутренних норм и правил, установленных на объекте для обеспечения безопасности и нормальной деятельности Станции, его сотрудников, а также сохранности и безопасности всех и любых объектов, расположенных на Объектах.
1.6.10. Исполнитель предоставляет гарантии на результаты оказанных услуг в течении 5 рабочих дней после оказания услуги. 
1.6.11. Стеклопротирщик должен выполнять работу на высоте в соответствующей специальной одежде, в защитной строительной каске, с предохранительным поясом с капроновым стропом, в необходимых случаях - с применением верхолазного устройства с вертикальным страховочным канатом и др.

1.7. Обязательства Заказчика:
1.7.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.
1.7.2. На период оказания услуг, Заказчиком безвозмездно предоставляются Исполнителю следующие ресурсы и механизмы: электроэнергия, вода. 
1.7.3. Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

1.8. Требования к количественному составу и квалификации персонала
Исполнитель для проведения работ обязуется направить на объект для проведения работ персонал в количественном составе, необходимом для выполнения работ в объеме, указанном в настоящих технических требованиях. До проведения работ Исполнитель назначает лиц, ответственных за выполнение работ, с правом  подписи в акте-допуске и правами выдачи нарядов- допусков на выполняемые  работы по предварительному согласованию с представителем Заказчика на объекте (руководитель работ, производитель работ). 
Исполнитель допускается на объект, в соответствии с нормативно-правовыми актами по охране труда, Методике допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, утвержденную приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 № 82 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», Инструкции о пропускном и внитриобъектовом режимах филиала ПАО «Русгидро».
Работы /услуги на объектах выполняются в соответствии со следующими требованиями:
· СТО РусГидро 02.01.80-2012 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Правила эксплуатации. Нормы и требования»,  
· СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций», 
· СТО РусГидро 02.01.62 – 2012 ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ,
· Приказа от 15 декабря 2020 г. N 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», 
· Национального стандарта РФ ГОСТ Р 55260.1.7-2013,
· Приказа Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411), 
· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
· Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
· Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
· Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
· Приказа Минтруда России от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда»
· Приказом Минтруда России N 988н, Минздрава N 1420н от 31.12.2020. «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».
Исполнитель до начала работ согласовывает с представителем Заказчика на объектах, необходимые для выполнения работ, организационно-технологические документы. 
Документы, подтверждающие квалификацию персонала, прохождение обучения, необходимого для оказания услуг, Исполнитель предоставляет после заключения договора до начала предоставления/оказания услуг представителю Заказчика на объекте.
Квалификация специалистов и персонала должна соответствовать требованиям, установленным руководствами (инструкциями) по эксплуатации подъемников (вышек), а также требованиям, установленным Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС), действующим на территории РФ.

1.9. Требования к материально- техническому оснащению
1.9.1. Для мытья остекления и панелей фасада использовать следующие средства:
· средство для мытья поверхностей;
· средство для мытья стекол и зеркал;
· салфетки хозяйственные (вискоза); 
· салфетка из микрофибры 
1.9.2. Требования к эксплуатации зданий и помещений в части использования моечных материалов применяются согласно санитарным правилам СП 2.1.3678-20.

1.10. Требования к организации работ.
1.10.1. Зоны действия опасных производственных факторов должны быть ограждены в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78, ГОСТ 12.4.059-89. Границы опасных зон, в пределах которых возможно возникновение опасности в связи с падением предметов и поражения электрическим током, обозначаются знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.
1.10.2. Исполнитель исходя из специфики выполняемой работы и характеристик объекта, обязан в рамках процедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной труда (далее - СУОТ) провести оценку профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника с высоты в соответствии с классификацией работ на высоте.
1.10.3. При невозможности исключения работ на высоте Исполнитель должен обеспечить реализацию мер СУОТ по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, в том числе путем использования следующих инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей: применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах
1.10.4. Оборудование подъемников должно соответствовать требованиям ГОСТ 17411—91.ГОСТ 22859—77
1.10.5. Работы, отнесенные работодателем к работам на высоте, должны быть учтены в локальных документах СУОТ.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc130372581][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc130372582]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc130372583]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc130372584][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество
	Периодичность
	Общий объем*

	1. 
	ОКПД2 81.22.11.000 Оказание услуг по мытью окон на объектах ПАО «РусГидро»- Чебоксарская ГЭС
	м2
	1 977,54
	2
	3 955,08


*Информация об объеме услуг имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объема услуг. Указание количества не налагает на Заказчика обязательств по приобретению услуг в полном объёме, указанном в настоящих Технических требованиях

2.1.2. [bookmark: _Toc130372585][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc130372586][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
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2.2. [bookmark: _Toc130372587][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc130372588][bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству услуг
Наименование услуг\этапа услуг: ОКПД2 81.22.11.000 Оказание услуг по мытью окон на объектах ПАО «РусГидро»- Чебоксарская ГЭС.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Общие технические условия для оказания услуг
	Осуществляются в соответствии с ГОСТ Р51870-2014 «Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги» (дата введения 01.07.2015) 
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Подготовка рабочих мест и допуск на рабочие места выполняет персонал Заказчика
	В соответствии с СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций» (Приложение №1 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3
	Исполнитель обеспечивает соблюдение техники безопасности при оказании услуг, требований к квалификации персонала.
	В соответствии со статьёй 214 Трудового Кодекса РФ, ЕТКС работ и рабочих профессий 
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	Организационно-технические мероприятия по пропуску персонала Исполнителя на территорию Филиала
	Осуществляется в соответствии с регламентом «Положение о пропускном и внутриобъектовому режимам
Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» (утв. Приказом Филиала ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС» от 21.12.2021 № ЧГЭС/97-0360) (Приложение №2 к настоящим ТТ).
	
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требование к способам оказания услуг
	Исполнитель должен руководствоваться Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. 
	В соответствии с п. 1.4 настоящих ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Мытье Пластиковых окон, пластиковых оконных блоков, протирка рам, оконных переплетов, карнизов ,подоконных досок и оконных откосов
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Осуществляется в соответствии с Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 Об утверждении Регламента процесса  «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». (Приложение №3 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования по выполнению работы, требования по организации оказания услуг:
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	1. Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и иных НТД.
2. Подготовку рабочих мест и допуск на рабочие места выполняет персонал Заказчика.
3. Исполнитель обеспечивает подготовку рабочей площадки, монтаж ограждения и т.д.
4. Исполнитель обеспечивает соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при оказании услуг, требований к квалификации персонала.
6. Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты в местах выполнения работ (на рабочих местах).
7. Исполнитель при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации.
Требования к материально-техническому оснащению:
Наличие у Исполнителя материально-технических ресурсов (материалы, механизмы, приспособления, специальный инструмент и т.д.), используемых при выполнении работ и принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании.
Требования к соблюдению природоохранного законодательства:
При проведении работ Исполнитель должен:
-Назначить ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика;
- Производить сортировку отходов по видам в промаркированные контейнеры и емкости.
- Накапливать отходы производства от проведения работ в местах, определенных Заказчиком, в промаркированные контейнеры.
- Выполнять требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдать принцип раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов.
- Не допускать складирование и временное накопление отходов на непредназначенной для этих целей территории.
	Согласие с требованием
	 
	

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	В соответствии с п. 1.8 настоящих ТТ.
До заключения договора Исполнитель представляет список персонала, копии квалификационных и аттестационных документов и иные документы в соответствии с п. 1.8 настоящих ТТ.
Исполнитель должны подтвердить соответствие квалификации персонала, участвующего в выполнении работ на территории Заказчика:
Представить до заключения договора копию приказа о предоставлении задействованному персоналу прав для выполнения работ по нарядам в качестве: выдающего наряд-допуск, ответственного руководителя работ, производителя работ и членов бригады, ответственных за безопасное производство работ.
Работы должны выполняться квалифицированным аттестованным персоналом, имеющим право самостоятельной работы в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, правил устройства электроустановок.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Отсутствие скопления грязи и пыли на стекле и рамах, потеков, пятен, отпечатков пальцев, разводов грязи, высохших брызг и капель чистящего вещества, ореолов, разводов вокруг очищенных участков, мутности, остатков ворса протирочного материала
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить безопасность собственного персонала, жизни, здоровья потребителей услуг и сохранность их имущества, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.
Химические средства (очищающие, чистящие, моющие, дезинфицирующие и т.п.), используемые при оказании услуг, должны иметь паспорт безопасности, оформленный в установленном в РФ порядке. Химические средства и материалы, входящие в перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, должны иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии, а подлежащие государственной регистрации - свидетельства о регистрации.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	По окончании оказания Услуг Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах УПД.
Исполнитель представляет Заказчику с отчетными документами исполнительную документацию (журналы ведения работ, сертификаты качества на применённые материалы и химические средства).
Исполнитель оформляет отчетную и исполнительную документацию в соответствии с требованиями раздела 9 ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия»
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н)
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479)
- «Правила по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 №782н)
-"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 №903н) 
- Стандарт организации СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций»
- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н)
Руководство по эксплуатации подъемников и автовышек 
Регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011 Утв Решением комиссии торгового союза от 18.10.2011
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденными Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533.
- Федеральный закон №7 от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции);
- Федеральный закон №89 от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» (в действующей редакции);
- Федеральный закон №96 от 04.05.1999г. «Об охране атмосферного воздуха» (в действующей редакции);
- Федеральный закон №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции);
- Федеральный закон №74 от 03.06.2006г. «Водный кодекс Российской федерации» (в действующей редакции);
- Федеральный закон №99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в действующей редакции).
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Исполнитель предоставляет гарантии на результаты оказанных услуг:
В части услуг - в течение 5 рабочих дней после оказания услуги. 
Исполнитель производит в течении гарантийного периода устранение всех неисправностей и дефектов, возникших в результате оказания услуг своими силами и за свой счет;
В случае повреждения имущества Заказчика, не являющегося результатом оказания услуг по договору, в ходе оказания услуг, Исполнитель устраняет возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта;
Исполнитель компенсирует потери от простоя оборудования в ремонте по этим причинам.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	[bookmark: _Toc128734755][bookmark: _Toc130372589]Услуги оказываются в рабочие дни. Устранять замечания в установленные заказчиком сроки в рабочем порядке, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни .
	[bookmark: _Toc130372590]Согласие с требованием
	
	





3. [bookmark: _Toc130372591][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, по установленным в Запросе ТКП формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению).
3.2 Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1 По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, предложенной Участником закупки, который был признан Победителем, заявка которого соответствовала требованиям ТТ и содержала наиболее низкую цену.

5. [bookmark: _Toc130372593][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1]Приложения
Приложение №1: ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, ГИДРОСИЛОВОГО И ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ;
Приложение №2: Регламент «Положение о пропускном и внутриобъектовому режимам
Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» (утв. Приказом Филиала ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС» от 21.12.2021 № ЧГЭС/97-0360);
Приложение №3: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.



